

**EverMAX s.r.o.**

Nabídka č. NV410168

Odběratel: ČVUT UTEF

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název DPS:** | **FADC v5** |
|  | **ks** | **Cena / ks** | **Cena celkem** |
| Osazení SMD | 32 | 182,36 Kč | 5 835,52 Kč |
| Materiál | 32 | 2 697,03 Kč | 86 304,96 Kč |
| Výroba DPS | 32 | 493,75 Kč | 15 800,00 Kč |
| Příprava výroby | 1 | 2 080,00 Kč | 2 080,00 Kč |
| **Cena celkem** |  |  | **110 020,48** |

'Příprava výroby' se účtuje při každé vyráběné sérii.

Standardně provádíme automatové osazení SMD součástek a ruční pájení vývodových součástek. Při výrobě používáme bezoplachová tavidla a osazené DPS nemyjeme.

Cena osazení SMD je kalkulována dle dodaných podkladů a platí při dodržení našich technologických požadavků.

Cena materiálu neobsahuje položky SPX3819M5-L/TR, CLLE1AX7S0G475M050AC a XC6SLX9-2TQG144C, které aktuálně nejsou dostupné od žádného z našich dodavatelů. V případě potřeby bychom je měli umět zajistit z přeprodeje, ale cena by byla značně vyšší.

Uvedené ceny jsou bez DPH EXW EverMAX s.r.o.

Platnost nabídky je 7 dnů, ceny dodávaného materiálu platí s výhradou meziprodeje.

Termín dodání: 5-6 týdnů, v případě objednání před koncem roku je nutné počítat s prodloužením termínu o cca 2 týdny

Dne: 6. 12. 2021