**Výkaz Výměr** na generální opravu mlýnské technologie v muzeu Vysočiny na Veselém Kopci

1. Vodní kolo průměru 320 cm, hřídel s okováním čepy dl.570 cm, materiál DUB s obstaráním a dopravou na dílnu k opracování

množství Cena/MJ celkem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.dubová kulatina na hřídel 2,4 m3, dl.570 cm |  |  | 32.000 |
| 1.2.fošny na skruže tl.5 ,/2 vrstvy/věnec š. 260 | 1,65 m3 | 16.500 | 27.225 |
| 1.3.hranoly na ramena 8 ks 14x14x330 cm | 0,52m3 | 17.000 | 8.840 |
| 1.4.prkna na lopatky tl.28 mm | 0,75m3 | 14.000 | 10.500 |
| 1.5.fošny na svorce tl.25 mm, výběr | 0,46m3 | 13.000 | 5.980 |
| 1.6.poddénky, prkna tl 28 mm na perodrážku | 0,50m3 | 12.000 | 6.000 |
| 1.7.DB kolíky pr. 24 soustr.+klínky | 200ks | 19 | 3.800 |
| 1.8.svorníky 16x210 +hranaté podložky a matky | 32 kpl | 30 | 960 |
| 1.9.středící klíny a podložky 2x 4 ks | 0,08m3 | 12.000 | 960 |

1. spotřební drobný a spoj.materiál, dřevotř. na

Šablony, hřebíky, mazadla - 4.000

Díl 1.-materiál mezisoučet - 100.265

1. Petrovice-Veselý Kopec 150 km, obhlídka, prostud.technologie

soupis požadavků, dopravné, zaměření, dílenský výkres - 9.200

1. vyřezání lopat.čepů a obručí, rozebrání palečního kola,

rozebrání vodního kola a rozřezání hřídele a odstranění

mimo objekt, čepy do dílny k použití 17.100

-