|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět:**  | Re:objednávka |
| **Datum:**  | Wed, 5 Apr 2017 11:05:18 +0200 |
| **Od:**  | Roman Grossman <info@grossmanagency.eu> |
| **Komu:**  | zalska@vos-sps-jicin.cz |

Vážená paní ředitelko, tímto potvrzujeme objednávku realizace zahrady Vaší školy dle specifikace přiložené v příloze,

S pozdravem a poděkováním

Roman Grossman

Od: "Alena Žalská" zalska@vos-sps-jicin.cz

Komu: "Roman Grossman" info@grossmanagency.eu

Kopie:

Datum: Wed, 5 Apr 2017 09:35:34 +0200

Předmet: objednávka

Vážený pane Grossmane,

objednáváme u Vás realizaci zahradně – architektonického řešení zahrady u VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100

dle informací v příloze. Žádám o potvrzení přijetí objednávky.

Děkuji.

S pozdravem

A. Žalská

--

Ing. Alena Žalská

ředitelka VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100

E-mail: reditelka@vos-sps-jicin.cz

Tel.: 493 533 137, 736 441 706

Váš dopis Číslo jednací Vyřizuje Jičín

Grossman Agency

Mgr. Roman Grossman

Hradební 1096/11

50003 Hradec Králové

 SPŠ:JC/18/2017/RED A. Žalská 20. 3. 2017

Objednávka

Objednáváme u Vás realizaci zahradně – architektonického řešení zahrady u VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 dle architektonického řešení a rozsahu uvedeného v příloze, v ceně do 197 tis. Kč bez DPH, v termínu do konce dubna 2017.

S pozdravem

Ing. Alena Žalská

ředitelka VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100

tel.: 493 533 137, 736 441 706

Příloha: přehled položek

|  |
| --- |
| **ZAHRADNĚ -ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZAHRADY U VOŠ A SPŠ JIČÍN** |
| **Zhotovitel:**  | **Objednatel:** |
| **Grossman Agency** | **VOŠ a SPŠ Jičín** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Položkový rozpočet** |
|   |   |   |
|  | **jednotka** | **množství** |
|   |  |  |
| **Úprava půdy** |   |   |
| sejmutí ornice | m2 | 9 |
| Chemické odplevelení postřikem (2x) např. Roundup | m2 | 216 |
| Totální herbicid (8l/ha např Roundup) | l | 0,5 |
| obdělání půdy rotavátorem, hrabání, válení  | m2 | 216 |
| Rozprostření a urovnání ornice bez nákupu ornice | m2 | 9 |
|   |   |   |
| **stavební práce a osazení laviček** |   |   |
| vytyčení zpevněné plochy pod lavičkami a osazení laviček | m2 | 9 |
| zřízení zpevněné plochy pod lavičkami (3m2/1lavičku)ze žulových kostek v pískovém nebo štěrkovém loži, včetně materiálu a pokládky  | m2 | 9 |
| lavičky včetně osazení šrouby | kus | 3 |
| doprava materiálu |   |   |
|   |   |   |
| **Přípravné práce** |   |   |
| vytýčení záhonů pro výsadbu | m2 | 216 |
|   |   |   |
| **Výsadba dřevin** |   |   |
| Výsadba stromů (hloubení jamek pro vysazování rostlin do 1m3, s balem do 0,5 m, s 50% výměnou půdy, ochrana kmene jutou, kotvení 3kůly v rovině) | kus | 9 |
| Výsadba keřů vyšších - hl. jamek 0,02, bal do 0,2, bez výměny půdy v rovině | kus | 52 |
| Výsadba keřů nižších - hl. jamek 0,01, bal do 0,1, bez výměny půdy v rovině | kus | 132 |
| ***strom Acer platanoides*** | kus | 1 |
| ***strom Acer platanoides ´Crimson King´*** | kus | 1 |
| ***strom Cercis canadensis ´Forest Pansy´*** | kus | 2 |
| ***strom Gledistsia triacanthos ´Sunburst´*** | kus | 1 |
| ***strom Tilia cordata ´Greenspire´*** | kus | 2 |
| ***strom Pinus sylvestris´Watererii´*** | kus | 2 |
| *Keře vyšší Amelanchier laevis ´Ballerina´* | kus | 2 |
| *Keře vyšší Buddleia davidii* | kus | 20 |
| *Keře vyšší Cornus alba ´Sibirica Variegata´*  | kus | 10 |
| *Keře vyšší Forsythia x intermedia ´Lynwood´*  | kus | 10 |
| *Keře vyšší Sorbaria sorbifolia ´Sem´*  | kus | 10 |
| *Keře nizké Caryopteris x clandonensis ´Heavenly blue´* | kus | 35 |
| *Keře nizké Hypericum calycinum ´Hidcote´* | kus | 22 |
| *Keře nizké Symphoricarpos x chenaultii ´Hancock´*  | kus | 40 |
| *Keře nizké Spiraea japonica ´Shirobana´* | kus | 35 |
| zhotovení závlahové mísy stromy soliterní, v rovině | kus | 9 |
| položení kokosové sítě a její ukotvení | m2 | 54 |
| kokosová síť 700g/m2 | m2 | 54 |
| juta pás ( 20cm) | m2 | 10 |
| kůly ke stromům | kus | 30 |
| hnojení tabletovým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (keře, stromy) | t | 0,0035 |
| tabletové předzásobní hnojivo ( např. Silvamix) | kg | 3,5 |
| Mulčování drcenou borkou v tloušťce 0,08 m  | m2 | 216 |
| borka pro mulčování vč. Dopravy | m3 | 20 |
| zahr. Substrát pro výměnu půdy v jamkách vč. Dopravy | m3 | 4 |
| Ošetření vysazených dřevin soliterních | kus | 9 |
| Ošetření vysazených keřů ve skupinách | kus | 184 |
| Doprava rostlinného materiálu |   |   |
|   |   |   |
| zalití rostlin | m3 | 0,2 |