Příloha č. 2 – Technická specifikace plnění pro část 2

Technická specifikace – Sledovací a vyhodnocovací systém pohybu, 2. část – Výpočetní stanice

Obecný popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro sestavení moderní laboratoře pro simulaci a vyhodnocování pohybů ve virtuální a rozšířené realitě. Veřejná zakázka je rozdělena do čtyř částí:
část – Hardware pro VR/AR
část – Výpočetní stanice
část – Závěsný systém
část – Zařízení pro měření výkonnostních parametrů na cyklotrenažéru

Minimální technické parametry pro 2. část – Výpočetní stanice
Počítač pro real-time zpracování a postprocessing analyzovaných dat, s následujícími minimálními parametry:
Nejméně 8 jádrový procesor
Základní deska s možností vložit 3 grafické karty (3-WAY SLI CAPABLE)
3x grafická karta s následujícími min. parametry:
Min. počet cuda jader: 2944
Rozhranní: PCle 3.0 x 16
paměť: 8GB GDDR6
32GB RAM
2GB SSD
OS Debian
Sestavení a ověření kompatibility celé sestavy