**„Úklid pozemku - p.č.1748-196 k.ú. Nymburk (Demolice objektu Torza)“**

**Zadávací dokumentace**

**příloha 1: Zadání prací:**

**Předmět zakázky:**

**Příprava staveniště**

* Vyklizení objektů od komunálního odpadu včetně jeho likvidace. Připouští se výskyt nebezpečných odpadů. Tyto odpady, budou vytříděny a napytlovány a odvezeny k likvidaci. Veškeré nakládání s odpady bude probíhat dle platné legislativy.
* Vysekání a likvidace náletových dřevin do 100mm obvodu kmene měřeného 1300mm nad terénem především v manipulačním prostoru a v okolí budov

**Zabezpečení staveniště**

* Staveniště bude zabezpečeno po celou dobu probíhajících stavebních prací. Zájmový prostor bude označen a zabezpečen tak aby nedošlo k poškození sousedních pozemků a újmě na zdraví třetích osob.

**Demolice objektu**

* Demolice Torza objektů na pozemku pomocí těžké techniky včetně komínu.
* Základy objektů budou ubourány minimálně 100mm pod úroveň terénu.
* Vytřídění materiálu z demolic na jednotlivé druhy a jeho nadrcení.
* Prověření funkčnosti a případné trvalé odpojení od všech případných sítí včetně odhlášení
* Materiál z demolice bude nadrcen a naložen na dopravní prostředky a odvezen na recyklační skládku. Veškeré vážní lístky budou součástí stavebního deníku (v deníku bude zaznamenán každý odvoz sutě ze staveniště) Veškeré nakládání s odpady, dle platné legislativy.

**Úprava pláně po demolici**

* Vzniklá pláň bude urovnána do roviny s přiměřenou úpravou výškových rozdílů
* Vzniklá pláň po objektu bude srovnána a ponechána sukcesy.

**Finanční rezerva smí být čerpána po konzultaci s investorem!**

**Poznámka**

* V případě jakýchkoliv nedostatků vyplývajících ze skutečného stavu demolice, bude pořízena fotodokumentace. Tento zjištěný stav bude zapsán do stavebního deníku a konzultován se zadavatelem.
* Veškeré detaily budou vysvětleny na místním šetření