 

|  |
| --- |
| Horizontálně a vertitikálně |
| stavitelná bederní opěrka |

|  |
| --- |
| **TECHNICKÝ LIST** |
| **Kancelářská židle GAME LEVEL** |



|  |
| --- |
| * kancelářské křeslo otočné
 |
| * sedák a opěrka hlavy čalouněné potahovou látkou Bombay
 |
| * sedák čalouněný, ergonomicky tvarovaný z injektované pěny
 |
| * přední strana sedáku zaoblená směrem dolů
 |
| * opěrák čalouněný černou síťovinou
 |
| * opěrák výškově stavitelný
 |
| * synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách
 |
| * horizontální posuv sedáku
 |
| * kříž z leštěného hliníku ø 640 mm
 |
| * kolečka ø 65 mm na tvrdé podlahy
 |
| * podhlavník 3D stavitelný
 |
| * plynulé nastavení výšky sedáku plynovým pístem
 |
| * výškově a hloubkově stavitelná bederní opěrka
 |
| * područky výškově stavitelné s měkčeným povrchem - P44PU
 |
| * nastavení tuhosti houpání
 |

Leštěný hliníkový kříž Kolečka pogumovaná ø 65 mm

|  |
| --- |
| **Záruka: 48 měsíců** |
| **Nosnost: 150 kg** |
| **Hmotnost: 18 kg** |
| **Výrobce: ALBA CR spol. s r.o.** |

  

 

 

|  |
| --- |
| **Rozměry židle** |
| šířka sedáku 52 cm |

**Parametry potahové látky BOMBAY**



**Barvy čalounění**

Ing. Blanka Richterová

Digitálně podepsal Ing. Blanka Richterová Datum: 2022.01.18

09:30:09 +01'00'