|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 1 Technická specifikace** | |  | | |
|  |  |  | | |
| **Osobní vozidlo pro mimořádné události** | | ***ŠKODA SUPERB Laurin & Klement*** | |
|  |  |  | | |
|  | **Požadavky na vozidlo** |  |
| **P.č.** | **Min. specifikace požadovaná zadavatelem** | **Specifikace navrhovaného řešení** |
| 1 | karoserie pětidveřová, pětimístná | ***ano*** |
| 2 | rozvor min. 2 800 mm | ***2841 mm*** |
| 3 | pohotovostní hmotnost vozidla max. 1 750 kg | ***1725 kg*** |
| 4 | motor benzinový, min. čtyřválec | ***ano*** |
| 5 | objem motoru max. 2 000 cm3 | ***1984 cm3*** |
| 6 | výkon motoru min. 200 kW | ***206 kW*** |
| 7 | pohon 4x4 všech kol | ***ano*** |
| 8 | převodovka automatická, min. šestistupňová | ***ano, šestistupňová*** |
| 9 | adaptivní podvozek – DCC | ***ano*** |
| 10 | přídavná ochrana podvozku před poškozením bez zvýšení světlé výšky | ***ano*** |
| 11 | nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním | ***ano*** |
| 12 | bezklíčové odemykání, zamykání a startování vč. alarmu | ***ano*** |
| 13 | kožený paket – řazení, rádio, telefon | ***ano*** |
| 14 | ovládání infotainmentu i ze zadních sedadel pomocí tabletu nebo telefonu | ***ano*** |
| 15 | vnitřní zásuvka 220 V, 2x USB vstup | ***ano*** |
| 16 | zatmavená zadní okna | ***ano*** |
| 17 | vak na dlouhé předměty | ***ano*** |
| 18 | odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru, síťový program, lišty oddělení nákladu v kufru | ***ano*** |
| 19 | systém sledování únavy řidiče | ***ano*** |
| 20 | asistent jízdy v jízdních pruzích | ***ano*** |
| 21 | sledování mrtvého úhlu v obou zpětných zrcátkách | ***ano*** |
| 22 | odemykání kufru nohou pod nárazníkem | ***ano*** |
| 23 | automatické rozsvěcení světel při setmění | ***ano*** |
| 24 | bezdrátové dobíjení mobilního telefonu | ***ano*** |
| 25 | zrcadlení mobilního telefonu na displey navigace | ***ano*** |
| 26 | elektricky ovládaná zrcátka, vyhřívaná, konvexní | ***ano*** |
| 27 | elektrické ovládání oken vpředu, vzadu | ***ano*** |
| 28 | automatická třízónová klimatizace s elektronickou regulací | ***ano*** |
| 29 | airbag řidiče a spolujezdce hlavové airbagy | ***ano*** |
| 30 | boční airbagy vpředu a vzadu | ***ano*** |
| 31 | ABS,ESP | ***ano*** |
| 32 | dojezdové rezervní kolo | ***ano*** |
| 33 | vyhřívané čelní sklo | ***ano*** |
| 34 | stínící rolety pro zadní a boční skla mechanické | ***ano*** |
| 35 | přední mlhové světlomety s natáčením do zatáček | ***ano*** |
| 36 | adaptivní tempomat | ***ano*** |
| 37 | asistent rozjezdu do kopce | ***ano*** |
| 38 | rádio s CD přehrávačem, integrovanou navigaci min. 8 reproduktorů, propojení telefonu přes HF luetooth a USB konektivita, externí antény pouze pro FM příjem | ***ano, Columbus, 12 repro*** |
| 39 | příjem a zobrazení televizního a rádiového digitálního signálu na obrazovku navigace | ***ano*** |
| 40 | navigace s mapami Evropy, obrazovka min. 8“ | ***Ano 8“*** |
| 41 | sledování a zobrazování dopravních značek | ***ano*** |
| 42 | objem nádrže min 65l | ***66 l*** |
| 43 | světlomety s výbojkou s variabilním světelným rozvodem, s ostřikovači a s automatickou regulací polohy světlometu | ***ano*** |
| 44 | palubní počítač | ***ano*** |
| 45 | ovládání rádia, počítače na volantu | ***ano*** |
| 46 | barva vozidla černá perleťová | ***ano*** |
| 47 | černý interier s dekoračním obložením a chromovým paketem | ***ano*** |
| 48 | zadní stěrač | ***ano*** |
| 49 | reálné zobrazování na obrazovce prostoru za vozidlem při couvání – zadní kamera | ***ano*** |
| 50 | spínač stěračů s dešťovým senzorem | ***ano*** |
| 51 | varovná bezpečnostní světla při otevření na předních i zadních dveřích | ***ano*** |
| 52 | světelný asistent – denní svícení diody, zpožděné zhasnutí světel po dojetí domů | ***ano*** |
| 53 | zadní svítilny diodové | ***ano*** |
| 54 | dvě světla na čtení vpředu | ***ano*** |
| 55 | parkovací asistent podélně i kolmo k vozovce | ***ano*** |
| 56 | odvětrávané, elektricky stavitelná přední sedadla, vč. bederní opěrky, řidičovo s pamětí | ***ano*** |
| 57 | zadní sedadla s úchyty ISOFIX | ***ano*** |
| 58 | potah sedadel – kůže | ***ano*** |
| 59 | signalizace vzdálenosti při parkování vzadu | ***ano*** |
| 60 | kotoučové brzdy na všech kolech | ***ano*** |
| 61 | vyhřívaná přední sedadla | ***ano*** |
| 62 | na automobilu budou osazeny letní pneumatiky šíře 235 mm včetně Al disků 19“ leštěná antracitová | ***ano*** |
| 63 | zimní pneumatiky s disky 18“ šíře 235 mm | ***ano*** |
| 64 | středová opěrka mezi předními sedadly s úložným prostorem | ***Ano*** |
| 65 | Modrý magnetický LED maják (do rychlosti 250 km/h), zásuvka napájení majáku na levém středním sloupku, výška majáku min. 150 mm | ***Ano, Typ LM 800, Federal Signal*** |
| 66 | zvukové výstražné tařízení min.100 W, reproduktor min. 100 W umístěn v předním nárazníku | ***Ano, Siréna AS250 + repro ES1000 Federal Signal*** |
| 67 | přední modrá LED diodová světla 2 ks za maskou vozidla | ***Ano, IMPAXX*** |
| 68 | všechny ovladače výstražného zařízení na panelu kolébkových vypínačů | ***ano*** |
| 69 | montáž setu ruční RDST Matra TPH 700 (set a anténu dodá zadavatel) | |  | | --- | | ***ano*** | |
|  | **Další požadavky na vozidlo** |  |
| **P.č.** | **Název položky** | **Specifikace navrhovaného řešení** |
| 1 | Plná záruka za kompletní vozidlo min. 2 roky , zapůjčení náhradního odpovídajícího vozidla po dobu záruční opravy vozidla. | ***ano*** |
| 2 | záruka mobility | ***ano*** |
| 3 | předplacený základní servis, v rozsahu dle předpisu výrobce, na 5 let nebo 100 000 km | ***ano*** |
| 4 | Zápis montáže výstražného zařizení do TP na základě homologace zařízení | ***ano*** |

Brno, 14.7.2016

Ing. Marek Leichmann, Ing. Jan Tuma, jednatelé