|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |
|  | GSOŠ Plasy - Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny - NZ01 |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
|  | I. - 2021 |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |
|  | SO 04 - šatny |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |
|  | **NZ01/SO 04 - šatny - demontáž a likvidace krytiny s obsahem azbestu** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | GSOŠ Plasy |  | Datum: | 25.01.2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  | Gymnázium a střední odborná škola, Plasy |  | Projektant: |   |
| Zhotovitel: |  | STAVMAX Group, spol. s r.o. |  | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Suchý |
|  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  |  | **156 531,19** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | -6 426,42 |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  | -6 426,42 |
| 2 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -4,100 | 499,90 | -2 049,59 |
|  | VV |  | "krytina" 4,1 |  | 4,100 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,100 |  |  |
|  | VV | 4,1\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -4,100 |  |  |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -4,100 | 132,80 | -544,48 |
|  | VV | 4,1\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -4,100 |  |  |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -57,400 | 5,90 | -338,66 |
|  | VV |  | 4,1\*14 "Přepočtené koeficientem množství |  | 57,400 |  |  |
|  | VV | 57,4\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -57,400 |  |  |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -3,690 | 346,80 | -1 279,69 |
|  | VV | 3,69\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -3,690 |  |  |
| 6 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 | t | -0,410 | 5 400,00 | -2 214,00 |
|  | VV | 0,41\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -0,410 |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 162 957,61 |
|  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  | 162 957,61 |
| 36 | K | 765131851 | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti | m2 | -267,420 | 37,30 | -9 974,77 |
|  | VV | 267,42\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -267,420 |  |  |
| 37 | K | 765131871 | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti | m | -19,130 | 31,70 | -606,42 |
|  | VV | 19,13\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -19,130 |  |  |
| 45 | K | 765131857.R1 | Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti | kpl | 1,000 | 173 538,80 | 173 538,80 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |