|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |
|  | GSOŠ Plasy - Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny - NZ01 |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
|  | II. - 2022 |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |
|  | SO 07 - střecha školní garáže |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |
|  | **NZ01/SO 07 - střecha školní garáže - demontáž a likvidace krytiny s obsahem azbestu** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | GSOŠ Plasy |  | Datum: | 25.01.2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  | Gymnázium a střední odborná škola, Plasy |  | Projektant: |   |
| Zhotovitel: |  | STAVMAX Group, spol. s r.o. |  | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Suchý |
|  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  |  | **124 903,32** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | -5 568,40 |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  | -5 568,40 |
| 5 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -3,470 | 507,90 | -1 762,41 |
|  | VV |  | "krytina" 3,47 |  | 3,470 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,470 |  |  |
|  | VV | 3,47\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -3,470 |  |  |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -3,470 | 134,90 | -468,10 |
|  | VV | 3,47\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -3,470 |  |  |
| 7 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -48,580 | 6,00 | -291,48 |
|  | VV |  | 3,47\*14 "Přepočtené koeficientem množství |  | 48,580 |  |  |
|  | VV | 48,58\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -48,580 |  |  |
| 8 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -3,120 | 355,50 | -1 109,16 |
|  | VV | 3,12\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -3,120 |  |  |
| 9 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 | t | -0,350 | 5 535,00 | -1 937,25 |
|  | VV | 0,35\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -0,350 |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 130 471,72 |
|  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  | 130 471,72 |
| 29 | K | 765131851 | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti | m2 | -218,400 | 37,90 | -8 277,36 |
|  | VV | 218,4\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -218,400 |  |  |
| 30 | K | 765131871 | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti | m | -15,100 | 32,20 | -486,22 |
|  | VV | 15,1\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -15,100 |  |  |
| 36 | K | 765131857.R3 | Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti | kpl | 1,000 | 139 235,30 | 139 235,30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |