***Příloha č. 1 – bližší specifikace plnění***

Důvodem pořízení architektonické studie je řešení nevyhovujícího stavu stávajícího objektu Městské knihovny ve Velkém Meziříčí spočívající v nedostatečné kapacitě výpůjčních a skladových prostor a absence prostor pro konání besed, výstav a komunitních akcí. Pro ověření realizovatelnosti záměru byla již zpracována studie proveditelnosti, kde byla provedena podrobná analýza stávajícího stavu a byla vyhodnocena realizovatelnost záměru s ohledem na rozpočet města.

Cílem architektonické studie je navrhnout rekonstrukci a přístavbu Městské knihovny ve Velkém Meziříčí, která by v rámci finančních možností objednatele (viz předpokládané náklady dané studií proveditelnosti) vyřešila stávající nevyhovující stav objektu.

Je nutné navýšit kapacitu výpůjčních a skladových prostor, v rámci přístavby navrhnout multifukční sál a v návaznosti na přístavbu úpravy knihovní zahrady. Současně s navýšením kapacity a s rozšířením nabídky využívání budovy bude nutné myslet i na navýšení parkovacích kapacit. Objednatel zamýšlí na přístavbu a rekonstrukci knihovny čerpat dotaci, zadání architektonické studie tak může být ještě upraveno dle požadavků poskytovatele dotace.

Důležité je v rámci studie myslet na možnou etapizaci navrhovaného záměru a zároveň na zachování možnosti dalšího budoucího rozšíření knihovny.

**Podrobné zadání architektonické studie**

**A) Prostor stávající knihovny**

* navrhnout úpravu dispozičního řešení knihovny z důvodu zajištění vhodnějších provozních vazeb a naplnění doporučených kapacit pro knihovnu dle počtu obyvatel obce (10 001 - 20 000 obyvatel) dle „Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky“ (NK ČR),
* počítat s návaznostmi v souvislosti s rozšířením objektu přístavbou do zahrady,
* maximálně v návrhu využít stávající nosné konstrukce,
* řešit stavbu z hlediska snížení energetické náročnosti stavby (pracovat se stávajícím již dokončeným projektem na zateplení objektu),
* nalézt nejvhodnější místa pro parkování na pozemcích knihovny v uličním prostoru, nebo v jejím nejbližším okolí v souvislosti s navýšením kapacity objektu.

**Požadavky na provoz**

Půjčovna pro dospělé:

* rozšířit půjčovnu pro dospělé
* zlepšit přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu
* internetová studovna a čítárna s rozšířením o půjčovnu zvukových knih a společenských her bude součástí oddělení pro dospělé
* řešit nevyhovující ukládání knih na regálových dnech a umožnit vznik malé klidové zóny.

Půjčovna pro děti:

* přesunout stávající výpůjční prostor pro děti do stávající internetové studovny, čítárny a výstavního sálu (sloužil by pouze pro výpůjční prostory a pro práci s dětmi by sloužil především stávající suterénní divadlo, nově vybudovaný multifunkční sál a zahrada) nebo nalézt vhodnější řešení.

**B) Přístavba**

* objekt přístavby bude přednostně řešen na severní straně stávajícího objektu a pozemku podél stěny sousedního hřiště směrem do knihovní zahrady,
* v přístavbě bude multifunkční sál s kapacitou 30 – 50 osob, který by měl sloužit jako konferenční sál s úpravou pro výuku (besedy, programy, kurzy, školení) a výstavní sál (instalační systém na stěnách, prezentační panely),
* součástí sálu by měl být i kuchyňský kout,
* dále v přístavbě bude hygienické zázemí, sklad na nábytek, spisovna a případně přemístěné kanceláře,
* konstrukci přístavby je třeba navrhnout tak, aby bylo umožněno její případné rozšíření v budoucnu,
* řešit stavbu z hlediska snížení energetické náročnosti stavby.

**C) Zahrada**

* společně s novým křídlem budovy navrhnout i úpravy prostor knihovní zahrady, která by měla sloužit pro běžný pobyt návštěvníků knihovny (odpočinková místa, prostory pro vzdělávací účely) a také pro konání akcí pořádaných knihovnou či městem (besedy, dětské dny, opékání buřtů, předčítání knih apod.).

**Architektonická studie bude obsahovat:**

* situaci širších vztahů,
* půdorysy, řezy a pohledy dokumentující rekonstruovaný, nově navrhovaný objekt

a úpravy knihovní zahrady,

* vizualizace jednotlivých částí návrhu, ze kterých bude patrné jejich materiálové řešení.

Všechny části studie budou obsahovat odhad nákladů na realizaci.

Studie bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli ve dvou písemných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu \*. pdf a \*.dwg (otevřený, nezaheslovaný).