**Podmínky technické podpory**

**Část 3 - Rozšíření serveru HPE ProLiant DL380e Gen8 a primárního úložiště záloh**

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka rozšíření serveru HPE ProLiant DL380e Gen8 a primárního úložiště záloh, včetně instalace a následného supportu (tzn. náhradní díly, nové verze softwaru, odstraňování chyb a zranitelností a pomoc při řešení problémů s provozem) po dobu záruky (tj. 36 měsíců).

Bližší specifikace:

**Rozšíření Serveru HPE ProLiant DL380e Gen8** o další procesor (Xeon E5-2430 v2 2.5GHz) a 96 GB RAM (6x16GB) *(Rozšíření stávajícího serveru není dle zadavatele možné výrobky jiného výrobce, než je stávající. Účastník přesto může nabídnout také rovnocenné řešení, u něhož musí prokázat kompatibilitu se stávajícím zařízením, nesmí být však narušena záruka na stávajícím zařízení)***.**

**Rozšíření primárního úložiště záloh**

Aktuální primární úložiště záloh je HP D3600 Enclosure osazené 12ks 8TB midline SAS HDD připojené k řadiči Smart Array P822 v serveru HPE ProLiant DL380e. Zadavatel požaduje rozšířit toto úložiště o další Enclosure + HDD + kabeláž včetně instalace a zprovoznění o celkové RAW kapacitě rozšíření 192TB.

Podmínky technické podpory (supportu):

* NBD (next business day)