**Příloha č. 4b)**

**Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | **„Chomutovsko – kompostéry pro občany – horské obce“** |

# Technický popis

Předmětem dodávky je pořízení:

1. kompostérů o objemu 1 050 l v počtu 130 ks
2. kontejnerů na textil v počtu 3 ks
3. košíků na bioodpad v počtu 130 ks, vč. sáčků (1 role po 25 ks ke každému košíku, celkem 130 ks rolí)

# Požadované minimální technické parametry a zvláštní technické podmínky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Specifikace parametru** | **Nabídka**   1. ANO 2. NE 3. Parametr (číselný údaj) |
| **A. kompostér o objemu 1 050 l** |  |  |
| Objem | min. 1050 l | 1064 l |
| Váha | min. 27 kg (z důvodu stability konstrukce) | 27,7 kg |
| Výška | Maximálně 110 cm | 107 cm |
| **Parametry** |  |  |
| Materiál – plast, pevný a odolný proti nárazu, UV záření a extrémním změnám počasí (vysoké teploty, extrémní mrazy, silný vítr) | ANO | ANO |
| Tloušťka stěny | min. 7 mm (z důvodu potřeby dlouhé životnosti) | 7 mm |
| Plnění kompostéru svrchu s odklopným uzavíratelným víkem | ANO | ANO |
| Víko s možností zajištění proti otevření větrem | ANO | ANO |
| Nádoba bez dna | ANO | ANO |
| Přístup ke kompostu: možnost vybírání kompostu ze všech stran, (z důvodu uživatelsky pohodlného přístupu) | ANO | ANO |
| Větrací otvory po celém obvodu kompostéru (pro přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu) | ANO | ANO |
| Barva: zelená | ANO | ANO |
| **B. kontejner na textil** |  |  |
| Celokovový | ANO | ANO |
| Manipulace: stojny umožňují použití paletovým vozíkem nebo vysokozdvihem |  | ANO |
| Dveře uzamykatelné na visací zámek | ANO | ANO |
| Velikost vhozu | min. 950 mm x 450 mm | 970 x 470 mm |
| Síla materiálu | min. 1 mm | 1 mm |
| Síla materiálu: výztuha stojen, dorazy vhozu, držadlo | 3 mm výztuha stojen, dorazy vhozu, držadlo  4 mm klika – žárově zinkovaná  25x 25 x 2 mm - jakl | 3 mm výztuha stojen, dorazy vhozu, držadlo  4 mm klika – žárově zinkovaná  25x 25 x 2 mm - jakl |
| Lakovaný vrstvou laku | min. 60 mikronů odstín barvy dle přání | 60 mikronů, bílá barva |
| **C. Košíky na bioodpad** |  |  |
| Objem | min. 8 l | 10 l |
| Výška | max. 33 cm | 27,5 cm |
| Materiál | Polypropylénový plast, min 20 % recyklovaný | recyklovaný plast, polypropylen, 20% |
| Tvar kónický | ANO | ANO |
| Víko odklopné | ANO | ANO |
| Sáčky kompostovatelné | ANO | ANO |
| Sáčky kompostovatelné, objem | min. 10 l | 10 l |
| **Ostatní požadavky** |  |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně zaškolení | ANO | ANO |
| Legislativou stanovené doklady dodání návodu k obsluze zařízení – stroje – vybavení v českém jazyce | ANO | ANO |
| Musí se jednat o nové vybavení | ANO | ANO |
|  | | |

1. **Požadavky na zpracování této přílohy**
2. dodavatel vyplní sloupec „Nabídka“ (vybere jednu z nabízených alternativ a) - c))
3. k této vyplněné příloze bude doloženo:
4. technická dokumentace a fotodokumentace.

Podpis oprávněné osoby: ……………………..

Titul, jméno, příjmení: Jan Štecher, jednatel