|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Příloha č. 1 ke změnovému listu 1b** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Expozice DĚTSKÉ MUZEUM (Stavební úpravy Nové budovy Národního muzea)** |
|  |  |  |  | Méněpráce vyžádané objednatelem  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Objednatel | Zhotovitel |  |  |
|  |  |  |  | **NÁRODNÍ MUZEUM p.o.,**  | **NEO BUILDER a.s.** |  |
|  |  |  |  | Václavské náměstí 68, Praha 1 | Kutnohorská 309/84, 190 00 Praha 10 |
|  |  |  |  |  | 05553750 / CZ05553750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***P.č.*** | ***Typ*** | ***Kód*** | ***Popis*** | **Smluvní cena celkem** |  |
|  |  |
|  | **m.j.** | **počet** | **cena/m.j.** | **méněpráceZL b** |  |
|  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  | ***01 - Výstavní sál 01-m.č. 274*** |   |   |   |   |  |
|  | 1 |  |  | Voskování a leštění kamenných obkladů ručně | m2 | -105,00  | 84,00 | -8 820,0  |  |
|  | 2 |  |  | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm | m2 | -8,50  | 1 263,60 | -10 740,6  |  |
|  | 3 | K | 776221211 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem, do plošného barevného vzoru dle návrhu architekta, dle výkresu D.01.04 | m2 | -130,00 | 473,40 | -61 542,0  |  |
|  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  | ***02 - Místnost 02-m. č. 206*** |   |   |   |   |  |
|  | 4 |  |  | Výměna okenního zasklení (Conex 66,1 mm + mezivrstva AR 16 mm s kaleným Floatem) 3 x 3 m | kpl | -1,00  | 90 900,00 | -90 900,0  |  |
|  | 5 |  |  | Těžká technika pro výměnu tabule skla z exteriéru | den | -1,00  | 21 600,00 | -21 600,0  |  |
|  | 6 |  |  | Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m | % | -2,40  | 1 125,00 | -2 700,0  |  |
|  | 7 | K | 776221211 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem, do plošného barevného vzoru dle návrhu architekta, dle výkresu D.02.03 | m2 | -200,00 | 473,40 | -94 680,0  |  |
|  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  | ***03 - Místnost 03-m. č. 212 + 329*** |   |   |   |   |  |
|  | 8 |  |  | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB | m2 | -10,00  | 1 346,40 | -13 464,0  |  |
|  | 9 | K | 776221211 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem, do plošného barevného vzoru dle návrhu architekta, dle výkresu D.03.03 | m2 | -62,03 | 473,40 | -29 365,0  |  |
|  |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|  |   |  |  | ***04 - Místnost 04-m.č. 214*** |   |   |   |   |  |
|  | 11 |  |  | Přebalovací pult | kus | -2,00  | 22 500,00 | -45 000,0  |  |
|  | 12 | K | 776221211 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem, do plošného barevného vzoru dle návrhu architekta, dle výkresu D.04.03 | m2 | -99,00 | 473,40 | -46 866,6  |  |
|  |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  | ***Celkem bez DPH*** |  |  |  | -425 678,2  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Datum: 4.2.2022* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Datum: 4.2.2022* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Za objednatele: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |