# Smlouva o zajištění bezpečnostní kontroly číslo SS-CZ20220215

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel**

společnost: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory Domažlice

obchodní rejstřík oddíl Pr, vložka 1013 Krajský soud Plzeň

sídlem: Benešovská 638, 344 01 Domažlice

344 01 Domažlice

zastoupená: Bc. Hanou Hruškovou DiS.

IČO: 48344958

DIČ: CZ48344958

bankovní spojení: MONETA bank, číslo účtu: 7020000464/0600

a

**Zhotovitel**

společnost: **ASSA ABLOY Entrance Systems,** **spol. s r.o.**

obchodní rejstřík oddíl C, vložka 6108, Městský soud Praha

sídlem: U Blaženky 2155/18

150 00 Praha 5

zastoupená: Jiřím Chalupou, prokuristou společnosti

IČO: 44846444

DIČ: CZ44846444

bankovní spojení: Komerční banka Praha, číslo účtu: 43-5614900217/0100

(společně dále též jako „smluvní strany“)

**I. Předmět smlouvy**

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele pravidelné roční bezpečnostní kontroly u automatických dveřních systémů z hlediska zda splňují minimální požadavky vyplývajících z platné legislativy. Dále se zhotovitel zavazuje provádět pozáruční servis dodaných automatických dveřních systémů (dále též jako „zařízení“) v objektu či objektech objednatele. Jedná se o tyto objekty a tato zařízení:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt, adresa | Umístění v objektu | Typ zařízení |
| Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory Domažlice - Benešova 97, Domažlice | Vchodové posuvné dveře | 1x ASSA ABLOY - SL500 |

**II. Závazná ujednání**

2.1 *Zhotovitel se zavazuje:*

a) Provádět **1x** ročně v pracovní době zhotovitele kontrolu bezpečnostních funkcí automatických dveřních systémů a zjišťovat stav opotřebení jednotlivých součástí zařízení.

b) V případě opravy provést servisní zásah na základě výzvy objednatele, doručené či oznámené na fax: 286001570, 286001571, e-mail: servis@besam.cz, telefon 286001561, a to v pracovní době (pondělí až pátek 8:00 až 16:30 h), nebo v mimopracovní době na tel. 602618471 - pohotovost Čechy, či 724108048 - pohotovost Morava, s výjezdem servisního technika na místo s diagnostikou do **48** hodin od obdržení výzvy s nahlášením poruchy.

c) Poskytovat objednateli po dobu účinnosti této smlouvy slevu z platných cen náhradních dílů

d) Ohlásit objednateli svoji návštěvu na prohlídku zařízení dle bodu 2.1 písm. a) této smlouvy předem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontaktní osoba | Kontaktní telefon | Kontaktní e-mail |
| Petra Sutnerová | +420 727 246 644 | dzrzdavotni@soc-sluzbymestadomazlice.cz |

e) Při pravidelných revizích a kontrolách zkontrolovat funkčnost zařízení, která podléhají této smlouvě a zjištěné závady odstranit na místě na náklady Objednatele. Pokud odhad nákladů na odstranění této závady překročí **7.000,-Kč/ks bez DPH**, je nutná písemná objednávka Objednatele. Dále po provedení preventivní prohlídky zapsat do SP (servisní protokol) posudek momentálního stavu zařízení a předat zástupci objednatele k podpisu.

*2.2 Objednatel se zavazuje:*

a) Oznámit zhotoviteli poruchu na zařízení neprodleně po jejím zjištění. Při nahlašování poruchy pracovník objednatele uvede:

- číslo této smlouvy, své jméno a kontaktní telefon, objekt, umístění a typ zařízení, popis poruchy.

b) Uhradit zhotoviteli cenu změny nastavení radarů, rychlosti pohybu a dojezdových vzdáleností zařízení, jestliže tyto parametry byly již dříve nastaveny dle přání uživatele a je-li toto požadováno mimo termín pravidelné bezpečnostní kontroly.

c) V případě závady způsobené neodborným zásahem v rozporu s provozními předpisy či návodem k obsluze uhradit zhotoviteli náklady na opravu zařízení v plné výši bez ohledu na případně přijatou záruku za opravu a bez jakýchkoliv slev.

**III. Cena a platební podmínky**

3.1 Roční částka za provádění činností specifikovaných článkem I. a 2.1 činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Automatické posuvné dveře (ASSA ABLOY) | **3.000 Kč**/ks, celkem 1 ks |
| Cena celkem za rok | **3.000 Kč** + DPH v zákonné výši |

3.2 Sjednaná cena platí ode dne podpisu smlouvy do 31. 12. 2023. Aktualizace ceny pro další kalendářní roky bude na základě dodatku smlouvy provedena podle výše inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem pro daný kalendářní rok.

3.3 **Cena zahrnuje náklady zhotovitele na dopravu spojenou s prohlídkou zařízení a za čas strávený pracovníkem při provádění kontroly** dle bodu 2. 1. písm. a). Cena nezahrnuje materiálové náklady náhradních dílů. Úhrada ceny bude provedena **1x** ročně na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedené prohlídce.

3.4 Dále se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě vystavených faktur tyto náklady na provedené pozáruční opravy zařízení:

za hodinu práce v době pracovní **700,-** **Kč**

příplatek za hodinu práce v době mimopracovní **50** %

sleva na náhradní díly **10 % dle platného ceníku**

náklady na dopravu tam a zpět **14,5,- Kč/ km**

3.5 Faktury jsou splatné ve lhůtě **21** dnů od data vystavení. Pro případ nedodržení termínu splatnosti faktury se sjednává úrok z prodlení ve smluvní výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení. Pokud bude mít objednatel k faktuře zhotovitele připomínky, je povinen vrátit fakturu ještě před uplynutím jejího termínu splatnosti, a to spolu s důvody, které daly podnět k jejímu vrácení. V případě nedodržení termínu splatnosti jakékoliv řádně vystavené faktury má zhotovitel právo nezahájit další opravu nebo prohlídku ve výše uvedené lhůtě až do provedení její úhrady.

**IV. Kvalita prací a záruka za dílo**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním a závazným technickým předpisům. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v délce **3** měsíce a na vyměněné náhradní díly v délce **12** měsíců ode dne dokončení prací.

4.2 Záruka se nevztahuje na poškození zařízení v důsledku:

- neodborného zásahu do dveřního systému,

- násilné manipulace s dveřním systémem objednatelem, obsluhou či třetí osobou

- vandalismu, živelné pohromy atd.,

- běžného opotřebení, nebo pokud dojde k poškození skleněných výplní,

- nedodržení provozního prostředí (v dodávce el. energie například přepětí, nenormální proudové rázy, dále mimořádná vlhkost, teplota, prašnost, agresivita prostředí atd.).

- na náhradní díly s charakterem spotřebního materiálu. Jmenovitě se jedná o podlahové vodítko, dráhu pro podlahové vedení, těsnící kartáčky, kladky pohonu (u SL500), uhlíky motoru (u karuselových dveří).

4.3 Reklamace vad musí být provedeny objednatelem vždy písemnou formou s uvedením popisu vady.

**V. Doba trvání smlouvy**

5.1 Tato smlouva se uzavírá na **dobu neurčitou** a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.2 Smlouvu může každá ze smluvních stran písemně vypovědět bez udání důvodů, přičemž výpovědní doba pro obě strany činí **6** měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

**VI. Závěrečná ujednání**

6.1 Ostatní právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), zejména ustanoveními § 2586 a násl. o smlouvě o dílo.

6.2 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných číslovaných dodatků, které jsou odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami a stávají se nedílnou součástí této smlouvy.

6.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech vzájemné potvrzených oběma smluvními stranami, z nich si každá ponechá po jednom vyhotovení.

6.4 Obě smluvní strany shodně konstatují, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 – Výkony v rámci pravidelné prohlídky

V Domažlicích dne: 18.02.2022 V Praze dne: 24.02.2022

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................................... .......................................................................

Jiří Chalupa, prokurista

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.

# Příloha č. 1 – Výkony v rámci pravidelné prohlídky zahrnují:

Údržba posuvných dveří

***Mechanické funkce***

* kontrola chodu dveří, vyčištění vodících drah , seřízení dveřních křídel
* dotažení šroubů, matic apod.
* napnutí řemene, kontrola stavu ložisek, kladek, dorazů apod.
* kontrola baterie, dobíjecí soustavy.
* kontrola funkce dveří při nestandardním režimu (požární poplach apod.)
* kontrola mechanických zámků dveřních křídel

## *Aktivační prvky*

* nastavení mechanických a elektronických aktivačních prvků.
* kontrola radarů, nastavení citlivosti, dosahů, směrovosti.

## *Řídící jednotka + el. rozvody*

* kontrola a nastavení rychlostí křídel, tj. rozjezdová rychlost, plná rychlost, dobrzdění.
* vizuální kontrola el. rozvodů, měření přechodových odporů.
* kontrola svodu fáze-zem, bezp. funkcí pojistek a jističe.
* kontrola chybových záznamů v řídící jednotce „watchdog“
* kontrola ovladače dveří.

**Údržba pro splnění minimálních požadavků vyplývajících z platné legislativy.**