|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **SZŠ Kladno - oprava sociálních zařízení** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra bez ztr.** | **Ztratné** | **Výměra** | **Jedn. cena** | **Cena** | **Jedn. hmotn.** | **Hmotnost** | **Jedn. suť** | **Suť** | **Sazba DPH** | **DPH** | **Cena s DPH** | **Komentář** | **Objekt** | **Oddíl** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SO\_01: Oprava soc.zařízení v přízemí** |  |  |  |  |  | **356 955** |  | **12,1** |  | **12,1** | **\_** | **74 961** | **431 916** |  |  |  |
|  |  | **001.: Zemní práce** |  |  |  |  |  | **–** |  | **5,0** |  | **–** | **\_** | **–** | **–** |  |  |  |
| 1. | 132212112 | Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 5,04 | – | 5,04 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 001 |
|  |  | 0,6\*0,6\*14 |  | 5,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 2. | 162651111 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2,52 | – | 2,52 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 001 |
| 3. | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 4,032 | – | 4,032 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 001 |
|  |  | 2,52\*1,6 |  | 4,032 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 4. | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 2,52 | – | 2,52 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 001 |
| 5. | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 2,52 | – | 2,52 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 001 |
| 6. | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 5,04 | – | 5,04 | – | – | 1,00000 | 5,0 |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0061: Úprava povrchů vnitřní** |  |  |  |  |  | **5 640** |  | **1,4** |  | **–** | **\_** | **1184** | **6 824** |  |  |  |
| 7. | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 132,0 | – | 132,0 | 30,00 | 3 960 | 0,00546 | 0,7 |  | – | 21 | 832 | 4 792 |  | SO\_01 | 006 |
| 8. | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 16,8 | – | 16,8 | 100,00 | 1 680 | 0,04153 | 0,7 |  | – | 21 | 353 | 2 033 |  | SO\_01 | 006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0063: Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  |  |  | **5 631** |  | **1,9** |  | **–** | **\_** | **1183** | **6 814** |  |  |  |
| 9. | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 0,84 | – | 0,84 | 4 333,70 | 3 640 | 2,25634 | 1,9 |  | – | 21 | 764 | 4 405 |  | SO\_01 | 006 |
|  |  | 14\*0,6\*0,1 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 10. | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 0,84 | – | 0,84 | 395,35 | 332 |  | – |  | – | 21 | 70 | 402 |  | SO\_01 | 006 |
| 11. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,05 | – | 0,05 | 33 176,28 | 1 659 | 1,06277 | 0,1 |  | – | 21 | 348 | 2 007 |  | SO\_01 | 006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb** |  |  |  |  |  | **3 000** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **630** | **3 630** |  |  |  |
| 12. | 952000001 | Pravidelný úklid | kpl | 1,0 | – | 1,0 | 3 000,00 | 3 000 |  | – |  | – | 21 | 630 | 3 630 |  | SO\_01 | 009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0096: Bourání konstrukcí** |  |  |  |  |  | **12806** |  | **–** |  | **12,1** | **\_** | **2689** | **15 495** |  |  |  |
| 13. | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 11,0 | – | 11,0 | – | – |  | – | 0,02400 | 0,3 | 21 | – | – |  | SO\_01 | 009 |
| 14. | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0,84 | – | 0,84 | – | – |  | – | 2,20000 | 1,8 | 21 | – | – |  | SO\_01 | 009 |
|  |  | 14\*0,6\*0,1 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 15. | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 28,66 | – | 28,66 | 78,36 | 2 246 |  | – | 0,03500 | 1,0 | 21 | 472 | 2 717 |  | SO\_01 | 009 |
| 16. | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 132,0 | – | 132,0 | 80,00 | 10 560 |  | – | 0,06800 | 9,0 | 21 | 2 218 | 12 778 |  | SO\_01 | 009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **021.: Silnoproud** |  |  |  |  |  | **13000** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **2730** | **15 730** |  |  |  |
| 17. | 021010001 | Výměna osvětlení,výměna spínacích prvků u sociálních zařízení + AKU BOILER OKCE 200 | kpl | 1,0 | – | 1,0 | 13 000,00 | 13 000 |  | – |  | – | 21 | 2 730 | 15 730 |  | SO\_01 | 021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0997: Doprava suti a vybouraných hmot** |  |  |  |  |  | **12136** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **2549** | **14 685** |  |  |  |
| 18. | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t | 12,136 | – | 12,136 | 1 000,00 | 12 136 |  | – |  | – | 21 | 2 549 | 14 685 |  | SO\_01 | 099 |
| 19. | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 12,136 | – | 12,136 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 099 |
| 20. | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 36,273 | – | 36,273 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 099 |
|  |  | 12,091\*3 |  | 36,273 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 21. | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 12,136 | – | 12,136 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0998: Přesun hmot** |  |  |  |  |  | **2 522** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **530** | **3 052** |  |  |  |
| 22. | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 8,407 | – | 8,407 | 300,00 | 2 522 |  | – |  | – | 21 | 530 | 3 052 |  | SO\_01 | 099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **711.: Izolace proti vodě** |  |  |  |  |  | **6 869** |  | **0,1** |  | **–** | **\_** | **1442** | **8 311** |  |  |  |
| 23. | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 4,81 | – | 4,81 | 250,00 | 1 203 | 0,00451 | 0,0 |  | – | 21 | 253 | 1 455 |  | SO\_01 | 711 |
| 24. | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 9,0 | – | 9,0 | 600,41 | 5 404 | 0,00451 | 0,0 |  | – | 21 | 1 135 | 6 538 |  | SO\_01 | 711 |
| 25. | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 3,21 | – | 3,21 | 81,87 | 263 |  | – |  | – | 21 | 55 | 318 |  | SO\_01 | 711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **721.: Vnitřní kanalizace** |  |  |  |  |  | **16193** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **3400** | **19 593** |  |  |  |
| 26. | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 31,0 | – | 31,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 721 |
| 27. | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového DN 160 | m | 24,0 | – | 24,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 721 |
| 28. | 721170963R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 347,31 | 347 |  | – |  | – | 21 | 73 | 420 |  | SO\_01 | 721 |
| 29. | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 | kus | 5,0 | – | 5,0 | 100,00 | 500 |  | – |  | – | 21 | 105 | 605 |  | SO\_01 | 721 |
| 30. | 721170966R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 300,00 | 600 |  | – |  | – | 21 | 126 | 726 |  | SO\_01 | 721 |
| 31. | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 5,0 | – | 5,0 | 80,00 | 400 |  | – |  | – | 21 | 84 | 484 |  | SO\_01 | 721 |
| 32. | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 8,0 | – | 8,0 | 100,00 | 800 |  | – |  | – | 21 | 168 | 968 |  | SO\_01 | 721 |
| 33. | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 12,0 | – | 12,0 | 100,00 | 1 200 |  | – |  | – | 21 | 252 | 1 452 |  | SO\_01 | 721 |
| 34. | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 4,0 | – | 4,0 | 80,00 | 320 |  | – |  | – | 21 | 67 | 387 |  | SO\_01 | 721 |
| 35. | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm | m | 18,0 | – | 18,0 | 50,00 | 900 |  | – |  | – | 21 | 189 | 1 089 |  | SO\_01 | 721 |
| 36. | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 10,0 | – | 10,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 721 |
| 37. | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 8,0 | – | 8,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 721 |
| 38. | 721176382T00 | Čistící kus potrubí HT DN 110 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 132,24 | 264 |  | – |  | – | 21 | 56 | 320 |  | SO\_01 | 721 |
| 39. | 721194105R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 | kus | 3,0 | – | 3,0 | 136,02 | 408 |  | – |  | – | 21 | 86 | 494 |  | SO\_01 | 721 |
| 40. | 721194107R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 75 x 1,9 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 145,37 | 291 |  | – |  | – | 21 | 61 | 352 |  | SO\_01 | 721 |
| 41. | 721194109R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | kus | 14,0 | – | 14,0 | 50,00 | 700 |  | – |  | – | 21 | 147 | 847 |  | SO\_01 | 721 |
| 42. | 721194112T00 | Vyvedení odpadní výpustky D 160 x 3,8 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 195,68 | 196 |  | – |  | – | 21 | 41 | 237 |  | SO\_01 | 721 |
| 43. | 721221203T00 | Uzávěrka zápachová HL 21 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 415,19 | 415 |  | – |  | – | 21 | 87 | 502 |  | SO\_01 | 721 |
| 44. | 721223415T00 | Uzávěrky HL310 N zápachová podlahová | kus | 1,0 | – | 1,0 | 500,00 | 500 |  | – |  | – | 21 | 105 | 605 |  | SO\_01 | 721 |
| 45. | 721223655T00 | Sprchový žlábek AZP1 750 mm | kus | 2,0 | – | 2,0 | 3 000,00 | 6 000 |  | – |  | – | 21 | 1 260 | 7 260 |  | SO\_01 | 721 |
| 46. | 721223665T00 | Rošt LINE 750 nerez | kus | 2,0 | – | 2,0 | 1 175,57 | 2 351 |  | – |  | – | 21 | 494 | 2 845 |  | SO\_01 | 721 |
| 47. | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 59,0 | – | 59,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 721 |
| 48. | 998721201R00 | Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m | % | 648,427 | – | 648,427 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **722.: Vnitřní vodovod** |  |  |  |  |  | **17885** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **3756** | **21 641** |  |  |  |
| 49. | 713470041T00 | Izolace Tubolit GT 22/20 | m | 36,0 | – | 36,0 | 23,00 | 828 |  | – |  | – | 21 | 174 | 1 002 |  | SO\_01 | 722 |
| 50. | 713470042T00 | Izolace Tubolit GT 28/20 | m | 22,0 | – | 22,0 | 25,00 | 550 |  | – |  | – | 21 | 116 | 666 |  | SO\_01 | 722 |
| 51. | 713470043T00 | Izolace Tubolit GT 35/20 | m | 9,0 | – | 9,0 | 55,84 | 503 |  | – |  | – | 21 | 106 | 608 |  | SO\_01 | 722 |
| 52. | 713470052T00 | Mtž.izolace Tubolit GT 20 mm | m | 67,0 | – | 67,0 | 10,00 | 670 |  | – |  | – | 21 | 141 | 811 |  | SO\_01 | 722 |
| 53. | 722130800T00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20 | m | 54,0 | – | 54,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 722 |
| 54. | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 11,0 | – | 11,0 | 50,48 | 555 |  | – |  | – | 21 | 117 | 672 |  | SO\_01 | 722 |
| 55. | 722174311R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m | 36,0 | – | 36,0 | 50,00 | 1 800 |  | – |  | – | 21 | 378 | 2 178 |  | SO\_01 | 722 |
| 56. | 722174312R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 | m | 22,0 | – | 22,0 | 80,00 | 1 760 |  | – |  | – | 21 | 370 | 2 130 |  | SO\_01 | 722 |
| 57. | 722174313R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 | m | 9,0 | – | 9,0 | 20,00 | 180 |  | – |  | – | 21 | 38 | 218 |  | SO\_01 | 722 |
| 58. | 722174322T00 | Konzole na potrubí PP-R do DN 63 | kus | 40,0 | – | 40,0 | 20,00 | 800 |  | – |  | – | 21 | 168 | 968 |  | SO\_01 | 722 |
| 59. | 722174912R00 | Sestavení plastového rozvodu vody DN 20 | m | 36,0 | – | 36,0 | 10,00 | 360 |  | – |  | – | 21 | 76 | 436 |  | SO\_01 | 722 |
| 60. | 722174913R00 | Sestavení plastového rozvodu vody DN 25 | m | 22,0 | – | 22,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 722 |
| 61. | 722174914R00 | Sestavení plastového rozvodu vody DN 32 | m | 9,0 | – | 9,0 | 109,21 | 983 |  | – |  | – | 21 | 206 | 1 189 |  | SO\_01 | 722 |
| 62. | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 19,0 | – | 19,0 | 50,00 | 950 |  | – |  | – | 21 | 200 | 1 150 |  | SO\_01 | 722 |
| 63. | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 4,0 | – | 4,0 | 200,57 | 802 |  | – |  | – | 21 | 168 | 971 |  | SO\_01 | 722 |
| 64. | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 213,64 | 427 |  | – |  | – | 21 | 90 | 517 |  | SO\_01 | 722 |
| 65. | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 16,0 | – | 16,0 | 40,00 | 640 |  | – |  | – | 21 | 134 | 774 |  | SO\_01 | 722 |
| 66. | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 4,0 | – | 4,0 | 245,62 | 982 |  | – |  | – | 21 | 206 | 1 189 |  | SO\_01 | 722 |
| 67. | 722220124T00 | Přechod PP-R 20x1/2" vnější | kus | 2,0 | – | 2,0 | 61,03 | 122 |  | – |  | – | 21 | 26 | 148 |  | SO\_01 | 722 |
| 68. | 722220125T00 | Přechod PP-R 25x3/4" vnější | kus | 6,0 | – | 6,0 | 74,36 | 446 |  | – |  | – | 21 | 94 | 540 |  | SO\_01 | 722 |
| 69. | 722220126T00 | Přechod PP-R 32x1" vnější | kus | 2,0 | – | 2,0 | 99,41 | 199 |  | – |  | – | 21 | 42 | 241 |  | SO\_01 | 722 |
| 70. | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 96,63 | 193 |  | – |  | – | 21 | 41 | 234 |  | SO\_01 | 722 |
| 71. | 722224152U00 | Kulový kohout zahradní, 1/2 - 3/4" | kus | 1,0 | – | 1,0 | 143,64 | 144 |  | – |  | – | 21 | 30 | 174 |  | SO\_01 | 722 |
| 72. | 722225302U00 | Šroubení přechodové 20xR 1/2" | kus | 2,0 | – | 2,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 722 |
| 73. | 722225303U00 | Šroubení přechodové 25xR 3/4" | kus | 2,0 | – | 2,0 | 200,00 | 400 |  | – |  | – | 21 | 84 | 484 |  | SO\_01 | 722 |
| 74. | 722225304U00 | Šroubení přechodové 32xR 1" | kus | 2,0 | – | 2,0 | 200,00 | 400 |  | – |  | – | 21 | 84 | 484 |  | SO\_01 | 722 |
| 75. | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 4,0 | – | 4,0 | 57,96 | 232 |  | – |  | – | 21 | 49 | 281 |  | SO\_01 | 722 |
| 76. | 722229102R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 86,34 | 173 |  | – |  | – | 21 | 36 | 209 |  | SO\_01 | 722 |
| 77. | 722229103R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 39,34 | 79 |  | – |  | – | 21 | 17 | 95 |  | SO\_01 | 722 |
| 78. | 722231162R00 | Ventil pojistný pružinový ON 13 7030, G 3/4 | kus | 1,0 | – | 1,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 722 |
| 79. | 722232043U00 | Kulový kohout P R250D 1/2" | kus | 1,0 | – | 1,0 | 206,38 | 206 |  | – |  | – | 21 | 43 | 250 |  | SO\_01 | 722 |
| 80. | 722232044U00 | Kulový kohout P R250D 3/4" | kus | 2,0 | – | 2,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 722 |
| 81. | 722232045U00 | Kulový kohout P R250D 1" | kus | 1,0 | – | 1,0 | 496,28 | 496 |  | – |  | – | 21 | 104 | 600 |  | SO\_01 | 722 |
| 82. | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 68,38 | 137 |  | – |  | – | 21 | 29 | 165 |  | SO\_01 | 722 |
| 83. | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 3,0 | – | 3,0 | 128,34 | 385 |  | – |  | – | 21 | 81 | 466 |  | SO\_01 | 722 |
| 84. | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 142,51 | 143 |  | – |  | – | 21 | 30 | 172 |  | SO\_01 | 722 |
| 85. | 722290223T00 | Zkouška tlaku potrubí PPR do DN 63 | m | 67,0 | – | 67,0 | 10,00 | 670 |  | – |  | – | 21 | 141 | 811 |  | SO\_01 | 722 |
| 86. | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 67,0 | – | 67,0 | 10,00 | 670 |  | – |  | – | 21 | 141 | 811 |  | SO\_01 | 722 |
| 87. | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 541,297 | – | 541,297 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **725.: Zařizovací předměty** |  |  |  |  |  | **52420** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **11008** | **63 428** |  |  |  |
| 88. | 725012506T00 | Klozet sedátko LYRA Duroplast, bílý | kus | 5,0 | – | 5,0 | 566,91 | 2 835 |  | – |  | – | 21 | 595 | 3 430 |  | SO\_01 | 725 |
| 89. | 725013106T00 | Klozet kombi LYRA, nádrž s armaturou, bílý | kus | 5,0 | – | 5,0 | 2 800,00 | 14 000 |  | – |  | – | 21 | 2 940 | 16 940 |  | SO\_01 | 725 |
| 90. | 725017133T00 | Umyvadlo na šrouby LYRA 50 cm, bílý | kus | 2,0 | – | 2,0 | 1 042,74 | 2 085 |  | – |  | – | 21 | 438 | 2 523 |  | SO\_01 | 725 |
| 91. | 725017135T00 | Umyvadlo na šrouby LYRA 60 cm, bílý | kus | 1,0 | – | 1,0 | 1 056,51 | 1 057 |  | – |  | – | 21 | 222 | 1 278 |  | SO\_01 | 725 |
| 92. | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 5,0 | – | 5,0 | 238,36 | 1 192 |  | – |  | – | 21 | 250 | 1 442 |  | SO\_01 | 725 |
| 93. | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 5,0 | – | 5,0 | 849,59 | 4 248 |  | – |  | – | 21 | 892 | 5 140 |  | SO\_01 | 725 |
| 94. | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 143,64 | 431 |  | – |  | – | 21 | 90 | 521 |  | SO\_01 | 725 |
| 95. | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 775,53 | 2 327 |  | – |  | – | 21 | 489 | 2 815 |  | SO\_01 | 725 |
| 96. | 725330820R00 | Demontáž výlevky plastové | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 152,11 | 152 |  | – |  | – | 21 | 32 | 184 |  | SO\_01 | 725 |
| 97. | 725331111U00 | Výlevka keramická MIRA plastová m | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 5 293,24 | 5 293 |  | – |  | – | 21 | 1 112 | 6 405 |  | SO\_01 | 725 |
| 98. | 725716129R00 | Montáž výlevky | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 855,80 | 856 |  | – |  | – | 21 | 180 | 1 036 |  | SO\_01 | 725 |
| 99. | 725810405T00 | Ventil rohový G 1/2 x 3/8 Schell | kus | 11,0 | – | 11,0 | 216,76 | 2 384 |  | – |  | – | 21 | 501 | 2 885 |  | SO\_01 | 725 |
| 100. | 725819402T00 | Montáž ventilu rohového s hadičkou G 3/8" | kus | 11,0 | – | 11,0 | 90,26 | 993 |  | – |  | – | 21 | 209 | 1 201 |  | SO\_01 | 725 |
| 101. | 725820515T00 | Baterie LAGUNA 071 umyvadlová stoj. páka | kus | 3,0 | – | 3,0 | 1 619,44 | 4 858 |  | – |  | – | 21 | 1 020 | 5 879 |  | SO\_01 | 725 |
| 102. | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2,0 | – | 2,0 | 118,92 | 238 |  | – |  | – | 21 | 50 | 288 |  | SO\_01 | 725 |
| 103. | 725820803R00 | Demontáž baterie stojánkové | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 156,96 | 471 |  | – |  | – | 21 | 99 | 570 |  | SO\_01 | 725 |
| 104. | 725821754T00 | Baterie LAGUNA dřezová nástěnná páka 150 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 1 000,00 | 1 000 |  | – |  | – | 21 | 210 | 1 210 |  | SO\_01 | 725 |
| 105. | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 1,0 | – | 1,0 | 196,89 | 197 |  | – |  | – | 21 | 41 | 238 |  | SO\_01 | 725 |
| 106. | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,0 | – | 3,0 | 166,57 | 500 |  | – |  | – | 21 | 105 | 605 |  | SO\_01 | 725 |
| 107. | 725840005T00 | Baterie LAGUNA 168 sprchová bez sprchy | kus | 2,0 | – | 2,0 | 1 000,00 | 2 000 |  | – |  | – | 21 | 420 | 2 420 |  | SO\_01 | 725 |
| 108. | 725840272T00 | Sprchová souprava TWIST chrom | kus | 2,0 | – | 2,0 | 674,83 | 1 350 |  | – |  | – | 21 | 283 | 1 633 |  | SO\_01 | 725 |
| 109. | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 2,0 | – | 2,0 | 207,59 | 415 |  | – |  | – | 21 | 87 | 502 |  | SO\_01 | 725 |
| 110. | 725860207T00 | Sifon umyvadlo DN 40 chrom | kus | 3,0 | – | 3,0 | 436,91 | 1 311 |  | – |  | – | 21 | 275 | 1 586 |  | SO\_01 | 725 |
| 111. | 725860210T00 | Umyvadlová výpusť click-clack | kus | 3,0 | – | 3,0 | 569,14 | 1 707 |  | – |  | – | 21 | 359 | 2 066 |  | SO\_01 | 725 |
| 112. | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 3,0 | – | 3,0 | 140,01 | 420 |  | – |  | – | 21 | 88 | 508 |  | SO\_01 | 725 |
| 113. | 725869218R00 | Montáž U-sifonu | kus | 1,0 | – | 1,0 | 101,06 | 101 |  | – |  | – | 21 | 21 | 122 |  | SO\_01 | 725 |
| 114. | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 550,76 | – | 550,76 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **7631: Konstrukce montované - sádrokartonové** |  |  |  |  |  | **–** |  | **0,1** |  | **–** | **\_** | **–** | **–** |  |  |  |
| 115. | 763164611 | SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5 | m | 12,45 | – | 12,45 | – | – | 0,00739 | 0,1 |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 763 |
| 116. | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | % | 7,99 | – | 7,99 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **766.: Konstrukce truhlářské** |  |  |  |  |  | **19250** |  | **0,2** |  | **–** | **\_** | **4043** | **23 293** |  |  |  |
| 117. | 54914624 | kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4 | kus | 11,0 | – | 11,0 | 300,00 | 3 300 | 0,00120 | 0,0 |  | – | 21 | 693 | 3 993 |  | SO\_01 | 766 |
| 118. | 61161012 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm | kus | 5,0 | – | 5,0 | 1 300,00 | 6 500 | 0,01600 | 0,1 |  | – | 21 | 1 365 | 7 865 |  | SO\_01 | 766 |
| 119. | 61161014 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm | kus | 4,0 | – | 4,0 | 1 300,00 | 5 200 | 0,01950 | 0,1 |  | – | 21 | 1 092 | 6 292 |  | SO\_01 | 766 |
| 120. | 61161015 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm | kus | 2,0 | – | 2,0 | 1 300,00 | 2 600 | 0,02050 | 0,0 |  | – | 21 | 546 | 3 146 |  | SO\_01 | 766 |
| 121. | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 11,0 | – | 11,0 | 100,00 | 1 100 |  | – |  | – | 21 | 231 | 1 331 |  | SO\_01 | 766 |
| 122. | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 11,0 | – | 11,0 | 50,00 | 550 |  | – |  | – | 21 | 116 | 666 |  | SO\_01 | 766 |
| 123. | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1,08 | – | 1,08 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 766 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **771.: Podlahy z dlaždic** |  |  |  |  |  | **33352** |  | **1,0** |  | **–** | **\_** | **7004** | **40 355** |  |  |  |
| 124. | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 31,526 | – | 31,526 | 400,00 | 12 610 | 0,01800 | 0,6 |  | – | 21 | 2 648 | 15 259 |  | SO\_01 | 771 |
|  |  | 28,66\*1,1 |  | 31,526 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 125. | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 28,66 | – | 28,66 | 53,91 | 1 545 | 0,00030 | 0,0 |  | – | 21 | 324 | 1 870 |  | SO\_01 | 771 |
| 126. | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 28,66 | – | 28,66 | 269,79 | 7 732 | 0,00758 | 0,2 |  | – | 21 | 1 624 | 9 356 |  | SO\_01 | 771 |
| 127. | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 28,66 | – | 28,66 | 400,00 | 11 464 | 0,00630 | 0,2 |  | – | 21 | 2 407 | 13 871 |  | SO\_01 | 771 |
| 128. | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 6,58 | – | 6,58 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **781.: Obklady keramické** |  |  |  |  |  | **126 228** |  | **2,2** |  | **–** | **\_** | **26 508** | **152 736** |  |  |  |
| 129. | 59761038 | obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 | m2 | 145,431 | – | 145,431 | 390,55 | 56 798 | 0,01020 | 1,5 |  | – | 21 | 11 928 | 68 726 |  | SO\_01 | 781 |
|  |  | 132,21\*1,1 |  | 145,431 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 130. | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 132,21 | – | 132,21 | 53,91 | 7 127 | 0,00030 | 0,0 |  | – | 21 | 1 497 | 8 624 |  | SO\_01 | 781 |
| 131. | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 132,21 | – | 132,21 | 400,00 | 52 884 | 0,00490 | 0,6 |  | – | 21 | 11 106 | 63 990 |  | SO\_01 | 781 |
| 132. | 781494111R | Kovové profily ukončovací rohové lepené flexibilním lepidlem eloxovaný hliník | m | 20,0 | – | 20,0 | 150,00 | 3 000 | 0,00055 | 0,0 |  | – | 21 | 630 | 3 630 |  | SO\_01 | 781 |
| 133. | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 96,0 | – | 96,0 | 45,80 | 4 397 | 0,00003 | 0,0 |  | – | 21 | 923 | 5 320 |  | SO\_01 | 781 |
| 134. | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | – | 3,37 | 600,00 | 2 022 |  | – |  | – | 21 | 425 | 2 447 |  | SO\_01 | 781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **783.: Nátěry** |  |  |  |  |  | **10053** |  | **0,0** |  | **–** | **\_** | **2111** | **12 164** |  |  |  |
| 135. | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením - zárubně | m2 | 18,2 | – | 18,2 | 95,09 | 1 731 | 0,00006 | 0,0 |  | – | 21 | 363 | 2 094 |  | SO\_01 | 783 |
|  |  | 1,4\*5 |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,8\*4 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2\*2 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 136. | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně | m2 | 18,2 | – | 18,2 | 123,26 | 2 243 | 0,00014 | 0,0 |  | – | 21 | 471 | 2 714 |  | SO\_01 | 783 |
| 137. | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně | m2 | 18,2 | – | 18,2 | 100,00 | 1 820 | 0,00012 | 0,0 |  | – | 21 | 382 | 2 202 |  | SO\_01 | 783 |
| 138. | 783606811 | Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením | m2 | 12,0 | – | 12,0 | 159,74 | 1 917 | 0,00010 | 0,0 |  | – | 21 | 403 | 2 319 |  | SO\_01 | 783 |
|  |  | 2\*6 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 139. | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 12,0 | – | 12,0 | 195,20 | 2 342 | 0,00031 | 0,0 |  | – | 21 | 492 | 2 834 |  | SO\_01 | 783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **784.: Malby** |  |  |  |  |  | **9 220** |  | **0,2** |  | **0,0** | **\_** | **1936** | **11 156** |  |  |  |
| 140. | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m | m2 | 146,35 | – | 146,35 | 28,00 | 4 098 | 0,00100 | 0,1 | 0,00031 | 0,0 | 21 | 861 | 4 958 |  | SO\_01 | 784 |
| 141. | 784181103 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 146,35 | – | 146,35 | 15,00 | 2 195 | 0,00020 | 0,0 |  | – | 21 | 461 | 2 656 |  | SO\_01 | 784 |
| 142. | 784221113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m | m2 | 146,35 | – | 146,35 | 20,00 | 2 927 | 0,00020 | 0,0 |  | – | 21 | 615 | 3 542 |  | SO\_01 | 784 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **799.: Hodinová sazba zdravotechnika** |  |  |  |  |  | **7 000** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **1470** | **8 470** |  |  |  |
| 143. | 799000009T00 | Pomocný montážní a spojovací materiál | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 1 000,00 | 1 000 |  | – |  | – | 21 | 210 | 1 210 |  | SO\_01 | 799 |
| 144. | 799000010T00 | Stavební přípomoce - drážky, průrazy | hod | 30,0 | – | 30,0 | 200,00 | 6 000 |  | – |  | – | 21 | 1 260 | 7 260 |  | SO\_01 | 799 |
| 145. | 799000018T00 | Doprava | soubor | 1,0 | – | 1,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_01 | 799 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |  | **3 750** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **788** | **4 538** |  |  |  |
| 146. | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,5 | – | 1,5 | 2 500,00 | 3 750 |  | – |  | – | 21 | 788 | 4 538 |  | SO\_01 | VRN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **SO\_02: Oprava soc.zařízení v patře** |  |  |  |  |  | **384 537** |  | **8,2** |  | **10,5** | **\_** | **80 753** | **465 289** |  |  |  |
|  |  | **0061: Úprava povrchů vnitřní** |  |  |  |  |  | **30 368** |  | **3,6** |  | **–** | **\_** | **6 377** | **36 746** |  |  |  |
| 147. | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 31,78 | – | 31,78 | 5,00 | 159 | 0,00300 | 0,1 |  | – | 21 | 33 | 192 |  | SO\_02 | 006 |
| 148. | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 197,26 | – | 197,26 | 100,00 | 19 726 | 0,01575 | 3,1 |  | – | 21 | 4 142 | 23 868 |  | SO\_02 | 006 |
| 149. | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 9,6 | – | 9,6 | 500,00 | 4 800 | 0,04153 | 0,4 |  | – | 21 | 1 008 | 5 808 |  | SO\_02 | 006 |
| 150. | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 24,94 | – | 24,94 | 227,88 | 5 683 | 0,00150 | 0,0 |  | – | 21 | 1 193 | 6 877 |  | SO\_02 | 006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb** |  |  |  |  |  | **2 500** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **525** | **3 025** |  |  |  |
| 151. | 952000002 | Pravidelný úklid | kpl | 1,0 | – | 1,0 | 2 500,00 | 2 500 |  | – |  | – | 21 | 525 | 3 025 |  | SO\_02 | 009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0096: Bourání konstrukcí** |  |  |  |  |  | **12805** |  | **–** |  | **10,5** | **\_** | **2689** | **15 494** |  |  |  |
| 152. | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 12,0 | – | 12,0 | – | – |  | – | 0,02400 | 0,3 | 21 | – | – |  | SO\_02 | 009 |
| 153. | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 32,68 | – | 32,68 | – | – |  | – | 0,03500 | 1,1 | 21 | – | – |  | SO\_02 | 009 |
| 154. | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 197,0 | – | 197,0 | 65,00 | 12 805 |  | – | 0,04600 | 9,1 | 21 | 2 689 | 15 494 |  | SO\_02 | 009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **021.: Silnoproud** |  |  |  |  |  | **7 000** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **1470** | **8 470** |  |  |  |
| 155. | 021010002 | Výměna osvětlení,výměna spínacích prvků u sociálních zařízení | kpl | 1,0 | – | 1,0 | 7 000,00 | 7 000 |  | – |  | – | 21 | 1 470 | 8 470 |  | SO\_02 | 021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0997: Doprava suti a vybouraných hmot** |  |  |  |  |  | **10546** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **2215** | **12 760** |  |  |  |
| 156. | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace | t | 10,546 | – | 10,546 | 1 000,00 | 10 546 |  | – |  | – | 21 | 2 215 | 12 760 |  | SO\_02 | 099 |
| 157. | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10,546 | – | 10,546 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 099 |
| 158. | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 31,482 | – | 31,482 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 099 |
|  |  | 10,494\*3 |  | 31,482 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 159. | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 10,546 | – | 10,546 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0998: Přesun hmot** |  |  |  |  |  | **1 091** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **229** | **1 321** |  |  |  |
| 160. | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 3,638 | – | 3,638 | 300,00 | 1 091 |  | – |  | – | 21 | 229 | 1 321 |  | SO\_02 | 099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **721.: Vnitřní kanalizace** |  |  |  |  |  | **11944** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **2508** | **14 452** |  |  |  |
| 161. | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 30,0 | – | 30,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 721 |
| 162. | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového DN 160 | m | 22,0 | – | 22,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 721 |
| 163. | 721170963R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 347,31 | 695 |  | – |  | – | 21 | 146 | 840 |  | SO\_02 | 721 |
| 164. | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 | kus | 4,0 | – | 4,0 | 400,00 | 1 600 |  | – |  | – | 21 | 336 | 1 936 |  | SO\_02 | 721 |
| 165. | 721170966R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 546,14 | 546 |  | – |  | – | 21 | 115 | 661 |  | SO\_02 | 721 |
| 166. | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 4,0 | – | 4,0 | 280,00 | 1 120 |  | – |  | – | 21 | 235 | 1 355 |  | SO\_02 | 721 |
| 167. | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 8,0 | – | 8,0 | 200,00 | 1 600 |  | – |  | – | 21 | 336 | 1 936 |  | SO\_02 | 721 |
| 168. | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 12,0 | – | 12,0 | 100,00 | 1 200 |  | – |  | – | 21 | 252 | 1 452 |  | SO\_02 | 721 |
| 169. | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 4,0 | – | 4,0 | 200,00 | 800 |  | – |  | – | 21 | 168 | 968 |  | SO\_02 | 721 |
| 170. | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm | m | 18,0 | – | 18,0 | 100,00 | 1 800 |  | – |  | – | 21 | 378 | 2 178 |  | SO\_02 | 721 |
| 171. | 721176382T00 | Čistící kus potrubí HT DN 110 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 132,24 | 264 |  | – |  | – | 21 | 56 | 320 |  | SO\_02 | 721 |
| 172. | 721194105R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 | kus | 3,0 | – | 3,0 | 136,02 | 408 |  | – |  | – | 21 | 86 | 494 |  | SO\_02 | 721 |
| 173. | 721194107R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 75 x 1,9 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 145,37 | 291 |  | – |  | – | 21 | 61 | 352 |  | SO\_02 | 721 |
| 174. | 721194109R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | kus | 14,0 | – | 14,0 | 80,00 | 1 120 |  | – |  | – | 21 | 235 | 1 355 |  | SO\_02 | 721 |
| 175. | 721223415T00 | Uzávěrky HL310 N zápachová podlahová | kus | 1,0 | – | 1,0 | 500,00 | 500 |  | – |  | – | 21 | 105 | 605 |  | SO\_02 | 721 |
| 176. | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 48,0 | – | 48,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 721 |
| 177. | 998721201R00 | Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m | % | 399,461 | – | 399,461 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **722.: Vnitřní vodovod** |  |  |  |  |  | **13140** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **2759** | **15 899** |  |  |  |
| 178. | 713470041T00 | Izolace Tubolit GT 22/20 | m | 30,0 | – | 30,0 | 20,00 | 600 |  | – |  | – | 21 | 126 | 726 |  | SO\_02 | 722 |
| 179. | 713470042T00 | Izolace Tubolit GT 28/20 | m | 22,0 | – | 22,0 | 30,00 | 660 |  | – |  | – | 21 | 139 | 799 |  | SO\_02 | 722 |
| 180. | 713470043T00 | Izolace Tubolit GT 35/20 | m | 9,0 | – | 9,0 | 55,84 | 503 |  | – |  | – | 21 | 106 | 608 |  | SO\_02 | 722 |
| 181. | 713470052T00 | Mtž.izolace Tubolit GT 20 mm | m | 61,0 | – | 61,0 | 28,21 | 1 721 |  | – |  | – | 21 | 361 | 2 082 |  | SO\_02 | 722 |
| 182. | 722130800T00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20 | m | 54,0 | – | 54,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 722 |
| 183. | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 11,0 | – | 11,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 722 |
| 184. | 722174311R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 | m | 30,0 | – | 30,0 | 40,00 | 1 200 |  | – |  | – | 21 | 252 | 1 452 |  | SO\_02 | 722 |
| 185. | 722174312R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 | m | 22,0 | – | 22,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 722 |
| 186. | 722174313R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 | m | 9,0 | – | 9,0 | 20,00 | 180 |  | – |  | – | 21 | 38 | 218 |  | SO\_02 | 722 |
| 187. | 722174322T00 | Konzole na potrubí PP-R do DN 63 | kus | 30,0 | – | 30,0 | 46,00 | 1 380 |  | – |  | – | 21 | 290 | 1 670 |  | SO\_02 | 722 |
| 188. | 722174912R00 | Sestavení plastového rozvodu vody DN 20 | m | 30,0 | – | 30,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 722 |
| 189. | 722174913R00 | Sestavení plastového rozvodu vody DN 25 | m | 22,0 | – | 22,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 722 |
| 190. | 722174914R00 | Sestavení plastového rozvodu vody DN 32 | m | 9,0 | – | 9,0 | 109,21 | 983 |  | – |  | – | 21 | 206 | 1 189 |  | SO\_02 | 722 |
| 191. | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 19,0 | – | 19,0 | 80,00 | 1 520 |  | – |  | – | 21 | 319 | 1 839 |  | SO\_02 | 722 |
| 192. | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 4,0 | – | 4,0 | 200,57 | 802 |  | – |  | – | 21 | 168 | 971 |  | SO\_02 | 722 |
| 193. | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 16,0 | – | 16,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 722 |
| 194. | 722220124T00 | Přechod PP-R 20x1/2" vnější | kus | 2,0 | – | 2,0 | 61,03 | 122 |  | – |  | – | 21 | 26 | 148 |  | SO\_02 | 722 |
| 195. | 722220125T00 | Přechod PP-R 25x3/4" vnější | kus | 6,0 | – | 6,0 | 74,36 | 446 |  | – |  | – | 21 | 94 | 540 |  | SO\_02 | 722 |
| 196. | 722225302U00 | Šroubení přechodové 20xR 1/2" | kus | 2,0 | – | 2,0 | 421,25 | 843 |  | – |  | – | 21 | 177 | 1 019 |  | SO\_02 | 722 |
| 197. | 722225303U00 | Šroubení přechodové 25xR 3/4" | kus | 2,0 | – | 2,0 | 50,00 | 100 |  | – |  | – | 21 | 21 | 121 |  | SO\_02 | 722 |
| 198. | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 57,96 | 116 |  | – |  | – | 21 | 24 | 140 |  | SO\_02 | 722 |
| 199. | 722229102R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 86,34 | 173 |  | – |  | – | 21 | 36 | 209 |  | SO\_02 | 722 |
| 200. | 722232043U00 | Kulový kohout P R250D 1/2" | kus | 1,0 | – | 1,0 | 206,38 | 206 |  | – |  | – | 21 | 43 | 250 |  | SO\_02 | 722 |
| 201. | 722232044U00 | Kulový kohout P R250D 3/4" | kus | 2,0 | – | 2,0 | 325,32 | 651 |  | – |  | – | 21 | 137 | 787 |  | SO\_02 | 722 |
| 202. | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 68,38 | 68 |  | – |  | – | 21 | 14 | 83 |  | SO\_02 | 722 |
| 203. | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 2,0 | – | 2,0 | 128,34 | 257 |  | – |  | – | 21 | 54 | 311 |  | SO\_02 | 722 |
| 204. | 722290223T00 | Zkouška tlaku potrubí PPR do DN 63 | m | 61,0 | – | 61,0 | 10,00 | 610 |  | – |  | – | 21 | 128 | 738 |  | SO\_02 | 722 |
| 205. | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 61,0 | – | 61,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 722 |
| 206. | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 461,306 | – | 461,306 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **725.: Zařizovací předměty** |  |  |  |  |  | **56898** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **11949** | **68 847** |  |  |  |
| 207. | 725012506T00 | Klozet sedátko LYRA Duroplast, bílý | kus | 7,0 | – | 7,0 | 500,00 | 3 500 |  | – |  | – | 21 | 735 | 4 235 |  | SO\_02 | 725 |
| 208. | 725013106T00 | Klozet kombi LYRA, nádrž s armaturou, bílý | kus | 7,0 | – | 7,0 | 2 700,00 | 18 900 |  | – |  | – | 21 | 3 969 | 22 869 |  | SO\_02 | 725 |
| 209. | 725017133T00 | Umyvadlo na šrouby LYRA 50 cm, bílý | kus | 2,0 | – | 2,0 | 1 042,74 | 2 085 |  | – |  | – | 21 | 438 | 2 523 |  | SO\_02 | 725 |
| 210. | 725017135T00 | Umyvadlo na šrouby LYRA 60 cm, bílý | kus | 1,0 | – | 1,0 | 1 056,51 | 1 057 |  | – |  | – | 21 | 222 | 1 278 |  | SO\_02 | 725 |
| 211. | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 7,0 | – | 7,0 | 238,36 | 1 669 |  | – |  | – | 21 | 350 | 2 019 |  | SO\_02 | 725 |
| 212. | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 7,0 | – | 7,0 | 849,59 | 5 947 |  | – |  | – | 21 | 1 249 | 7 196 |  | SO\_02 | 725 |
| 213. | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 143,64 | 431 |  | – |  | – | 21 | 90 | 521 |  | SO\_02 | 725 |
| 214. | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 775,53 | 2 327 |  | – |  | – | 21 | 489 | 2 815 |  | SO\_02 | 725 |
| 215. | 725330820R00 | Demontáž výlevky plastové | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 152,11 | 152 |  | – |  | – | 21 | 32 | 184 |  | SO\_02 | 725 |
| 216. | 725331111U00 | Výlevka keramická MIRA plastová m | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 5 293,24 | 5 293 |  | – |  | – | 21 | 1 112 | 6 405 |  | SO\_02 | 725 |
| 217. | 725716129R00 | Montáž výlevky | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 855,80 | 856 |  | – |  | – | 21 | 180 | 1 036 |  | SO\_02 | 725 |
| 218. | 725810405T00 | Ventil rohový G 1/2 x 3/8 Schell | kus | 13,0 | – | 13,0 | 216,76 | 2 818 |  | – |  | – | 21 | 592 | 3 410 |  | SO\_02 | 725 |
| 219. | 725819402T00 | Montáž ventilu rohového s hadičkou G 3/8" | kus | 13,0 | – | 13,0 | 90,26 | 1 173 |  | – |  | – | 21 | 246 | 1 420 |  | SO\_02 | 725 |
| 220. | 725820515T00 | Baterie LAGUNA 071 umyvadlová stoj. páka | kus | 3,0 | – | 3,0 | 1 000,00 | 3 000 |  | – |  | – | 21 | 630 | 3 630 |  | SO\_02 | 725 |
| 221. | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2,0 | – | 2,0 | 118,92 | 238 |  | – |  | – | 21 | 50 | 288 |  | SO\_02 | 725 |
| 222. | 725820803R00 | Demontáž baterie stojánkové | soubor | 3,0 | – | 3,0 | 156,96 | 471 |  | – |  | – | 21 | 99 | 570 |  | SO\_02 | 725 |
| 223. | 725821754T00 | Baterie LAGUNA dřezová nástěnná páka 150 | kus | 1,0 | – | 1,0 | 1 000,00 | 1 000 |  | – |  | – | 21 | 210 | 1 210 |  | SO\_02 | 725 |
| 224. | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 1,0 | – | 1,0 | 196,89 | 197 |  | – |  | – | 21 | 41 | 238 |  | SO\_02 | 725 |
| 225. | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 3,0 | – | 3,0 | 166,57 | 500 |  | – |  | – | 21 | 105 | 605 |  | SO\_02 | 725 |
| 226. | 725860207T00 | Sifon umyvadlo DN 40 chrom | kus | 3,0 | – | 3,0 | 436,91 | 1 311 |  | – |  | – | 21 | 275 | 1 586 |  | SO\_02 | 725 |
| 227. | 725860210T00 | Umyvadlová výpusť click-clack | kus | 3,0 | – | 3,0 | 569,14 | 1 707 |  | – |  | – | 21 | 359 | 2 066 |  | SO\_02 | 725 |
| 228. | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 3,0 | – | 3,0 | 140,01 | 420 |  | – |  | – | 21 | 88 | 508 |  | SO\_02 | 725 |
| 229. | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 615,704 | – | 615,704 | 3,00 | 1 847 |  | – |  | – | 21 | 388 | 2 235 |  | SO\_02 | 725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **766.: Konstrukce truhlářské** |  |  |  |  |  | **21000** |  | **0,2** |  | **–** | **\_** | **4410** | **25 410** |  |  |  |
| 230. | 54914624 | kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4 | kus | 12,0 | – | 12,0 | 300,00 | 3 600 | 0,00120 | 0,0 |  | – | 21 | 756 | 4 356 |  | SO\_02 | 766 |
| 231. | 61161012 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm | kus | 7,0 | – | 7,0 | 1 300,00 | 9 100 | 0,01600 | 0,1 |  | – | 21 | 1 911 | 11 011 |  | SO\_02 | 766 |
| 232. | 61161014 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm | kus | 3,0 | – | 3,0 | 1 300,00 | 3 900 | 0,01950 | 0,1 |  | – | 21 | 819 | 4 719 |  | SO\_02 | 766 |
| 233. | 61161015 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm | kus | 2,0 | – | 2,0 | 1 300,00 | 2 600 | 0,02050 | 0,0 |  | – | 21 | 546 | 3 146 |  | SO\_02 | 766 |
| 234. | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 12,0 | – | 12,0 | 100,00 | 1 200 |  | – |  | – | 21 | 252 | 1 452 |  | SO\_02 | 766 |
| 235. | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 12,0 | – | 12,0 | 50,00 | 600 |  | – |  | – | 21 | 126 | 726 |  | SO\_02 | 766 |
| 236. | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1,08 | – | 1,08 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 766 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **771.: Podlahy z dlaždic** |  |  |  |  |  | **39346** |  | **1,4** |  | **–** | **\_** | **8263** | **47 608** |  |  |  |
| 237. | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 35,948 | – | 35,948 | 400,00 | 14 379 | 0,01800 | 0,6 |  | – | 21 | 3 020 | 17 399 |  | SO\_02 | 771 |
|  |  | 32,68\*1,1 |  | 35,948 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 238. | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 32,68 | – | 32,68 | 53,91 | 1 762 | 0,00030 | 0,0 |  | – | 21 | 370 | 2 132 |  | SO\_02 | 771 |
| 239. | 771151014 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm | m2 | 32,68 | – | 32,68 | 269,79 | 8 817 | 0,01500 | 0,5 |  | – | 21 | 1 852 | 10 668 |  | SO\_02 | 771 |
| 240. | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 32,68 | – | 32,68 | 400,00 | 13 072 | 0,00630 | 0,2 |  | – | 21 | 2 745 | 15 817 |  | SO\_02 | 771 |
| 241. | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 6,58 | – | 6,58 | 200,00 | 1 316 |  | – |  | – | 21 | 276 | 1 592 |  | SO\_02 | 771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **781.: Obklady keramické** |  |  |  |  |  | **146 195** |  | **2,7** |  | **–** | **\_** | **30701** | **176 896** |  |  |  |
| 242. | 59761038 | obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 | m2 | 182,017 | – | 182,017 | 390,55 | 71 087 | 0,01020 | 1,9 |  | – | 21 | 14 928 | 86 015 |  | SO\_02 | 781 |
|  |  | 165,47\*1,1 |  | 182,017 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 243. | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 165,47 | – | 165,47 | 53,91 | 8 920 | 0,00030 | 0,0 |  | – | 21 | 1 873 | 10 794 |  | SO\_02 | 781 |
| 244. | 781474116 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 165,47 | – | 165,47 | 400,00 | 66 188 | 0,00490 | 0,8 |  | – | 21 | 13 899 | 80 087 |  | SO\_02 | 781 |
| 245. | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,37 | – | 3,37 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **783.: Nátěry** |  |  |  |  |  | **10372** |  | **0,0** |  | **–** | **\_** | **2178** | **12 550** |  |  |  |
| 246. | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením - zárubně | m2 | 19,2 | – | 19,2 | 95,09 | 1 826 | 0,00006 | 0,0 |  | – | 21 | 383 | 2 209 |  | SO\_02 | 783 |
|  |  | 1,4\*7 |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,8\*3 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2\*2 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 247. | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně | m2 | 19,2 | – | 19,2 | 123,26 | 2 367 | 0,00014 | 0,0 |  | – | 21 | 497 | 2 864 |  | SO\_02 | 783 |
| 248. | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně | m2 | 19,2 | – | 19,2 | 100,00 | 1 920 | 0,00012 | 0,0 |  | – | 21 | 403 | 2 323 |  | SO\_02 | 783 |
| 249. | 783606811 | Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením | m2 | 12,0 | – | 12,0 | 159,74 | 1 917 | 0,00010 | 0,0 |  | – | 21 | 403 | 2 319 |  | SO\_02 | 783 |
|  |  | 2\*6 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  | \_ |  |  |  |  |  |
| 250. | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 12,0 | – | 12,0 | 195,20 | 2 342 | 0,00031 | 0,0 |  | – | 21 | 492 | 2 834 |  | SO\_02 | 783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **784.: Malby** |  |  |  |  |  | **10581** |  | **0,2** |  | **0,1** | **\_** | **2222** | **12 804** |  |  |  |
| 251. | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m | m2 | 167,96 | – | 167,96 | 28,00 | 4 703 | 0,00100 | 0,2 | 0,00031 | 0,1 | 21 | 988 | 5 690 |  | SO\_02 | 784 |
| 252. | 784181103 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 167,96 | – | 167,96 | 15,00 | 2 519 | 0,00020 | 0,0 |  | – | 21 | 529 | 3 048 |  | SO\_02 | 784 |
| 253. | 784221113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m | m2 | 167,96 | – | 167,96 | 20,00 | 3 359 | 0,00020 | 0,0 |  | – | 21 | 705 | 4 065 |  | SO\_02 | 784 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **799.: Hodinová sazba zdravotechnika** |  |  |  |  |  | **7 000** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **1470** | **8 470** |  |  |  |
| 254. | 799000009T10 | Pomocný montážní a spojovací materiál | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 1 000,00 | 1 000 |  | – |  | – | 21 | 210 | 1 210 |  | SO\_02 | 799 |
| 255. | 799000010T00 | Stavební přípomoce - drážky, průrazy | hod | 30,0 | – | 30,0 | 200,00 | 6 000 |  | – |  | – | 21 | 1 260 | 7 260 |  | SO\_02 | 799 |
| 256. | 799000018T10 | Doprava | soubor | 1,0 | – | 1,0 | – | – |  | – |  | – | 21 | – | – |  | SO\_02 | 799 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  | **VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |  | **3 750** |  | **–** |  | **–** | **\_** | **788** | **4 538** |  |  |  |
| 257. | 07 | Zařízení staveniště | % | 1,5 | – | 1,5 | 2 500,00 | 3 750 |  | – |  | – | 21 | 788 | 4 538 |  | SO\_02 | VRN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |  |  |