Datum: 14.04.2022

Slepý rozpočet stavby

Stavba : **20211010**

**Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VOLF-MATĚJEK, spol. s r.o., Budišovská 265, Vítkov, 749 01 IČO : 25378198

DIČ : CZ25378198

Za zhotovitele :

Za objednatele :

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Rozpočtové náklady** |
| Základ pro DPH 15%  DPH 15 %  Základ pro DPH 21 %  DPH 21 % | 5 281 553,00  792 232,00 0,00 0,00 |
| **Cena celkem za stavbu** | **6 073 785** |

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo a název objektu / provozního souboru** | **Cena celkem** | **Základ DPH 15 %** | **Základ DPH 21 %** | **DPH celkem** | **%** |
| 01 Stavební úpravy prádelny | **6 073 785** | 5 281 553 | 0 | 792 232 | 100,0 |
| **Celkem za stavbu** | **6 073 785** | **5 281 553** | **0** | **792 232** | **100,0** |

**Rekapitulace stavebních rozpočtů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objektu** | **Číslo a název rozpočtu** | **Cena celkem** | **Základ DPH 15 %** | **Základ DPH 21 %** | **DPH celkem** | **%** |
| 01 | 01 Vedlejší náklady | **36 800** | 32 000 | 0 | 4 800 | 0,6 |
| 01 | 02 Ostatní náklady | **82 225** | 71 500 | 0 | 10 725 | 1,4 |
| 01 | 03 Stavební úpravy | **1 843 597** | 1 603 128 | 0 | 240 469 | 30,4 |
| 01 | 04 Zdravoinstalace | **433 241** | 376 731 | 0 | 56 510 | 7,1 |
| 01 | 05 Vytápění | **36 842** | 32 037 | 0 | 4 805 | 0,6 |
| 01 | 06 Elektroinstalace - silnoproud | **816 726** | 710 197 | 0 | 106 529 | 13,4 |
| 01 | 07 Elektroinstalace - slaboproud | **78 753** | 68 481 | 0 | 10 272 | 1,3 |
| 01 | 08 Vzduchotechnika | **515 636** | 448 379 | 0 | 67 257 | 8,5 |
| 01 | 09 Technologie | **2 190 405** | 1 904 700 | 0 | 285 705 | 36,1 |
| 01 | 10 Vybavení | **39 560** | 34 400 | 0 | 5 160 | 0,7 |
| **Celkem za stavbu** | | **6 073 785** | **5 281 553** | **0** | **792 232** | **100,0** |

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **01 Vedlejší náklady** | | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
| Z R  N | HSV celkem | 32 000 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 0 | Oborová přirážka | | 0 |
| M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 32 000 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 32 000 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 32 000 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno :  Datum :  Podpis : | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno :  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 15,0 | | | % | 32 000 Kč | |
| DPH 15,0 | | | % | 4 800 Kč | |
| Základ pro DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **36 800 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 3

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet : 01  Vedlejší náklady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 991 Zemní práce | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **32 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 6

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 7

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 8

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 9

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 01  Vedlejší náklady |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **991** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 991000001RZ1 | Vybudování zařízení staveniště | kp| | 1,00| 15 000,00| 15 000,00  Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení.  Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií.  Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.  Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou).  Oplocení zařízení staveniště výšky 1,8 m, délky 50 m vč. brány a označení staveniště | | | | |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 2 | 991000002RZ1 | Provoz zařízení staveniště | kp|  Náklady na vybavení zařízení staveniště.  Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště.  Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke  Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okol | | 1,00  staveništi.  prachem (na | 4 000,00| 4 000,00  př. při bourání a přepravě suti). | |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 3 | 991000003RZ1 | Odstranění zařízení staveniště | kpl  Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště.  Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do pův | | 1,00  odního stavu | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 4 | 991000004RZ1 | Opatření z hlediska BOZP na staveništi  - dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi | kpl | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 5 | 991000005RZ1 | Užívání veřejných ploch a prostranství | kpl  Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranstv souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislo stavebního odpadu | | 1,00  4, pokud jsou sti s uložením | 500,00| 500,00  stavebními pracemi nebo stavebního materiálu nebo | |
| 6 | 991000006RZ1 | Dočasná dopravní opatření | kpl | 1,00| 500,00| 500,00  Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací | | | | |
| 7 | 991000007RZ1 | Opatření z hlediska zabezpečení provozu v objektu provoz uživatele   * dle požadavků a podmínek projektové dokumentace * provizorní příčky mezi provozem prádelny a varny včetně c * provizorní příčky mezi provozem prádelny a 1.PP ojektuvčf | kpl  odávky stně dod | 1,00  demontáže ávky a demor | 2 000,00  táže | 2 000,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***991 Zemní práce*** | | | | **32 000,00** |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 12

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 13

11

11

1

11

11

1

Strana 16

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

[1 15000](#bookmark10)

[1 4000](#bookmark34)

[1 8000](#bookmark40)

[1 2000](#bookmark43)

[1 500](#bookmark46)

[1 500](#bookmark103)

1 2000

32 000

Strana 18

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 19

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 20

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **02 Ostatní náklady** | | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
| Z R  N | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 0 | Oborová přirážka | | 0 |
| M práce celkem | 71 500 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 71 500 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 71 500 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 71 500 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno :  Datum :  Podpis : | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno :  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 15,0 | | | % | 71 500 Kč | |
| DPH 15,0 | | | % | 10 725 Kč | |
| Základ pro DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **82 225 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 22

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet : 02  Ostatní náklady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| M99 Ostatní práce "M" | 0 | 0 | 0 | 71 500 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **0** | **0** | **0** | **71 500** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 25

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 26

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 27

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 28

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 02  Ostatní náklady |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **M99** | **Ostatní práce "M"** | | | | |
| 1 | 999000002RZ1 | Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek  tištěna + digitální podoba ( .dwg, .dxf ) v počtu a formátech  Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDEN | kompl tle SoD. ÍSTAVE | 1,00  Y | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 2 | 999000002RZ2 | Kompletační činnost | kompl  kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohláš díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu.  náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ přec dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla.  náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technolo náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologie objednatele | | 1,00 ení o shodě)  lepsaných tec  jických zaříze  .  ;ká zařízení a | 10 000,00| 10 000,00  pro předání a převzetí dokončeného  jhnickými normami a vyjádřeními  sní včetně komplexního vyzkoušení.  náklady na zaškolení obsluhy | |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 3 | 999000002RZ3 | Revize a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí  dle obchodních podmínek | kompl | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4 | 999000002RZ4 | Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ projektové dokumentace dle obchodních podmínek  dle požadavků PD a SOD | kompl | 1,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 5 | 999000002RZ5 | TIČR  Stanovisko TIČR dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb. | kompl | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***M99 Ostatní práce "M"*** | | | | **71 500,00** |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 31

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 32

11

11

11

11

Strana 35

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

22000

10000

4 7000

4 7500

4 25000

71 500

Strana 37

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 38

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 39

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **03** | **Stavební úpravy** | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
|  | HSV celkem | 917 984 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| Z | PSV celkem | 685 144 | Oborová přirážka | | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 1 603 128 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 1 603 128 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 1 603 128 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno : | |  | Jméno : | Jméno : |  |
| Datum : | |  | Datum : | Datum : |  |
| Podpis : | |  | Podpis: | Podpis: |  |
| Základ pro DPH | | 15,0 | % | 1 603 128 Kč | |
| DPH | | 15,0 | % | 240 469 Kč | |
| Základ pro DPH | | 0,0 | % | 0 Kč | |
| DPH | | 0,0 | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **1 843 597 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 41

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 42

**20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny**

Stavba :

Objekt :

Rozpočet : 03

Stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 1 Zemní práce | 47 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 7 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 89 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 33 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 216 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Úpravy povrchů vnější | 1 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 76 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Výplně otvorů | 19 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 9 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 22 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 89 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 36 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 88 866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0 | 113 475 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 56 818 | 0 | 0 | 0 |
| 766 Konstrukce truhlářské | 0 | 93 632 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0 | 55 536 | 0 | 0 | 0 |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 172 662 | 0 | 0 | 0 |
| 777 Podlahy ze syntetických hmot | 0 | 27 288 | 0 | 0 | 0 |
| 781 Obklady keramické | 0 | 117 984 | 0 | 0 | 0 |
| 783 Nátěry | 0 | 2 451 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0 | 45 295 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 180 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **917 984** | **685 144** | **0** | **0** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 44

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 45

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 46

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 47

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 03  Stavební úpravy |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 122301109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 | m3 | 10,50 | 50,90 | 534,65 |
| 0,2\*(24,57+27,95) | | 10,50 |  | |
| 2 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 | m3 | 10,50 | 2 707,30 | 28 437,48 |
| 0,2\*(24,57+27,95) | | 10,50 |  | |
| 3 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 10,50 | 156,50| 1 643,88 | |
| 0,2\*(24,57+27,95) | | 10,50 |
| 4 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 10,50 | 54,00| 567,22 | |
| 0,2\*(24,57+27,95) | | 10,50 |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 10,50 | 315,30| 3 311,91 | |
| 0,2\*(24,57+27,95) | | 10,50 |
| 6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 105,04 | 24,80| 2 604,99 | |
| 10,504\*10 | | 105,04 |
| 7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 10,50 | 321,10| 3 372,83 | |
| 0,2\*(24,57+27,95) | | 10,50 |
| 8 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 10,50 | 644,60| 6 770,88 | |
| 10,504 | | 10,50 |
|  | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce* | 47 243,84** | | | | |
| **Díl:** | ***2*** | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | |
| 9 | 271571111R00 | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 5,25 | 1 408,70| 7 398,49 | |
| 0,1\*(24,57+27,95) | | 5,25 |
|  | ***Celkem za*** | ***2 Základy a zvláštní zakládání* | 7 398,49** | | | | |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 10 | 310239411R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC | m3 | 1,15 | 5 367,80| 6 163,84 | |
| 1,1\*2,45\*0,35 | | 0,94 |
| 1\*2,05\*0,1 | | 0,21 |
| 11 | 311231129R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 15 | m3 | 0,43 | 5 895,20| 2 555,57 | |
| nadezdívka překladů: 1,8\*0,3\*0,15+1,5\*0,3\*0,15+3,8\*0,5\*0,15 | | 0,43 |
| 12 | 311921116RZ1 | Osazení betonových kvádříků do objemu 0,03 m3 D+M pod hlavní průvlak | kus | 2,00 | 147,10| 294,20 | |
| 2 | | 2,00 |
| 13 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC výplň překladů z I nosníků | m3 | 0,55 | 7 014,40| 3 825,65 | |
| 0,18\*1,8\*0,3+0,16\*0,3\*1,5+3,8\*0,22\*0,45 | | 0,55 |
| 14 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0,00 | 13 009,20| 63,75 | |
| l20/20/3:0,00088\*(2\*1 +1\*1,12+2\*1,22) | | 0,00 |
| 15 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0,01 | 62 362,10 | 760,82 |
| 1,1\*0,0111 | | 0,01 |  | |
| 16 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22  HEB 22 | t | 0,53 | 11 919,20| 6 349,36 | |
| 0,0715\*3,725\*2 | | 0,53 |
| 17 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0,05 | 61 272,20 | 3 210,66 |
| 1,465\*2\*0,0179 | | 0,05 |  | |
| 18 | 317941123RT4 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18 | t | 0,08 | 61 272,20 | 4 828,25 |
| 1,8\*2\*0,0219 | | 0,08 |  | |
| 19 | 342241161R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm | m2 | 1,85 | 552,00 | 1 018,44 |
| zárubně:0,15\*2,05\*6 | | 1,85 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | m2 | 0,41 | 853,20 | 349,81 |
| zárubně:0,1\*2,05\*2 | | 0,41 |  | |
| 21 | 342255020R00 | Příčky z desek porobeton tl. 5 cm vyzdívka mezi pračky | m2 | 6,45 | 664,50 | 4 286,03 |
| 3,225\*2 | | 6,45 |  | |
| 22 | 342255024R00 | Příčky z desek porobeton tl. 10 cm | m2 | 7,74 | 875,50 | 6 775,76 |
| (1,935+1,1)\*2,55 | | 7,74 |  | |
| 23 | 342266111R00 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci | m2  Položka je určena pro předsazenou stěnu ( obklad ) ze sádrokartono vloženou tepelnou izolací tl. 5 cm.  V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů. | | 2,42 vých desek tl  dožení tepeln | 941,10| 2 277,46  12,5 mm na ocelovou konstrukci s  é izolace tl. 5 cm, dodávku a | |
| předsazená stěna D:1,1\*2,2 | | 2,42 |  | |
| 24 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm plentování z obou popř. z jedné strany | m2 | 3,06 | 981,00 | 3 005,78 |
| 1,1\*0,12\*2 | | 0,26 |  | |
| 1,5\*0,16\*2 | | 0,48 |
| 1,8\*0,18\*2 | | 0,65 |
| 3,8\*0,22\*2 | | 1,67 |
| 25 | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm | m2 | 3,52 | 1 411,10 | 4 961,43 |
| 0,35\*2,2\*2+0,52\*1,9\*2 | | 3,52 |  | |
| 26 | 349231821R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm | m2 | 4,51 | 2 094,40 | 9 453,28 |
| 2,17\*0,52\*4 | | 4,51 |  | |
| 27 | 13231010 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x3 mm | t | 0,01 | 49 165,40 | 309,74 |
| 0,00088\*(2\*1 +2\*1,1+2\*1,22)\*1,08 | | 0,01 |  | |
| 28 | 13231253 | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x60x6 mm | t | 0,11 | 46,20 | 5,26 |
| 0,00549\*(2,40\*4)\*1,08\*2 | | 0,11 |  | |
| 29 | 13359070 | Ocel pásová jakost 11375 50x5,0 mm  ocel na svaření překladů z ocelových profilů | T | 0,02 | 24 905,00 | 488,14 |
| 0,05\*0,005\*7,850\*10 | | 0,02 |  | |
| 30 | 13359108.A | Ocel pásová jakost 11375 60x6,0 mm ocel na ztužení pilířů | t | 0,04 | 46 762,80 | 2 052,89 |
| 0,06\*0,006\*7,850\*16\*1,08\*0,45\*2 | | 0,04 |  | |
| 31 | 13487120 | Tyč průřezu HEB 220, hrubé, jakost oceli S235 | t | 0,58 | 46 751,10 | 26 895,91 |
| 0,0715\*3,725\*2\*1,08 | | 0,58 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** | | | | **89 932,02** |
| **Díl:** | ***4*** | **Vodorovné konstrukce** | | | | |
| 32 | 411354175R00 | Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení  stávající strop před bouráním otvoru ve středové nosné stěn | . m2 | 20,00 | 387,30 | 7 746,00 |
| 2\*5\*2 | | 20,00 |  | |
| 33 | 411354176R00 | Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění | m2 | 20,00 | 98,10 | 1 962,00 |
| 2\*5\*2 | | 20,00 |  | |
| 34 | 416016211RZ1 | Podhled SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt zpětná montáž | m2 | 3,60 | 996,20 | 3 586,32 |
| chodba A0101:3\*1,2 | | 3,60 |  | |
| 35 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm obklad kanalizace pod stropem | m2 | 0,80 | 1 003,20 | 802,56 |
| 5\*0,4\*0,4 | | 0,80 |  | |
| 36 | 416021222R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm doplnění podhledu v chodbě A01.01 a C01.03 | m2 | 3,10 | 1 345,50 | 4 171,05 |
| chodba A01.01:1\*2,1 | | 2,10 |  | |
| chodba C01.03:0,5\*2 | | 1,00 |
| 37 | 420360622RZ1 | Svařovaný spoj, výška svaru 5 mm - svaření ocelových překladů - ztužení pilíře | bm | 40,00 | 369,20 | 14 768,00 |
| 20 | | 20,00 |  | |
| 20 | | 20,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***4 Vodorovné konstrukce*** | | | | **33 035,93** |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 610472911RZ1 | Vyrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny tmel vč. perlinky | m2 | 197,85 | 283,60 | 56 109,35 |
| 9,24 | | 9,24 |  | |
| 173,3616\*0,75 | | 130,02 |
| 100,69\*0,3 | | 30,21 |
| poro:6,45\*2+7,7393\*2 | | 28,38 |
| 39 | 611323042RZ1 | Penetrace podkladu pod omítky | m2 | 251,39 | 79,70 | 20 035,64 |
| stropy:100,69\*0,3 | | 30,21 |  | |
| stěny:173,3616\*0,75 | | 130,02 |
| 81,9200 | | 81,92 |
| 9,2400 | | 9,24 |
| 40 | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 100,69 | 267,80 | 26 964,78 |
| D01.01:24,57 | | 24,57 |  | |
| D01.02:27,95 | | 27,95 |
| D01.03:43,85 | | 43,85 |
| D01.04:4,32 | | 4,32 |
| 41 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou  - po vybouraných příčkách a stěnách | m2 | 5,00 | 478,20 | 2 391,00 |
| 5 | | 5,00 |  | |
| 42 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. nové dveře ze tří stran | m | 15,54 | 98,30 | 1 527,58 |
| 2,1+1,5\*2 | | 5,10 |  | |
| 1,1+2,05\*2 | | 5,20 |
| 0,9+2,17\*2 | | 5,24 |
| 43 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových  1.NP | m2 | 9,28 | 108,20 | 1 004,10 |
| bufet D1.04:2,9\*3,2 | | 9,28 |  | |
| 44 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 173,36 | 392,00 | 67 957,75 |
| D01.01:22,71\*(2,7-2) | | 15,90 |  | |
| D01.02:23,58\*2,36 | | 55,65 |
| D01.03:27,18\*2,71 | | 73,66 |
| D01.05:8,64\*2,7 | | 23,33 |
| A01.01 - STĚNA:2,1\*2,3 | | 4,83 |
| 45 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod obklady | m2 | 81,92 | 284,20 | 23 281,66 |
| D01.01:23,65\*2 | | 47,30 |  | |
| D01.04:6,54\*2 | | 13,08 |
| D01.02:2\*(2,17+5,3+1,1+2,2) | | 21,54 |
| 46 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková nové konstrukce | m2 | 9,24 | 530,30 | 4 899,97 |
| 0,9\*2,1 +1,3\*2,1+0,5\*2,1+0,4\*(1,1+1,95)+0,5\*2,1 +0,2\*6,5 | | 9,24 |  | |
| 47 | 613473116RZ1 | Rohovníky - elox. hliník dodávka a montáž do výšky 2 m - na ostré vnitřní rohy | m | 2,00 | 410,20 | 820,40 |
| 1\*2 | | 2,00 |  | |
| 48 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 6,05 | 387,30 | 2 343,17 |
| 1,8\*0,8+1,5\*0,8+2,8\*1,1+1,1\*0,3 | | 6,05 |  | |
| 49 | 619991005RZ2 | Zakrytí otopných těles fólie | m2  - provizorní zakrytí a ochrana otopných těles a termostatických hlavic | | 7,00 | 29,30 | 205,10 |
| 2,5\*2+2 | | 7,00 |  | |
| 50 | 619991005RZ4 | Zakrytí podlah před prováděním stavebních prací následné odstranění a úklid  - provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními prácemi - k | m2 artón | 56,40 | 153,50 | 8 657,40 |
| A01.01:36,73 | | 36,73 |  | |
| A01.02:4,67 | | 4,67 |
| E01.01:15 | | 15,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní*** | | | | **216 197,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **62** | **Úpravy povrchů vnější** | | | | |
| 51 | 620991121RZ1 | Zakrývání výplní vnějších otvorů vč. dodávky fólie | m2 | 14,23 | 57,40 | 816,80 |
| okna:1,2\*1,45\*7 | | 12,18 |  | |
| dveře:1\*2,05 | | 2,05 |
| 52 | 622397212R00 | Oprava KZS,pl.do 0,09 m2,minerál,silikonová omítka | m2  Položka obsahuje:   * vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS * vyříznutí a odstranění izolantu * odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasá< šířce 100 mm * osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru * zabroušení povrchu izolantu * olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou * nanesení lepicí a stěrkovací hmoty * vtlačení sklotextilní tkaniny * přestěrkování celé opravované plochy * odstranění maskovací pásky * (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou * nanesení fasádní omítky * odstranění maskovací pásky | | 0,90  tní omítkou p | 593,00| 533,70  o obvodu vyříznutého izolantu v | |
| lokální opravy:10\*0,3\*0,3 | | 0,90 |  | |
| 53 | 622397222R00 | Oprava KZS,pl.do 0,25 m2,minerál,silikonová omítka | m2  Opravy po průchodech VZT  Položka obsahuje:   * vyříznutí a odstranění povrchové vrstvy KZS * vyříznutí a odstranění izolantu * odstranění souvrství tvořeného stěrkou, sklotextilní tkaninou a fasá< šířce 100 mm * osazení nového kusu izolantu do připraveného otvoru * zabroušení povrchu izolantu * olepení okrajů původní fasádní omítky maskovací páskou * nanesení lepicí a stěrkovací hmoty * vtlačení sklotextilní tkaniny * přestěrkování celé opravované plochy * odstranění maskovací pásky * (po vytvrdnutí plochy) olepení otvoru maskovací páskou * nanesení fasádní omítky * odstranění maskovací pásky | | 0,25  tní omítkou p | 995,00| 248,75  o obvodu vyříznutého izolantu v | |
| 0,5\*0,5 | | 0,25 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***62 Úpravy povrchů vnější*** | | | | **1 599,25** |
| **Díl:** | ***63*** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | |
| 54 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 5,36 | 4 242,60 | 22 744,58 |
| 0,1\*(26,08+25,3+2,23) | | 5,36 |  | |
| 55 | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 5,79 | 4 392,00 | 25 442,86 |
| 0,1\*(26,08+25,3+2,23+4,32) | | 5,79 |  | |
| 56 | 631319761R00 | Pripl prehlaz povrchu | m3 | 11,15 | 424,90 | 4 739,33 |
| 5,361 | | 5,36 |  | |
| 5,793 | | 5,79 |
| 57 | 631319771R00 | Pripl strzeni povrchu | m3 | 11,15 | 130,10 | 1 451,14 |
| 5,361 | | 5,36 |  | |
| 5,793 | | 5,79 |
| 58 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30  Hmotnost 1 m2 sítě je 4,4 kg. | t | 0,31 | 71 714,70 | 21 987,73 |
| (26,08+25,3+2,23)\*0,0044\*1,3 | | 0,31 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** | | | | **76 365,63** |
| **Díl:** | **64** | **Výplně otvorů** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm, Z1 | kus | 2,00 | 2 344,00 | 4 688,00 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 60 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm, Z2 | kus | 1,00 | 2 484,60 | 2 484,60 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 61 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm, Z3  protipožární EI/EW 30 | kus | 1,00 | 2 912,40 | 2 912,40 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 62 | 642952220RU2 | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 včetně dodávky zárubně Sapeli 197 x 125/20 -35 buk  protipožárních k požární stěně P2 | kus | 1,00 | 8 995,10 | 8 995,10 |
| 1 | | 1,00 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***64 Výplně otvorů*** | | | | **19 080,10** |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 63 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 72,74 | 134,80 | 9 805,35 |
| 24,57+43,85+4,32 | | 72,74 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy*** | | | | **9 805,35** |
| **Díl:** | ***95*** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | |
| 64 | 732080527RZ1 | Štítek na stěnu - demontáž a zpětná montáž - označení únikových cest, | kus | 2,00 | 58,60 | 117,20 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 65 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 29,28 | 61,50 | 1 800,72 |
| okna:1,2\*1,45\*7 | | 12,18 |  | |
| dveře:0,8\*2\*4+0,9\*2\*1 +0,7\*2\*2+1,25\*2+1,8\*2 | | 17,10 |
| 66 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2  Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstav schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oke jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před p  Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, top | | 143,24  by - zametení ;n, dveří s rár ředáním do u  >ení, plyn, ad | 144,70| 20 726,83  a umytí podlah, dlažeb, obkladů, ny, zárubněmi, umytí a vyčistění žívání. | |
| 0:26,08+25,29+43,85+2,23+4,32 | | 101,77 |  | |
| A:4,67+36,8 | | 41,47 |
|  | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | | | **22 644,75** |
| **Díl:** | ***96*** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 67 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových betonový podstavec v prádelně | m3 | 2,40 | 8 297,80 | 19 914,72 |
| 8\*0,3 | | 2,40 |  | |
| 68 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 2,27 | 104,40 | 236,76 |
| 1,17\*2,25-0,8\*2,05 | | 0,99 |  | |
| 1,17\*2,09-0,9\*2,05 | | 0,60 |
| 1,2\*2,1-0,9\*2,05 | | 0,68 |
| 69 | 963016153R00 | DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,2xoplášť.12,5 mm | m2 | 3,10 | 194,60 | 603,26 |
| chodba A01.01:1\*2,1 | | 2,10 |  | |
| chodba C01.03:0,5\*2 | | 1,00 |
| 70 | 963016211R00 | DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 3,60 | 108,90 | 392,04 |
| chodba A0101:3\*1,2 | | 3,60 |  | |
| 71 | 964073221R00 | Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m | t | 0,06 | 11 134,00 | 668,04 |
| 0,02\*1,5\*2 | | 0,06 |  | |
| 72 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 15,32 | 2 443,60 | 37 438,40 |
| 001.01:24,57\*0,1\*2 | | 4,91 |  | |
| 001.02:27,95\*0,1\*2 | | 5,59 |
| 001.03:43,85\*0,1 | | 4,39 |
| 001.05:4,32\*0,1 | | 0,43 |
| 73 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 10,07 | 1 987,70 | 20 014,15 |
| 001.01:24,57\*0,1\*1 | | 2,46 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 001.02:27,95\*0,1\*1 | | 2,80 |  | |
| 001.03:43,85\*0,1\*1 | | 4,39 |
| 001.05:4,32\*0,1\*1 | | 0,43 |
| 74 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 61,50 | 31,60 | 1 943,40 |
| 23,58+27,18+8,64 | | 59,40 |  | |
| 2,1 | | 2,10 |
| 75 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 101,95 | 50,60 | 5 158,67 |
| 001.01:24,57 | | 24,57 |  | |
| 001.02:27,95 | | 27,95 |
| 001.03:43,85 | | 43,85 |
| 001.05:4,32 | | 4,32 |
| A01.01:2,1\*0,6 | | 1,26 |
| 76 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 vč. demontáže samozavíračů | kus | 5,00 | 20,60 | 103,00 |
| 5 | | 5,00 |  | |
| 77 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,85 | 293,60 | 541,69 |
| 0,9\*2,05 | | 1,85 |  | |
| 78 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4,92 | 467,00 | 2 297,64 |
| 0,8\*2,05\*3 | | 4,92 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | | | | **89 311,77** |
| **Díl:** | ***97*** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 79 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0,18 | 2 335,80 | 430,96 |
| 0,3\*2,05\*0,3 | | 0,18 |  | |
| 80 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 2,05 | 213,90 | 438,50 |
| nové dveře v příčce:1,0\*2,05 | | 2,05 |  | |
| 81 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0,80 | 1 511,90 | 1 214,51 |
| 1,02\*2,25\*0,35 | | 0,80 |  | |
| 82 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 3,69 | 1 698,20 | 6 265,34 |
| 3,225\*2,2\*0,52 | | 3,69 |  | |
| 83 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 7,70 | 382,70 | 2 946,79 |
| 1,5\*2+1,8\*2+1,1 | | 7,70 |  | |
| 84 | 974031668R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm | m | 11,25 | 465,30 | 5 234,63 |
| 3,75\*3 | | 11,25 |  | |
| 85 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % části stropů bez podhledů | m2 | 100,69 | 41,10 | 4 138,36 |
| 001.01:24,57 | | 24,57 |  | |
| 001.02:27,95 | | 27,95 |
| 001.03:43,85 | | 43,85 |
| 001.04:4,32 | | 4,32 |
| 86 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 9,28 | 12,30 | 114,14 |
| bufet 01.04:2,9\*3,2 | | 9,28 |  | |
| 87 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 173,36 | 53,60 | 9 292,18 |
| 001.01:22,71\*(2,7-2) | | 15,90 |  | |
| 001.02:23,58\*2,36 | | 55,65 |
| 001.03:27,18\*2,71 | | 73,66 |
| 001.05:8,64\*2,7 | | 23,33 |
| A01.01 - STĚNA:2,1\*2,3 | | 4,83 |
| 88 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 45,42 | 136,00 | 6 177,12 |
| 001.01:2\*22,71 | | 45,42 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | **36 252,52** |
| **Díl:** | ***99*** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 89 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 60,15 | 1 477,30 | 88 865,87 |
|  | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **88 865,87** |
| **Díl:** | ***711*** | **Izolace proti vodě** | | | | |
| 90 | 711111001RZ2 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 53,61 | 37,90 | 2 031,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26,08+2,23+25,3 | | 53,61 |  | |
| 91 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 13,23 | 54,40 | 719,71 |
| 0,25\*(23,65+22,73+6,54) | | 13,23 |  | |
| 92 | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst při bourání stávajících podlah | m2 | 52,52 | 22,70 | 1 192,20 |
| 24,57+27,95 | | 52,52 |  | |
| 93 | 711141559RT2 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 53,61 | 269,60 | 14 453,26 |
| 26,08+2,23+25,3 | | 53,61 |  | |
| 94 | 711142559RT2 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 13,23 | 312,90 | 4 139,67 |
| 0,25\*(23,65+22,73+6,54) | | 13,23 |  | |
| 95 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr včetně dodávky penetrace - hygienická zařízení | m2 | 136,54 | 67,40 | 9 202,80 |
| D01.01:23,65\*2 | | 47,30 |  | |
| D01.04:6,54\*2 | | 13,08 |
| D01.02:2\*(2,17+5,3+1,1+2,2) | | 21,54 |
| 01.01:26,33 | | 26,33 |
| 01.02:25,90 | | 25,90 |
| 01.04:2,39 | | 2,39 |
| 96 | 711212001RX1 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou 3 kg/m2 proti vlhkosti včetně systémových doplňků | m2 | 136,54 | 449,50 | 61 374,73 |
| D01.01:23,65\*2 | | 47,30 |  | |
| D01.04:6,54\*2 | | 13,08 |
| D01.02:2\*(2,17+5,3+1,1+2,2) | | 21,54 |
| 01.01:26,33 | | 26,33 |
| 01.02:25,90 | | 25,90 |
| 01.04:2,39 | | 2,39 |
| 97 | 628322872RZZ | Pás asfaltovaný oxidovaný V 60 S 35 | m2 | 80,21 | 109,80 | 8 806,84 |
| 0,25\*(23,65+22,73+6,54)\*1,2 | | 15,88 |  | |
| (26,08+2,23+25,3)\*1,2 | | 64,33 |
| 98 | 62836302RZZ | Pás asfaltovaný Al S40 protiradonový | m2 | 80,21 | 137,70 | 11 044,64 |
| 0,25\*(23,65+22,73+6,54)\*1,2 | | 15,88 |  | |
| (26,08+2,23+25,3)\*1,2 | | 64,33 |
| 99 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 113,00 | 4,51 | 509,63 |
|  | ***Celkem za*** | ***711 Izolace proti vodě*** | | | | **113 475,29** |
| **Díl:** | ***713*** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 100 | 713100813R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm | m2 | 52,52 | 78,90 | 4 143,83 |
| (24,57+27,95) | | 52,52 |  | |
| 101 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 53,60 | 47,20 | 2 529,92 |
| 26,08+25,29+2,23 | | 53,60 |  | |
| 102 | 713121118R00 | Montáž dilatačního pásku podél stěn | m | 52,92 | 29,50 | 1 561,14 |
| (23,65+22,73+6,54) | | 52,92 |  | |
| 103 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 53,60 | 49,10 | 2 631,76 |
| 26,08+25,29+2,23 | | 53,60 |  | |
| 104 | 28375327RZZ | Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm | m | 55,57 | 29,30 | 1 628,08 |
| (23,65+22,73+6,54)\*1,05 | | 55,57 |  | |
| 105 | 283754905 | Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 100 mm | m2 | 56,28 | 785,20 | 44 191,06 |
| (26,08+25,29+2,23)\*1,05 | | 56,28 |  | |
| 106 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 56,60 | 2,34 | 132,44 |
|  | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | **56 818,23** |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | |
| 107 | 766411815RZ1 | Demontáž dřevěných rohových lišt uskladnění, zpětná montáž | m | 3,00 | 222,70 | 668,10 |
| 1,5\*2 | | 3,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8 m | kus | 3,00 | 780,60 | 2 341,80 |
| 3 | | 3,00 |
| 109 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.nad 0,8 m | kus | 1,00 | 807,50 | 807,50 |
|  |  | 1 | | 1,00 |  |  |
| 110 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.lkř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 1,00 | 890,70 | 890,70 |
|  |  | 1 | | 1,00 |  |  |
| 111 | 766661432R00 | Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm | kus | 1,00 | 1 458,00 | 1 458,00 |
|  |  | 1 | | 1,00 |  |  |
| 112 | 6116012020RZ1 | Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 70x197 cm, T1 | kus | 2,00 | 4 447,70 | 8 895,40 |
|  |  | VELIKOST: 700/1970 mm |  |  |  |  |
|  |  | POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ | | |  |  |
|  |  | KŘÍDLA OTOČNÁ, |  |  |  |  |
|  |  | POVRCH KŘÍDLA: CPL FÓLIE, DEZÉN DŘEVA DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ | | |  |  |
|  |  | ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR BARVA HNĚDÁ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA |  |  |  |  |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 113 | 6116012030RZ1 | Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 80x197 cm T2 | kus | 1,00 | 4 447,70 | 4 447,70 |
|  |  | VELIKOST: 800/1970 mm |  |  |  |  |
|  |  | POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ | | |  |  |
|  |  | KŘÍDLA OTOČNÁ, |  |  |  |  |
|  |  | POVRCH KŘÍDLA: CPL FÓLIE, DEZÉN DŘEVA DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, OBOUSTRANNÝ NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm | | |  |  |
|  |  | ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR BARVA HNĚDÁ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA |  |  |  |  |
|  |  | 1 | | 1,00 |  |  |
| 114 | 6116012040RZ1 | Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 90x197 cm, T3 | kus | 1,00 | 4 447,70 | 4 447,70 |
|  |  | VELIKOST: 900/1970 mm |  |  |  |  |
|  |  | POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ | | |  |  |
|  |  | KŘÍDLA OTOČNÁ, |  |  |  |  |
|  |  | POVRCH KŘÍDLA: CPL FÓLIE, DEZÉN DŘEVA DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, OBOUSTRANNÝ NEREZOVÝ | | | | |
|  |  | OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm |  |  |  |  |
|  |  | ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR BARVA HNĚDÁ  ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA  MŘÍŽKA VZT 800x250 mm |  |  |  |  |
|  |  | 1 | | 1,00 |  |  |
| 115 | 61165186RZ1 | Prosklená protipožární stěna 140x210 cm dveře protipožární 2kř. 90+35x197 cm, P2 | kus | 1,00 | 61 271,00 | 61 271,00 |
|  |  | DŘEVĚNÁ PROTIPOŽÁRNÍ STĚNA 1400/2100 mm S 2KŘ | DLOVÝMI DVEŘMI | |  |  |
|  |  | VELIKOST DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 1250/1970 mm LEVÉ KŘÍDLO 900/1970 mm - AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ KŘÍDLO 350/1970 mm |  |  |  |  |
|  |  | POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, | |  |  |  |
|  |  | LEVÉ KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, OTOČNÉ PRAVÉ KŘÍDLO PLNÉ, OTOČNÉ |  |  |  |  |
|  |  | ZASKLENÍ: POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO  VELIKOST ZASKLENÍ: 250/1100 mm |  |  |  |  |
|  |  | POVRCH KŘÍDEL: CPL, DEZÉN DŘEVA DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ V 1.PP OBOUSTRANNÝ NEREZOVÝ | | | | |
|  |  | OKOPOVÝ PLECH DO VÝŠKY 400 mm |  |  |  |  |
|  |  | ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, CPL DEZÉN DŘEVA DVEŘÍ | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA  ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA - GENERÁLNÍ KLÍČ  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C  (SAMOZAVÍRAČ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE - KLASIFIKACE C2) | | |  | |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 116 | 7665106Z1 | Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm EI 30 DP3-C, P1 - specifikace viz. výkres - Výplně otvorů | kus | 1,00 | 7 266,40 | 7 266,40 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 117 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 925,00 | 1,23 | 1 137,75 |
|  | ***Celkem za*** | ***766 Konstrukce truhlářské*** | | | | **93 632,05** |
| **Díl:** | ***767*** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |
| 118 | 767000010RZ1 | Hasící přístroj 6kg - práškový včetně montáže hasící schopnost 21A | ks | 2,00 | 1 699,40 | 3 398,80 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 119 | 767000020RZ1 | Samozavírače dveří na dveřních křídlech dodávka a montáž | ks | 2,00 | 3 223,00 | 6 446,00 |
| P1:1 | | 1,00 |  | |
| P2:1 | | 1,00 |
| 120 | 767670021RZ1 | Montáž kliky a štítku včetně dodávky, zámek s cylindrickou vložkou  generální klíč, zámek s cylindrickou vložkou | kus | 6,00 | 996,20 | 5 977,20 |
| 6 | | 6,00 |  | |
| 121 | 767671102RZ1 | Značení dveří a místností dodávka + montáž | kus | 6,00 | 175,80 | 1 054,80 |
| 6 | | 6,00 |  | |
| 122 | 767700001RZ1 | Dveřní zarážka, nerez provedení D+M, Z4 | kus  podlahová zarážka v nerez provedení, gumový kroužek proti oděru | | 3,00 | 879,00 | 2 637,00 |
| 3 | | 3,00 |  | |
| 123 | 767991912R00 | Řezání plamenem (samostatně)  odřezání ocelových nosníků ad. ocelových prvků | m | 5,00 | 59,30 | 296,50 |
| 5 | | 5,00 |  | |
| 124 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 183,70 | 186,30 | 34 223,31 |
| 56,9\*2+19,6+22\*2+6,3 | | 183,70 |  | |
| 125 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg | kg | 5,00 | 71,00 | 355,00 |
| hasící přístroj:5 | | 5,00 |  | |
| 126 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 544,00 | 2,11 | 1 147,84 |
|  | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | | | | **55 536,45** |
| **Díl:** | ***771*** | **Podlahy z dlaždic a obklady** | | | | |
| 127 | 771111121RO0 | Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba | m | 5,85 | 123,10 | 720,14 |
| D01.03:5,85 | | 5,85 |  | |
| 128 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 49,29 | 151,80 | 7 481,46 |
| 27,18+8,64+22,73/2+2,1 | | 49,29 |  | |
| 129 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 49,29 | 110,30 | 5 436,14 |
| 27,18+8,64+22,73/2+2,1 | | 49,29 |  | |
| 130 | 771575107R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm | m2 | 26,33 | 685,60 | 18 051,85 |
| 01.01:26,33 | | 26,33 |  | |
| 131 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 77,87 | 730,20 | 56 860,67 |
| 01.02:25,90 | | 25,90 |  | |
| 01.03:43,85 | | 43,85 |
| 01.04:2,39 | | 2,39 |
| 01.05:4,47 | | 4,47 |
| A01.01:2,1\*0,6 | | 1,26 |
| 132 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 88,74 | 66,90 | 5 936,71 |
| 23,65+22,73+27,18+6,54+8,64 | | 88,74 |  | |
| 133 | 771579790R00 | Příplatek za diagonální kladení keram.dlažby | m2 | 102,94 | 88,60 | 9 120,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26,33 | | 26,33 |  | |
| 76,61 | | 76,61 |
| 134 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. | m2 | 7,81 | 17,70 | 138,24 |
| 4,32+2,23 | | 6,55 |  | |
| A01.01:2,1\*0,6 | | 1,26 |
| 135 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 2,23 | 98,10 | 218,76 |
| 2,23 | | 2,23 |  | |
| 136 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 104,20 | 27,40 | 2 855,08 |
| 01.01:26,33 | | 26,33 |  | |
| 01.02:25,90 | | 25,90 |
| 01.03:43,85 | | 43,85 |
| 01.04:2,39 | | 2,39 |
| 01.05:4,47 | | 4,47 |
| A01.01:2,1\*0,6 | | 1,26 |
| 137 | 771590150R00 | Penetrování nášlap ploch podlahy | m2 | 104,20 | 63,30 | 6 595,86 |
| 01.01:26,33 | | 26,33 |  | |
| 01.02:25,90 | | 25,90 |
| 01.03:43,85 | | 43,85 |
| 01.04:2,39 | | 2,39 |
| 01.05:4,47 | | 4,47 |
| A01.01:2,1\*0,6 | | 1,26 |
| 138 | 776491115RZ1 | Podlaha přechod lišty z elox. hliníku šířka lišty 35mm včetně montáže  přechod dlažba/dlažba | m | 2,05 | 221,50 | 454,08 |
| 1,25+0,8 | | 2,05 |  | |
| 139 | 5976017210RZ1 | Profil dilatační hliníkový h 10 mm, š 12 mm | m | 6,00 | 275,40 | 1 652,40 |
| 6 | | 6,00 |  | |
| 140 | 597642030 | Dlažba Granit matná 300x300x9 mm | m2 | 97,29 | 387,50 | 37 699,22 |
| 01.02:25,90\*1,05 | | 27,20 |  | |
| 01.03:43,85\*1,05 | | 46,04 |
| 01.04:2,39\*1,05 | | 2,51 |
| 01.05:4,47\*1,05 | | 4,69 |
| A01.01:2,1\*0,6\*1,05 | | 1,32 |
| sokl:(27,18+8,64+22,73/2+2,1 )\*0,3\*1,05 | | 15,52 |
| 141 | 597642034 | Dlažba Granit protiskluz. SB 200x200x9 mm | m2 | 27,65 | 703,20 | 19 441,02 |
| 01.01:26,33\*1,05 | | 27,65 |  | |
| 142 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  | 7,38 |  |
|  | ***Celkem za*** | ***771 Podlahy z dlaždic a obklady*** | | | | **172 662,10** |
| **Díl:** | ***777*** | **Podlahy ze syntetických hmot** | | | | |
| 143 | 777553010R00 | Penetrace savého podkladu pod stěrku  oprava stávající mazaniny - pod novou dlažbu | m2 | 49,43 | 45,80 | 2 263,89 |
| D01.05:4,32 | | 4,32 |  | |
| D01.03:43,85 | | 43,85 |
| A01.01:2,1\*0,6 | | 1,26 |
| 144 | 777553210R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 49,43 | 243,80 | 12 051,03 |
| D01.05:4,32 | | 4,32 |  | |
| D01.03:43,85 | | 43,85 |
| A01.01:2,1\*0,6 | | 1,26 |
| 145 | 777553219R00 | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota | m2 | 197,72 | 64,10 | 12 673,85 |
| D01.05:4,32\*4 | | 17,28 |  | |
| D01.03:43,85\*4 | | 175,40 |
| A01.01:2,1\*0,6\*4 | | 5,04 |
| 146 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % | 270,00 | 1,11 | 299,70 |
|  | ***Celkem za*** | ***777 Podlahy ze syntetických hmot*** | | | | **27 288,48** |
| **Díl:** | **781** | **Obklady keramické** | | | | |
| 147 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 81,92 | 58,70 | 4 808,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D01.01:23,65\*2 | | 47,30 |  | |
| D01.04:6,54\*2 | | 13,08 |
| D01.02:2\*(2,17+5,3+1,1+2,2) | | 21,54 |
| 148 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 81,92 | 720,80 | 59 047,94 |
| D01.01:23,65\*2 | | 47,30 |  | |
| D01.04:6,54\*2 | | 13,08 |
| D01.02:2\*(2,17+5,3+1,1+2,2) | | 21,54 |
| 149 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně barva dle výběru | m2 | 81,92 | 4,80 | 393,22 |
| D01.01:23,65\*2 | | 47,30 |  | |
| D01.04:6,54\*2 | | 13,08 |
| D01.02:2\*(2,17+5,3+1,1+2,2) | | 21,54 |
| 150 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 81,92 | 45,80 | 3 751,94 |
| D01.01:23,65\*2 | | 47,30 |  | |
| D01.04:6,54\*2 | | 13,08 |
| D01.02:2\*(2,17+5,3+1,1+2,2) | | 21,54 |
| 151 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 81,92 | 59,10 | 4 841,47 |
| D01.01:23,65\*2 | | 47,30 |  | |
| D01.04:6,54\*2 | | 13,08 |
| D01.02:2\*(2,17+5,3+1,1+2,2) | | 21,54 |
| 152 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních  svislé vnější hrany | m | 54,29 | 70,90 | 3 849,16 |
| D01.01:2\*6+3,25+0,9+1,02+1,45\*4+0,8+0,7 | | 24,47 |  | |
| D01.04:2\*5+2\*0,7 | | 11,40 |
| D01.02:2\*5+1,45\*4+0,7+0,9+1,02 | | 18,42 |
| 153 | 59760102RZ1 | Lišta rohová hliník. na obklad ukončovací 8 mm | m | 59,72 | 81,30 | 4 855,15 |
| D01.01 :(2\*6+3,25+0,9+1,02+1,45\*4+0,8+0,7)\*1,1 | | 26,92 |  | |
| D01.04:(2\*5+2\*0,7)\*1,1 | | 12,54 |
| D01.02:(2\*5+1,45\*4+0,7+0,9+1,02)\*1,1 | | 20,26 |
| 154 | 597813721 | Obkládačka 20x40 mat  3 barvy dle výběru objednatele | m2 | 98,30 | 323,40 | 31 791,51 |
| D01.01:23,65\*2\*1,2 | | 56,76 |  | |
| D01.04:6,54\*2\*1,2 | | 15,70 |
| D01.02:2\*(2,17+5,3+1, 1 +2,2)\*1,2 | | 25,85 |
| 155 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 1 133,00 | 4,10 | 4 645,30 |
|  | ***Celkem za*** | ***781 Obklady keramické*** | | | | **117 984,39** |
| **Díl:** | ***783*** | **Nátěry** | | | | |
| 156 | 783212100R00 | Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný zárubně | m2 | 6,10 | 192,20 | 1 172,42 |
| 70:0,25\*(0,7+2,05\*2)\*2 | | 2,40 |  | |
| 80:0,25\*(0,8+2,05\*2)\*2 | | 2,45 |
| 90:0,25\*(0,9+2,05\*2) | | 1,25 |
| 157 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní - ocelové profily | m2 | 15,28 | 83,70 | 1 278,70 |
| 112:0,48\*1,1 | | 0,53 |  | |
| 116:0,64\*1,4\*2 | | 1,79 |
| 118:0,72\*1,8\*2 | | 2,59 |
| heb 22:1,32\*3,725\*2 | | 9,83 |
| L20:0,08\*(2\*1+1,1\*2+2\*1,22) | | 0,53 |
|  | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** | | | | **2 451,12** |
| **Díl:** | ***784*** | **Malby** | | | | |
| 158 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x | m2 | 297,48 | 22,70 | 6 752,83 |
| D01.01:22,71\*(2,7-2) | | 15,90 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 001.02:23,68\*2,36 | | 66,66 |  | |
|  |  | 001.03:27,18\*2,71 | | 73,66 |  |  |
|  |  | 001.06:8,64\*2,7 | | 23,33 |  |  |
|  |  | A01.01 - STĚNA:2,1\*2,3 | | 4,83 |  |  |
|  |  | 001.01:24,67 | | 24,67 |  |  |
|  |  | 001.02+001.04:27,96 | | 27,96 |  |  |
|  |  | 001.03:43,86 | | 43,86 |  |  |
|  |  | 001.06:4,32 | | 4,32 |  |  |
|  |  | A01.01 STROP:3,6\*2,1 | | 7,36 |  |  |
|  |  | C01.03 PO0HLE0:2\*3 | | 6,00 |  |  |
|  |  | bufet 01.04:2,9\*3,2 | | 9,28 |  |  |
|  |  | 6\*0,4\*0,4 | | 0,80 |  |  |
| 159 | 784116722R00 | Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x | m2 | 297,48 | 89,20 | 26 636,36 |
|  |  | barevný odstín dle výběru objednatele |  |  |  |  |
|  |  | 001.01:22,71\*(2,7-2) | | 16,90 |  |  |
|  |  | 001.02:23,68\*2,36 | | 66,66 |  |  |
|  |  | 001.03:27,18\*2,71 | | 73,66 |  |  |
|  |  | 001.06:8,64\*2,7 | | 23,33 |  |  |
|  |  | A01.01 - STĚNA:2,1\*2,3 | | 4,83 |  |  |
|  |  | 001.01:24,67 | | 24,67 |  |  |
|  |  | 001.02+001.04:27,96 | | 27,96 |  |  |
|  |  | 001.03:43,86 | | 43,86 |  |  |
|  |  | 001.06:4,32 | | 4,32 |  |  |
|  |  | A01.01 STROP:3,6\*2,1 | | 7,36 |  |  |
|  |  | C01.03 PO0HLE0:2\*3 | | 6,00 |  |  |
|  |  | bufet 01.04:2,9\*3,2 | | 9,28 |  |  |
|  |  | 6\*0,4\*0,4 | | 0,80 |  |  |
| 160 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 289,33 | 41,60 | 12 007,26 |
|  |  | 001.01:22,71\*(2,7-2) | | 16,90 |  |  |
|  |  | 001.02:23,68\*2,36 | | 66,66 |  |  |
|  |  | 001.03:27,18\*2,71 | | 73,66 |  |  |
|  |  | 001.06:8,64\*2,7 | | 23,33 |  |  |
|  |  | A01.01 - STĚNA:2,1\*2,3 | | 4,83 |  |  |
|  |  | 001.01:24,67 | | 24,67 |  |  |
|  |  | 001.02+001.04:27,96 | | 27,96 |  |  |
|  |  | 001.03:43,86 | | 43,86 |  |  |
|  |  | 001.06:4,32 | | 4,32 |  |  |
|  |  | C01.03 PO0HLE0:2\*3 | | 6,00 |  |  |
|  |  | bufet 01.04:2,9\*3,2 | | 9,28 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***784 Malby*** | | | | **45 295,45** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 161 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m . | t | 61,40 | 916,30 | 66 200,87 |
| 162 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 61,40 | 274,80 | 16 873,16 |
| 163 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1 166,63 | 18,80 | 21 932,66 |
| 164 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 61,40 | 387,90 | 23 817,68 |
| 165 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 368,41 | 43,20 | 16 916,29 |
| 166 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky . | t | 61,40 | 144,70 | 8 884,81 |
| 167 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 61,40 | 696,60 | 36 626,06 |
|  | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** | | | | **180 250,51** |

Strana 61

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 62

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 63

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 64

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 65

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 66

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 67

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 68

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 69

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 70

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 71

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 72

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 73

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 74

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 75

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 76

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 77

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 78

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 79

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 80

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 81

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 82

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 83

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 84

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

7

7

1002

7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

3

3

7

1

1

1

1

3

3

7

1

1002

1

1

1

3

7

7

7

7

37

37

37

3

7

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

7

7

7

1002

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

3

3

3

7

1

1

1

7

1

1002

7

1002

7

7

7

7

7

1002

7

1

1

1

1

1

3

3

7

1

1

1

7

1

1

8

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13231010

13231253

13359070

13359108.A

13487120

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

628322872RZZ

62836302RZZ

5

7

7

7

7

28375327RZZ

2,84E+08

5

7

7

7

6116012020RZ1

6116012030RZ1

6116012040RZ1

61165186RZ1

7665106Z1

5

7

7

7

7

7

7

7

7

5

7

7

7

7

7

7

5976017210RZ1

5,98E+08

5,98E+08

5

7

7

7

5

59760102RZ1

5,98E+08

3

3

3

3

3

3

3

Strana 109

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 110

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 111

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 112

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 113

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 114

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 115

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 116

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 117

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 118

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 119

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 120

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1 534,6536

1 28437,48

1 1643,876

1 567,216

1 3311,911

1 2604,992

1 3372,834

1 6770,878

47 244

1 7398,492

7 398

1 6163,845

1 2555,569

1 294,2

1 3825,654

1 63,74508

1 760,8176

1 6349,358

1 3210,663

1 4828,249

1 1018,44

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

349,812

4286,025

6775,757

2277,462

3005,784

4961,428

9453,284

309,742

5,25756

488,138

2052,887

26895,91

89 932

7746

1962

3586,32

802,56

4171,05

14768

33 036

1 56109,35

1 20035,64

1 26964,78

1 2391

1 1527,582

1 1004,096

1 67957,75

1 23281,66

1 4899,972

1 820,4

1 2343,165

1 205,1

1 8657,4

216 198

1 816,802

1 533,7

1 248,75

1 599

1 22744,58

1 25442,86

1 4739,335

1 1451,135

1 21987,73

76 366

4688

1 2484,6

1 2912,4

1 8995,1

19 080

1 9805,352

9 805

1 117,2

1 1800,72

1 20726,83

22 645

1 19914,72

1 236,7583

1 603,26

1 392,04

1 668,04

1 37438,4

1 20014,15

1943,4

5158,67

103

541,692

2297,64

89 312

430,9551

438,495

1214,509

6265,339

2946,79

5234,625

4138,359

114,144

9292,182

6177,12

36 253

88865,87

88 866

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2031,819

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

719,712

1192,204

14453,26

4139,667

9202,796

61374,73

8806,838

11044,64

509,63

113 475

4143,828

2529,92

1561,14

2631,76

1628,084

44191,06

132,444

56 818

668,1

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | 2341,8 |
| 2 | 807,5 |
| 2 | 890,7 |
| 2 | 1458 |
| 2 | 8895,4 |

2 4447,7

2 4447,7

2 61271

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7266,4

1137,75

93 632

3398,8

6446

5977,2

1054,8

2637

296,5

34223,31

355

1147,84

55 536

720,135

7481,463

5436,136

18051,85

56860,67

5936,706

9120,484

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

138,237

218,763

2855,08

6595,86

454,075

1652,4

37699,22

19441,02

172 662

2263,894

12051,03

12673,85

299,7

27 288

4808,704

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

59047,94

393,216

3751,936

4841,472

3849,161

4855,155

31791,51

4645,3

117 984

1172,42

1278,702

2 451

6752,832

26535,36

2 12007,26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 45 295 |
| 1 | 56200,87 |  |
| 1 | 16873,16 |  |
| 1 | 21932,65 |  |
| 1 | 23817,68 |  |
| 1 | 15915,29 |  |
| 1 | 8884,81 |  |
| 1 | 36626,05 |  |
|  | 180 251 |  |

Strana 133

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 134

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 135

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 136

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 137

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 138

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 139

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 140

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 141

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 142

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 143

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 144

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 145

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 146

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 147

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 148

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 149

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 150

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 151

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 152

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 153

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 154

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 155

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 156

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 157

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 158

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 159

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 160

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 161

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 162

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 163

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 164

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 165

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 166

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 167

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 168

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **04 Zdravoinstalace** | | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
| Z R  N | HSV celkem | 219 329 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 157 401 | Oborová přirážka | | 0 |
| M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 376 731 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 376 731 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 376 731 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno :  Datum :  Podpis : | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno :  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 15,0 | | | % | 376 731 Kč | |
| DPH 15,0 | | | % | 56 510 Kč | |
| Základ pro DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **433 241 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 170

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 171

**20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny**

Stavba :

Objekt :

Rozpočet : 04

Zdravoinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 1 Zemní práce | 107 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 8 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Trubní vedení | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 24 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 9 833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 30 898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0 | 2 621 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 721 Vnitřní kanalizace | 0 | 74 121 | 0 | 0 | 0 |
| 722 Vnitřní vodovod | 0 | 56 139 | 0 | 0 | 0 |
| 725 Zařizovací předměty | 0 | 18 462 | 0 | 0 | 0 |
| 734 Armatury | 0 | 6 028 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 32 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **219 329** | **157 401** | **0** | **0** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 173

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 174

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 175

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 176

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 04  Zdravoinstalace |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 122301109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 | m3 | 20,70 | 51,20 | 1 059,84 |
|  |  | 0,3\*0,6\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 20,70 |  |  |
| 2 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 | m3 | 20,70 | 2 725,80 | 56 424,06 |
|  |  | 0,3\*0,6\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 20,70 |  |  |
| 3 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 20,70 | 157,50 | 3 260,25 |
|  |  | 0,3\*0,6\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 20,70 |  |  |
| 4 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 10,35 | 54,40 | 563,04 |
|  |  | 0,3\*0,3\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 10,35 |  |  |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 10,35 | 317,40 | 3 285,09 |
|  |  | 0,3\*0,3\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 10,35 |  |  |
| 6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 103,50 | 25,00 | 2 587,50 |
|  |  | 0,3\*0,3\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5\*10 | | 103,50 |  |  |
| 7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 10,35 | 323,30 | 3 346,16 |
|  |  | 0,3\*0,3\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 10,35 |  |  |
| 8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na mezideponii | m3 | 10,35 | 19,20 | 198,72 |
|  |  | 0,3\*0,3\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 10,35 |  |  |
| 9 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 10,35 | 148,10 | 1 532,84 |
|  |  | zpětné použití zeminy |  |  |  |  |
|  |  | 0,3\*0,3\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 10,35 |  |  |
| 10 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 10,35 | 723,30 | 7 486,16 |
|  |  | 0,3\*0,3\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 10,35 |  |  |
| 11 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 10,35 | 649,00 | 6 717,15 |
|  |  | 0,3\*0,3\*(19,5+10,5+13+3)\*2,5 | | 10,35 |  |  |
| 12 | 583315024 | Kamenivo těžené frakce 8/16 B Moravskoslez. kraj | t | 28,98 | 741,00 | 21 474,18 |
|  |  | 0,3\*0,3\*(19,5+10,5+13+3)\*2,8\*2,5 | | 28,98 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** |  |  |  | **107 934,98** |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 13 | 310235251R00 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm | kus | 10,00 | 203,00 | 2 030,00 |
|  |  | 10 | | 10,00 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** |  |  |  | **2 030,00** |
| **Díl:** | ***4*** | **Vodorovné konstrukce** | | | | |
| 14 | 451572211R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm | m3 | 1,38 | 1 509,20 | 2 082,70 |
|  |  | 0,3\*0,1\*(19,5+10,5+13+3) | | 1,38 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***4 Vodorovné konstrukce*** |  |  |  | **2 082,70** |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |
| 15 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi . | m2 | 11,70 | 705,60 | 8 255,52 |
|  |  | 26\*0,2 | | 5,20 |  |  |
|  |  | 0,3\*3 | | 0,90 |  |  |
|  |  | 0,1\*6 | | 0,60 |  |  |
|  |  | r:5 | | 5,00 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní*** | | | | **8 255,52** |
| **Díl:** | ***63*** | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | |
| 16 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 0,12 | 4 271,60 | 512,59 |
|  |  | 0,4\*3\*0,1 | | 0,12 |  |  |
| 17 | 631319761R00 | Pripl prehlaz povrchu | m3 | 0,12 | 427,80 | 51,34 |
|  |  | 0,4\*3\*0,1 | | 0,12 |  |  |
| 18 | 631319771R00 | Pripl strzeni povrchu | m3 | 0,12 | 131,00 | 15,72 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4\*3\*0,1 | | 0,12 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** | | | | **579,65** |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** | | | | |
| 19 | 899623151R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 napojení na stávající kanalizaci | m3 | 0,25 | 3 646,20 | 911,55 |
| 2\*0,5\*0,5\*0,5 | | 0,25 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***8 Trubní vedení*** | | | | **911,55** |
| **Díl:** | ***96*** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 20 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého betonové základy - odsekání, průchody | m3 | 2,56 | 4 041,50 | 10 346,24 |
| 0,8\*0,8\*4 | | 2,56 |  | |
| 21 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových betonové základy - odsekání, průchody | m3 | 1,68 | 8 354,40 | 14 035,39 |
| 0,8\*0,3\*1\*7 | | 1,68 |  | |
| 22 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0,12 | 2 460,30 | 295,24 |
| 0,4\*3\*0,1 | | 0,12 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | | | | **24 676,87** |
| **Díl:** | ***97*** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 23 | 973031334R00 | Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm NIKA | kus | 1,00 | 299,10 | 299,10 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 24 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 8,00 | 525,70 | 4 205,60 |
| kan:8 | | 8,00 |  | |
| 25 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 6,00 | 105,70 | 634,20 |
| 6 | | 6,00 |  | |
| 26 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 20,00 | 144,60 | 2 892,00 |
| voda:20 | | 20,00 |  | |
| 27 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm ■ | m | 6,00 | 122,10 | 732,60 |
| k:2 | | 2,00 |  | |
| 4 | | 4,00 |
| 28 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm | m | 3,00 | 356,45 | 1 069,35 |
| 3 | | 3,00 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | **9 832,85** |
| **Díl:** | ***99*** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 29 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 32,52 | 950,00 | 30 897,71 |
|  | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **30 897,71** |
| **Díl:** | ***711*** | **Izolace proti vodě** | | | | |
| 30 | 711111001RZ2 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M | m2 | 4,00 | 38,10 | 152,40 |
| 4\*1 | | 4,00 |  | |
| 31 | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst při bourání stávajících podlah | m2 | 4,00 | 22,90 | 91,60 |
| 4\*1 | | 4,00 |  | |
| 32 | 711141559RT2 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 4,00 | 271,40 | 1 085,60 |
| 4\*1 | | 4,00 |  | |
| 33 | 628322872RZZ | Pás asfaltovaný oxidovaný V 60 S 35 | m2 | 5,20 | 87,80 | 456,56 |
| 4\*1\*1,3 | | 5,20 |  | |
| 34 | 62836302RZZ | Pás asfaltovaný Al S40 protiradonový | m2 | 5,20 | 138,70 | 721,24 |
| 4\*1\*1,3 | | 5,20 |  | |
| 35 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 25,00 | 4,54 | 113,50 |
|  | ***Celkem za*** | ***711 Izolace proti vodě*** | | | | **2 620,90** |
| **Díl:** | ***713*** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 36 | 28377670.RZZ | Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m | m | 5,00 | 4,20 | 21,00 |
| 5 | | 5,00 |  | |
| 37 | 28377691.RZ3 | Lepidlo na polyet.návl.izolaci 500 ml | ks | 2,00 | 4,20 | 8,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pro lepení příčných i podélných spojů trubic | | |  | |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 38 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 0,29 | 2,36 | 0,68 |
|  | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | **30,08** |
| **Díl:** | ***721*** | **Vnitřní kanalizace** | | | | |
| 39 | 721170957R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160 . | kus | 2,00 | 2 358,80 | 4 717,60 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 40 | 721170967R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160 | kus | 1,00 | 595,00 | 595,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 41 | 721170968R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200 | kus | 1,00 | 667,90 | 667,90 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 42 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 24,00 | 38,80 | 931,20 |
| 20 | | 20,00 |  | |
| 4 | | 4,00 |
| 43 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm . | m | 11,00 | 296,20 | 3 258,20 |
| s:2 | | 2,00 |  | |
| VZT:4 | | 4,00 |
| R:5 | | 5,00 |
| 44 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 5,00 | 427,20 | 2 136,00 |
| R:5 | | 5,00 |  | |
| 45 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm . | m | 23,50 | 834,30 | 19 606,05 |
| s:2,5+3,0+4,0+5\*0,5+5,5+4 | | 21,50 |  | |
| r:2 | | 2,00 |
| 46 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm . | m | 10,50 | 987,70 | 10 370,85 |
| s:4,5+4,0+2\*0,5 | | 9,50 |  | |
| r:1 | | 1,00 |
| 47 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm . | m | 13,00 | 964,10 | 12 533,30 |
| d:3,5+0,5\*2 | | 4,50 |  | |
| s:4,0+3,0 | | 7,00 |
| r:1,5 | | 1,50 |
| 48 | 721176233R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm  Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | m  Bez zec | 7,00  Inických výpo | 942,80 mocí. | 6 599,60 |
| 4,5+2,5 | | 7,00 |  | |
| 49 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 4,00 | 88,00 | 352,00 |
| 4 | | 4,00 |  | |
| 50 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 . | kus | 2,00 | 93,50 | 187,00 |
| U:2 | | 2,00 |  | |
| 51 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 5,00 | 125,70 | 628,50 |
| P:2+2+1 | | 5,00 |  | |
| 52 | 721210821RZ1 | Demontáž podlahové vpusti do DN 100 | kus | 1,00 | 193,50 | 193,50 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 53 | 721220801R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 1,00 | 145,10 | 145,10 |
| umyvadlo:1 | | 1,00 |  | |
| 54 | 721223423RZ1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm | kus | 1,00 | 1 598,90 | 1 598,90 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 55 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 56,50 | 38,20 | 2 158,30 |
| 19,5 | | 19,50 |  | |
| 13 | | 13,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | | 7,00 |  | |
| 2 | | 2,00 |
| 6 | | 6,00 |
| 5 | | 5,00 |
| 4 | | 4,00 |
| 56 | 721300829RZ3 | Plstěná izolační omotávka odpadního potrubí | m | 8,00 | 59,00 | 472,00 |
| 4 | | 4,00 |  | |
| 4 | | 4,00 |
| 57 | 721300912R00 | Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 | kus | 2,00 | 476,70 | 953,40 |
| dešťová kanalizace:2 | | 2,00 |  | |
| 58 | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 zbytky stávající kanalizace po šachty | m | 15,00 | 251,90 | 3 778,50 |
| 15 | | 15,00 |  | |
| 59 | 28615445.A | Kus čisticí HTRE D 160 mm PP  Instalace na stoupačnách nad podlahou 1.PP | kus | 1,00 | 735,10 | 735,10 |
| d:1 | | 1,00 |  | |
| 60 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m ■ | % | 726,00 | 2,07 | 1 502,82 |
|  | ***Celkem za*** | ***721 Vnitřní kanalizace*** | | | | **74 120,82** |
| **Díl:** | ***722*** | **Vnitřní vodovod** | | | | |
| 61 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 20,00 | 24,30 | 486,00 |
| 20 | | 20,00 |  | |
| 62 | 722171912R00 | Odříznutí plastové trubky D 20 mm | kus | 10,00 | 10,60 | 106,00 |
| 10 | | 10,00 |  | |
| 63 | 722171913R00 | Odříznutí plastové trubky D 25 mm | kus | 4,00 | 11,90 | 47,60 |
| 4 | | 4,00 |  | |
| 64 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 9,00 | 404,20 | 3 637,80 |
| ž:9 | | 9,00 |  | |
| 65 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.  DN 20 - studená voda | m | 20,00 | 492,70 | 9 854,00 |
| 6+4+2,5+2,5 | | 15,00 |  | |
| R:5 | | 5,00 |
| 66 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom.  Pro vodovod bude vždy použito potrubí PN 20 (teplá)  DN 20 | m | 15,00 | 492,70 | 7 390,50 |
| 6+4 | | 10,00 |  | |
| R:2 | | 2,00 |
| P:3 | | 3,00 |
| 67 | 722172334R00 | Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom.  DN32 | m | 26,00 | 833,10 | 21 660,60 |
| 4+4 | | 8,00 |  | |
| R:2 | | 2,00 |
| P:4 | | 4,00 |
| 12 | | 12,00 |
| 68 | 722181212RT5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm | m | 9,00 | 95,30 | 857,70 |
| 9 | | 9,00 |  | |
| 69 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 20,00 | 98,50 | 1 970,00 |
| 20 | | 20,00 |  | |
| 70 | 722181212RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 10,00 | 122,10 | 1 221,00 |
| 10 | | 10,00 |  | |
| 71 | 722181213RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm  Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou 1 | m buněčnou | 15,00 strukturou. | 105,80 | 1 587,00 |
| 12 | | 12,00 |  | |
| 3 | | 3,00 |
| 72 | 722181213RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 4,00 | 136,90 | 547,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | | 4,00 |  | |
| 73 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 ■ | kus | 4,00 | 269,60 | 1 078,40 |
| 2\*2 | | 4,00 |  | |
| 74 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 10,00 | 98,20 | 982,00 |
| 10 | | 10,00 |  | |
| 75 | 722220851R00 | Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 | kus | 6,00 | 19,20 | 115,20 |
| 6 | | 6,00 |  | |
| 76 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 6,00 | 29,00 | 174,00 |
| 6 | | 6,00 |  | |
| 77 | 722260812R00 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 1,00 | 33,60 | 33,60 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 78 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 ■ | m | 58,00 | 17,50 | 1 015,00 |
| 10 | | 10,00 |  | |
| 12+20 | | 32,00 |
| 3+4 | | 7,00 |
| 9 | | 9,00 |
| 79 | 722290231RZ3 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 40 ■ | m | 58,00 | 38,90 | 2 256,20 |
| 20+10+12+7 | | 49,00 |  | |
| 9 | | 9,00 |
| 80 | 5S110061.RZZ | Hadice FLEXI sanitární (9x13) 40 cm | kus | 2,00 | 167,00 | 334,00 |
| U:2 | | 2,00 |  | |
| 81 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 553,00 | 1,42 | 785,26 |
|  | ***Celkem za*** | ***722 Vnitřní vodovod*** | | | | **56 139,46** |
| **Díl:** | ***725*** | **Zařizovací předměty** | | | | |
| 82 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00 | 178,80 | 178,80 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 83 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2,00 | 1 013,60 | 2 027,20 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 84 | 725814101RZZ | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 ■ | soubor | 2,00 | 308,00 | 616,00 |
| U:2 | | 2,00 |  | |
| 85 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00 | 101,50 | 101,50 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 86 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1,00 | 364,60 | 364,60 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 87 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 1,00 | 273,20 | 273,20 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 88 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm ■ | kus | 2,00 | 433,70 | 867,40 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 89 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 1,00 | 369,90 | 369,90 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 90 | 725980123RZ1 | Dvířka z plastu, 300 x 300 mm D+M  Plastová dvířka v rámu - niky na ventily | kus | 1,00 | 495,60 | 495,60 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 91 | 55145020RZ1 | Baterie umyvadlová nástěnná ■ | kus | 1,00 | 491,70 | 491,70 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 92 | 55145030 | Baterie umyvadlová směš stojánková s otv odpadu | kus | 1,00 | 2 495,70 | 2 495,70 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 93 | 64214330RZ1 | Umyvadlo bílé s otv. pro baterii 550x450 mm | kus | 1,00 | 2 228,90 | 2 228,90 |
| 00104:1 | | 1,00 |  | |
| 94 | 642153202RZ1 | Umyvadlo bílé, bez otv. pro baterii 500x420 mm | kus | 1,00 | 2 355,60 | 2 355,60 |
| 00101:1 | | 1,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 64286106 | Šrouby k umyvadlům s bílou krytkou ■ | pár | 2,00 | 89,00 | 178,00 |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 96 | 64291118.RZ3 | Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm ■ | kus | 2,00 | 2 676,80 | 5 353,60 |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 97 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m ■ | % | 184,00 | 0,35 | 64,40 |
|  | ***Celkem za*** | ***725 Zařizovací předměty*** |  |  |  | **18 462,10** |
| **Díl:** | ***734*** | **Armatury** | | | | |
| 98 | 734209112RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 včetně kulového kohoutu | kus | 1,00 | 174,60 | 174,60 |
|  |  | 1 | | 1,00 |  |  |
| 99 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 6,00 | 128,60 | 771,60 |
|  |  | S:4 | | 4,00 |  |  |
|  |  | T:2 | | 2,00 |  |  |
| 100 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 2,00 | 171,10 | 342,20 |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 101 | 28654331 | Ventil přímý plastový d 25 mm PPR ■ | kus | 6,00 | 446,00 | 2 676,00 |
|  |  | 4 | | 4,00 |  |  |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 102 | 28654333 | Ventil přímý plastový d 40 mm PPR | kus | 2,00 | 1 018,30 | 2 036,60 |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 103 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m ■ | % | 60,00 | 0,45 | 27,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***734 Armatury*** |  |  |  | **6 028,00** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 104 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m ■ | t | 10,87 | 921,00 | 10 014,39 |
| 105 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ■ | t | 10,87 | 276,70 | 3 008,67 |
| 106 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km ■ | t | 206,59 | 18,90 | 3 904,63 |
| 107 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ■ | t | 10,87 | 390,60 | 4 247,15 |
| 108 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ■ | t | 65,24 | 43,50 | 2 837,95 |
| 109 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky ■ | t | 10,87 | 145,70 | 1 584,25 |
| 110 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 10,87 | 600,60 | 6 530,56 |
|  | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** |  |  |  | **32 127,61** |

Strana 184

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 185

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 186

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 187

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 188

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 189

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 190

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 191

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 192

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 193

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 194

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 195

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

3

3

7

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

1002

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

1002

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

1002

7

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1

3

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

7

3

3

7

1

1

1

3

3

7

8

8

8

8

8

8

8

7

1002

7

7

7

7

7

1002

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,83E+08

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

7

7

7

628322872RZZ

62836302RZZ

5

28377670.RZZ

28377691.RZ3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

28615445.A

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

55110061.RZZ

5

7

7

7

7

7

7

7

55145020RZ1

55145030

64214330RZ1

642153202RZ1

64286106

64291118.RZ3

5

7

7

7

28654331

28654333

5

3

3

3

3

3

3

3

Strana 208

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 209

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 210

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 211

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 212

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 213

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1 1059,84

1 56424,06

1 3260,25

1 563,04

1 3285,09

1 2587,5

1 3346,155

1 198,72

1 1532,835

1 7486,155

1 6717,15

1 21474,18

107 935

1 2030

2 030

1 2082,696

2 083

1 8255,52

8 256

1 512,592

1 51,336

1 15,72

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 911,55 |
|  | 912 |
| 1 | 10346,24 |
| 1 | 14035,39 |
| 1 | 295,236 |
|  | 24 677 |
| 1 | 299,1 |
| 1 | 4205,6 |
| 1 | 634,2 |
| 1 | 2892 |
| 1 | 732,6 |
| 1 | 1069,35 |
|  | 9 833 |
| 1 | 30897,71  30 898 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | 152,4 |
| 2 | 91,6 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | 1085,6 |
| 2 | 456,56 |
| 2 | 721,24 |
| 2 | 113,5  2 621 |
| 2 | 21 |
| 2 | 8,4 |

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,6844

30

4717,6

595

667,9

931,2

3258,2

2136

19606,05

10370,85

12533,3

6599,6

352

187

628,5

193,5

145,1

1598,9

2158,3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

472

953,4

3778,5

735,1

1502,82

74 121

486

106

47,6

3637,8

9854

7390,5

21660,6

857,7

1970

1221

1587

547,6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1078,4

982

115,2

174

33,6

1015

2256,2

334

785,26

56 139

178,8

2027,2

616

101,5

364,6

273,2

867,4

369,9

495,6

491,7

2495,7

2228,9

2355,6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

5353,6

64,4

18 462

174,6

771,6

342,2

2676

2036,6

27

6 028

10014,39

3008,667

3904,634

4247,146

2837,955

1584,253

6530,558

32 128

Strana 220

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 221

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 222

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 223

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 224

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 225

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 226

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 227

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 228

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 229

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 230

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 231

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 232

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 233

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 234

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 235

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 236

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 237

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **05 Vytápění** | | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
| Z R  N | HSV celkem | 158 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 29 282 | Oborová přirážka | | 0 |
| M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 29 441 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 2 596 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 32 037 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 32 037 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno :  Datum :  Podpis : | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno :  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 15,0 | | | % | 32 037 Kč | |
| DPH 15,0 | | | % | 4 805 Kč | |
| Základ pro DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **36 842 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 239

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 240

Stavba : **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov**

Rozpočet : 05

Vytápění

Objekt : **01 Stavební úpravy prádelny**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 733 Rozvod potrubí | 0 | 11 158 | 0 | 0 | 2 596 |
| 734 Armatury | 0 | 5 260 | 0 | 0 | 0 |
| 735 Otopná tělesa | 0 | 12 092 | 0 | 0 | 0 |
| 783 Nátěry | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **158** | **29 282** | **0** | **0** | **2 596** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 242

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 243

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 244

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 245

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 05  Vytápění |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **733** | **Rozvod potrubí** | | | | |
| 1 | 230040024R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1/2" | kus | 4,00 | 75,00 | 300,00 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 2 | | 2,00 |
| 2 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 | m | 7,00 | 60,00 | 420,00 |
| 2\*3,5 | | 7,00 |  | |
| 3 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 15,00 | 545,20 | 8 178,00 |
| 00102:2\*3,5 | | 7,00 |  | |
| posunutí tělesa D01.01:2\*4 | | 8,00 |
| 4 | 733165002R00 | Montáž tvar.vytáp.Cu páj. na měkko D15-22mm 1spoj Přechod závitový ocel/CU | kus | 4,00 | 66,30 | 265,20 |
| 2+2 | | 4,00 |  | |
| 5 | 733167001R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 | kus | 4,00 | 200,00 | 800,00 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 2 | | 2,00 |
| 6 | 733191910RZ3 | Oprava-montáž potrubí závit.DN 15  Odřezání ocelové trubky pro připojení přechodu ocel/CU | ks | 4,00 | 174,70 | 698,80 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 2 | | 2,00 |
| 7 | 31945743 | Přechod přímý 4270G 15 x 1/2 vnitřní závit, bronz  Přechod závitový ocel/CU | kus | 4,00 | 39,10 | 156,40 |
| 2+2 | | 4,00 |  | |
| 8 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m ■ | % | 90,46 | 3,75 | 339,23 |
| 9 | 904 R02 | Hzs-zkoušky v ramci montaz.praci Topná zkouška | hod | 4,00 | 649,00 | 2 596,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***733 Rozvod potrubí*** | | | | **13 753,63** |
| **Díl:** | ***734*** | **Armatury** | | | | |
| 10 | 734261401RZ3 | Arm roh,přím, G1/2x15 EK přípoj radiátoru VK vč.montáže ■ | kus | 4,00 | 600,00 | 2 400,00 |
| 2+2 | | 4,00 |  | |
| 11 | 734261409T00 | Mtž - spoj eurokonus 15 vč.materiálu ■ | kus | 4,00 | 300,00 | 1 200,00 |
| 2+2 | | 4,00 |  | |
| 12 | 734291973R00 | Hlavice ovládání term.ventilů termostatické pro VK ■ | kus | 2,00 | 480,00 | 960,00 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 13 | 551200075 | Ventil radiátorový term.s přípojem EKx1/2" ■ | kus | 2,00 | 340,00 | 680,00 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 14 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m ■ | % | 47,00 | 0,43 | 20,21 |
|  | ***Celkem za*** | ***734 Armatury*** | | | | **5 260,21** |
| **Díl:** | ***735*** | **Otopná tělesa** | | | | |
| 15 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 2,00 | 151,20 | 302,40 |
| 1+1 | | 2,00 |  | |
| 16 | 735120912R00 | Oprava - svar otvoru do D 3 mm | kus | 4,00 | 142,20 | 568,80 |
| 2+2 | | 4,00 |  | |
| 17 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 3,00 | 42,20 | 126,60 |
| 00102 - 1ks:0,25\*0,6\*12 | | 1,80 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D01.01 - 1ks:0,25\*0,6\*8 |  | 1,20 |  |  |
| 18 | 735129140R00 | Montáž otopných těles ocelových článkových zpětná montáž | m2 | 1,20 | 322,00 | 386,40 |
|  |  | D01.01:0,25\*0,6\*8 |  | 1,20 |  |  |
| 19 | 735159310R00 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm | kus | 1,00 | 535,90 | 535,90 |
| 20 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 2,00 | 31,90 | 63,80 |
|  |  | 1+1 |  | 2,00 |  |  |
| 21 | 735191910RZ3 | Napuštění vody do otopného systému | soubor | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 22 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 8,00 | 15,70 | 125,60 |
|  |  | 4\*2 |  | 8,00 |  |  |
| 23 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 3,00 | 23,40 | 70,20 |
|  |  | 1,8+1,2 |  | 3,00 |  |  |
| 24 | 48441503 | Konzola navrtávací univerzální15/120 | sada | 4,00 | 89,60 | 358,40 |
| 25 | 48441540 | Konzola stěnová jednoduchá pro článkové těleso | sada | 4,00 | 48,30 | 193,20 |
|  |  | 4 |  | 4,00 |  |  |
| 26 | 48460831.O | Těleso otopné kompaktní 33-500/920 mm boční připojení | kus | 1,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 27 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 106,00 | 3,25 | 344,50 |
|  | ***Celkem za*** | ***735 Otopná tělesa*** |  |  |  | **12 091,80** |
| **Díl:** | ***783*** | **Nátěry** |  |  |  |  |
| 28 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email potrubí topení | m | 12,00 | 64,40 | 772,80 |
|  |  | 7+5 |  | 12,00 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** |  |  |  | **772,80** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  |  |
| 29 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m ■ | t | 0,06 | 921,00 | 51,11 |
| 30 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ■ | t | 0,06 | 262,60 | 14,57 |
| 31 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km ■ | t | 1,05 | 17,90 | 18,87 |
| 32 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ■ | t | 0,06 | 370,70 | 20,57 |
| 33 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ■ | t | 0,33 | 41,30 | 13,75 |
| 34 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky ■ | t | 0,06 | 138,30 | 7,67 |
| 35 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 0,06 | 570,10 | 31,63 |
|  | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** |  |  |  | **158,18** |

Strana 249

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 250

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 251

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 252

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1

1

1

1

1

1

3

7

10

1

1

1

3

7

1

1

1

7

7

7

7

7

7

1002

7

7

7

7

1002

7

7

1

1

1

1

1

3

3

7

7

7

7

37

7 1002

17

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

31945743

5

8

7

7

7

5,51E+08

5

7

7

7

7

7

7

7

48441503

48441540

48460831.O

5

7

3

3

3

3

3

3

3

Strana 257

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 258

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 300 |  |
| 2 | 420 |  |
| 2 | 8178 |  |
| 2 | 265,2 |  |
| 2 | 800 |  |
| 2 | 698,8 |  |
| 2 | 156,4 |  |
| 2 | 339,225 |  |
| 5 | 11 158 | 2596  2 596 |
| 2 | 2400 |  |
| 2 | 1200 |  |
| 2 | 960 |  |
| 2 | 680 |  |
| 2 | 20,21 |  |
|  | 5 260 |  |
| 2 | 302,4 |  |
| 2 | 568,8 |  |
| 2 | 126,6 |  |

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

386,4

535,9

63,8

16

125,6

70,2

358,4

193,2

9000

344,5

12 092

772,8

773

51,10629

14,57167

18,87215

20,57014

13,75042

7,674267

31,63485

158

Strana 261

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 262

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 263

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 264

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 265

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 266

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **06 Elektroinstalace - silnoproud** | | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
| Z R  N | HSV celkem | 46 910 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 4 462 | Oborová přirážka | | 0 |
| M práce celkem | 295 339 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| M dodávky celkem | 363 485 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 710 197 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 710 197 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 710 197 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno :  Datum :  Podpis : | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno :  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 15,0 | | | % | 710 197 Kč | |
| DPH 15,0 | | | % | 106 529 Kč | |
| Základ pro DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **816 726 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 268

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 269

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet : 06  Elektroinstalace - silnoproud |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 18 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 22 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 1 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 4 462 | 0 | 0 | 0 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 310 985 | 285 196 | 0 |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení | 0 | 0 | 52 500 | 10 143 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 4 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **46 910** | **4 462** | **363 485** | **295 339** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 271

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 272

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 273

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 274

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 06  Elektroinstalace - silnoproud |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |
| 1 | 611403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | 30,00 | 114,10| 3 423,00 | |
| 30 | | 30,00 |
| 2 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 50,00 | 68,40| 3 420,00 | |
| 50 | | 50,00 |
| 3 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 54,00 | 123,60| 6 674,40 | |
| 54 | | 54,00 |
| 4 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 11,20 | 469,20| 5 255,04 | |
| 0,4\*28 | | 11,20 |
|  | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní* | 18 772,44** | | | | |
| **Díl:** | ***97*** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 5 | 971033123R00 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm přechody mezi místnostmi | kus | 7,00 | 106,30| 744,10 | |
| 6 | 973031200U00 | Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x8 krabice | kus | 10,00 | 105,00| 1 050,00 | |
| 7 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm menší výseky ke spotřebičům | m | 50,00 | 90,20| 4 510,00 | |
| 8 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm Svazky ve zdi | m | 54,00 | 130,00| 7 020,00 | |
| 9 | 974031137R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm k vypínačům SK | m | 28,00 | 199,00| 5 572,00 | |
| 10 | 974082272R00 | Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm | m | 30,00 | 104,20| 3 126,00 | |
| 30 | | 30,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů* | 22 022,10** | | | | |
| **Díl:** | ***99*** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 11 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 1,64 | 950,00 | 1 562,49 |
|  | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **1 562,49** |
| **Díl:** | ***713*** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 12 | 713551151R00 | Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 0,1 m2 | kus | 4,00 | 1 115,50| 4 462,00 | |
|  | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné* | 4 462,00** | | | | |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** | | | | |
| 13 | 210010006RU2 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm včetně dodávky Monoflex 1450  Kopoflex do podlahy pro přívodní vodiče | m | 80,00 | 91,40 | 7 312,00 |
| 14 | 210010022RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 1525  Rozbočení od žlabů Mars k jednotlivým přístrojům a spotřeb | m  čům. Ce | 130,00 na včetně uc | 68,70 hycovacího ma | 8 931,00 eriálu |
| 15 | 210010023RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky 1532  Rozbočení od žlabů Mars k jednotlivým přístrojům a spotřeb | m  čům. Ce | 95,00 na včetně uc | 84,20 hycovacího ma | 7 999,00 eriálu |
| 16 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | kus | 1,00 | 80,20 | 80,20 |
| 17 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11  Krabice IPmin 44 pro rozvody  dle potřeby | kus | 8,00 | 100,00 | 800,00 |
| 18 | 210020305R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem Cena včetně uchycovacího materiálu, šroubů aj. | m | 52,00 | 550,90 | 28 646,80 |
| 19 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 RP | kus | 32,00 | 28,60 | 915,20 |
| 5x2,5:5 | | 5,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3x2,5:18 | | 18,00 |  | |
| 3x1,5:9 | | 9,00 |
| 20 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 RP | kus | 17,00 | 34,00 | 578,00 |
|  |  | technologie:10 | | 10,00 |  |  |
|  |  | SEBT:4 | | 4,00 |  |  |
|  |  | 3x4:3 | | 3,00 |  |  |
| 21 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 RP | kus | 29,00 | 46,60 | 1 351,40 |
|  |  | technologie:25 | | 25,00 |  |  |
|  |  | SEBT:4 | | 4,00 |  |  |
| 22 | 210100009R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 včetně ok | kus | 10,00 | 191,50 | 1 915,00 |
|  |  | HR:4 | | 4,00 |  |  |
|  |  | RP:4 | | 4,00 |  |  |
|  |  | MET:2 | | 2,00 |  |  |
| 23 | 210110006R00 | Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, | kus | 2,00 | 370,90 | 741,80 |
| 24 | 210110006RZ1 | Spínač nástěnný trojpól.32A - řaz. 3, | kus | 2,00 | 370,90 | 741,80 |
| 25 | 210110007R00 | Spínač nástěnný trojpól.40A - řaz. 3, | kus | 5,00 | 526,10 | 2 630,50 |
| 26 | 210110021RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, včetně dodávky spínače  Včetně úchytného materiálu | kus | 9,00 | 854,50 | 7 690,50 |
|  |  | osvětlení:7 | | 7,00 |  |  |
|  |  | jiné:2 | | 2,00 |  |  |
| 27 | 210110062RT3 | Infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky nástěnného interiérového čidla  typ dle technické specifikace | kus | 1,00 | 398,50 | 398,50 |
| 28 | 210111001RZ1 | Demontáž kabelů, žlabů, příslušenství, světel, spí jedna položka | kus | 1,00 | 131,70 | 131,70 |
|  |  | včetně odvozu na recyklační dvůr a ekologické likvidace . Veškerá demontáž stávajícího zařízení v daných ČM | | | | |
| 29 | 210111011RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky 5517-... | kus | 3,00 | 256,50 | 769,50 |
| 30 | 210111012RT1 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité | kus | 4,00 | 205,90 | 823,60 |
| 31 | 210111021R00 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE včetně dodávky  s SPD 3 ochranou | kus | 1,00 | 241,50 | 241,50 |
| 32 | 210111031R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní včetně dodávky | kus | 1,00 | 263,40 | 263,40 |
| 33 | 210150501RZ1 | Montáž TH čidla do potrubí a zapojení včetně TH čidla | kus | 1,00 | 388,70 | 388,70 |
| 34 | 210150504RZ1 | Montáž tlakového spínače včetně dodávky spínače | kus | 1,00 | 564,10 | 564,10 |
| 35 | 210150505RZ1 | Mtž ručního ovl. teploty včetně dodávky | kus | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 36 | 210170001RZ1 | Napojení EO  11 | kus | 1,00 | 227,10 | 227,10 |
| 37 | 210190003R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg úprava rozváděče RE  Rozváděč RE úprava rozváděče, včetně dodávky jištění, po | kus  Disy atp. | 1,00 kompletní úp | 35,10 ava dle PD | 35,10 |
| 38 | 210190003R10 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg Včetně dodávky RP | kus | 1,00 | 1 135,10 | 1 135,10 |
|  |  | Rozváděč RP stojanový IP40/20, 1-pole, včetně výbavy dle PD prováděcí,, veškerého vybavení, kryty, popisy aj. | | | | |
| 39 | 210201001R00 | Svítidlo LED | kus | 18,00  Světla včetně zdrojů a reciklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál | | | 850,00 | 15 300,00 |
|  |  | LA:12 | | 12,00 |  |  |
|  |  | LA NZ:3 | | 3,00 |  |  |
|  |  | LB:1 | | 1,00 |  |  |
|  |  | LC:1 | | 1,00 |  |  |
|  |  | LC SM:1 | | 1,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 210220003RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 6mm2  SEBT | m | 120,00 | 127,70 | 15 324,00 |
| 41 | 210220003RT4 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 35 mm2 lano  včetně 10% prořez | m | 97,00 | 238,10 | 23 095,70 |
| Z RH do RP:35 | | 35,00 |  | |
| SEBT:52 | | 52,00 |
| prořez:10 | | 10,00 |
| 42 | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm  pro popoj SEBT | kus | 21,00 | 231,20 | 4 855,20 |
| 43 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku  SEBT | kus | 15,00 | 165,00 | 2 475,00 |
| 44 | 210290001RZ1 | Výchozí revize elektro | hod | 24,00 | 350,00 | 8 400,00 |
| 45 | 210800105RZ1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu  3Cx1,5  Včetně 10% prořezu | m | 385,00 | 39,70 | 15 284,50 |
| J14:120 | | 120,00 |  | |
| J16:230 | | 230,00 |
| prořez:35 | | 35,00 |
| 46 | 210800115RZ1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený v trubce včetně dodávky kabelu  Včetně 10% prořezu | m | 45,00 | 39,70 | 1 786,50 |
| 47 | 210810005RT2 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY 3Ax1.5  včetně 10% prořez | m | 65,00 | 33,60 | 2 184,00 |
| 48 | 210810006RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY 3Cx2.5  včetně 10% prořez | m | 395,00 | 41,90 | 16 550,50 |
| J11,12,15:150 | | 150,00 |  | |
| J17,18,19:210 | | 210,00 |
| prořez:35 | | 35,00 |
| 49 | 210810007RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 včetně dodávky kabelu  včetně 10% prořez | m | 75,00 | 84,00 | 6 300,00 |
| 50 | 210810016RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu  včetně 10% prořez | m | 43,00 | 81,30 | 3 495,90 |
| 51 | 210810017RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2, včetně dodávky kabelu 5x4 mm2  včetně 10% prořez | m | 48,00 | 119,00 | 5 712,00 |
| 52 | 210810017RT2 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2  včetně 10% prořez | m | 85,00 | 159,90 | 13 591,50 |
| 53 | 210810017RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x10 mm2  včetně 10% prořez | m | 188,00 | 233,50 | 43 898,00 |
| 54 | 210810085R00 | Kabel CYKY-m 1 kV 3 x 120 mm2 volně uložený včetně 10% prořez | m | 68,00 | 92,00 | 6 256,00 |
| 55 | 210850536RZ1 | Vodič B2 ca S1 d0 1x2x0,8 včetně dodávky vodiče rezerva | m | 50,00 | 56,00 | 2 800,00 |
| 56 | 240080799RZ2 | Požární ucpávky, požární tmely tuba 0,2l | ks tub | 5,00 | 2 578,00 | 12 890,00 |
| 57 | 728611113R00 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,2 m2 napojení ventilátorů  VZT1, VZT2, VZT4  VZT3  VZT5, VZT6 | kus | 8,00 | 898,20 | 7 185,60 |
| 58 | 34111098 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 48,00 | 82,20 | 3 945,60 |

včetně 10% prořez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 34111100 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 včetně 10% prořez | m | 85,00 | 119,00 | 10 115,00 |
| 60 | 34111101 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 188,00 | 187,50 | 35 250,00 |
| 61 | 34111643 | Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 120 + 50 včetně 10% prořez | m | 68,00 | 2 500,00 | 170 000,00 |
| 62 | 34211020RZ1 | JIný režijní materiál  Sádra , hřeby, vruty , aj. | kus | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 63 | 34536220RZ1 | Spínač 40A páčkový  SK40 v krabici včetně úchytných materiálů a vývodek | kus | 5,00 | 700,00 | 3 500,00 |
| 64 | 34536350RZ1 | Spínač třípolový 32A  SK32 v krabici včetně úchytných materiálů a vývodek | kus | 2,00 | 860,00 | 1 720,00 |
| 65 | 34536392 | Spínač 25A páčkový 3pólový nástěnný  SK25 v krabici včetně úchytných materiálů a vývodek | kus | 2,00 | 711,90 | 1 423,80 |
| 66 | 34561401 | Svorka typu WAGO 273-101 5x1,5 | kus | 50,00 | 4,00 | 200,00 |
| 67 | 34561406 | Svorka WAGO 273-105 5x2,5 | kus | 50,00 | 5,30 | 265,00 |
| 68 | 34561412 | Svorka WAGO 222-413 3x2,5 | kus | 50,00 | 9,80 | 490,00 |
| 69 | 34800600.RZ1 | Svítidlo LA  Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycc | kus  vací mat | 12,00 eriál | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 70 | 34800601.RZ1 | Svítidlo LA + NZ | kus | 3,00  Včetně recyklačních poplatků, veškerých úchytných materiálů + závěsy | | | 3 200,00 | 9 600,00 |
| 71 | 34800602.RZ1 | Svítidlo LB | kus | 1,00  Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál | | | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 72 | 34800603.RZ1 | Svítidlo LC | kus | 1,00  Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál | | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 73 | 34800604.RZ1 | Svítidlo LC+SM  v ceně uchycovací materiál včetně recyklačních poplatků | kus | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 74 | 553473901RZ1 | žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm EC  Cena včetně uchycovacího materiálu, šroubů aj. dle specifikace komplet pro uchycení | m | 52,00 | 513,00 | 26 676,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***M21 Elektromontáže*** |  |  |  | **596 181,30** |
| **Díl:** | **M24** | **Montáže vzduchotechnických zařízení** |  |  |  |  |
| 75 | 240010002RZ1 | VZT montáž do potrubí  Montáž filtr před EO, montáž EO  VZT2, VZT4 | kus | 4,00 | 2 535,80 | 10 143,20 |
| 76 | 42911540RZ1 | Ventilátor  VZT2+VZT4 včetně jejich přepínačů otáček | kus | 2,00 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 77 | 42911541RZ1 | EO + filtr  elektro ohřev vzduchu + filtr do potrubí před EO | kus | 1,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***M24 Montáže vzduchotechnických zařízení*** |  |  |  | **62 643,20** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  |  |
| 78 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m ■ | t | 1,48 | 921,00 | 1 367,09 |
| 79 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ■ | t | 1,48 | 269,70 | 400,33 |
| 80 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km ■ | t | 28,20 | 18,40 | 518,93 |
| 81 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ■ | t | 1,48 | 380,70 | 565,09 |
| 82 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ■ | t | 8,91 | 42,40 | 377,62 |
| 83 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky ■ | t | 1,48 | 142,00 | 210,78 |
| 84 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 1,48 | 750,00 | 1 113,26 |
|  | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** |  |  |  | **4 553,10** |

Strana 280

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 281

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 282

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 283

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 284

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 285

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 286

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 287

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1

1

1

1

1

1

7

9

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

19

3

3

8

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

2

7

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

7

34111098

34111100 34111101

34111643

34211020RZ1

34536220RZ1

34536350RZ1

34536392

34561401

34561406

34561412 34800600.RZ1

34800601.RZ1

34800602.RZ1

34800603.RZ1

34800604.RZ1

553473901RZ1

9

42911540RZ1

42911541RZ1

3

3

3

3

3

3

3

Strana 296

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 297

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 298

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 299

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

3423

3420

6674,4

5255,04

18 772

744,1

1050

4510

7020

5572

3126

22 022

1562,488

1 562

4462

4 462

7312

8931

7999

80,2

800

28646,8

915,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

578

1351,4

1915

741,8

741,8

2630,5

7690,5

398,5

131,7

769,5

823,6

241,5

263,4

388,7

564,1

2500

227,1

35,1

1135,1

15300

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

15324

23095,7

4855,2

2475

8400

15284,5

1786,5

2184

16550,5

6300

3495,9

5712

13591,5

43898

6256

2800

12890

7185,6

3945,6

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | 10115 |
| 3 | 35250 |
| 3 | 170000 |
| 3 | 2000 |
| 3 | 3500 |
| 3 | 1720 |
| 3 | 1423,8 |
| 3 | 200 |
| 3 | 265 |
| 3 | 490 |
| 3 | 36000 |
| 3 | 9600 |
| 3 | 5600 |
| 3 | 1700 |
| 3 | 2500 |
| 3 | 26676 |
|  | 310 985 |
| 4 |  |

285 196

10143,2

3 18000

3 34500

52 500

10 143

1 1367,086

1 400,3292

1 518,9288

1 565,092

1 377,6186

1 210,7777

1 1113,263

4 553

Strana 304

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 305

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 306

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 307

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 308

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 309

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 310

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 311

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 312

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 313

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 314

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 315

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **07 Elektroinstalace - slaboproud** | | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
| Z R  N | HSV celkem | 6 802 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 1 116 | Oborová přirážka | | 0 |
| M práce celkem | 33 047 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| M dodávky celkem | 27 517 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 68 481 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 68 481 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 68 481 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno :  Datum :  Podpis : | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno :  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 15,0 | | | % | 68 481 Kč | |
| DPH 15,0 | | | % | 10 272 Kč | |
| Základ pro DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **78 753 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 317

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 318

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet : 07  Elektroinstalace - slaboproud |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 1 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 4 871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 1 116 | 0 | 0 | 0 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky | 0 | 0 | 27 517 | 29 547 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | **6 802** | **1 116** | **27 517** | **33 047** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 320

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 321

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 322

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 323

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 07  Elektroinstalace - slaboproud |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |
| 1 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 2,86 | 469,20 | 1 340,74 |
| 0,15\*0,15\*7 | | 0,16 |  | |
| 0,05\*54 | | 2,70 |
|  | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní*** | | | | **1 340,74** |
| **Díl:** | ***97*** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 2 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 54,00 | 90,20 | 4 870,80 |
| 54 | | 54,00 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | **4 870,80** |
| **Díl:** | ***99*** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 3 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0,27 | 950,00 | 259,46 |
|  | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **259,46** |
| **Díl:** | ***713*** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 4 | 713551151R00 | Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 0,1 m2 | kus | 1,00 | 1 115,50 | 1 115,50 |
|  | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | **1 115,50** |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** | | | | |
| 5 | 240080799RZ2 | Požární ucpávky, požární tmely tuba 0,2l | ks tub | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***M21 Elektromontáže*** | | | | **3 500,00** |
| **Díl:** | **M22** | **Montáž sdělovací a zabezp. techniky** | | | | |
| 6 | 220260022R00 | Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka | kus | 7,00 | 175,40 | 1 227,80 |
| pro EPS:2 | | 2,00 |  | |
| pro ER:1 | | 1,00 |
| pro propojení:4 | | 4,00 |
| 7 | 220260106R00 | Vyhledání vývodu nebo krabice | kus | 3,00 | 35,80 | 107,40 |
| EPS:2 | | 2,00 |  | |
| ER:1 | | 1,00 |
| 8 | 220260500R00 | Trubka pancéřová pod omítku D 13 mm trubka isofix | m | 54,00 | 316,30 | 17 080,20 |
| EPS:30 | | 30,00 |  | |
| ER:20 | | 20,00 |
| prořez:4 | | 4,00 |
| 9 | 220270242RZ1 | Zatažení vodiče Prafla..do stávajících trubek/liš | m | 54,00 | 23,30 | 1 258,20 |
| 10 | 220271503R00 | Zapojení 3 vodičů v krabici | kus | 10,00 | 90,70 | 907,00 |
| 11 | 220370442U00 | Mtž reproduktorové skříně -20W | kus | 1,00 | 603,80 | 603,80 |
| 12 | 220711301R00 | Montáž detektoru  EPS čidla nové napojení nových čidel. Napojení na stávající | kus systém r | 2,00  nontáž demo | 384,70 ntáž | 769,40 |
| 13 | 220890035R00 | Regulace a přezkoušení pomoc.obvodů souhlasu | kus | 1,00 | 393,30 | 393,30 |
| 14 | 222325292R00 | Měření smyčky  EPS | kus | 2,00 | 80,80 | 161,60 |
| 15 | 222330111R00 | Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body | kus | 2,00 | 310,00 | 620,00 |
| 16 | 222330138R00 | Označení hlásiče štítkem | kus | 2,00 | 8,90 | 17,80 |
| 17 | 222330196R00 | Programování ústředny, uvedení do provozu  EPS včetně dopravy, předání díla zaučení obsluhy, vypraco | hod  /ání prot | 8,00 okolu | 800,00 | 6 400,00 |
| 18 | 341350122 | Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 včetně prořezu | m | 60,00 | 40,00 | 2 400,00 |
| 19 | 34571150 | Trubka elektroinst. Isofix  trubka isofix, včetně úchytek a upevňovacího materiálu | m | 54,00 | 15,20 | 820,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 37110102RZ1 | tepelně optické čidlo serie 3000 včetně patice | | kus | | 2,C0| | 1 500,001 | 3 000,00 |
| 21 | 37501113RZ1 | Kompletní sestava systému DR domácí rozhlas repro - DODÁVKA | | kus | | 1,O0| | 21 296,30| | 21 296,30 |
|  | ***Celkem za*** | ***M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky*** |  |  | 1 | **57 063,60** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 22 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m . | 1 t 1 | 0,111 | 921,00| | 99,47 |
| 23 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km . | 1 t 1 | 0,111 | 269,701 | 29,13 |
| 24 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km . | 1 t 1 | 2,05| | 18,40| | 37,76 |
| 25 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m . | 1 t 1 | 0,111 | 380,701 | 41,12 |
| 26 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m . | 1 t 1 | 0,6S| | 42,401 | 27,48 |
| 27 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky . | 1 t 1 | 0,111 | 142,001 | 15,34 |
| 28 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | 1 t 1 | 0,111 | 750,001 | 81,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** |  |  | 1 | **331,28** |

Strana 327

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 328

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 329

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 330

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1

1

7

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

3,41E+08

34571150

37110102RZ1 37501113RZ1

3

3

3

3

3

3

3

Strana 335

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 336

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1 1340,739

1 341

1 4870,8

4 871

1 259,4634

259

2 1115,5

1 116

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | 3500 |
|  | 3 500 |
| 4 | 1227,8 |
| 4 | 107,4 |
| 4 | 17080,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | 1258,2 |
| 4 | 907 |
| 4 | 603,8 |
| 4 | 769,4 |
| 4 | 393,3 |
| 4 | 161,6 |
| 4 | 620 |
| 4 | 17,8 |
| 4 | 6400 |
| 3 | 2400 |
| 3 | 820,8 |

3000

3

1 99,468

1 29,1276

1 37,7568

1 41,1156

1 27,4752

21296,3

27 517 29 547

1 15,336

1 81

331

Strana 339

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 340

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 341

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 342

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 343

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 344

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **08 Vzduchotechnika** | | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
| Z R  N | HSV celkem | 78 199 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 184 427 | Oborová přirážka | | 0 |
| M práce celkem | 20 763 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| M dodávky celkem | 158 401 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 441 791 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 6 588 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 448 379 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 448 379 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno :  Datum :  Podpis : | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno :  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 15,0 | | | % | 448 379 Kč | |
| DPH 15,0 | | | % | 67 257 Kč | |
| Základ pro DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **515 636 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 346

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 347

Stavba : **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov**

Rozpočet : 08

Vzduchotechnika

Objekt : **01 Stavební úpravy prádelny**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 7 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 34 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 18 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | Živičné krytiny | 0 | 25 673 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 7 510 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | Vzduchotechnika | 0 | 110 529 | 0 | 0 | 0 |
| 731 | Kotelny | 0 | 1 567 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 0 | 16 589 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 12 548 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Malby | 0 | 10 012 | 0 | 0 | 0 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0 | 0 | 158 401 | 20 763 | 6 588 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 12 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | | **78 199** | **184 427** | **158 401** | **20 763** | **6 588** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 349

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 350

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 351

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 352

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 08  Vzduchotechnika |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | |
| 1 | 310236241R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 2,00 | 215,60 | 431,20 |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 2 | 310237251R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm opravy po vybourání otvorů | kus | 5,00 | 728,00 | 3 640,00 |
|  |  | 5 | | 5,00 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***3 Svislé a kompletní konstrukce*** |  |  |  | **4 071,20** |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** | | | | |
| 3 | 610472911RZ1 | Vyrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny | m2 | 3,45 | 119,80 | 413,31 |
|  |  | (30+39)\*0,05 | | 3,45 |  |  |
| 4 | 611421131R00 | Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových chodba E01.01 | m2 | 30,00 | 98,30 | 2 949,00 |
|  |  | strop:15\*2 | | 30,00 |  |  |
| 5 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 2,63 | 457,00 | 1 199,63 |
|  |  | 0,15\*(7,5+10) | | 2,63 |  |  |
| 6 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových chodba E01.01 | m2 | 39,00 | 66,10 | 2 577,90 |
|  |  | stěna:15\*2,6 | | 39,00 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní*** |  |  |  | **7 139,84** |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 7 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 5,00 | 128,80 | 644,00 |
|  |  | chodba E01.01:5 | | 5,00 |  |  |
| 8 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 10,00 | 224,60 | 2 246,00 |
|  |  | exteriér:10 | | 10,00 |  |  |
| 9 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m vyspravenéí fasády. osazení VZT potrubí | h | 16,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | 1 den X2:8\*2 | | 16,00 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy*** |  |  |  | **34 890,00** |
| **Díl:** | ***97*** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 10 | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 1,10 | 4 720,80 | 5 192,88 |
|  |  | 0,55\*2 | | 1,10 |  |  |
| 11 | 970031300R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm | m | 0,85 | 6 025,60 | 5 121,76 |
|  |  | 0,5 | | 0,50 |  |  |
|  |  | 0,35 | | 0,35 |  |  |
| 12 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 2,00 | 96,40 | 192,80 |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 13 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 2,00 | 162,40 | 324,80 |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 14 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC  543,2 | kus | 6,00 | 655,20 | 3 931,20 |
|  |  | rozšíření:2 | | 2,00 |  |  |
|  |  | nové:4 | | 4,00 |  |  |
| 15 | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm rozšíření otvoru ve stropě | kus | 2,00 | 543,20 | 1 086,40 |
|  |  | 2 | | 2,00 |  |  |
| 16 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 10,00 | 126,60 | 1 266,00 |
|  |  | kond.:10 | | 10,00 |  |  |
| 17 | 974031143R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm | m | 7,50 | 137,20 | 1 029,00 |
|  |  | chlal:7,5 | | 7,50 |  |  |
| 18 | 978011111R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % | m2 | 30,00 | 7,80 | 234,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | chodba E01.01 | | |  | |
| strop:15\*2 | | 30,00 |  | |
| 19 | 978013111R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %  chodba E01.01 | m2 | 39,00 | 3,90 | 152,10 |
| stěna:15\*2,6 | | 39,00 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | **18 530,94** |
| **Díl:** | ***99*** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 20 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 1,72 | 900,00 | 1 549,78 |
|  | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **1 549,78** |
| **Díl:** | ***712*** | **Živičné krytiny** | | | | |
| 21 | 712311001RZ1 | Kompletní úprava střechy v místě průchodu VZT | m2 | 2,00| 12 320,00| 24 640,00  - rozebrání původní skladby střechy v místě průchodu potrubí na žb desku, po instalaci nového potrubí VZT uvedení střechy do původního stavu - doplnění jednotlivých vrstev  skladba střechy:  S1 - STŘECHA OBJEKT E  100 VEGETAČNÍ SUBSTRÁT  GEOTEXTÍLIE 300 g/m2  20 DRENÁŽNÍ A AKUMULAČNÍ VRSTVA  GEOTEXTÍLIE 300 g/m2  8 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  140 2x TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 150 S  4 1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  0-160 SPÁDOVÁ VRSTVA Z LEHKÉHO BETONU  4 1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  PENETRACE  200 ŽB STROPNÍ DESKA  15 OMÍTKA MVC | | | | |
| 1\*1\*2 | | 2,00 |  | |
| 22 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 246,00 | 4,20 | 1 033,20 |
|  | ***Celkem za*** | ***712 Živičné krytiny*** | | | | **25 673,20** |
| **Díl:** | ***721*** | **Vnitřní kanalizace** | | | | |
| 23 | 721176108RZ3 | Potrubí pro odvod kondenzátu D 20 mm | m | 10,00 | 213,90 | 2 139,00 |
| 10 | | 10,00 |  | |
| 24 | 721176109RZ1 | Potrubí pro odvod kondenzátu D 25 mm | m | 6,00 | 248,60 | 1 491,60 |
| 6 | | 6,00 |  | |
| 25 | 721194101RZ3 | Vyvedení odpadních výpustek PVC 20 ■ | kus | 5,00 | 52,60 | 263,00 |
| vzt 2:1 | | 1,00 |  | |
| vzt 4:1 | | 1,00 |
| vzt 6:1 | | 1,00 |
| vzt 7:1 | | 1,00 |
| vzt 3:1 | | 1,00 |
| 26 | 721860811RZ1 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 2,00 | 16,90 | 33,80 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 27 | 721869218RZ1 | Montáž kondenzačního sifonu | kus | 3,00 | 181,40 | 544,20 |
| 3 | | 3,00 |  | |
| 28 | 28654740.RZ3 | 138 sifon kondenzační DN 32 PP ■ | kus | 3,00 | 964,30 | 2 892,90 |
| vzt 2:1 | | 1,00 |  | |
| vzt 4:1 | | 1,00 |
| vzt 6:1 | | 1,00 |
| 29 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m ■ | % | 74,00 | 1,96 | 145,04 |
|  | ***Celkem za*** | ***721 Vnitřní kanalizace*** | | | | **7 509,54** |
| **Díl:** | ***728*** | **Vzduchotechnika** | | | | |
| 30 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 48,00 | 190,40 | 9 139,20 |
| vzt 1:10 | | 10,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vzt 2:2,5+1,5+2+3,5+2 | | 11,50 |  | |
| vzt 3:4+3,5+5+1,5+5 | | 19,00 |
| vzt 6:7,5 | | 7,50 |
| 31 | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm 1 m | | 10,50 | 283,40| 2 975,70 | |
| vzt 6:2,5+8 | | 10,50 |
| 32 | 728112812R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm 1 m | | 35,00 | 114,20| 303,50 | |
| vzt 4:15 | | 15,00 |
| vzt 1:10 | | 10,00 |
| vzt 2:10 | | 10,00 |
| 33 | 728212712R00 | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm 1 kus | | 2,00 | 303,50| 607,00 | |
| 1+1 | | 2,00 |
| 34 | 728212713R00 | Montáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 300 mm 1 kus | | 1,00 | 385,80| 385,80 | |
| 1 | | 1,00 |
| 35 | 728411311R00 | Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2 1 kus | | 8,00 | 221,20| 1 769,60 | |
| 8 | | 8,00 |
| 36 | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm 1 kus | | 2,00 | 190,40| 380,80 | |
| 1+1 | | 2,00 |
| 37 | 728415812R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 1 kus | | 2,00 | 250,90| 501,80 | |
| 2 | | 2,00 |
| 38 | 728611822R00 | Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm 1 kus | | 1,00 | 181,40| 181,40 | |
| 1 | | 1,00 |
| 39 | 728614821R00 | Dmtž ventilátoru axiál.nízkotl. potrub. do d 200mm 1 kus | | 2,00 | 152,90| 305,80 | |
| 2 | | 2,00 |
| 40 | 728615220RZ1 | Mtž ventilátoru do potrub. do d 200mm 1 kus | | 2,00 | 296,80| 593,60 | |
| vzt 2:1 | | 1,00 |
| vzt 4:1 | | 1,00 |
| 41 | 42912180RZ1 | Ventilátor diagonální, tříotačkový, tichý IP 44, průtok 790­1040 m3/h  VZT 4 | kus | 2,00 | 17 920,00 | 35 840,00 |
| vzt 2:1 | | 1,00 |  | |
| vzt 4:1 | | 1,00 |
| 42 | 429720971RZ1 | Hlavice samotahová velikost 160, pozink | kus | 1,00 | 2 576,00 | 2 576,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 43 | 429721001RZ1 | Hlavice samotahová velikost 200, pozink | kus | 1,00 | 2 912,00 | 2 912,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 44 | 429721051RZ1 | Hlavice samotahová velikost 250, pozink | kus | 1,00 | 312,80 | 312,80 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 45 | 42972670012 | Vyústka VPE-V-1.0 400x100 | kus | 8,00 | 320,30 | 2 562,40 |
| 8 | | 8,00 |  | |
| 46 | 429811821RZ1 | Spiro potrubí d 125 | m | 3,50 | 358,40 | 1 254,40 |
| vzt 2:1,5 | | 1,50 |  | |
| vzt 4:2 | | 2,00 |
| 47 | 4298118410RZ1 | Spiro potrubí d 160 do exteriéru, pozink vč. kolen a odboček | m | 5,00 | 935,20 | 4 676,00 |
| vzt 1 - exteriér:5 | | 5,00 |  | |
| 48 | 429811841RZ1 | Spiro potrubí d 160 vč. kolen a odboček | m | 18,50 | 400,00 | 7 400,00 |
| vzt 1 - interiér:5 | | 5,00 |  | |
| vzt 2:2,5+2+1,5 | | 6,00 |
| vzt 4:2+3,5+2 | | 7,50 |
| 49 | 4298118610RZ1 | Spiro potrubí d 200 do exteriéru, pozink | m | 5,00 | 1 400,00 | 7 000,00 |
| vzt 4 - exteriér:5 | | 5,00 |  | |
| 50 | 429811861RZ1 | Spiro potrubí d 200 | m | 16,00 | 527,50 | 8 440,00 |
| vzt 2:4 | | 4,00 |  | |
| vzt 4:3+1,5 | | 4,50 |
| vzt 6:7,5 | | 7,50 |
| 51 | 4298118810RZ1 | Spiro potrubí d 250 do exteriéru, pozink | m | 10,50 | 1 800,00 | 18 900,00 |
| vzt 6 - exteriér:2,5+8 | | 10,50 |  | |
| 52 | 728071102RZ1 | Ventil talířový z termoplastů vel. 125 | kus | 2,00 | 448,00 | 896,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1+1 | | 2,00 |  | |
| 53 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % | 1 060,00 | 0,58 | 614,80 |
|  | ***Celkem za*** | ***728 Vzduchotechnika*** | | | | **110 528,60** |
| **Díl:** | ***731*** | **Kotelny** | | | | |
| 54 | 731412273R00 | Průchodka fasádou nerez  d 250 - DODÁVKA A MONTÁŽ | kus | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 55 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 14,00 | 4,76 | 66,64 |
|  | ***Celkem za*** | ***731 Kotelny*** | | | | **1 566,64** |
| **Díl:** | ***762*** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| 56 | 762088113R00 | Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění zakrytí střechy objektů E při úpravě prostupů VZT | kus | 1,00 | 15 433,60 | 15 433,60 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 57 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 154,00 | 7,50 | 1 155,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** | | | | **16 588,60** |
| **Díl:** | ***767*** | **Konstrukce zámečnické** | | | | |
| 58 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg  konzoly. úchyty, pomocné prvky v interiéru i v exteriéru na fasádě | | 50,00 | 246,00 | 12 300,00 |
| 50 | | 50,00 |  | |
| 59 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 123,00 | 2,02 | 248,46 |
|  | ***Celkem za*** | ***767 Konstrukce zámečnické*** | | | | **12 548,46** |
| **Díl:** | ***784*** | **Malby** | | | | |
| 60 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x oprava maleb chodba E01.01 | m2 | 69,00 | 21,70 | 1 497,30 |
| stěna:15\*2,6 | | 39,00 |  | |
| strop:15\*2 | | 30,00 |
| 61 | 784115722R00 | Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x barevný odstín dle výběru objednatele | m2 | 69,00 | 85,20 | 5 878,80 |
| stěna:15\*2,6 | | 39,00 |  | |
| strop:15\*2 | | 30,00 |
| 62 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 69,00 | 38,20 | 2 635,80 |
| stěna:15\*2,6 | | 39,00 |  | |
| strop:15\*2 | | 30,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***784 Malby*** | | | | **10 011,90** |
| **Díl:** | **M24** | **Montáže vzduchotechnických zařízení** | | | | |
| 63 | 240010331RZ3 | Montáž zpětné klapky | kus | 2,00 | 61,60 | 123,20 |
| 2 | | 2,00 |  | |
| 64 | 240010332RZ3 | Montáž tlumiče hluku | kus | 4,00 | 286,70 | 1 146,80 |
| 2+2 | | 4,00 |  | |
| 65 | 240010333RZ1 | Montáž fitru vzduchu | kus | 1,00 | 291,20 | 291,20 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 66 | 240010334RZ1 | Montáž ohřívače vzduchu | kus | 1,00 | 414,40 | 414,40 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 67 | 240050501RZ3 | Mtž kondenzační jednotky venkovní vč.výroby a mtž konzol | kus | 1,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 68 | 240050505RZ3 | Mtž vnitřní jednotky chladící nástěnné | kus | 1,00 | 2 408,00 | 2 408,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 69 | 240080799RZ5 | Kotvení, těsnění, spojovací materiál | kg | 50,00 | 56,00 | 2 800,00 |
| 50 | | 50,00 |  | |
| 70 | 240080854RZ1 | Izolace tepelná potrubí kruhového do d=250  Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.30mm s povrchem z Al prostupy zdivem | m  na šestih | 12,00 ranném pleti' | 123,20 /u. | 1 478,40 |
| 12 | | 12,00 |  | |
| 71 | 340923116ZZ3 | Izolace chladícího potrubí do d = 20mm | m | 15,00 | 190,40 | 2 856,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *.* | | |  | |
| 15 | | 15,00 |
| 72 | 733164101R00 | Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm ■ | m | 15,00 | 243,00 | 3 645,00 |
|  |  | 15 | | 15,00 |  |  |
| 73 | 19631320.RZ3 | Trubka měděná CU 6,40 - kapalina ■ | m | 7,50 | 347,20 | 2 604,00 |
|  |  | 7,5 | | 7,50 |  |  |
| 74 | 19631325.RZ3 | Trubka měděná CU 9,52 - plyn ■ | m | 7,50 | 571,20 | 4 284,00 |
|  |  | 7,5 | | 7,50 |  |  |
| 75 | 283550243.RZ3 | Páska samolepicí a těsnící ALU š=50mm/33m | kus | 5,00 | 201,60 | 1 008,00 |
|  |  | 5 | | 5,00 |  |  |
| 76 | 28377630.RZ3 | Izolace chladícího potrubí EF-19x010 | m | 15,00 | 453,60 | 6 804,00 |
|  |  | 15 | | 15,00 |  |  |
| 77 | 42911708.RZ1 | Tlumič hluku 600/200 | kus | 4,00 | 3 500,00 | 14 000,00 |
|  |  | 2+2 | | 4,00 |  |  |
| 78 | 42911718.RZ1 | Fitr vzduchu 600/200 | kus | 1,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
|  |  | 1 | | 1,00 |  |  |
| 79 | 429117191.RZ1 | Ohřívač vzduchu  315/6,0kW, Pi=6,0kW/15,0A230V | kus | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | 1 | | 1,00 |  |  |
| 80 | 429172012.RZ3 | Chladící sestava - KIT 1x vnější + 2x vnitřní + 2x dálk.ovladač | soubor | 1,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
|  |  | 1 | | 1,00 |  |  |
| 81 | 42971074.RZ3 | Klapka zpětná kruh.dvoukřídlá - d=200 | kus | 2,00 | 394,20 | 788,40 |
|  |  | vzt 4:1 | | 1,00 |  |  |
|  |  | vzt 2:1 | | 1,00 |  |  |
| 82 | 63153564.RZ2 | Rohož izolační 65kg/m3 3000x1000x 30 mm  Rohož našitá na drátěném pletivu Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 W/m . K Průchy stropem a zdivem | m2 | 12,00 | 209,40 | 2 512,80 |
|  |  | 12 | | 12,00 |  |  |
| 83 | 904 R01 | Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací Komplexní vyzkoušení a nastavení VZT | h | 12,00 | 549,00 | 6 588,00 |
|  |  | 12 | | 12,00 |  |  |
|  | ***Celkem za*** | ***M24 Montáže vzduchotechnických zařízení*** |  |  |  | **185 752,20** |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | |
| 84 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m ■ | t | 2,55 | 900,00 | 2 296,63 |
| 85 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ■ | t | 2,55 | 262,60 | 670,10 |
| 86 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km ■ | t | 48,48 | 17,90 | 867,87 |
| 87 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ■ | t | 2,55 | 370,70 | 945,95 |
| 88 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ■ | t | 15,31 | 41,30 | 632,34 |
| 89 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky ■ | t | 2,55 | 138,30 | 352,91 |
| 90 | 979999997RZ1 | Poplatek za skládku suť a vybourané hmoty včetně likvidace nebezpečného odpadu | t | 2,55 | 1 600,00 | 4 082,89 |
| 91 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 2,55 | 850,00 | 2 169,04 |
|  | ***Celkem za*** | ***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*** |  |  |  | **12 017,73** |

Strana 359

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 360

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 361

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 362

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 363

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 364

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 365

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 366

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 367

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 368

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

11

1

11

1

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

7

1

1

1

1

1

3

7

1

1002

7

7

1002

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

37

37

37

39

7

1

7

1

7

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1002

7

1002

7

1002

7

7

7

7

7

9

7

9

9

9

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10

8

8

8

8

8

8

8

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

28654740.RZ3

5

7

7

7

7

7

7

7

7

42912180RZ1

429720971RZ1

429721001RZ1

429721051RZ1

4,3E+10

429811821RZ1

4298118410RZ1

429811841RZ1

4298118610RZ1

429811861RZ1

4298118810RZ1

728071102RZ1

19631320.RZ3

19631325.RZ3

283550243.RZ3

28377630.RZ3

42911708.RZ1

42911718.RZ1

429117191.RZ1

429172012.RZ3

42971074.RZ3

63153564.RZ2

8

3

3

3

3

3

3

3

3

Strana 379

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 380

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 381

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 382

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 383

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

1 431,2

1 3640

4 071

1 413,31

1 2949

1 1199,625

1 2577,9

7 140

1 644

1 2246

1 32000

34 890

1 5192,88

1 5121,76

1 192,8

1 324,8

1 3931,2

1 1086,4

1 1266

1 1029

1 234

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18 531

1549,778

1 550

24640

1033,2

25 673

2139

1491,6

263

33,8

544,2

2892,9

145,04

7 510

9139,2

2975,7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

303,5

607

385,8

1769,6

380,8

501,8

181,4

305,8

593,6

35840

2576

2912

312,8

2562,4

1254,4

4676

7400

7000

8440

18900

896

123,2

1146,8

291,2

414,4

5600

2408

2800

1478,4

2856

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

614,8

110 529

1500

66,64

1 567

15433,6

1155

16 589

12300

248,46

12 548

1497,3

5878,8

2635,8

10 012

3645

2604

4284

1008

6804

14000

3400

15000

108000

788,4

2512,8

6588

158 401 20 763 6 588

2296,626

670,1044

867,8694

945,9547

632,3377

352,9148

4082,89

2169,036

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

1

1

1

1

1

1

1

1

Strana 389

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 390

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 391

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 392

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 393

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 394

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 395

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 396

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 397

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 398

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 399

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 400

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 401

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 402

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 403

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **09** | **Technologie** | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
|  | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| Z | PSV celkem | 1 874 700 | Oborová přirážka | | 0 |
| R | M práce celkem | 30 000 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 1 904 700 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 1 904 700 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 1 904 700 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno : | |  | Jméno : | Jméno : |  |
| Datum : | |  | Datum : | Datum : |  |
| Podpis : | |  | Podpis: | Podpis: |  |
| Základ pro DPH | | 15,0 | % | 1 904 700 Kč | |
| DPH | | 15,0 | % | 285 705 Kč | |
| Základ pro DPH | | 0,0 | % | 0 Kč | |
| DPH | | 0,0 | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **2 190 405 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 405

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 406

Stavba : **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov**

Rozpočet : 09

Technologie

Objekt : **01 Stavební úpravy prádelny**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 799 | Ostatní | 0 | 1 874 700 | 0 | 0 | 0 |
| M99 | Ostatní práce "M" | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | | **0** | **1 874 700** | **0** | **30 000** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 408

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 409

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 410

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 411

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 09  Technologie |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **799** | **Ostatní** | | | | |
| 1 | 799R101Z1 | 1 Bariérová pračka (FXB 180) | ks | 1,00| 522 000,00| 522 000,00  Hygienická bariérová pračka s kapacitou 18-20kg suchého prádla  odpružená konstrukce  elektrický ohřev max. 18kW  objem bubnu min. 180 litrů  průměr bubnu min. 750 mm  otáčky odstředění min. 930 ot./min.  G-faktor min. 370  kompletně nerezový plášť stroje  materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli  volně programovatelný programátor  možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků  ochlazovací cyklus  frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)  min. 3 x napouštěcí ventil/ TV+ST+SM  vypouštění vody vyp. ventilem min. s ? 75mm  antishock systém / dezinfekční praní  samodiagnostický systém / zkrácené programy  automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků  perforovaná zvedací žebra  ekonomické praní - dle množství prádla = snížení spotřeb energií  možnost napojení tek. pracích prostředků  čerpadla tekutých pracích prostředků  plně automatický proces praní s výbornou prací schopností  vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně  přesné nastavení požadovaných teplot a časů  velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 320x370 mm (VxŠ)  max. rozměry 1460x900x1150 mm (vxšxh)  podrobněji viz. technické podmínky a specifikace  vč. vypouštěcích a přívodních hadic | | | | |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 2 | 799R102Z1 | 2 Bariérová pračka (FXB 240) | ks  Hygienická bariérová pračka s kapacitou 24-27 kg suchého prádla odpružená konstrukce elektrický ohřev max. 18kW objem bubnu min. 240 litrů průměr bubnu min. 750 mm otáčky odstředění min. 930 ot./min.  G-faktor min. 370  kompletně nerezový plášť stroje materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli volně programovatelný programátor  možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prost ochlazovací cyklus frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) min. 3 x napouštěcí ventil/ TV+ST+SM vypouštění vody vyp. ventilem min. s ? 75mm antishock systém / dezinfekční praní | | 1,00  ředků | 597 000,00 | 597 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | samodiagnostický systém / zkrácené programy  automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků  perforovaná zvedací žebra  ekonomické praní - dle množství prádla = snížení spotřeb energií  možnost napojení tek. pracích prostředků  čerpadla tekutých pracích prostředků  plně automatický proces praní s výbornou prací schopností  vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně  přesné nastavení požadovaných teplot a časů  velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 320x490 mm (VxŠ) max. rozměry 1460x1050x1150 mm (vxšxh)  podrobněji viz. technické podmínky a specifikace  vč. vypouštěcích a přívodních hadic | | | | |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 3 | 799R103Z1 | 3 Žehlící souprava (FVC 902)  žehlící komplet s napařovací žehličkou a vyvíječem páry  výkon: 230V/1 nebo 400 V/3 + N/50 Hz  rozměr desky: 1100x380x230 mm  hmotnost: 87 kg  celkový rozměr: 1550x580x1070 mm  podrobněji viz. technické podmínky a specifikace | ks | 1,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 4 | 799R104Z1 | 4 Válcový žehlící stroj (I33 160) | ks  Průmyslový válcový mandl o průměru válce min. 300mm a žehlící šíř Průměr válce min. ? 320 mm  Délka válce min. 1660 mm  Ohřev: elektrický, plynový  Automatická ochrana rukou bezpečností lištou chromovaný válec pro lepší vodivost tepla a údržbu Snadno ovladatelný mikroprocesor  Centrálstop  Možnost nastavení žehlících programů  Samodiagnostický systém hlášení chyb  Volba teploty 0 - 180 st. C  Vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu s průměrem min.  Plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením  Vysoký žehlící přítlak  Kontrolní systém přehřátí (2x senzor)  Min. proudění vzduchu ventilátoru 500 m3/hod.  Přesně nastavitelná teplota podle elektronického termostatu Naváděcí stůl s nomexovými pásy  Koryto pro žehlené prádlo  Koryto pro vyžehlené prádlo  Možnost obsluhy jednou osobou  V případě výpadku energie možnost manuálního vytočení prádla Nožní pedál pro zastavení a spuštění naváděcích pásů podávacího s Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu min. 300 stupňů Hmotnost max. 440 kg  Rozměry (VxŠxH) max. 1110x2090x760 mm  podrobněji viz. technické podmínky a specifikace | | 1,00 ce min. 1600  50 mm  tolu | 350 700,00 mm | 350 700,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
| 5 | 799R105Z1 | 5 Bubnová sušička (T 16 M) | ks | 2,00 | 155 000,00 | 310 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Průmyslový bubnový sušič o kapacitě min. 16kg suchého prádla  Kapacita bubnu min. 16 kg  Objem bubnu min. 340 litrů  Průměr bubnu min. ? 760 mm  Elektrický ohřev max. 24 kW  Snadnoovladatelný mikroprocesor s možností nastavení programů  Nerezový buben  Reverzace bubnu  Čidlo zbytkové vlhkosti  Snadno čistitelný filtr  Vestavěný ventilátor  Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu  Velké otevírání dveří pro snadné nakládání a vykládání ? min. 600 mm  Perforovaná zvedací žebra pro vydatnější proudění vzduchu přes prádlo - efektivnější sušení  Volba teploty, času sušení, ochlazování  Odtah vzduchu max. ? 200 mm  Hmotnost max. 270 kg  Rozměry (VxŠxH) max.: 1800x860x1320 mm  podrobněji viz. technické podmínky a specifikace | | | |
| 2 | 2,00 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***799 Ostatní*** | | | **1 874 700,00** |
| **Díl:** | **M99** | **Ostatní práce "M"** | | | |
| 6 | 79915RZ1 | MONTÁŽ TECHNOLOGIE vč. dopravy a seřízení | kpl | 1,00| 20 000,00| 20 000,00  kompletní nová technologie vč. pomocných materiálů, revize  vč. montáže původního zachovaného vybavení, revize - 2x průmyslová pračka + 4x dávkovací pumpy na tekuté prací a desinfekční přípravky L5000 vč. nových vypouštěcích a přívodních hadic, napojení elektro | | | |
| 1 | 1,00 |  | |
| 7 | 79920RZ1 | DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE vč. dopravy a likvidace | kpl   * mandl 1ks * sušička 2 ks * pračka 2 ks likvidace * pračka 2 ks uložení pro zpětné použití * pumpy na tekuté prací a desinfekční prostředky 5 ks uložení pro zp * kompletní demontáž vypouštěcích a napouštěcích hadic | 1,00  ětné použití | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 | 1,00 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***M99 Ostatní práce "M"*** | | | **30 000,00** |

Strana 416

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 417

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 418

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 419

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 420

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 421

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

17

17

Strana 427

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 428

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 429

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 430

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

522000

597000

95000

350700

310000

1 874 700

4 20000

10000

30 000

Strana 434

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 435

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 436

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 437

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 438

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 439

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 440

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 441

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 442

SLEPÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet** | | **10 Vybavení** | | JKSO |  |
| **Objekt** | |  | | SKP |  |
| **01** | | **Stavební úpravy prádelny** | | Měrná jednotka |  |
| **Stavba** | |  | | Počet jednotek |  |
| **20211010** | | **Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov** | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | |  | | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu | |  | |  |  |
| Objednatel | |  | |  |  |
| Dodavatel | |  | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | |
| Z R  N | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 34 400 | Oborová přirážka | | 0 |
| M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | | 34 400 | Zařízení staveniště | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | | 34 400 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 34 400 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| **Vypracoval** | | | **Za zhotovitele** | **Za objednatele** | |
| Jméno :  Datum :  Podpis : | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno :  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 15,0 | | | % | 34 400 Kč | |
| DPH 15,0 | | | % | 5 160 Kč | |
| Základ pro DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| DPH 0,0 | | | % | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | **39 560 Kč** | |

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 444

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 445

Stavba : **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov**

Rozpočet : 10

Vybavení

Objekt : **01 Stavební úpravy prádelny**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 790 | VYBAVENÍ | 0 | 27 400 | 0 | 0 | 0 |
| 799 | Ostatní | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** | | **0** | **34 400** | **0** | **0** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | | **Kč** |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 |
| Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 |
| Provoz investora |  |  | 0 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** | | | |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 447

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 448

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 449

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 450

0

0

0

0

1

1

2

2

Slepý rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : Objekt : | **20211010 Stavební úpravy prádelny - Domov Vítkov 01 Stavební úpravy prádelny** | Rozpočet: 10  Vybavení |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| **Díl:** | **790** | **VYBAVENÍ** | | | | |
| 1 | 79001 | 1 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA NEREZ | ks | 2,00| 2 500,00  objem 0,5 l, materiál: nerez, rozměry: cca 120\*95\*200 mm (š\*h\*v), montáž na stěnu | | | | 5 000,00 |
| D01.01:1 | | 1,00 |  | |
| D01.04:1 | | 1,00 |
| 2 | 79002 | 2 ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY NEREZ | ks  obsah cca 500 ks, materiál: nerez, rozměry: cca 265\*150\*290 mm (š kontrolu množství ručníků | | 2,00  \*h\*v), montáž | 4 000,00| 8 000,00  na stěnu, boční okénko pro | |
| D01.01:1 | | 1,00 |  | |
| D01.04:1 | | 1,00 |
| 3 | 79003 | 3 DVOJVĚŠÁK NA STĚNU  Nástěnný věšák z nerezové oceli. Věšák se dvěma úchyty. | ks  /četně m | 2,00 ontáže | 700,00 | 1 400,00 |
| D01.01:1 | | 1,00 |  | |
| D01.04:1 | | 1,00 |
| 4 | 79004 | 4 KOŠ UZAVÍRATELNÝ 10l NEREZ | ks  Koš s víkem, nášlapný mechanismus otevírání, objem 10l, průměr cc plastovou vložkou s uchem z elastické umělé hmoty proti poškození | | 2,00 ;a 20 cm, ma stěny | 2 500,00| 5 000,00  eriál: nerez s vyjímatelnou | |
| D01.01:1 | | 1,00 |  | |
| D01.04:1 | | 1,00 |
| 5 | 79005 | 5 ZRCADLO 400x800 mm - PEVNÉ | ks  Montáž na stěnu pomocí montážní lišty. Materiál nerezová ocel, včet | | 2,00 ně montáže | 1 500,00 | 3 000,00 |
| D01.01:1 | | 1,00 |  | |
| D01.04:1 | | 1,00 |
| 6 | 79006 | 6 DÁVKOVAČ DESINFEKCE NEREZ | ks  objem 0,5 l, materiál: nerez, rozměry: cca 120\*95\*200 mm (š\*h\*v), m | | 2,00 ontáž na stěn | 2 500,00  iu | 5 000,00 |
| D01.01:1 | | 1,00 |  | |
| D01.04:1 | | 1,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***790 VYBAVENÍ*** | | | | **27 400,00** |
| **Díl:** | ***799*** | **Ostatní** | | | | |
| 7 | 79015RZ1 | MONTÁŽ VYBAVENÍ vč. dopravy a seřízení | kpl | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 1 | | 1,00 |  | |
|  | ***Celkem za*** | ***799 Ostatní*** | | | | **7 000,00** |

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 453

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 454

17

17

17

17

17

17

Strana 457

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

[2 5000](#bookmark7)

[2 8000](#bookmark19)

[2 1400](#bookmark31)

[2 5000](#bookmark58)

[2 3000](#bookmark70)

[2 5000](#bookmark79)

27 400

[2 7000](#bookmark88)

7 000

Strana 459

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 460

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 461

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.