Projekt	:	P294367
Otvorové výplně - plast

Zpracováno	:	12.4.2022

_________________________________________________________________________________________________
	ZÁKAZNÍK:                                                           	Adresa stavby:
	
 Domovní a bytová správa města Písku	
Fügnerovo nám. 42/6	Třebízského 408/18
39701 Písek - Budějovické Předměstí	39701 Písek
	Mob.:	xxxxxxxxx	Katastrální území: -
	E-mail: xxxxxxxxx	Parcelní číslo: -

			
				
	ZHOTOVITEL:	Kontaktní adresa:
	WH Develop s.r.o.	xxxxx xxxxx
	Hlavní 456	Odborný konzultant	
	250 89 Lázně Toušeň	xxxxx
	IČ: 28116992	397 01 Písek
	DIČ: CZ28116992	Mob.: 	xxx xxx xxx	 
			E-mail: xxxxxxxx	xxxxxxxxx
_________________________________________________________________________________________________

Ochranná známka „VEKRA“ je řádně zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 229206 a číslem přihlášky 143838.
Tel.: xxx xxx xxx |xxxxx | www.vekra.cz

Projekt P294367
Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1

Množství: 5 ks
-pProfil:$ 	PRAKTIK_
-pBarva:$ 	bílá
-pRám:$ 	rám standard
-pKřídlo:$ 	2 * křídlo standard
-pSloupek:$ 	sloupek/příčka 90mm
-pRozšíření:$ 	podkl.prof.30 mm
-pVýplň:$ 	2 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
-pVýplň tl.:$ 	2 * 24.0 mm
-pKování:$ 	Pole + název otvírky:	
	1	otevíravé sklopné levé
	2	otevíravé sklopné pravé
-pKotvení:$ 	na vruty - H+D+L+P
-pOdvodnění:$ 	dopředu
-pHmotnost kg:$ 	105
Cena za kus:
Klička TYP 01, bílá, logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř. OS PRAKTIK_(EVO) 2020

Pozice: 1a
Množství: 12,250 m
Rohový profil 30x30x2,5 bílý
Jednotková cena:

Pozice: 1b
Množství: 8,000 m
Rohový profil 30x30x2,5 bílý
Jednotková cena:

.
Stránka 2 z 8

Projekt P294367

Pozice: 2

Množství: 6 ks
-pProfil:$ 	PRAKTIK_
-pBarva:$ 	bílá
-pRám:$ 	rám standard
-pKřídlo:$ 	křídlo standard
-pRozšíření:$ 	podkl.prof.30 mm
-pVýplň:$ 	4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
-pVýplň tl.:$ 	24.0 mm
-pKování:$ 	Pole + název otvírky:	
	1	otevíravé sklopné pravé
-pKotvení:$ 	na vruty - H+D+L+P
-pOdvodnění:$ 	dopředu
-pHmotnost kg:$ 	52
Cena za kus:

Klička TYP 01, bílá, logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř. OS PRAKTIK_(EVO) 2020

Pozice: 2a
Množství: 7,500 m
Rohový profil 30x30x2,5 bílý
Jednotková cena:

Pozice: 2b
Množství: 9,600 m
Rohový profil 30x30x2,5 bílý
Jednotková cena:

.
Stránka 3 z 8

Projekt P294367

Pozice: 3

Množství: 3 ks
-pProfil:$ 	PRAKTIK_
-pBarva:$ 	bílá
-pRám:$ 	rám standard
-pKřídlo:$ 	2 * křídlo standard
-pSloupek:$ 	sloupek/příčka 90mm
-pRozšíření:$ 	podkl.prof.30 mm
-pVýplň:$ 	2 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
-pVýplň tl.:$ 	2 * 24.0 mm
-pKování:$ 	Pole + název otvírky:	
	1	otevíravé sklopné levé
	2	otevíravé sklopné pravé
-pKotvení:$ 	na vruty - H+D+L+P
-pOdvodnění:$ 	dopředu
-pHmotnost kg:$ 	82
Cena za kus:
Klička TYP 01, bílá, logo Vekra

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř. OS PRAKTIK_(EVO) 2020

Pozice: 3a
Množství: 5,400 m
Rohový profil 30x30x2,5 bílý
Jednotková cena:

Pozice: 3b
Množství: 4,800 m
Rohový profil 30x30x2,5 bílý
Jednotková cena:

.
Stránka 4 z 8

Projekt P294367

Pozice: 4

Množství: 1 ks
-pProfil:$ 	PRAKTIK_
-pBarva:$ 	bílá
-pRám:$ 	rám standard
-pKřídlo:$ 	křídlo standard, 
	křídlo balkonové standard
-pSpojka:$ 	Spoj 2mm nevyztužený
-pRozšíření:$ 	2 * podkl.prof.30 mm
-pPříčka:$ 	sklodělící příčka 90mm
-pVýplň:$ 	3 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
-pVýplň tl.:$ 	3 * 24.0 mm
-pKování:$ 	Pole + název otvírky:	
	1	otevíravé sklopné levé
	2	otevíravé sklopné pravé balkon
-pKotvení:$ 	na vruty - H+D+L+P
-pOdvodnění:$ 	dopředu
-pHmotnost kg:$ 	127
Cena za kus:

Klička TYP 01, bílá, logo Vekra

AL madélko BD nízké, bílá

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř. OS PRAKTIK_(EVO) 2020

Pozice: 4a
Množství: 2,450 m
Rohový profil 30x30x2,5 bílý
Jednotková cena:

Pozice: 4b
Množství: 1,600 m
Rohový profil 30x30x2,5 bílý
Jednotková cena:

Cena ke slevě

.
Stránka 5 z 8

Projekt P294367

Pozice: 5
Množství: 1 ks
Expediční náklady
Jednotková cena:

Pozice: 6
Množství: 103,570 m
Info - počet obvodových metrů
Jednotková cena:

Pozice: 7
Množství: 103,570 m
Cena za montáž a demontáž dřev. oken; obvod 100 - 150 bm
Jednotková cena:

Pozice: 8
Množství: 70,800 m
Cena za zednické zapravení (panelový dům - dřevěná okna), obvod 100 - 150 bm
Jednotková cena:

Pozice: 9
Množství: 31,200 m
APU lišta pro zednické začištění (boky + nadpraží)
Jednotková cena:

.
Stránka 6 z 8

Projekt P294367

Pozice: 10
Množství: 102,020 m
Likvidace oken REKORD - ostatní regiony mimo Prahu a Stř. Čechy, 80-120 bm
Jednotková cena:

Pozice: 11
Množství: 1 ks
Manipulace s okny nad 3 NP.
Jednotková cena:

Pozice: 12
Množství: 51,600 m
Lištování plochou lištou
Jednotková cena:

Pozice: 13
Množství: 27,050 m
Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm
Jednotková cena:

Provizorní přechodový plech pozink 20x45mm

cena montáže pozinkovaného plechu

.
Stránka 7 z 8

Projekt P294367

Pozice: 14
Množství: 1 ks
Dodávka parapetů 

Vnitřní parapet, PVC, barva bílá - 14 ks
Jednotková cena:

- dodávka parapetů počet 14 ks
- montáž parapetů počet 14 ks

Pozice: 15
Množství: 1 ks
Výřez parapetů 
Jednotková cena:

V Lázních Toušeni dne 12.04.2022

								xxxxx xxxxx
								Na základě plné moci

Suma položek

431413,00 Kč

Mimořádná sleva

-206622,13 Kč

Částka bez DPH

224790,87 Kč

DPH 15% - snížená
15,00 %

33718,63 Kč

Částka celkem

258509,50 Kč
=============
.
Stránka 8 z 8