◄gF PODLAHY
G A D O 5=5 S.P.O.
731 107 145
www.vasepodlahy.cz
odání a montáž PVC.
popis položky	množství	DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	
Demontáž podlahové skladby zahrnuje: demontáž a likvidace stávajícího PVC	42,99 m2	21 %				
broušení podkladu strojní vč. brusivá, + vysátí.	42,99 m2	21 %				
odborné práce Případné opravy podkladu - dle skutečnosti	3,00 h	21 %				
Schónox RR rychleschnoucí opravný beton k případným rychlým opravám, dle skutečnosti	25,00 kg	21 %				
odborné práce ŠITÍ BETONU - DLE SKUTEČNOSTI	5,00 bm	21 %				
Schónox PZG Armovací tkanina	2,00 m2	21 %				
odborné práce PŘÍPADNÉ SNÍŽENÍ NEJVĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ ( NEJVYŠŠÍCH MÍST) - FLEXOU	1,00 h	21 %				
Schónox SG Penetrace dvousložková penetrace na komplikované a dřevěné podklady ( spotřeba 400-600g/m2)	26,00 kg	21 %				
STĚRKA ZM RAPID expresní samonvelační stěrka, pokládka PVC možná cca za 2-6 hodin dle tloušťky a okolních podmínek. Pevnost 40Mpa	575,00 kg	21 %				
zhotovení stěrky kompletní zhotovení stěrky	42,99 m2	21 %				
cena celkem	52 297,70 Kč	63 280,22 Kč	
Dodavatel:
Podlahy Gajdoš s.r.o.,
Koněvova 728/102A, Heřmaníce, 713 00 Ostrava IČ:04562178, DIČ: CZ04562178
Odběratel:
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ:00844896, DIČ: CZ00844896 Mobil: +420606 771 925 odpovědná osoba: 
Název:
Zadání:
Číslo:
Vytvořeno:
NEMOCNICE HAVÍŘOV-CHODBA OKB
příprava podkladu rychleschnoucí sádrovou stěrkou, di
K887/2022-AG 29. 4. 2022
Položka:
PRIPRAVA PODKLADU
Položka:	DODÁNÍ A MONTÁŽ PVC V ROLI
popis položky	množství	DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	
GERFLOR AFFINITY Vzor: , homogenní PVC, celková tloušťka 2 mm, povrchová úprava Evercare, třída 34/43, hmotnost 2800 g/m2, R9, Bfl-s1, šířka role 2 bm, délka role
20 bm ( 40m2 ) řezy: 1 x role + 1,8 + 1,95 + 1,7 + 1,65 + 1,9 x 2mš	54,70 m2	21 %				
Sokl FATRA VZOR: , rozměr 32x32 mm, bal. 40bm - komplet montáž	50,00 bm	21 %				
Schónox UNITECH Univerzální disperzní lepidlo	22,00 kg	21 %				
Pokládka PVC ZAHRNUJE:přebroušení + vysátí, nanesení lepidla, manipulace a pokládka PVC	42,99 m2	21 %				
Svařovací šňůra FATRA včetně svařování	45,00 bm	21 %				
přechodová lišta ALU 30mm DLE SKUTEČNOSTI	16,20 bm	21 %				
cena celkem	44 906,00 Kč	54 336,26 Kč	

Položka:	DOPRAVA/MANIPULACE
popis položky	množství	DPH	cena/mj bez DPH	cena celkem bez DPH	cena
celkem vč. DPH	
Přesuny hmot, zaměstnanců a dopravné	1,00 ns	21 %				
cena celkem	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	
Cena celkem bez DPH:	98 703,70 Kč	
Cena celkem včetně DPH:	119 431,48 Kč	
POZOR! NIVELACl NEDOJDE KE SROVNÁNÍ PODKLADU DO VODOROVINY, POUZE K JEHO ZAHLAZENÍ PRO MOŽNOST POKLÁDKY NOVÉ KRYTINY. PŘÍPADNÉ ÚPRAVY DVEŘÍ PROVEDE OBJEDNATEL NA VLASTNÍ NÁKLADY