■
 EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY (NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY)
VZ „Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 111“
ČÁST VZ: 1
KUPNÍ SMLOUVA
I.
Smluvní strany
1.	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem:	Dělnická 1132/24, 73601 Havířov
zastoupen:	
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
00844896
CZ 00844896
dále jen „kupující44
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických - předmětu smlouvy: 
2.	Siemens Healthcare, s.r.o.
se sídlem: Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4
zastoupena: 
IČO: 04179960 DIČ: CZ04179960
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243166
(dále jen „prodávající44)
Dodávka
1

II.
Základní ustanovení
1.	Tato smlouvaje uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník41); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2.	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3.	Je-li prodávající plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li prodávající plátcem DPH, musí být nový úěet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5.	Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy včetně poskytování licencí k software a neporušuje žádná autorská ani jiná práva žádné třetí osoby.
6.	Prodávající prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Prodávající bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
7.	Předpokládá se, že předmět této smlouvy bude spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") v rámci Číslo výzvy: 98. výzva - Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II. typu, prioritní osa 6: „React EU“, investiční priorita č. 13: „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství44, VZ 001 - Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.. Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016318. Prodávající bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.
III.
Předmět smlouvy
1.	Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě, a to 1 ks CT přístroje vč. příslušenství SOMATOM X značky Siemens Healthineers, typ SOMATOM X.cite. včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží14), bližší specifikace zboží je přílohou č. 1 a 2 této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy. Nedílnou součástí dodávky bude instalace včetně nezbytně nutných stavebních úprav souvisejících s instalací, kotevních
2

rámů a kabelových kanálů.
2.	Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.
3.	Prodávající je povinen v rámci plnění svého závazku z této smlouvy provést také instalaci/montáž zboží a seznámení zaměstnanců s obsluhou zboží.
4.	Spolu se zbožím, které musí být označeno značkou CE (Conformité Européenne), budou kupujícímu předány také tyto dokumenty:
•	platné prohlášení o shodě s uvedením třídy rizika ZP
•	v případě, že výrobce v návodu požaduje vedení provozního deníku, prodávající k dodávanému zboží vypracuje provozní deník se seznamem a četností úkonů doporučených výrobcem a opatří tento provozní deník razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
•	návod k obsluze v českém jazyce v lx v tištěné a lx v elektronické podobě (na CD/DVD nebo USB flash disku).
•	doklad o instruktáži (proškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích11).
•	doklady osoby, která je poučena výrobcem k provádění instruktáže daného zdravotnického prostředku dle § 41 zákona o zdravotnických prostředcích.
•	doklady osob, které jsou proškoleny výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem, k provádění bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích.
•	licenční ujednání k software, pokud je součástí předmětu plnění.
IV.
Kupní cena
1.	Kupní cena činí
cena bez DPH	20 470 000 Kč	
DPH ve výši 21 %	4 298 700 Kč	
cena celkem včetně DPH	24 768 700 Kč	
(slovy: cena bez DPH dvacet milionů čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých a cena včetně DPH dvacet čtyři milionů sedm set šedesát osm tisíc sedm set korun českých).
Prodávající prohlašuje, že je plátcem DPH.
Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
2.	Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace ke zboží (záruční listy, návod na použití aj.), instalace zboží,
3

seznámení s obsluhou zboží a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3.	Je-li prodávající plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že prodávající stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit kupujícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
V.
Místo a doba plnění
1.	Prodávající je povinen odevzdat zboží do místa plnění, kterým je Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 73601 Havířov, IČO 00844896.
2.	Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 28 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3.	Předání zboží je možno provést v pracovních dnech v době od 7 - 15 hodin. Prodávající je povinen kupujícímu oznámit předání zboží, a to alespoň dva pracovní dny předem. Oznámení provede na tel. č. 606 771 949 nebo 596 491 557. Osobou oprávněnou převzít zboží za kupujícího je vedoucí oddělení zdravotechniky. Prodávající plně odpovídá za případné škody vzniklé na majetku kupujícího, jako místa plnění, způsobené činností související s dodáním a montáží/instalací zboží. Prodávající je dále povinen při instalaci zboží dbát veškerých předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Kupující je povinen pro účely montáže/instalace zboží zajistit prodávajícímu potřebnou součinnost. Veškerý odpad, který vznikne při montáži/instalaci zboží, je prodávající povinen, na svoje náklady zlikvidovat s platnou právní úpravou.
4.	Případná změna místa plnění oznámená kupujícím, příp. uživatelem nemá vliv na kupní cenu a není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
VI.
Povinnosti prodávajícího a kupujícího
1.	Prodávající je povinen zejména:
a)	Dodat zboží řádně a včas.
b)	Dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
c)	Při dodání zboží do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují ve smyslu § 2087 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
d)	Bezplatně provádět instruktáž (dle zákona o zdravotnických prostředcích) nového personálu kupujícího, který bude zboží obsluhovat (maximálně lOx v průběhu jednoho kalendářního roku v rozsahu cca 40 hodin za jeden kalendářní rok). Prodávající provede instruktáž do 10 pracovních dnů od doručení písemné (emailem) výzvy k jejímu provedení kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
e)	Dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon
4

o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu.
f)	Písemně informovat kupujícího o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo prodávající zjistí, že by nastat mohla.
g)	Na základě pozvánky kupujícího se účastnit všech jednání týkajících se dodávky zboží nebo na základě písemné výzvy kupujícího poskytnout zprávu o stavu přípravy dodávky zboží či požadovanou dokumentaci.
h)	Vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu či pověřenému auditnímu subjektu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, umožnit vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.
i)	Minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nej vyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
j)	Uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení operačního programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, minimálně však do konce roku 2028, veškeré originály, tuto smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele).
k)	Předat kupujícímu do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy rozpis kupní ceny s určením samostatných majetků, souborů majetků nebo samostatných funkčních celků za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
2.	Kupující je povinen:
a)	Poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při plnění jeho závazku.
5

b)	Pokud nabídnuté zboží nemá zjevné vady a plnění prodávajícího splňuje požadavky stanovené touto smlouvou, zboží převzít.
3.	Prodávající se zavazuje provádět v době záruky preventivní bezpečnostně technické kontroly (BTK) a zkoušky všech součástí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, elektrické revize dle ČSN a provádění měření dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jež je vyžadováno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, bezplatně v termínu stanoveném výrobcem na náklady prodávajícího (vč. nákladů na dopravu a práci technika). O plánovaném provedení BTK informuje kupujícího (oddělení servisu ZP). Pokud je pro provedení bezpečnostně technické kontroly či jakéhokoliv dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly a nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technická kontrola musí být prodávajícím provedena nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty.
VII.
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1.	Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím kupujícím v místě plnění; v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
2.	Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně prodávající.
VIII.
Předání a převzetí zboží
1.	Zboží bude předáno a převzato v místě plnění dle ěl. V odst. 1 této smlouvy. Je-li součástí závazku prodávajícího montáž/instalace zboží nebo seznámení s obsluhou zboží, považuje se zboží za odevzdané až po jejich provedení a převzetí zboží kupujícím dle předchozí věty.
2.	Kupující (případně uživatel) při převzetí zboží provede kontrolu:
a)	dodaného druhu a množství zboží,
b)	zjevných jakostních vlastností zboží,
c)	zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
d)	dokladů dodaných se zbožím (manuály, záruční listy apod.).
3.	Jednotlivé kusy zboží se považují za předané kupujícímu jejich převzetím a podpisem dodacího listu dle odst. 4-6 tohoto článku smlouvy.
4.	Pro předání a převzetí zboží vyhotoví prodávající dodací list. Dodací list bude vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení bude určeno pro uživatele, jedno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího. Dodací list za kupujícího podepíše uživatel, příp. jím písemně pověřená osoba.
5.	Dodací list musí obsahovat:
a)	číslo dodacího listu;
6

b)	název veřejné zakázky, tj. text „Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 111“
c)	označení kupujícího a prodávajícího;
d)	číslo této smlouvy a datum jejího uzavření včetně čísel a dat uzavření jejích případných dodatků.
e)	název a registrační číslo projektu dle čl. II odst. 7 této smlouvy,
f)	místo plnění, tj. název příslušného uživatele dle čl. V odst. 1 této smlouvy,
g)	název, typ a počet kusů zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy, sériové číslo zboží nebo jiné číselné označení zboží (pokud existuje), cenu zboží v Kč bez DPH, výši DPH, cenu s DPH;
h)	datum a místo předání zboží,
i)	jména a podpisy zástupců prodávajícího a uživatele;
6.	Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.
7.	Kupující má právo, a to i prostřednictvím uživatele, odmítnout převzít takové zboží dodané prodávajícím, které bude mít zjevné vady, nebo zboží dodané v rozporu s podmínkami dle této smlouvy. Kupující, případně uživatel, má rovněž právo odmítnout převzetí zboží v případě, kdy prodávající neumožní kupujícímu provést řádnou kontrolu a prohlídku dodávaného zboží. Odmítnutí převzetí zboží kupující řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
IX.
Platební podmínky
1.	Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po předání a převzetí zboží, které bude potvrzeno podpisem dodacího listu (viz čl. VIII odst. 3 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány.
2.	Je-li prodávající plátcem DPH, bude podkladem pro úhradu kupní ceny faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, bude podkladem pro úhradu kupní ceny faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a)	číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího, systémové číslo veřejné zakázky (tj.
P21V00000432),
b)	číslo a datum vystavení faktury,
c)	název veřejné zakázky, tj. text „Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 111“
d)	název a registrační číslo projektu dle čl. II odst. 7 této smlouvy a text „spolufinancováno v rámci 1R0P“ (pokud bude v době fakturace již známo)
e)	označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího),
7

f)	lhůtu splatnosti faktury,
g)	jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
h)	kopii dodacího listu,
3.	Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4.	Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5.	Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
6.	Je-li prodávající plátcem DPH, uplatní kupující institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a)	prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b)	prodávající bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c)	bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
X.
Záruka za jakost, práva z vadného plnění
Záruka za jakost
1.	Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost (dále jen „záruka'1) ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též „záruční doba“).
2.	Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
3.	Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené vodst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.
4.	Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka zboží dodaného dle této smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.
8

Práva z vadného plnění
5.	Kupující má právo z vadného plnění z vad, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se vada projeví až později. Kupující má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí zboží kupujícím, pokud je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se zato, že dodaná věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li prodávající opak.
6.	Vady zboží dle odst. 5 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou prodávajícím odstraněny bezplatně.
7.	Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:
•	e-mail:	servis.cz@,siemens-healthineers.com
•	telefon:	800 888 910
•	adresu:	Budějovická 779/3b,	140	00 Praha 4
•	do datové schránky:	am75rx6
K uplatňování vad dle tohoto odstavce jsou oprávněni kromě kupujícího také uživatelé dle čl. V odst. 1 této smlouvy, kteří budou mít zboží předáno k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
8.	Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má kupující.
9.	Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. u kupujícího. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadného zboží od kupujícího do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět ke kupujícímu. Prodávající je povinen zajistit nástup na servis ve lhůtě do 72 hodin od oznámení vady.
10.	Odstranění vady musí být provedeno do 5 dnů od nástupu na servis dle odstavce 9 tohoto článku smlouvy, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
11.0 průběhu opravy, odstranění vady či výměně zboží a věcech souvisejících sepíše prodávající a kupující/uživatel zápis potvrzený oběma stranami, min. s těmito údaji: uvedení vadného zboží, popis vady, průběh vyřízení reklamace, konečný stav, datum převzetí reklamace a datum jejího vyřízení. Prodávající je o těchto skutečnostech vždy povinen informovat kupujícího.
12.	V případě výměny vadného zboží začíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
13.	Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.
9

XL
Sankce
1.	Neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2.	Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady.
3.	Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4.	Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.
XII.
Zánik smlouvy
1.	Tato smlouva zaniká:
a)	písemnou dohodou smluvních stran,
b)	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
•	neodevzdání zboží kupujícímu ve stanovené době plnění,
•	pokud má zboží vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
•	nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
•	neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné ěástky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2.	Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a)	bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
b)	podá-li prodávající sám na sebe insolvenční návrh.
3.	Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
4.	Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 odst. 3 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
10

2.	Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
3.	Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
4.	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží 1 a prodávající 1.
5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6.	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede kupující. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7.	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha ě. 1: Seznam zboží a kalkulace ceny
Příloha č. 2: Technická specifikace
íi

Příloha č. 1: Seznam zboží a kalkulace ceny
Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet	Cena bez DPH	
SOMATOM X.cite	
1	14467988	SOMATOM X.cite	1	14 073 000 Kč	
2	14467992	Mechanical installation Europe	1	Součástí pol. č.l	
3	14468523	Identifier SRS	1	Součástí pol. č.l	
4	14468525	Pomůcky pro zkoušky provozní stálosti	1	Součástí pol. č.l	
5	14467998	Power configuration	1	Součástí pol. č.l	
6	14468005	Patient Table 2000mm / 307kg	1	Součástí pol. č.l	
7	14468262	Mattress for PHS 2000mm	1	Součástí pol. č.l	
8	14468306	Accessory tray	1	Součástí pol. č.l	
9	14468308	Paper Roll Holder	1	Součástí pol. č.l	
10	14468006	Foot Switch for Pat.Table control	1	Součástí pol. č.l	
11	14468007	Table Extension	1	Součástí pol. č.l	
12	14468043	Cooling System Water	1	Součástí pol. č.l	
13	14468044	Cooling System Water/Air #split	1	Součástí pol. č.l	
14	14468302	UPS inch Rack	1	Součástí pol. č.l	
15	14468321	UPS Cable SET M	1	Součástí pol. č.l	
16	14468010	iMAR	1	Součástí pol. č.l	
17	14468424	Dual Energy Acquisition	1	Součástí pol. č.l	
18	14468422	myExam Companion	1	Součástí pol. č.l	
19	14468018	Wireless edition	1	Součástí pol. č.l	
20	14468021	Extra tablet front	1	Součástí pol. č.l	
21	14468020	FAST 3D Camera	1	Součástí pol. č.l	
22	14468025	Patient Experience	1	Součástí pol. č.l	
23	14468388	Computer Desk 1200 mm	1	Součástí pol. č.l	
24	14472496	SW Base Package VA40	1	Součástí pol. č.l	
25	14468318	Single Monitor Video Interface	1	Součástí pol. č.l	
26	14468305	Mattress Protector short	1	Součástí pol. č.l	
27	14468261	Storage Box	1	Součástí pol. č.l	
28	14468433	ELEVATE O > X.cite	1	Součástí pol. č. 1	
29	14468528	AppS Training X.platform Imaging	1	Součástí pol. č.l	
syngo.via Diagnostický server	
30	14444626	syngo.via CT Bundle Identifier	1	Součástí pol.	
12

Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet	Cena bez DPH	
č.34	
31	14456549	syngo.via Project Identifier	1	Součástí pol. č.34	
32	14474715	Server HW Config L	1	Součástí pol. č.34	
33	14456839	Prime HW Support 5y	1	Součástí pol. č.34	
34	14477232	syngo.via Auto/Routine L SW VB60	1	2 150 000 Kč	
35	14476566	syngo.via VB60 Documentation Check	1	Součástí pol. č.34	
36	14472570	syngo.CT Vascular Analysis #1	1	Součástí pol. č.34	
37	14472725	syngo.CT Vascular Analysis #1 +	1	Součástí pol. č.34	
38	14472732	syngo.CT Neuro Perfusion #1	1	Součástí pol. č.34	
39	14472733	syngo.CT Neuro Perfusion #1 +	1	Součástí pol. č.34	
40	14472726	syngo.CT Vascular Autotracer #1	1	Součástí pol. č.34	
41	14472728	syngo.CT Vascular Autotracer #1 +	1	Součástí pol. č.34	
42	14472756	syngo.CT Bone Reading #1	1	Součástí pol. č.34	
43	14472777	syngo.CT Liver Analysis #1	1	Součástí pol. č.34	
44	14472768	syngo.CT Segmentation #1	1	Součástí pol. č.34	
45	14472770	syngo.CT Segmentation #1 +	1	Součástí pol. č.34	
46	14472572	syngo.CT DE Direct Angio #1	2	Součástí pol. č.34	
47	14472587	syngo.CT DE Lung Analysis #1	2	Součástí pol. č.34	
48	14472581	syngo.CT DE Calculi Charact. #1	2	Součástí pol. č.34	
49	14472578	syngo.CT DE Brain Hemorrhage #1	2	Součástí pol. č.34	
50	14472590	syngo.CT DE Virtual Unenhanced #1	2	Součástí pol. č.34	
51	14472593	syngo.CT DE Gout #1	2	Součástí pol. č.34	
52	14472596	syngo.CT DE Monoenergetic Plus #1	2	Součástí pol.	
13

Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet	Cena bez DPH	
č.34	
Pracovní diagnostická stanice	
53	L001	Pracovní diagnostická stanice	3	330 000 Kč	
Příslušenství	
54	L002	Tlakový injektor Ulrich Motion	1	900 000 Kč	
55	L003	Stropní rameno	1	357 000 Kč	
56	L004	Rollo	1	20 000 Kč	
57	L005	Rozvaděč	1	100 000 Kč	
58	L006	Instalace CT vč. stavebních úprav	1	2 540 000 Kč	
		Cena celkem za předmět smlouvy - pol. č. 1-58	20 470 000 Kč bez DPH	
14

Příloha č. 2: Technická specifikace
Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet	
SOMATOM X.cite	
1	14467988	SOMATOM X.cite	1	
2	14467992	Mechanical installation Europe	1	
3	14468523	Identifier SRS	1	
4	14468525	Pomůcky pro zkoušky provozní stálosti	1	
5	14467998	Power configuration	1	
6	14468005	Patient Table 2000mm / 307kg	1	
7	14468262	Mattress for PHS 2000mm	1	
8	14468306	Accessory tray	1	
9	14468308	Paper Roll Holder	1	
10	14468006	Foot Switch for Pat.Table control	1	
11	14468007	Table Extension	1	
12	14468043	Cooling System Water	1	
13	14468044	Cooling System Water/Air #split	1	
14	14468302	UPS inch Rack	1	
15	14468321	UPS Cable SET M	1	
16	14468010	iMAR	1	
17	14468424	Dual Energy Acquisition	1	
18	14468422	myExam Companion	1	
19	14468018	Wireless edition	1	
20	14468021	Extra tablet front	1	
21	14468020	FAST 3D Camera	1	
22	14468025	Patient Experience	1	
23	14468388	Computer Desk 1200 mm	1	
24	14472496	SW Base Package VA40	1	
25	14468318	Single Monitor Video Interface	1	
26	14468305	Mattress Protector short	1	
27	14468261	Storage Box	1	
28	14468433	ELEVATE O > X.cite	1	
29	14468528	AppS Training X.platform Imaging	1	
syngo.via Diagnostický server	
30	14444626	syngo.via CT Bundle Identifier	1	
15

Pol. č.	Obj. číslo	Popis	Počet	
31	14456549	syngo.via Project Identifier	1	
32	14474715	Server HW Config L	1	
33	14456839	Prime HW Support 5y	1	
34	14477232	syngo.via Auto/Routine L SW VB60	1	
35	14476566	syngo.via VB60 Documentation Check	1	
36	14472570	syngo.CT Vascular Analysis #1	1	
37	14472725	syngo.CT Vascular Analysis #1 +	1	
38	14472732	syngo.CT Neuro Perfusion #1	1	
39	14472733	syngo.CT Neuro Perfusion #1+	1	
40	14472726	syngo.CT Vascular Autotracer #1	1	
41	14472728	syngo.CT Vascular Autotracer #1 +	1	
42	14472756	syngo.CT Bone Reading #1	1	
43	14472777	syngo.CT Liver Analysis #1	1	
44	14472768	syngo.CT Segmentation #1	1	
45	14472770	syngo.CT Segmentation #1 +	1	
46	14472572	syngo.CT DE Direct Angio #1	2	
47	14472587	syngo.CT DE Lung Analysis #1	2	
48	14472581	syngo.CT DE Calculi Charact. #1	2	
49	14472578	syngo.CT DE Brain Hemorrhage #1	2	
50	14472590	syngo.CT DE Virtual Unenhanced #1	2	
51	14472593	syngo.CT DE Gout #1	2	
52	14472596	syngo.CT DE Monoenergetic Plus #1	2	
Pracovní diagnostická stanice	
53	L001	Pracovní diagnostická stanice	3	
Příslušenství	
54	L002	Tlakový injektor Ulrich Motion	1	
55	L003	Stropní rameno	1	
56	L004	Rollo	1	
57	L005	Rozvaděč	1	
58	L006	Instalace CT vč. stavebních úprav	1	
16

Do této přílohy účastník musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%.	
Části VZ- CT-RDG-lks	
Parametr	Ano / Ne	Reálná
hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)	
Systém výpočetní tomografie vyšší třídy snímající v průběhu helikální akvizice min. 128 skenovaných vrstev současně během 1 otáčky. Přístroj určený pro CT vyšetření všech oblastí těla a umožňující splnění všech požadavků na CT diagnostiku	v oblasti
traumatologické,	neurologické,
břišní a pánevní, plicní a gastroenterologické. CT přístroj musí být vybaven moderním účinným	systémem	iterativní
rekonstrukce a detektory poslední generace pro maximální redukci radiační dávky.
Systém se bude skládat z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí, multimodalitního	nezávislého
diagnostického serveru se třemi diagnostickými pracovní stanicemi a injektoru kontrastní látky na stropním závěsu.	ano	128	Technický popis položka č. 1 -58	
Technické parametry, funkce:				
CT mozková perfúze, vč. zobrazení sumárních map, objemová perfúze pro mozek (s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně), min. 2 klienti	Ano		Technický popis položka č.38,39	
SW pro	kvantitativní	měření
perfúzních	parametrů,	tvorba
sumárních map, vč. výpočtu hodnot CBV, CBF, MTT a TTP, min. 2 současně pracující klienti	Ano		Technický popis položka č.38,39	
Min. 128 simultánně skenovaných vrstev v ose z v celém průběhu 360 st. rotace a to v helikálním i sekvenčním režimu	ano	128	Technický popis položka č.l	
17

Nastavení kolimace 128 x max. 0,625	mm	v	helikálním
vyšetřovacím programu	ano	128x0,6 mm	Technický popis položka č.l	
Vysokofrekvenční generátor o skutečném výkonu min. 100 kW	ano	105 kW	Technický popis položka č.5	
Rozsah nastavitelných kV od max. 80 do min. 135	ano	70- 150 kV	Technický popis položka č.l	
Rentgenka s dostatečnou tepelnou kapacitou anody min. 7,5 MHU reálných	nebo	ekvivalent
k chladícímu výkonu min. 30 MHU efektivních	ano	30	MHU
ekvivalent	Technický popis položka č.l	
Chladící výkon anody min. 1500kHU/min	ano	2700
kHU/min	Technický popis položka č.l	
Nej vyšší hodnota anodového proudu min. 1000 mA	ano	1200 mA	Technický popis položka č.l	
Průměr gantry min. 78 cm	ano	82 cm	Technický popis položka č.l	
FOV min. 50 cm	ano	50 cm	Technický popis položka č.24	
Ovládání vyšetřovacího stolu a laserového zaměřovacího kříže na gantry	ano		Technický popis položka č.l9, 20	
Nosnost stolu min. 220 kg ve všech polohách	ano	307 kg	Technický popis položka č.6	
Délka skenu v ose Z min. 180 cm	ano	200 cm	Technický popis položka č.6	
Maximální horizontální rychlost posunu stolu min 200 mm/s	ano	250 mm/s	Technický popis položka č.6	
Perioda rotace 360° systému rentgenka detektory 0,3 s a méně	ano	0,3 s	Technický popis položka č.5	
Doba	trvání	nepřerušeného
skenování min. 80 sekund	ano	200 s	Technický popis položka č.l	
Systémem pro víceenergetické skenování se simultánní akvizicí vysoko	a	nízkoenergetického
spektra (např. dual source, kV switching, multiple layers detector, Twin beam)	ano	Twin Beam	Technický popis položka č.17	
Vysokokontrastní rozlišení pro 2 % MTF min. 19 lp/cm	ano	21,1 lp/cm	Technický popis položka č.l	
Rekonstrukce	obrazu,	jak
filtrovanou zpětnou projekcí, tak s využitím nejmodemějších metod modelové iterativní rekonstrukce z hrubých dat (např. ADMIRE, ASIR-V, iMR, AIDR 3D Enhanced) s možností nastavení IR přímo do vyšetřovaných	protokolů	pro	ano	ADMIRE	Technický popis položka č.24	
18

všechny vyšetřované oblasti				
Rekonstrukční rychlost min. 40 obr./s	v režimech	iterativní
rekonstrukce v matici 512x512	ano	40 obr/s	Technický popis položka č.5	
Rekonstrukční systém musí být zálohován pomocí UPS s kapacitou min. 10 min.	ano	10 min	Technický popis položka č.14	
Kombinovaná	automatická
modulace dávky prostřednictvím kontinuálního	přizpůsobování
proudu na rentgence, a to jak v průběhu 360 st. rotace, tak i v ose Z - úhlová i podélná	ano		Technický popis položka č.24	
Kompletní	sada	klinických
protokolů přizpůsobených věku pacientů	včetně	skenů
s redukovanou dávkou záření (100 a méně kV) pro děti a osoby s nízkým BMI	ano		Technický popis položka č.24	
software pro automatické nastavení kV před skenováním podle druhu vyšetření a konstituce pacienta	ano		Technický popis položka č.24	
Software pro časování vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty	ano		Technický popis položka č.24	
Monitor min. 19“ na stropním závěsu	ve	vyšetřovně	pro
intervenční vyšetření	ano	24“	Technický popis položka č.25	
Akviziční stanice pro plánování a provádění vyšetření s MPR a MIP rekonstrukcemi	inkorporovanými
přímo do vyšetřovacích protokolů s medicínským monitorem min. 19", automatické vytváření MPR ve 3 rovinách a jejich automatické ukládání	ano	24“	Technický popis položka č.5	
Úložná kapacita pro raw data minimálně 2000 GB.	ano	4800 GB	Technický popis položka č.5	
Akviziční stanice musí umožňovat import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce	DICOM	Storage	a
Query/Retrieve, DICOM Send včetně automatického rozesílání studií na PACS a zápisu studií na CD/DVD	včetně	DICOM
prohlížeče; import studií z CD/DVD	ano		Technický popis položka č.5	
Velikost obrazové paměti akviziční	ano	650 GB	Technický popis položka	
19

stanice min. 600 GB			č.5	
software pro potlačení metalických artefaktů	ano		Technický popis položka č.16	
Sn kolimátor pro odfiltrování nízkých energií	ano		Technický popis položka č.l	
Obousměrné	akustické
dorozumívací	zařízení	mezi
ovladovnou a vyšetřovnou se systémem automatických povelů pacientovi v českém jazyce	ano		Technický popis položka č.5	
Kamera pro automatické vertikální nastavení pacienta do izocentra k zajištění co nejnižší dávky záření a pro	automatické	horizontální
nacentrování	pacienta	před
topogramem	podle	vybrané
vyšetřované oblasti	ano		Technický popis položka č.21	
Kamera pro sledování pacienta integrovaná v gantry	ano		Technický popis položka č.22	
Multimodalitní	nezávislý
diagnostický server				
Postprocessingový	server	pro
zpracovávání	a	vyhodnocení
obrazových dat CT pro minimálně 5 současně pracujících uživatelů ve 2D a 3D vyhodnocení, pro 40 000 a více CT řezů s matricí minimálně 512x512, vzdálené připojení a práce přes VPN s plnou funkčností. Je možné využití stávajícího serveru s upgradem na uvedené parametry.	ano		Technický popis položka č.30-34	
Kapacita pevného disku nejméně 4 TB, RAM minimálně 128 GB	ano	4 TB, 128 GB	Technický popis položka č.32	
Uložení dat na CD/DVD nosič ve formátu DICOM	ano		Technický popis položka č.32	
Základní 2D a 3D zobrazení a vyhodnocení s MPR, MIP, VRT, automatické odstranění skeletu, základní CT a MR prohlížeč minimálně	pro	5	současně
pracujících uživatelů	ano		Technický popis položka č.34	
Software pro cévní analýzu včetně stanovení % stenózy, délky stenózy, včetně nástrojů pro automatické odstranění kostních struktur, s automatickou segmentací cévního řečiště,	včetně	pojmenování
hlavních	cév, s	automatickým
měřením	stenóz	a aneuryzmat	ano		Technický popis položka č.36,37	
20

minimálně pro 2 současné uživatele				
Software pro automatickou analýzu plicních nodulů, ložisek a ostatních měkkých tkání, s možností manuální korekce. Automatická segmentace nodulů, porovnávání vyšetření s časovým odstupem, automatické sledování zjištěných lézí minimálně pro 2 současné uživatele	ano	2	Technický popis položka č.44,45	
Software pro hodnocení skeletu hrudníku: rozvinuté zobrazení žeber, automatické označení žeber a obratlů pro 1 uživatele	ano	1	Technický popis položka č.42	
Softwarové	vybavení	pro
automatickou fúzi a porovnání snímků z modalit CT a MR pro segmentaci onkologických lézí, jejich standardizovanou kvantifikaci a stanovení progrese onemocnění podle standardů RECIST a WHO minimálně pro 2 současné uživatele	ano	2	Technický popis položka č.34, 44, 45	
Software pro hodnocení jater, arterial/portal	enhancement,
anatomická segmentace pro přípravu operačního plánu pro 1 uživatele	ano	1	Technický popis položka č.43	
Software pro zpracování a hodnocení vyšetření provedených víceenergetickým skenováním pro min. 2 uživatele současně:
•	možnost	výpočtu
virtuálně nativních obrazů (včetně jater)
•	výpočet	a
kvantifikace	distribuce
jodové	kontrastní	látky
(tvorba	orgánových
perfuzních map), včetně perfúze plic s analýzou plicní embolie
•	mapy	přítomnosti
kyseliny močové; analýza složení	močových
konkrementů a dny
•	monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny
•	odstranění skeletu z CTA vyšetření
•	rozlišení krvácení od	ano	2	Technický popis položka č.46-52	
21

kontrastní látky v mozku				
Plná Dicom 3.0 konektivita	ano		Technický popis položka č.34	
Pracovní diagnostická stanice 3 kusy		3		
Hardware: Procesor řady Intel i5 a vyšší, min. 16 GB RAM, kapacita disku min. 1TB, se dvěma medicínskými barevnými monitory min. 24” a jedním standardním monitorem (min. 19“), klávesnicí a ergonomickou myší, na PC bude umožněno instalovat i další software	ano	16 GB RAM, 1TB	HDD,
2x24“ + 24“	Technický popis položka ě.53	
Příslušenství				
Automatický dvouhlavý tlakový injektor pro podávání kontrastní látky a fyziologického roztoku (možnost současného podávání obou), ovládání z vyšetřovny i z ovládací místnosti, stropní závěs, ohřev kontrastní látky	ano		Technický popis položka č.54	
Stropní rameno pro snadný přesun pacientů na pacientský stůl, dosah min. 170 cm, zatížení min. 1300 N	ano	170 cm, 1300 N	Technický popis položka č.55	
Rollo pro přemístění pacienta z lůžka na vyšetřovací stůl	ano		Technický popis položka č.56	
Pomůcky pro zkoušky provozní stálosti	ano		Technický popis položka č.4	
Zařízení pro odvod vyzářeného tepla CT přístrojem mimo rtg. pracoviště	ano		Technický popis položka č. 12,13	
Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému proudu nebo úprava stávajícího rozvaděče	ano		Technický popis položka ě.57	
Instalace vč. nezbytně nutných stavebních úprav souvisejících s instalací, kotevních rámů a kabelových kanálů	ano		Technický popis položka č.58	
22