Příloha č.1

CENOVÁ NABÍDKA

Dobrý den , pane xxxxx
Po dohodě zasílám cenu markýzového zastřešení na terasu Krušnohorského divadla
Po konzultaci s výrobou jsme navrhli zastřešení 6 markýz , hlavně kvůli odolnosti větru, lepší stabilita.

Rozměr MP: 18 000 x 6 000 mm 1ks
Rozměr markýz: 6 000 x 3 000 mm 6ks
Ovládání: pomocí elektromotorů Somfy RTS na dálkové ovládání Telis 16 a 1ks větrného rádiového čidla Eolis Senzor RTS pro ovl. všech 6ks markýz
Barevnost markýz: RAL 9010 (bílá)
Barevnost konstrukce: konstrukce ošetřena pomocí žárového zinkování
Potah: speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace, hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísním a rozměrově stálá), ze standardní nabídky BOHEMIAFLEX CS
Odstín: odstín bude upřesněn zákazníkem
Stříška: plechová krycí v RAL 9010
Kotvení: pomocí 12ks zátěžových betonových květináčů na konstrukci 
 
Cena za 3ks po slevě celkem činí ................…362 433 kč…. bez dopravy, montáže a DPH.
Betonové květináče standart 12 ks..................30 000,-kč...základní šedý kamínkový mramor
montáž systému..............................................32 995,-kč
doprava z výroby.............................................17 000,-kč
Celkem za zakázku.........................................442 428,-kč bez DPH
Hezký den
Žaluzie Poborský
Teplice