■imiiiim

2022003835

**RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno |
| Jednající: | MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | ..........​...........​..............................​.....​.........​.......​......​...... |
| IČO: | 00346292 |
| DIČ: | CZ00346292 |
| Zápis v OR: | Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245 |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600 |

(dále jen *„kupující“)*

|  |  |
| --- | --- |
| dJméno: | JNL s.r.o. |
| Sídlo: | Užovce 26, 082 66 Užovce, Slovenská republika |
| Jednající: | Ing. Patrik Čech, jednatel |
| Kontaktní osoba: | ..............​................​..........................................​......​.........​.......​.......​...... |
| IČO: | 51 026 414 |
| DIČ: | 2120572300 |
| Zápis v OR: | Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 35015/P |
| Bankovní spojení (číslo účtu): | FIO banka, a. s„ SK40 8330 0000 0024 0181 1620 |

(dále jen *„prodávající“)*

1. Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat se zbožím v podobě **OOPP**

**pro členy výjezdových skupin ZZS JmK - softshellové bundy** (dále jen „OOPP“ či „zboží“). Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této rámcové kupní smlouvy.

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží podle či. 1 této smlouvy kupujícímu, a převádět na Jihomoravský kraj, jako jeho zřizovatele, vlastnické právo k tomuto zboží, a to ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a ve specifikaci a rozsahu dle jednotlivých dílčích kupních smluv. Jednotlivá dílčí kupní smlouva se přitom považuje za uzavřenou doručením jednotlivé výzvy (objednávky) kupujícího v písemné nebo elektronické formě, a to ve znění, daném touto výzvou (objednávkou) a touto rámcovou kupní smlouvou. Výzva (objednávka) kupujícího musí vždy obsahovat údaj o specifikaci zboží, datum a podpis objednatele.
2. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **1 měsíce** od doručení objednávky, a to v místě splnění tohoto závazku, kterým je centrální sklad v sídle kupujícího, Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno.
3. Závazek prodávajícího k dodávce zboží podle čl. 1 této smlouvy se považuje v každém jednotlivém případě za splněný předáním a převzetím příslušného zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Tímto splněním závazku také přechází z prodávajícího na kupujícího nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží.
4. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši součinu počtu dodaných kusů zboží podle čl. 1 této smlouvy a jednotkových cen tohoto zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí těchto cen jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy. Výše uvedené ceny se prodávající zavazuje garantovat po dobu podle čl. 18 této smlouvy. Změna ceny je možná v souvislosti se změnou sazby DPH.
5. Nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak, je kupní cena podle čl. 5 této smlouvy splatná po splnění závazku prodávajícího k dodávce zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy, a to ve Ihútě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: ............................ a .................................... Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P21V00003122.** Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, a to na mechanické a užitné vlastnosti předmětu plnění. Záruka na jakost OOPP dle ČSN EN ISO 20 471 třídy 2 bude poskytnuta u zboží s tímto požadavkem na minimálně 50 pracích cyklů, při dodržení technologického postupu údržby OOPP kupujícím a doložením těchto cyklů. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od doručení příslušné reklamace kupujícího.
7. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
8. Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.
9. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Výjimkou je přitom prodlení s první dodávkou s tím, že v tomto případě se prodávající zavazuje platit kupujícímu uvedenou smluvní pokutu až při prodlení delším 90 dnů.
10. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než dva týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a to i postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.
11. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 6 této smlouvy o více než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.
12. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.
13. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 20 této smlouvy. Kupující přitom předemvylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
14. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě číslovaného dodatku.
15. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.
16. Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
17. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 roků od její účinnosti.
18. Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
19. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.



V Uzovcích dne 20. 4. 2022

V Brně dne

***kupující***

*Zd?hv°lnická Ochranná siužba* ^omoravského kraje n n 625'00Mno

.........​........... ​..........

Ing. Patrik Čech jednatel ***prodávající***

...............​..............​...... ​..........​........

............​..................

...............​...........

**Přílohy**

Příloha č. 1

Technická specifikace, Ceník

**Technická specifikace**

**SOFTSHELLOVÁ BUNDA**

**MONK**

**Účel:**

* OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP, s vysokou viditelností, oděvní součásti tř. 2 dle ČSN EN ISO 20471,
* vhodná na celodenní nošení v terénu,
* zajišťující ochranu proti ušpinění, ochranu proti kontaktu s pokožkou, rychlému promoknutí a větru,
* celoroční, paropropustná, komfortní.

**Normy:**

* ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky)
* ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3 (Označování velikosti oblečení)
* ČSN EN ISO 3758 (Symboly pro ošetření)
* výrobek svým provedením musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky), oděvní součásti tř. 2.

**Materiál/barva:**

* Hlavní tkanina: laminovaný materiál, vrchní vrstva 100% polyester, membrána PU membrána, vnitřní vrstva 100% PES POLAR fleece, 295 g/m2.
* Vysoce kvalitní zipy v přiměřené síle k funkční části oděvu a v souladu s určením a funkcí oděvu.
* Technologie pevnosti šití a pružnosti spojovacího materiálu (nití) je vždy přizpůsobena vlastnostem materiálu tak, aby výsledný efekt byl vyrovnaný, nezpůsobila zvlnění ve švech ani trhání spojů tahem ve švech. Šití je plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání. Části oděvů, jež podléhají vyšší námaze, jsou jištěny zesílenými švy.
* barva: fluorescenční červená dle normy ČSN EN ISO 20471 v souladu s všeobecnými požadavky v kombinaci s modrá NAVY PANTONE 19-4020 TCX, s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice.
* stříbrné vodorovné retroreflexní pruhy (segmentový transfer) - umístění a parametry v souladu s ČSN EN ISO 20471.
* celkové barevné provedení musí splňovat požadavky pro bezpečnostní třídu 2 ČSN EN ISO 20471.

**Provedení:**

* dámské - velikost XS-XXXL (36 - 60),
* pánské - velikost S-XXXXL (44 - 66),
* velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3,
* prodloužené délky - kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek oděvu a rukávů, která se však nezapočítává do nestandardních velikostí (tzv. měřenek),
* nestandardní velikosti - kupující si vymezuje právo objednat do 15% nestandardní velikosti (tzv. měřenek),
* velikostní řada výrobků - součástí dodávky bude poskytnutí velikostní řady výrobků, v dámském i pánském provedení - tzv. měrné sady (měrné sady budou zadavateli poskytnuty co nejdříve po podpisu smlouvy, jsou v souladu s ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3 a pokud budou splňovat přesnou specifikaci výrobku, budou zadavatelem odkoupeny za jednotkové ceny uvedené v nabídce tohoto dodavatele, a to na základě objednávky zadavatele).

**Střih:**

* Tělo bundy ze softshell materiálu s membránovou úpravou.
* Není požadováno podlepení švů výrobku.
* Ergonomicky tvarované rukávy.
* Žádné švy v oblasti ramen pro lepší komfort v případě nošení batohů.
* Vysoký límec s vnitřním použitým materiálem česaný polyester pro lepší komfort při nošení a zajištění hřejivosti.
* Ventilační otvory pod rukávy - bez zipů, řešení formou permanentních, olemovaných mikro otvorů.
* Závěsné oko pro ID kartu.
* 2 boční klínové kapsy na ruce na zip s fleece (česaný polyester) vložkou; kapsy možno i ve svislém provedení.
* 1 hrudní kapsa na zip s možností vstupu bez nutnosti otevírání bundy.
* 1 kapsa na umístění 3 ks psacích potřeb.
* Stahování spodní části rukávů na suchý zip.
* Stahování spodního části (obvodu) bundy - řešení formou „skrytého stahování do kapsy" pro bezpečí uživatele.
* Prodloužená zadní část bundy pro lepší komfort užívání v případě zvedání horních končetin.
* Retroreflexní prvky - segmentované, parametry retroreflexe pro RRP dle ČSN EN ISO 20471 (oděr min. 410, ohyb min. 430 cd/lx.m2)
* 360 stupňů po obvodu s min. šířkou retroreflexního potisku 50mm,

**Povinné prvky:**

* nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ (transferový potisk)

ve třech řádcích,

výška hůlkového písma 2 cm, mezera 1,5 cm vč. diakritiky (výškové rozměry nápisu se odvíjejí od hodnot výše, které mají přednost oproti hodnotám, které jsou uvedeny na obrázku),

***J*** barva písma stříbrná,

***J*** v horní části zad, 10 cm od průkrčníku, vycentrováno,

v souladu s normou ČSN EN ISO 20471 (retroreflexní vlastnosti nápisu).

**T~ ZDRAVOTNICKÁ**

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
O
- JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

34,7 cm

* logo ZZS JmK- (transferový potisk) umístěno v horní části levého rukávu délka 9-10 cm vycentrováno viz Příloha č.1
* modrá hvězda života - (transferový potisk) umístěna v horní části pravého rukávu

hvězda modré barvy

bílý kruhový podklad o průměru cca 9-10 cm vycentrováno viz Příloha č.2

* retroreflexní pruhy - 2 vodorovné (bez sklonu) pruhy po obvodu bundy a rukávů, min. 5 cm široké, umístění a materiál dle ČSN EN ISO 20471

stříbrný segmentový transfer

V parametry retroreflexe pro RRP dle ČSN EN ISO 20471 (oděr min. 410, ohyb min. 430 cd/lx.m2)

* označení bundy pomocí RFID čipu UHF LAUNDRYCHIPTM 40I (všitý)
* suchý zip k označení pracovní pozice - spodní části suchého zipu (smyčková část) v barvě bundy
* na pravé straně hrudníku cca 10 cm od ramenního švu
* odnímatelný přířez s výšivkou pracovní pozice a suchým zipem (přilne ke spodní části)

• rozměr přířezu je 10 cm x 2,5 cm, přířez má oblé rohy

* velikost vyšitého písma - přizpůsobena názvu pracovní pozice (LÉKAŘ, ZÁCHRANÁŘ, INSPEKTOR PROVOZU, TISKOVÁ MLUVČÍ)
* text vyšit velkým hůlkovým písmem, formát Arial, bezpatkový
* přířez v barvě modré NAVY PANTONE 19-4020 TCX, s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice s výšivkou v barvě fluorescenční červené
* zpracování přířezu musí umožnit snadnou odnímatelnost a pevnou fixaci na oděvu
* zadavatel má možnost zadat novou pracovní pozici, která případně vznikne reorganizací složek zadavatele,

■ přířezy budou objednávány dle aktuálních potřeb ZZS JmK, tzn., že počet přířezů nemusí být shodný s počtem bund. V objednávkách bude uveden vždy přesný počet názvů konkrétních pracovních pozic. Přířezy budou baleny samostatně podle pracovních pozic. Zadavatel tak obdrží 3 balíky s požadovaným počtem přířezů (1x LÉKAŘ, 1x ZÁCHRANÁŘ, 1x INSPEKTOR PROVOZU, příp. jiné). Přesný počet pracovních pozic bude upřesněn v samotné objednávce.

• průhledné pouzdro na identifikační kartu uživatele ve velikosti š. 8,5 cm a v. 5,5 cm

* na levé straně hrudníku, nad náprsní kapsou
* zajištění proti otevírání pouzdra
* odolné, nelámavé
* při praní na 60°C bez deformit

**Doplňky:**

* možné úpravy detailů (kontrastní šití, barvy zipů a taháčků, event. grafické doplňky), které nezasahují do konstrukce oděvu a nemají vliv na certifikaci a konečnou cenu, po dohodě vybraného dodavatele se zadavatelem.

Ostatní náležitosti výrobku:

* označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu bundy),
* závěsné poutko z vnitřní zadní části bundy,
* tkanice pro identifikaci uživatele - bílá tkanice cca 3x8 cm všitá do vnitřního švu bundy, sloužící k dopsání jména uživatele,
* zabalení každého výrobku do transparentního polyetylenového sáčku s označením velikosti zboží,
* způsob zpracování potisků a tkaných nášivek nesmí ovlivnit komfort užívání a funkčnost bundy.

Doporučená údržba:



max. 50x

Grafický vizuál:



Základní sledované minimální parametry - softshellová bunda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimální funkční vlastnosti a údržba materiálu** | **Žádaná hodnota** | **Hodnota** | **Protokol** |
| Paropropustnost | Ret <10 m2.Pa/W nebo index propustnosti vodních par ímt ^0,15 | Ret 9,1Imt 0,38 | ZP\* 049/22 |
| Voděodolnost | Wp > 10000 mm vodního sloupce | 30000 mm | ZP 049/22PoS 26/2022 |
| Rozměrová stálost | ± 3% | -1,5 / -1,2 | ZP 049/22 |
| Pevnost v tahu (osnova/útek) | Min. 1000N/600N | 1116/893 | ZP 049/22 |
| Stálobarevnosti | limity dle ČSN EN ISO 20471 | splňuje | ZP 049/22 |
| Retroreflexe pro RRP (oděr a ohyb) | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.410 oděr, min.430 ohyb) | splňuje | ZP 049/22 |
| Praní dle doporučené údržby | min. 60°C | splňuje | ZP 049/22 |
| Požadovaný počet pracích cyklů | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.50) | splňuje | ZP 049/22 |
| Poznámka: \*ZP - Závěreční protokol, PoS - protokol s s | kúškach |



□ □»////

příloha č. 2

příloha č. 1

Barvy, které obsahují loga:

Červená - Pantone Red 032 C, Modrá - Pantone Red 7461,

| položka | Cena za ks v Kč bez DPH | Cena za ks v Kč sDPH 20%\* |
| --- | --- | --- |
| Bunda softshell vč. přířezu | 3 370,00 | 4 044,00 |

Ceník

\*DPH platná v zemi dodavatele