Obchodní podmínky -Příloha č. 4 Oznámení VZ Malování 2022 - 2023
SMLOUVA O DÍLO
(202/2022)
Firma/podnikatel
Sídlo/místo podnikání:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávnění vydané Krajským soudem v Ostravě vedeným v obchodním rejstříku, zn.: C55581
(dále jen zhotovitel)
MALÍŘI NATĚRAČI CZ s.r.o.
Rudná 935/8, 703 00 Ostrava

29463351
CZ29463351
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Se sídlem:
Zastoupena:
Oprávněná osoba jednat ve věcech technických této smlouvy:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

00844896 CZ00844896

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v odd. Pr. vložce č.899 (dále jen objednatel)
IC:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je provádění malířských a natěračských prací zhotovitelem pro potřeby objednatele na základě písemných e-mailových požadavků objednatele. Činnost zahrnuje :
1. Specifikace požadovaných malířských a natěračských prací:
Malířské práce:	
číslo
položk
y	Název položky	
i.	odstranění maleb oškrábáním a obroušením - 29,-	
2.	vyhlazení sádrovou stěrkou - opravy povrchových vad - 29,-	
3.	vyhlazení latexovým tmelem - opravy povrchových vad - 29,-	

4.	izolační nátěr proteklin - 29,-	
5.	penetrační nátěr -19,-	
6.	malba otěruvzdorná za sucha, bílá - 25,-	
7.	malba otěruvzdorná za sucha, tónovaná - 27,-	
8.	malba otěruvzdorná za sucha, míchaná - 28,-	
9.	nátěr omyvatelný akrylátový barevný - sokle - 59,-	
10.	nátěr antibakteriální bílý (omyvatelný dezinfekčními prostředky) - 29,-	
11.	nátěr antibakteriální barevný (omyvatelný dezinfekčními prostředky) - 30,-	
Natěračské práce:	
Číslo
položk
y	Název položky	
Nátěry kovu	
12.	nátěr těles ÚT (nové) 1 x základní a 2 x vrchní bílý - 99,-	
13.	nátěr rozvodů (nové) ÚT 1 x základní a 2 x vrchní bílý - 99,-	
14.	nátěr těles ÚT (obnova stávajícího) přebroušení, očištění a 1 x vrchní bílý - 99,-	
15.	nátěr rozvodů ÚT (obnova stávajícího) přebroušení, očištění a 1 x vrchní bílý - 99,-	
16.	nátěr klempířských prvků antikorozní barvou 1 x základní a 2 x vrchní barevný - 99,-	
17.	nátěr zárubní (obnova stávajícího) obroušení, očištění 1 x vrchní barevný -110,-	
18.	nátěr zárubní (nové) 1 x základní a 2 x vrchní -120,-	
19.	nátěry ocel. konstrukcí (nové) 1 x základní a 2 x vrchní barevný - 99,-	
20.	nátěry ocel. konstrukcí (obnova stávající) obroušení, očištění 1 x vrchní barevný - 99,-	
Nátěry dřeva	
21. nátěr dřevo (nový)l x základní a 2 x vrchní krycí (vč. přetmelení vad a nerovností) -110,-	
22. nátěr dřevo (obnova stávajícího) přebroušení, očištění, přetmelení, lx vrchní krycí -110,-	
2.	Požadavky na aplikační postup vztažený na měrnou jednotku 1 m2 2.1.Odstranění staré malby (pol. 1.)
Cena za odstranění staré malby před výmalbou škrábáním zahrnuje:
•	oškrábání malby - mechanické odstranění,
•	rozmývání podkladu po škrábání k rozpuštění zbytků malířských hmot, plošné sjednocení,
•	přebroušení opravovaných lokálních míst,
•	oprášení stěny,
•	úklid a likvidace oškrabaného materiálu a odvoz mimo areál nemocnice.
2.2.	Vyrovnání (vyhlazení) podkladu (pol. 2.- 3.)
•	vyrovnání lokálních nerovností
•	vyrovnání míst po broušení starých nátěrů, maleb nebo v místě lokálních děr po hmoždinkách, apod.

2.3.	Izolování proteklin (pol. 4.)
• úprava (izolování) nevzhledných lokálních skvrn vzniklých po zatečení
2.4.	Penetrování podkladu (pol. 5.)
sjednocení nasákavosti a soudržnosti podkladních vrstev plochy pod nátěr nebo malbu
2.5.	Malby a nátěry (pol. 6. - 8.):
Cena malířské práce za 1 m2 malované plochy zahrnuje:
•	čištění stěn a stropů (odstranění špíny, pavučin, skvrn po zatečení, kreseb, biologického materiálu z povrchu stěn, stropů, případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem),
•	odstranění plísní kombinací chemického a mechanického způsobu,
•	lokálního vyspravení a vyrovnání podkladu (drobné trhliny, otvory po hřebících, skobách, zatlučení nebo vytažení hmoždinek) vhodným štěrkovým materiálem dle specifikace technického listu výrobce použité barvy
•	olepování vnitřních ploch, které nemají být opatřeny malbou, nebo omalování štětcem
•	zakrytí nemalovaných ploch (foliemi, netkanou textilii, kartonem) - nábytku, podlah, obkladů a ostatního vybavení malovaného prostoru,
•čištění vnitřních ploch - hrubý úklid po malbě a likvidace odpadu a odvoz mimo areál nemocnice, (použitý materiál, zbytky oškrábané malby), použitý materiál (barvy, sádru apod.),
•	případné náklady na opakování malířských prací až do dosažení objednatelem požadované kvality
•	dopravu do místa plnění.
2.6.	Nátěry omyvatelných povrchů (pol. 9.)
•	čištění stěn a stropů (odstranění špíny, pavučin, skvrn po zatečení, kreseb, biologického materiálu z povrchu stěn, stropů, případné mastnoty omytím mýdlovým roztokem),
•	odstranění plísní kombinací chemického a mechanického způsobu,
•	lokálního vyspravení a vyrovnání podkladu (drobné trhliny, otvory po hřebících, skobách, zatlučení nebo vytažení hmoždinek) vhodným štěrkovým materiálem dle specifikace technického listu výrobce použité barvy
•	olepování vnitřních ploch, které nemají být opatřeny nátěrem, nebo omalování štětcem
•	zakrytí nenatíraných ploch (foliemi, netkanou textilii, kartonem) - nábytku, podlah, obkladů a ostatního vybavení malovaného prostoru,
•	čištění vnitřních ploch - hrubý úklid po nátěrech a likvidace odpadu a odvoz mimo areál nemocnice, (použitý materiál, zbytky oškrábané malby), použitý materiál (nátěr, sádru apod.),
•	případné náklady na opakování natěračských prací až do dosažení zadavatelem požadované kvality
•	dopravu do místa plnění.
3.	Požadavky na použitý materiál pro jednotlivé druhy použití
Pro jednotlivé účely použití uvede zhotovitel do nabídky obchodní název použité barvy (barev) a prokáže vlastnosti použité barvy doložením technického listu, bezpečnostního listu a prohlášením o shodě. Použité barvy a ostatní materiály musí být nezávadné a odpovídat platným předpisům.
3.1.	Výmalba bílá:
•	vysoká bělost, vysoký mat,
•	vysoká otěruvzdornost,
•	vysoká kryvost

(např. Primalex Plus Bílý, Primalex Polar, Remal Profi. Použitým obchodním názvem výrobku je myšlena kvalitativní úroveň interiérové barvy, zhotovitel může nabídnout a využít jinou, kvalitativně obdobnou interiérovou barvu když prokáže její kvalitu stejnou nebo lepší.)
3.2.	Výmalba tónovanými barvami
•	matná,
•	vysoká otěruvzdornost, barevná stálost,
•	vysoká kryvost,
•	barevné odstíny podle výběru personálu z katalogu výrobce,
•	sytost nižší až střední.
(např. Primalex Plus Bílý, Primalex Polar, Remal Profi. Použitým obchodním názvem výrobku je myšlena kvalitativní úroveň interiérové barvy, zhotovitel může nabídnout a využít jinou, kvalitativně obdobnou interiérovou barvu když prokáže její kvalitu stejnou nebo lepší.)
Tónované malby a nátěry pro světlé a tmavé odstíny jsou oceněny bez ohledu na intenzitu odstínu a složení barevnosti místností nebo schodišťového podlaží, tzn. jednotkové ceny bez DPH za měrnou jednotku tónované malby a nátěru zahrnují veškeré náklady na aplikaci tónované malby a nátěru s různou intenzitou světlého nebo tmavého odstínu, v různém složení barevnosti místností anebo schodišťového podlaží.
3.3.	Nátěry omyvatelných povrchů
•	nátěr vhodný do zdravotnických prostor,
•	vysoká kryvost a paropropustnost,
•	odolná zvýšené hygieně - časté omývání běžnými čistícími i agresivními dezinfekčními prostředky,
•	odolná oděru za mokra,
•	odolná proti mechanickému poškození,
•	barevné odstíny podle výběru personálu z katalogu výrobce.
(např. JUPOL LATEX. Použitým obchodním názvem výrobku je myšlena kvalitativní úroveň interiérové barvy, zhotovitel může nabídnout a využít jinou, kvalitativně obdobnou interiérovou barvu když prokáže její kvalitu stejnou nebo lepší.)
Požadavky na provádění výmalby, natěračských prací a ostatních souvisejících činností
•	Veškeré práce související s výmalbou a natěračskými pracemi budou provedeny v nejvyšší kvalitě s dodržením všech technologických předpisů.
•	Zhotovitel :
o musí při provádění prací dodržovat veškeré hygienické a bezpečnostní předpisy včetně zajištění proškolení všech pracovníků podílejících se na realizaci prací z BOZP a PO; o musí respektovat specifické podmínky zdravotnického zařízení a je povinen dodržet všechna opatření, která zabrání šíření prachu, hluku apod.; o bude zajišťovat permanentní čistotu a budou se chránit komunikační trasy, po kterých bude přepravován materiál proti poškození a znečištění. Při veškerých pracích produkujících prach bude použit vysavač, který zabrání šíření prachu do okolí. Veškerý použitý materiál či zbytky oškrábané malby či omítky budou odvezeny mimo areál nemocnice a zlikvidovány na náklady dodavatele;

•	Malířské a natěračské práce
o budou probíhat při běžném provozu ostatních zdravotnických a provozních prostor objednatele;
o práce budou probíhat v prostorách objednatele dle požadavků a dohody, možno i odpoledne, v noci, či o víkendech a svátcích, a to bez nároku na příplatek;
•	Pokud během malování dojde k odloupnutí omítky či k jiným škodám v důsledku nevhodného chování zhotovitele, bude toto opraveno na náklady zhotovitele.
•	Pro jednotlivé povrchy, mohou být po dohodě, určeny specifické požadavky (omyvatelnost, protiplísňové přísady, fungicidní úprava apod.).
•	Všechna čidla EPS musí být v provozu. V místě malování s čidly EPS bude určenému pracovníkovi objednatele nahlášeno zakrytí čidel EPS. Po skončení malování stropu v každé místnosti budou čidla ihned odkryta.
•	Objednatel vytvoří podmínky zhotoviteli pro řádné provedení díla, včetně umožnění vjezdu vozidla zhotovitele a bezplatné parkování v něm na místě určeném objednatelem, po dobu provádění díla.
•	Natěračské práce zahrnují základní přebroušení a odmaštění natírané plochy.
5.	Ostatní požadavky
•	Kvalita provádění malířských a natěračských prací
o malířské a natěračské práce musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy stanovenými výrobcem,
o výmalba a natřené plochy musí splňovat veškeré základní požadavky na užitné vlastnosti malovaných prostora natíraných ploch.
•	Zhotovitel
o bude provádět malování určených prostor v barevném provedení a v materiálu dle konkrétních požadavků objednatele na základě dílčích objednávek objednatelem v termínu plnění, v souladu se smlouvou o dílo při dodržování pracovních postupů. Malířské a natěračské práce budou zahájeny nejpozději do 2 dnů od zadání dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak. Na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených malířských prací bude dílo následně fakturováno.
o zhotovitel musí dodržet určený termín dokončení, je nutné zaručit nepřekročení této lhůty (zajistit dostatečný počet pracovníků),
o zhotovitel si nechá předem schválit rozsah oprav podkladů, odstraňování starých maleb, provedení výmalby,
o zhotovitel bude respektovat časové požadavky objednatele na realizaci každé dílčí objednávky,
o zhotovitel se zavazuje operativně zajišťovat požadavky objednatele v případě odstraňování následků provozních havárií na pracovištích objednatele. Objednatel požaduje od zhotovitele operativnost v době nástupu na výmalbu v případě havárie. Objednatel v případě řešení havarijního stavu požaduje dostupnost zhotovitele do 24 hodin od objednání nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak.
o zhotovitel poskytne záruku na provedené služby a použitý materiál v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí příslušného díla,
o zhotovitel neodpovídá za závady, způsobené neodborným mechanickým poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele nebo třetí osoby.
6.	Uvedený rozsah malířských prací je předpokládaný. Objednatel je oprávněn neobjednat předpokládaný rozsah malířských prací, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní rozsah plnění malířských prací a natěračských prací podle svých potřeb s ohledem na předpokládaný roční plán a ostatní provozní podmínky, a to bez penalizace či jiného postihu ze strany zhotovitele, přičemž

zhotovitel není oprávněn nabídnuté jednotkové ceny z důvodu nedodržení nebo překročení předpokládaného rozsahu malířských nebo natěračských prací jakkoli měnit.
Plánované malování se týká všech pracovišť objednatele Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov.
II.
Místo a doba plnění
1.	Plánované malování se týká všech pracovišť objednatele v sídle Nemocnice Havířov, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov a je určeno dle potřeb objednatele v rámci operativního harmonogramu. Objednatel si vyhrazuje upřesnit jednotlivé termíny uvedené v harmonogramu dle svých provozních potřeb. Toto upřesnění je zhotovitel povinen akceptovat v čase a bez nároku na úpravu ceny.
2.	Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla do 2 pracovních dnů od doručení elektronické písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě prodlení zhotovitele se započetím provádění nebo ukončením díla v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3.	Smlouva se uzavírá na dobu 2 let od data oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
III.
Provedení a převzetí díla
1.	Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací.
2.	Veškeré vícepráce zhotovitel oznámí objednateli a tyto musí být písemně dohodnuty formou dodatečné objednávky.
3.	Termín zhotovení díla bude potvrzen zhotovitelem na písemné objednávce.
4.	Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad a nedodělků.
IV.
Povinnosti zhotovitele a objednatele 1 2 3 4 1 2 3 4
1.	Zhotovitel se zavazuje provádět malování určených prostor v barevném provedení
a v materiálu dle konkrétních požadavků objednatele. K nátěru mohou být použity pouze nezávadné materiály, které odpovídají platným předpisům a jsou součástí jednotkových cen zhotovitele.
2.	Zhotovitel se zavazuje respektovat časové požadavky objednatele na realizaci každé dílčí objednávky.
3.	Zhotovitel se zavazuje operativně zajišťovat požadavky objednatele v případě odstraňování následků provozních havárií na pracovištích objednatele.
4.	Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit k odsouhlasení rozsah prací na příslušném pracovišti objednatele:
- opravu podkladu před nanesením barvy, odstranění staré malby škrábáním, zasádrování nerovností a prasklin, odstraňování následků havárie.

5.	Potřebu provádění prací uvedených v předešlém bodu tohoto článku sděluje zhotovitel předem objednateli a vyžádá si k jejich provádění souhlas, pokud se nedohodnou jinak.
6.	Zhotovitel se zavazuje, že se prokazatelně proškolí, případně prokazatelně proškolí své zaměstnance, z dodržování Pokynů pro smluvní partnery k dodržování BOZP a PO v Nemocnici Havířov, příspěvková organizace, které jsou Přílohou č. 1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen uložit záznam o školení a v případě nutnosti (na požádání kontrolního orgánu) předložit doklad o tomto proškolení.
7.	Objednatel vytvoří podmínky zhotoviteli pro řádné provedení díla, včetně umožnění vjezdu vozidla zhotovitele a parkování v něm na místě určeném objednatelem, po dobu provádění díla.
8.	Objednatel je povinen provedení každé dílčí objednávky obvyklým způsobem potvrdit na výkaz práce zhotovitele.
V.
Cena, platební a fakturační podmínky
1.	Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou takto:
Ceny rozčleněné dle jednotlivých bodů tabulek malířských a natěračských prací:
Malířské práce	
č.p.	Název položky	Cena za 1 m2 v Kč
bez DPH	Cena za 1 m2 v Kč vč.
DPH	
i.	odstranění maleb oškrábáním a obroušením	29	35	
2.	vyhlazení sádrovou stěrkou - opravy povrchových vad	29	35	
3.	vyhlazení latexovým tmelem - opravy povrchových vad	29	35	
4.	izolační nátěr proteklin	29	35	
5.	penetrační nátěr	19	23	
6.	malba otěruvzdorná za sucha, bílá	25	30	
7.	malba otěruvzdorná za sucha, tónovaná	27	33	
8.	malba otěruvzdorná za sucha, míchaná	28	34	
9.	nátěr omyvatelný akrylátový barevný - sokle	59	71	
10.	nátěr antibakteriální bílý (omyvatelný dezinfekčními prostředky)	29	35	
11.	nátěr antibakteriální barevný (omyvatelný dezinfekčními prostředky)	30	36	
Sum
a	Celková cena za Malířské práce	333	403	
Natěračské práce

č.p.	Název položky	Cena za 1 m2 v Kč
bez DPH	Cena za 1 m2 v Kč vč.
DPH	
Nátěry kovu	
12.	nátěr těles ÚT (nové) 1 x základní a 2 x vrchní bílý	99	120	
13.	nátěr rozvodů (nové) ÚT 1 x základní a 2 x vrchní bílý	99	120	
14.	nátěr těles ÚT (obnova stávajícího) přebroušení, očištění a 1 x vrchní bílý	99	120	
15.	nátěr rozvodů ÚT (obnova stávajícího) přebroušení, očištění a 1 x vrchní bílý	99	120	
16.	nátěr klempířských prvků antikorozní barvou
1 x základní a 2 x vrchní barevný	99	120	
17.	nátěr zárubní (obnova stávajícího) obroušení, očištění 1 x vrchní barevný	110	133	
18.	nátěr zárubní (nové) 1 x základní a 2 x vrchní	120	145	
19.	nátěry ocel. konstrukcí (nové) 1 x základní a 2 x vrchní barevný	99	120	
20.	nátěry ocel. konstrukcí (obnova stávající) obroušení, očištění 1 x vrchní barevný	99	120	
Sum
a	Celková cena za Nátěry kovu	923	1117	
Nátěry dřeva	
21.	nátěr dřevo (nový)l x základní a 2 x vrchní krycí ( vč. přetmelení vad a nerovností)	110	133	
22.	nátěr dřevo (obnova stávajícího) přebroušení, očištění, přetmelení, lx vrchní krycí	110	133	
Sum
a	Celková cena za nátěry dřeva	220	266	
Cena předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vč. cestovného, materiálu vč. krycí folie, popř. kartonu, veškerých prací a vystavení výkazu práce. Zhotovitel nebude uplatňovat zálohové platby.
2.	Cena předmětu smlouvy bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Faktura, která nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude objednatelem vrácena a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou. Faktura je splatná ve lhůtě dohodnuté v odst. 4. tohoto článku smlouvy, počítané ode dne doručení faktury nové.
3.	Součástí faktury musí být výkaz práce - rozpis prováděných prací včetně výměr v m2 potvrzený určeným zástupcem objednatele.
4.	Splatnost faktur je dohodou smluvních stran sjednána ve lhůtě do 30ti dnů od doručení faktury objednateli s ohledem na povahu závazku. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

5.	Pro případ prodlení objednatele s úhradou dlužné částky po lhůtě splatnosti může zhotovitel vyžadovat zákonný úrok z prodlení.
6.	Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na provedené dílo nejdříve v den předání díla objednateli, nejpozději však do 15 dní od předání díla.
7.	Faktury zhotovitel doručí objednateli do sídla organizace na podatelnu objednatele.
V.
Odpovědnost za vady
1.	Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu díla a prací okamžitě při jejich zjištění, nejpozději však do pěti dnů ode dne dodaného díla nebo práce. Ostatní vady, které objednatel nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do doby skončení záruky.
2.	Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit reklamovanou vadu díla ve lhůtě do 3 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.	V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo
účtovat penále ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením této sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Neodstraní-li zhotovitel vadu do 5 dnů od její reklamace, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na účet zhotovitele.
4.	Zhotovitel poskytuje objednateli na použitý materiál a provedené dílo dle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců.
5.	Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem předání díla.
VI.
Závěrečná ustanovení
1.	Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2.	Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.	Smlouva se uzavírá na dobu 2 let ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
5.	Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, datovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků.
6.	Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí učiněnou kteroukoli ze smluvních stran i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel je však povinen dokončit již započaté dílo, a to i po skončení výpovědní doby.
7.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
8.	Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují svoje podpisy. 9 9
9.	Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Pokyny pro smluvní partnery k dodržování BOZP a PO Příloha č. 2: Kontaktní údaje
V	Hnp. /H.x

	Pokyny pro smluvní partnery(+) k dodržování BOZP a PO	Příloha č. 1 Smlouvy o dílo	
	v Nemocnici s poliklinikou Havířov,	- Malování 2021 str. č. 1	
	příspěvková organizace		
(+) zaměstnanci smluvních partnerů nebo jejich subdodavatelů provádějící kontrolu provozuschopnosti, kalibraci, revizi, údržbu , opravu na přístrojích a zařízeních, která vyplývá z podmínek výrobce, resp. dodavatele zařízení.
Smluvní partner/dodavatel/ svým podpisem bere na vědomí povinnost dodržovat níže uvedené bezpečnostní pokyny:
I.	Oznámit svůj příchod a odchod na vrátnici a příslušnému vedoucímu zaměstnanci.
2.	Používat osobní ochranné pracovními prostředky (OOPP) poskytnuté objednatelem a být vybaven OOPP odpovídajícím riziku ohrožení, které vyplývají z provádění výkonu své činnosti.
3.	Pracovat podle technologického nebo pracovního postupu.
4.Okamžitě přerušit práci v případě zpozorování nebezpečí, jež by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, v rámci svých možností se pokusit ohrožení odvrátit a ihned situaci nahlásit přítomnému zaměstnanci nemocnice.
5.	Nemanipulovat se zařízením, které není předmětem jeho pracovní činnosti.
6.	Pohybovat se jen po určených komunikacích a prostorech, ve kterých je prováděna pracovní činnost, do jiných prostorů je vstup zakázán.
7.	Dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách nemocnice. Dodržovat zákaz jakékoliv manipulace
s plamenem a činností, které by vedly ke vzniku požáru.
8.	Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek při prováděných pracích, včetně zákazu nástupu a vstupu na pracoviště pod vlivem těchto látek.
9.	Řídit se bezpečnostními pokyny a informativním značením v exteriéru a interiérech budov nemocnice.
10.	Potvrdit seznámení s riziky ve vztahu k jeho činnosti ze strany objednatele.
II.	Předat písemně příslušnému vedoucímu zaměstnanci případně vyhledaná rizika.
12.	Nahlásit každé zranění příslušnému zaměstnanci.
13.	Potvrdit, že jsem byl dále seznámen s:
dopravně-provozním řádem nemocnice - grafické schéma je umístěno na vrátnici NsP komunikacemi uvnitř objektu a systémem únikových cest (tyto jsou vyznačeny) umístěním a obsahem požárních poplachových směrnic,
organizací zabezpečení požární ochrany a charakterem požárního nebezpečí v objektu, rozmístěním hasicích přístrojů a hydrantů,
uzávěry energie, vody a plynu (pouze revizní technici uvedených energií),
zásadami bezpečného používání výtahů - možno pouze ovládat, nepoužívat v případě evakuace

	ZÁZNAM
o školení smluvních partnerů (+)	Příloha č. 1 Smlouvy o dílo	
	k dodržování BOZP a PO a seznámení	- Malování 2021	
	s riziky v Nemocnici s poliklinikou Havířov,	str. č. 2	
	příspěvková organizace		
(+) zaměstnanci smluvních partnerů nebo jejich subdodavatelů, provádějící kontrolu provozuschopnosti, kalibraci, revizi, údržbu, opravu na přístrojích a zařízeních, která vyplývá z podmínek výrobce, resp. dodavatele zařízení.
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen/a/ s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásadami požární ochrany vč. možných rizik na pracovištích NsP Havířov, p.o. v rozsahu náplně ze strany č.l. Všemu jsem porozuměl a budu se podle nich řídit.
jméno a příjmení:	zaměstnávat
el	datum	podpis:	Poznámka ( např. informace o rizicích)	

					

					

					

					

Příloha č. 2 - Kontaktní údaje
Adresa zhotovitele/servisního střediska:
Rudná 935/8
70300 Ostrava
e-mail: info@maliri-nateraci.cz Tel: 800 226 226
Internetové stránky: www.maliri-nateraci.cz Kontaktní osoby:
Jméno: 
Jméno: 
Tel: (hot line servis) 777156631 e-mail: info@maliri-nateraci.cz
Kontakt na objednatele