Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. 7/2006 o dodávce tepla a teplé užitkové vody uzavřené dne 6. 9. 2006

Příloha č. 1 k Dodatku č. 11  
**ke Smlouvě č. 7/2006**

o dodávce tepla a teplé užitkové vody uzavíraná v souladu se zákony  
č. 458/2000 Sb. a č. 406/2000 Sb. a jejich prováděcími vyhláškami

Technické parametry odběrných míst

1. Teplo Těšín a.s.

se sídlem: Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín zastoupená: Ing. Josefem Gabzdylem předsedou představenstva

registrována v obchodním rejstříku soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1801, držitel licence k podnikání, ve smyslu zákona ě. 458/2000 Sb., energetický zákon, skupiny: 31, 32 1Č: 25391330 DIČ: CZ25391330

bankovní spojení: Komerční banka Karviná, expozitura Český Těšín

č. účtu: 19-5753310217/0100

telefonní spojení: 558 761 448

e-mail: [kovalic@teplotesin.cz](mailto:kovalic@teplotesin.cz)

zaměstnanci pověřeni činností:

ve věcech finančních: hlavní účetní

ve věcech technických: vedoucí tepelného hospodářství

(dále jen ’’dodavatel”)

1. Město Český Těšín

se sídlem: Náměstí ČSA 1, Český Těšín zastoupená starostou města: Ing. Vítem Slováčkem odbor místního hospodářství: Ing. Benatzká Karina registrována v obchodním rejstříku soudu v Ostravě,

IČ: 00297437

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 86-6000360257/0100 telefonní spojení: 553 035 510 e-mail: [benatzka@tesin.cz](mailto:benatzka@tesin.cz)

(dále jen’’odběratel”)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kotelna Svibice 7 | Kotelna Svibice 7 |
| Číslo odběrného místa: 1011806 | Číslo odběrného místa:1011806 |
| Místo předání ÚT i TV | Kysucká 8, hranice odběratel /dodavatel jsou ventily na vstupním potrubí (u ÚT za měřičem tepla směrem k odběrateli) | Kysucká 10, hranice odběratel /dodavatel jsou ventily na vstupním potrubí (u ÚT za měřičem tepla směrem k odběrateli) |
| Úroveň předání | Sekundární rozvod | Sekundární rozvod |
| Místo měření | ÚT i TV v kotelně | ÚT i TV v kotelně |
| Způsob měření | Ultrazvukové měřiče tepla | Ultrazvukové měřiče tepla |
| Teplonosná látka | Voda | Voda |
| Tlak: (MPa) | 0,36 | 0,36 |
| Tlaková diference: (kPa) | 10 | 10 |
| Výkon: (kW) | 100 | 100 |
| Odběr teplé vody | Ano | Ano |
| Dodávka TV (od - do) | 24 hodin denně | 24 hodin denně |
| Podlahová plocha v m2 | 2.166,33 | 1.990,19 |
| Teplota TV | Ve smyslu vyhlášky č. 194/2007 Sb. | Ve smyslu vyhlášky č. 194/2007 Sb. |
| Odběr teplonosné látky | ne | ne |
| Otopné období: | od 1.9. do 31. 5. | od 1. 9. do 31. 5. |

6

Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. 7/2006 o dodávce tepla a teplé užitkové vody uzavřené dne 6. 9. 2006

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kotelna Poliklinika | Kotelna Mojská 5 |
| Číslo odběrného místa: 1033301 | Číslo odběrného místa: 1011105 |
| Místo předání | ÚT i TV v kotelně, hranice jsou dány prostorem kotelny | Hranice mezi odběratelem a dodavatelem - společná zeď kotelny pronajatého prostoru |
| Úroveň předání | Sekundární rozvod | Sekundární rozvod |
| Místo měření | ÚT i TV v kotelně | V kotelně |
| Způsob měření | Ultrazvukové měřiče tepla | Ultrazvukové měřiče tepla |
| Teplonosná látka | Voda | Voda |
| Tlak: (MPa) | 0,18 | 0,36 |
| Tlaková diference: (kPa) | 10 | 10 |
| Výkon: (kW) | 42 | 15 |
| Odběr teplé vody | Ano | Ne |
| Dodávka TV (od - do) | 24 hodin denně | Bez dodávky TV |
| Podlahová plocha v m2 3 | X | X |
| Teplota TV | Ve smyslu vyhlášky č. 194/2007 Sb. | Bez dodávky TV |
| Odběr teplonosné látky | ne | ne |
| Otopné období: | od 1. 9. do 31. 5. | od 1.9. do 31. 5. |

Návrh teplotního diagramu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venkovní teplota °C | -15 | 0 | 5 | 15 |
| Teplota média0 C | 67 | 55 | 47 | 37 |

Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v otopném období s ohledem na výši venkovní teploty.

Sjednané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu TV v GJ

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v odběrovém diagramu:

Návrh odběrového diagramu za všechna odběrná místa: 2 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | Sjednané  množství | Měsíc | Sjednané  množství | Měsíc | Sjednané  množství |
| Leden 2017 | 312 | Květen 2017 | 96 | Září 2017 | 81 |
| Únor 2017 | 266 | Červen 2017 | 68 | Říjen 2017 | 172 |
| Březen 2017 | 248 | Červenec 2017 | 71 | Listopad 2017 | 246 |
| Duben 2017 | 183 | Srpen 2017 | 71 | Prosinec 2017 | 287 |
| Celkem | | | | | 2 101 |

2. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem vždy do 31. prosince příslušného kalendářního roku. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram, prodlužuje se platnost diagramu na další kalendářní rok.

3. Nedodržení neboli odklonění odběru tepelné energie od odběrového diagramu nebude sankcionováno.

7

Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. 7/2006 o dodávce tepla a teplé užitkové vody uzavřené dne 6. 9. 2006

V Českém Těšíně dne

Dodavatel: Odběratel:

*S’*