Stav:

Objednací návrh na DDHIM a ostatní neinvestiční dodávky

káleno **KnNTRniNÍ TISK**

Č.dokladu

Hosp.stř.

Datum dokladu

Žadatel

Telefon

Podpis vedoucího 11

D 22 9600 0416

9600

1.6.2022

..............​...........

......

**Název,druh a počet požadovaného zboží:**

LiDCOunity v2 hemodynamický monitor s funkcí LiDCOrapid

**Zdůvodnění potřeby (bez zdůvodněné potřeby nebude návrh realizován):**

|  |
| --- |
| Přístroj slouží k sledování a vyhodnocování údajů z kardiovaskulárního systému pacienta (komplexní systémmanagementu tekutinové terapie s využitím na operačním sále či pracoviště JIP).K tomuto monitoringu se přistupuje u pacientů, u kterých je předpoklad možnosti rozvinutí multiorgánovéhoselhání, jako mohou být závažně nemocní pacienti či možné komplikace při bariatrických operacích.Monitorace těchto údajů pomocí přístrojové techniky značně napomáhá k přesnějšímu hodnocení a rychlejšízpětné vazbě při hodnocení reakce pacienta na léčbu pro přímější intervence lékaře a ošetřovatelskéhopersonálu. |
| Dodavatel:ASQA a.s. | Předpokl. cenacelkem s DPH: 496.405,50 Kč |
| Vyjádření hlavní sestry 21: | Datum/podpis: |
|  |  |
| Vyjádření správce rozpočtu31: | Datum/podpis: |
| Financování je zajištěno investičním příspěvkem zřizovatele MČ P1 - ve výši Kč439.230,- dle usnesení Rady č.UR22\_0643 z 24.5.2022. |  |
| Vyjádření příkazce operace41: | Datum/podpis: |
|  |  |
| Vyřizující útvar: | OZT |  |
| Komentář odborného útvaru: |
|  |

1. Primář, vedoucí útvaru
2. Hlavní sestra (podléhá-li požadavek jejímu schválení)
3. Ekonomický úsek
4. Ředitel nebo jím pověřený pracovník

AS O A

**Age, Si Quid Agis**

**CENOVÁ NABÍDKA PRO NEMOCNICI NA FRANTIŠKU**

LiDCO#unity s funkcí LiDCO^rapid

SYSTÉM PRO KONTINUÁLNÍ NEINVAZIVNÍ
MONITORACI HEMODYNAMIKY

LiDCOunity v2 hemodynamický monitor s funkcí LiDCOrapid je unikátní platformou nabízející široké spektrum možností
sledování hemodynamiky vysoce rizikových pacientů a představuje kombinaci standardní a funkční monitorace
hemodynamiky.

Robustní technologie LiDCO je základem minimálně invazivního monitoru, který odvozuje nominální tepový objem a tepovou
frekvenci z aktuálního tvaru arteriální křivky pacienta prostřednictvím algoritmu PulseCO. Monitor LiDCOunity je připojen k
pacientskému bedside monitoru u lůžka pomocí analogového výstupu pro krevní tlak. Monitor LiDCOunity tak nevyžaduje
žádné další vstupy, využívá stávající invaze pro monitoraci arteriálního tlaku.

Systém LiDCOunity je kalibrovatelný zadáním změřené hodnoty CO získaného např. prostřednictvím echkardiografického
vyšetření (ECHO).

Monitor zobrazuje kontinuálně, v reálném čase následující parametry: CO, SVR, HR, HRV, MAP, SV, DO2, SVO2 a dynamické
parametry preloadu - PPV, SVV a SPV.

Výše uvedené parametry jsou zobrazovány na dotykovém, 15" širokoúhlém barevném LCD displeji v následujících zobrazení:
trendové, nomogramové, diagramové, historické, odpvěď na událost - "event response a preload response".

Monitor zálohuje data pacientů po dobu 6 měsíců a umožňuje statistické zhodnocení a zpracování dat pro publikační účely.

Monitor LiDCOunity je vybaven vnitřní záložní Li-iontovou baterií, umožňující nezávislý provoz po dobu až 3 hodin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| název | kat. číslo | cena bez DPH | DPH 21% | cena vč. 21% DPH |
|  |  |  |  |  |
| LiDCOunity s funkcí LiDCOrapid | HM 92-01 | .................. | ................ | .................. |
| LiDCO Rapid Smartcard | Li10507 | .............. | ........... | .............. |
| Převozový stojan GCX | FLP-0001-93B | ................ | .............. | ................ |
| LiDCOunity s funkcí LiDCOrapid &LiDCO Rapid Smartcards 15 ks |  | 410.250,00 | 86.152,50 | 496.402,50 |

Celková cena zahrnuje ..............​.....​.........​............​...............​..........​..​.....​..................​.......................​...............​..​............​..........​....
​.........​.....​............

Dodací lhůta: do 2 týdnů od obdržení závazné objednávky

V Kosoři dne 28.4.2022 Nabídku zpracovala: ........​............​................

ASQA a.s., Kosoř 297, 252 26 Třebotov, IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971, zapsaná u Měst. soudu Praha, odd. B, vložka 9166

**............​..........**

From: ............​..................​........................................................
Sent: Wednesday, June 22, 2022 11:14 Am
To: ....................​..........​.....

Cc: ............​.........

Subject: Re: objednávka416/2022\_NNF\_LIDCO

Dobrý den,

děkuji za Vaší objednávku č. 416/2022 v celkové výši 410.250,00 Kč bez DPH a omlouvám se

za opožděnou odpověď, byla jsem služebně mimo ČR.

Objednávku tímto závazně potvrzuji, termín dodání 3 - 4 týdny, o přesném termínu
Vás (a oddělení) budeme informovat.

S přáním hezkého dne,

.......​............​..................​..​...............​...........a

ASQA a.s
Kosoř 297
252 26 Třebotov

IČ: 271 25 971

tel.:.​.........​......​......​.....
fax: .........​......​......​.....
mob: ........​......​......​.....

email: ............................................

On 15. 6. 2022, at 10:55, ....................​..........​......​................................................
wrote:

Vážená paní ..................

na základě obdržené CN ze dne 28.4.2022 tímto závazně objednáváme:

HM 92-01, LiDCOunity s funkcí LiDCO rapid **..​..​...**
FLP-0001-93B, Převozový stojan GCX **..​..​...**

Celková cena objednávky: 496 402,50,- vč. DPH.

Děkuji za kladné vyřízení mé objednávky.

Prosím o závazné potvrzení objednávky.

Přeji Vám pěkný den.

S pozdravem

***...........​..............***
Odd.zdravotnické techniky

Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8 Praha 1, 110 00
IČO: 00879444, DIČ: CZ00879444

Mobil*​........​.......​.......​......*

Tel.: *........​......​......​......*
e-mail: *.........................*

**......****​..........​.....................**

Vedoucí obchodního oddělení

Nemocnice Na Františku

Na Františku 847/8
110 00 Praha 1
Tel.:

Mobil: ........​......​......​.....

e-mail: ............................................

[www.nnfp.cz](http://www.nnfp.cz/)

<Nemocnice Na Františku\_LiDCO Rapid.pdf>