Vystaveno dne

Te



**META skladovacI technika, s.r.o.**

Váš odborný poradce:

**Technické služby města Nového Jičína,** **příspěvková organizace**

Suvorovova 909/114 74101 Nový Jičín


**Nabídka číslo: 2561-022-223716** **25.05.2022**

Vážený zákazníku

děkujeme Vám za Vaši poptávku a na jejím základě Vám nabízíme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poz. **Popis dílu**  Číslo dílu GTIN Množství | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH |

1 **DOPRAVA - vjezd BEZ OMEZENÍ (vykládku zajišťuje zákazník, pokud nebylo předem domluveno jinak)**



DOP2

1 ks 3 300,00 Kč 3 300,00 Kč

BRA

4026212072402

21 ks734,69 Kč 15 428,41 Kč

3 **PVC - krytka rámu jednoduchá pro jednoduchý regál Clip RAL 7035 světle šedá**

2 **T1 N Rám 2000 x 500 pozink**

BRA47892

4026212051322

42 ks 2,83 Kč 118,91 Kč

4 **Zásuvná patka pozink (CLIP ocelová zásuvná patka)**

BRA10

4026212002720

42 ks 7,55 Kč 317,09 Kč

5 **Podkladový plech pro patku pozink (pro CLIP patku ) 76 x 58 x 2 mm**

BRA13

4026212010534

90 ks 7,08 Kč 637,01 Kč

6 **Police MS150-III 1000 x 500 pozink**

BRA182321

4026212307597

95 ks 387,87 Kč 36 847,56 Kč

7 **Háček pro krycí polici 40 mm pozink**

BRA110

4026212004069

76 ks 3,77 Kč 286,89 Kč

8 **Háček 40 mm pozink stříbrný pro ocelovou polic**

BRA10

4026212003048

304 ks 4,25 Kč 1 291,01 Kč

9 **Diagonální drát 1000 pozink pro Clip (1277) osová délka 1006**

4026212036336

BRA1

21 ks 16,04 Kč 336,91 Kč

10 **Napínací zámek 60 mm pozink pro CLIP pro diagonální drát D=5,25 mm**

BRA1691

4026212036329


21 ks 18,87 Kč 396,36 Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *META skladovací technika s.r.o. Rudolfovská ulice 742/171*  *CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic* |  | *IČO: 26020645*  *DIČ: CZ26020645* |  |

Strana: 1 / 3



14 **META CLIP "System" Ii YRG ~D PRQi â D RE~€XKX**



Celková cena bez DPH

Jednotková cena bez DPH

Poz. **Popis dílu**

Číslo dílu GTIN Množství

**Podélník 1000 SRJ Ia4GILRYD~Ô**

11

5 ks 134,01 Kč 670,04 Kč

BRA2583

4026212046625

12 **CLIP pojistky pozink. pro nosníky**

BRA1712

4026212043303

10 ks 1,42 Kč 14,16 Kč

13 **Lâi NSR€WHSLR LRKRYÔ L~Ji**

BRA9900008640

4026212410198

10 ks 87,77 Kč 877,66 Kč

Strana: 2 / 3

BRA73566 4026212277500 1 ks 0,39 Kč 0,39 Kč

**Celkem bez DPH 60 522**

Hmotnost dodávky : 493,40Kg

**Místo určení:**

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace Suvorovova 909/114 74101 Nový Jičín

Platební podmínk Fakturou

Záruční podmínky: Záruka 60 měsíců Dodací podmínky: ca 2 týdny od objednávky

Forma dopravy: Náš dopravce

Platnost nabídky 08.06.2022

**Vzhledem ke stávající situaci si dovolujeme vyhradit právo vyšší moci dle §2913 OZ a to hlavně v případě, že díky válce na Ukrajině nebudeme schopni objednaný materiál v objednaném termínu nebo vůbec dodat a nebo pokud se cena materiálu mezi objednávkou, z důvodu vyšší moci, změní proti ceně materiálu objednaného a nebo uvedeného ve smlouvě. V tomto případě bude cena upravena podle stávající ceny materiálu na trhu.**

Podrobný popis a vyobrazení jednotlivých regálů naleznete v katalogu firmy META. Regálové systémy nabízené v katalogu podléhají přezkoušení kvality a bezpečnosti dle směrnic Státní zkušebny v Jablonci nad Nisou. Výrobce regálů - META - Regalbau GmbH&Co.KG je držitelem osvědčení o splnění normy **DIN EN ISO 9001**.

**Stavební připravenost**

Nosnost podlahy musí být před postavením regálů přezkoušena ze strany zákazníka. Minimální požadavky na podlahu beton třídy C20/25 o odpovídající tloušťce. Rovina podlahy musí odpovídat DIN 18202.

**Montáž** (pokud je součástí nabídky)

Náklady montáže se vztahují na kompletaci objednaných regálů a instalování na podlahu. V případě nutnosti kotvení předpokládáme standardní vrtání. Cena montáže neobsahuje případné stavební práce, či jiné stavební úpravy nutné ke správnému provedení montáže.

Při montáži požadujeme:

- součinnost ze strany zákazníka

- zapůjčení odpovídajícího vysokozdvižného vozíku pro vykládku a instalaci, případně i ručního paletového vozíku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | META skladovací technika s.r.o. Rudolfovská ulice 742/171  CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic |  | IČO: 26020645  DIČ: CZ26020645 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | META skladovací technika s.r.o. Rudolfovská ulice 742/171  CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic |  | IČO: 26020645  DIČ: CZ26020645 |  | |  |  |  |



- hmotnost palety může být až 5000 kg

Strana: 3 / 3

- dostatečné osvětlení a temperované prostory místa montáže

- možnost připojení k elektrické síti 230/400 V 50 Hz v prostoru místa montáže

**Dodací lhůta** je počítána od obdržení objednávky, objasnění všech technických podrobností, případně podepsání kupní smlouvy. V případě posunu termínu převzetí bude účtováno skladování, změny po objednání jsou zpoplatněny, zpravidla se prodlužuje termín dodání.

Incoterms DDP

**Záruční podmínky** jsou platné v případě, že montáž byla provedena odborně (tj. dle montážní přír učky) a regály budou trvale uloženy ve standardním prostředí bez vlivu agresivních chemických látek a povětrnostních vlivů. V případě montáže firmou META je první roční revize zdarma. Záruka se netýká drobných škod, způsobených běžným užíváním (např. poškrábání atd.).

Všechny regály mají atest Státní zkušebny a certifikát kvality DIN EN ISO 9001.

Katalog a montážní příručku naleznete na našich webových stránkách (v sekci ke stažení), stejně jako Všeobecné obchodní podmínky:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | META skladovací technika s.r.o. Rudolfovská ulice 742/171  CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic |  | IČO: 26020645  DIČ: CZ26020645 |  | |  |  |  |