|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídkový rozpočet** | |
|  |  |
| **Zakázka** |  |
| Číslo zakázky |  |
| Zakázka | **Havárie části opěrných zdí zajišťujících pěší komunikaci na parcele č. 1977, k. ú. Karlovy Vary** |
| Klasifikace |  |
| Fáze | **Založená nabídka** |
| Komentář | **pokračování** |
|  |  |
| **Verze** |  |
| Popis | **Výchozí** |
| Komentář |  |
|  |  |
| **Firmy** |  |
| Typ Firmy | ING. JIŘÍ ŠTĚRBA, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 100 50 906, DIČ: CZ699003839 |
|  |  |
| **Uživatelé** |  |
| Význam (funkce) | Jméno |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Popis** | **Cena** | **Hmotnost** | **DPH** | **Cena s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| **SO\_01: Stavební objekt 01** | **3 270 997** | **284,6** | **686 909** | **3 957 906** |
| **001: Zemní práce** | **783 989** | **124,3** | **164 638** | **948 626** |
| **002: Základy** | **1 423 309** | **33,2** | **298 895** | **1 722 203** |
| **003: Svislé konstrukce** | **694 317** | **127,1** | **145 807** | **840 124** |
| **099: Přesun hmot HSV** | **119 051** |  | **25 001** | **144 051** |
| **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** | **250 332** |  | **52 570** | **302 901** |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem (bez DPH)** | **3 270 997** |  |  |  |
| **DPH** | **686 909** |  |  |  |
| **DPH 21 % ze základny: 3 270 997** | **686 909** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem (včetně DPH)** | **3 957 906** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra bez ztr.** | **Ztratné** | **Výměra** | **Jedn. cena** | **Cena** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO\_01: Stavební objekt 01** |  |  |  |  |  | **3 270 997** |
|  |  |  | **001: Zemní práce** |  |  |  |  |  | **783 989** |
| 1. | SP | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 62 219,00 | 62 219 |
| 2. | SP | 001-PC01 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 112 588,00 | 112 588 |
| 3. | SP | 122101101 | Odkopávky a odstranění sesutého terénu, očištění, naložení do koleček, přeložení na kontejner | m3 | 198,0 |  | 198,0 | 1 190,00 | 235 620 |
| 4. | SP | 162 52-0001 | Vodorovné přemístění výkopku s uložením na skládku | m3 | 198,0 | – | 198,0 | 499,00 | 98 802 |
| 5. | SP | 171 20-1221 | Poplatek za uložení na skládku | t | 356,4 | – | 356,4 | 350,00 | 124 740 |
| 6. | SP | 153 21-0101 | Odvodňovací prostupy při zřizování stříkaného betonu s úpravou výtoku | kus | 69,0 | – | 69,0 | 647,00 | 44 643 |
| 7. | H | 28610525 | Trubka PVC odpad rovná D110x2,2 | m | 69,0 | – | 69,0 | 211,00 | 14 559 |
| 8. | SP | 153 27-1121 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu | kus | 104,0 | – | 104,0 | 317,00 | 32 968 |
| 9. | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 69,0 | – | 69,0 | 149,00 | 10 281 |
| 10. | H | 58380650 | Kámen lom neupr tř 1 netříd | t | 124,2 | – | 124,2 | 383,00 | 47 569 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **002: Základy** |  |  |  |  |  | **1 423 309** |
| 11. | SP | 289361113 | Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě přikotvená na plochy skalní D drátu 6,3 mm | m2 | 51,75 | – | 51,75 | 2 500,00 | 129 375 |
| 12. | SP | 289901311 | Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š do 100 mm hl do 500 mm | m3 | 41,0 | – | 41,0 | 8 381,56 | 343 644 |
| 13. | SP | 289971231 | Vrstvy z geotextilií ve sklonu nad 1:1 š do 3 m | m2 | 103,5 | – | 103,5 | 35,00 | 3 623 |
| 14. | H | 69366055 | Geotex Geofiltex 63/ 30 300g/m2 | m2 | 103,5 | 10,0 | 113,85 | 49,00 | 5 579 |
| 15. | SP | 289201111 | Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu řádkovém a kvádrovém | m2 | 69,0 | – | 69,0 | 209,25 | 14 438 |
| 16. | SP | 289475111 | Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl 30 mm | m2 | 69,0 | – | 69,0 | 834,61 | 57 588 |
| 17. | SP | 289475191 | Příplatek ZKD 10 mm tl torkretového pláště stěn | m2 | 345,0 | – | 345,0 | 278,06 | 95 931 |
| 18. | SP | 224 41-1114 | Maloprofilové vrty pro MZ | m | 99,5 | – | 99,5 | 2 600,00 | 258 700 |
| 19. | H | 13388430 | Tyč ocel HEB RST 37-2 označ 120 | t | 3,1 | – | 3,1 | 69 580,00 | 215 698 |
| 20. | SP | 283 11-1112 | Zřízení ocelových MZ | m | 100,0 | – | 100,0 | 1 340,00 | 134 000 |
| 21. | SP | 285944111 | Převázky l 4 m v hornině suché | kus | 4,0 | – | 4,0 | 4 530,00 | 18 120 |
| 22. | SP | 281 60-4111 | Injektování aktivovanými směsmi | m | 99,5 | – | 99,5 | 108,00 | 10 746 |
| 23. | H | 58522150 | Cement SPC cem II/B-M 32.5R vl | t | 6,995 | – | 6,995 | 4 700,00 | 32 877 |
| 28. | SP | 272321411 | Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 2,985 | – | 2,985 | 3 510,00 | 10 477 |
| 29. | SP | 274311125 | Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 | m3 | 9,95 | – | 9,95 | 3 690,00 | 36 716 |
| 30. | SP | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 | 49,775 | – | 49,775 | 1 060,00 | 52 762 |
| 31. | SP | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 | 49,775 | – | 49,775 | 61,00 | 3 036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **003: Svislé konstrukce** |  |  |  |  |  | **694 317** |
| 24. | SP | 327323128 | Zdi a valy z ŽB tř. C 30/37 | m3 | 29,625 |  | 29,625 | 3 902,00 | 115 597 |
| 25. | SP | 327351010 | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | m2 | 237,0 | – | 237,0 | 1 060,00 | 251 220 |
| 26. | SP | 327352010 | Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | m2 | 237,0 | – | 237,0 | 195,07 | 46 230 |
| 27. | SP | 327361016 | Výztuž zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t | 2,37 | – | 2,37 | 62 000,00 | 146 940 |
| 33. | SP | 311211124 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 10 | m3 | 19,0 | – | 19,0 | 7 070,00 | 134 330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **099: Přesun hmot HSV** |  |  |  |  |  | **119 051** |
| 32. | SP | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m | t | 284,647 | – | 284,647 | 418,24 | 119 051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |  | **250 332** |
| 34. | ON | 05 | Mimořádně ztížené dopravní podmínky | % | 1,95 | – | 1,95 | 30 306,65 | 59 098 |
| 35. | ON | 07 | Zařízení staveniště | % | 2,98 | – | 2,98 | 30 306,65 | 90 314 |
| 36. | ON | 09 | Území se ztíženými výrobními podmínkami | % | 3,0 | – | 3,0 | 30 306,65 | 90 920 |
| 37. | ON | 012002000 | Geodetické práce | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 5 000,00 | 5 000 |
| 38. | ON | 013002000 | Projektové práce | soubor | 1,0 | – | 1,0 | 5 000,00 | 5 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |