**Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE OSOBNÍHO AUTOMOBILU**

Název zakázky: **Vybavení mobilního týmu CDZ Jihlava – Nákup osobního automobilu**

ID veřejné zakázky: **VZ0140203**

Prodávající: **Horácké autodružstvo**

Sídlo - místo podnikání: **Brněnská 123, 674 01 Třebíč**

IČO: **46969748**

Tel.: xxxxx e-mail: xxxxx

**Nabídka prodávajícího**

**Parametr Požadavek kupujícího Splnění požadavku prodávajícím Popis naplnění požadavku**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tovární značka Tovární značka - ŠKODA

Obchodní označení modelu Obchodní označení modelu (včetně výbavového stupně) - OCTAVIA COMBI

Motor zážehový ANO –

Palivo bezolovnatý 95-oktanový benzín (Natural 95) ANO –

Výkon [kW] min. 80 ANO 81 kW

Točivý moment [Nm] min. 160 ANO 200 Nm

**ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VOZU**

Provedení karoserie AC/AF (Combi nebo Crossover nebo SUV) ANO COMBI

Počet dveří 5 ANO –

Počet míst k sezení 5 ANO –

Spotřeba - komb. provoz [l/100 km]

spotřeba pohonných hmot vozidla pro kombinovaný provoz nesmí překračovat příslušné hodnoty stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády

 č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

ANO 5,2 - 5,7 l/100 km

Exhalační (emisní) norma dle aktuálně platné legislativy (emisní normy) ANO EU6AP

Převodovka manuální ANO –

Pohon kol přední ANO –

**ROZMĚRY**

Rozvor (mm) dle technické dokumentace vozidla min. 2600 ANO 2 686 mm

Základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA 210 v dm³ (po odečtení prostoru pro umístění rezervy)

min. 500 ANO 640 l

Objem palivové nádrže [dm3] min. 45 ANO 45 l

**EXTERIÉR A INTERIÉR**

Barva karoserie metalický lak světlý ANO –

Převládající barva interiéru šedá nebo černá, případně kombinace obou barev ANO černá

**BEZPEČNOST**

Airbagy minimálně 6 airbagů ANO 8

Přední mlhové světlomety nebo LED světlomety nahrazující funkci předních mlhových světlometů

ANO ANO přední mlhové světlomety

Aktivní systém prevence čelního nárazu ANO ANO –

**VÝBAVA A FUNKČNOST**

Klimatizace automatická ANO –

Tempomat nebo adaptivní tempomat ANO ANO tempomat s omezovačem rychlosti

Centrální zamykání bezklíčové ANO –

Počet ovladačů centrálního zamykání požadovány alespoň dva ovladače ANO 2

Okna elektrické stahování oken minimálně předních dveří ANO přední a zadní

Tónování oken tónování (max. dle legislativy) ANO –

Audiosystém originální z výroby a integrovaný v palubní desce ANO –

Palubní počítač ANO ANO –

Multimediální systém vybavený rozhraním Apple Car Play a Android Auto

ANO ANO –

Handsfree sada handsfree - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem)

ANO –

USB port [k nabíjení případně propojení se systémem vozu]

min. 1 ANO 3

Volant výškově a podélně nastavitelný ANO –

Sedadla dělená a sklopná zadní opěradla ANO –

Přední sedadla výškově nastavitelné sedadlo řidiče ANO –

Zpětná zrcátka elektricky ovládaná ANO –

Koberce požadovány koberce pocházející z originálního příslušenství výrobce ANO –

Materiál koberců gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru ANO –

Pneumatiky, kola na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím

období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období ANO –

Stáří pneumatik dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla ANO –

Letní, zimní pneumatiky kompatibilní s vozidlem

letní pneu na litých discích včetně bezpečnostních šroubů kol ANO Rotare Aero 17", pneu 205/55 R 17

zimní pneu na ocelových discích včetně bezpečnostních šroubů kol ANO ocel 16", pneu 205/60 R 16

Sady disků sada disků zvlášť pro letní i zimní pneu, tj. celkem dvě sady disků ANO –

Příslušenství k pneumatikám, kolům klíč na matice kol a příruční zvedák ANO –

Rezervní kolo nebo dojezdové kolo nebo opravná lepicí sada rezervní kolo nebo dojezdové kolo ANO neplnohodnotné

Povinná výbava ANO ANO –

**ZÁRUKA**

Záruka na jakost vozidla Záruka na bezvadnou funkci vozidla v délce trvání minimálně 60 měsíců nebo do ujetí minimálně 150 000 km podle toho, která

skutečnost nastane dříve. ANO Součást Předplaceného servisu Plus 5 let / 150 000 km

Speciální záruky na lak a neprorezavění karoserie

délka záruky na neprorezavění karoserie min. 12 let ANO 12 let

**NADSTANDARDNÍ VÝBAVA**

Podélné střešní nosiče, prolisy v karoserii, nebo jiný systém umožňující přímou montáž střešních příčníků

požadováno ANO podélné střešní nosiče

Zadní stěrač s ostřikovačem požadováno ANO –

Vestavěná GPS navigace požadováno ANO –

Parkovací senzory vpředu požadováno ANO –

Parkovací senzory vzadu požadováno ANO –

Parkovací kamera vzadu požadováno ANO –

Vyhřívaná zpětná zrcátka požadováno ANO –

Zámek řadicí páky případně možnost dodatečné montáže zámku řadicí páky v autorizovaném servisu výrobce bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž

je součástí nabídkové ceny za nadstandardní výbavu) požadováno ANO mechanické zabezpečení řadící páky Construct

Středová loketní opěrka vpředu požadováno ANO –

Středová loketní opěrka vzadu požadováno ANO –

Digitální přístrojový štít požadováno ANO –

Asistent hlídání mrtvého úhlu požadováno ANO –

Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru nebo možnost dodatečné montáže zásuvky 12V v zavazadlovém prostoru vozidla v autorizovaném servisu výrobce bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž je součástí nabídkové ceny za nadstandardní výbavu)

požadováno ANO 1 ks v zavazadlovém prostoru

Hasicí přístroj [práškový min. 1 kg] pevně uchycený k vozidlu v zavazadlovém prostoru nebo umístěný pod sedadlem spolujezdce, případně možnost dodatečné montáže hasicího přístroje v autorizovaném servisu výrobce bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž je součástí nabídkové ceny za nadstandardní výbavu)

požadováno ANO 1 kg hasící přístroj uchycený v zavazadlovém prostoru

Reflexní vesty pro všechny cestující požadováno ANO –