                                  Příloha ke smlouvě č. 1
       Rekonstrukce a vyvložkování 17 vrtů hlásné sítě podzemních vod

Rozpočet :  
	Položka
	počet jednotek 
	jedn.

cena Kč
	cena Kč

	Pracovní a dopravní náklady
	
	
	

	dopravní náklady na přepravu vystrojovacího materiálu včetně obsypového štěrku a osob,   (17 x)  
	xxx
	xx
	27 200

	sejmutí budky a její odvoz k dílenské opravě, instalace provizorního víka  a zpětný dovoz 
(17 x2)
	xxx
	xx
	27 200

	vytěžení kalu za dna vrtu 17 x 2 h 
	xxx
	xxx
	34 000

	zapuštění zárubnice (  140 mm délky 10 až 30 m
výplň mezikruží mezi pažnicemi ( v průměru počítáno 17x20 m)
	xxx
	xxx
	170 000

	odpískování vrtu – utažení obsypu 17x2 h
	xxx
	xxx
	34 000

	oprava betonového soklu
	xxx
	xxx
	17 000

	oprava a natření zhlaví včetně spodních dvířek a zámku
	xxx
	xxx
	8 500

	Renovace ocelové budky, vyvaření, pozink a celková repase včetně instalce nových úchytů pro zamykání, vysacim zámkem, v případě neopravielnosti budky osazení nové budky stejného nebo srovnatelného typu
	xxx
	xxx
	303 450

	Sled a řízení prací, inženýrská činnost
	xxx
	xxx
	8 500

	pořízení dokumentace
	xxx
	xxx
	17 000

	Materiálové náklady
	
	
	

	Materiálové náklady na zárubnici typu REHAU ( 140 mm sílou se stěny 5 mm, 17 x 20 m x ?? Kč včetně perforovaných částí a spojek
	xxx 
	xxx
	119 000

	Výplňový tříděný štěk,  praný - kačírek frakce 4/8 mm, křemenný z 90% 2 t x 17
	xxx
	xxxx
	34000

	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	
	
	799 850

	DPH 21 %
	
	
	167 969

	Celkem včetně DPH
	
	
	967 819


