|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace** | Dodavatel: | Název | GASTROTECH Daniel Mikš | | | | |
| Dlouhá 1995/54, 741 01 Nový Jičín | Sídlo | Jičina 58, 741 01 Nový Jičín | | | | |
| IČO: 70640700 | IČO: | 43626807 | | | | |
|  | DIČ: | CZ7306065261 | | | | |
| **Rozpočet pro vybavení myčky** | | | | | | | | |
| POZICE | NAZEV | Příklad Výrobce | CENA PRODEJ | MN. | | CENA CELKEM | DPH | CENA SDPH |
| 1 | **Myčka nádobí, 400V** | Winterhalter UC-L | 160 850,00 Kč | 1 | ks | 160 850,00 Kč | 21% | 194 628,50 Kč |
| nový způsob ovládání - individuální nastavení kvality mytí jednofázový nebo třífázový proud teoretický hodinový výkon mycích košů: 40/28/24 h rozměry košů: standartní 420x500 mm, 500x500 mm světlá zásuvná výška: 315 mm celkový příkon: 3,2 kW šířka: 600 mm hloubka při zavřených dveřích: 637 mm hloubka při otevřených dveřích: 1034 mm výška: 810 mm objem nádrže: 15,3l Myčky nádobí UC jsou schopné přizpůsobit každý mycí cyklus Vašim požadavkům a podmínkám - poradí si se všemi velikostmi, tvary a zašpiněním mytého nádobí. teplota v nádrži: 62°C teplota bojleru: 85°C spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus při 3 barech tlaku: 2,4 l hmotnost, netto: 69 kg |
| 2 | **Podstavec pod myčku** |  | xxxxxx,00 Kč | 1 | ks | xxxxxx,00 Kč | 21% | xxxxxx,00 Kč |
| 550.580.480mm |
| 3 | **Změkčovač vody 12 l 3/4"** |  | xxxxxx,00 Kč | 1 | ks | xxxxxx,00 Kč | 21% | xxxxxx,00 Kč |
| Příslušenství |
| 10 | **Montáž, zaškolení** |  | xxxxxx,00 Kč | 1 | ks | xxxxx,00 Kč | 21% | xxxxx,00 Kč |
|  |
| 11 | **Doprava** |  | xxxxxx,00 Kč | 1 | ks | xxxxx,00 Kč | 21% | xxxxx,00 Kč |
|  |
| POZICE | NAZEV | Příklad Výrobce | *CENA PRODEJ* | MN. | | CENA CELKEM | DPH | CENA SDPH |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | **177 850,00 Kč** |  |  |
| DPH celkem (21%) | | | | | |  | **37 348,50 Kč** |  |
| Cena celkem s DPH | | | | | |  |  | **215 198,50 Kč** |