KONICA MINOLTA
INTELIGENTNÍ
KAMEROVÁ
ŘEŠENÍ
OD KONICA MINOLTA
3BOTIX
*
Číslo:	Zpracoval:	Platnost do:	Datum:
QU2-434652-Q9B4J312		10. 8. 2022	10. 5. 2022

Giving Shape to Ideas
,QU2-434652-Q9B4J3|2

2
OBCHODNÍ NABÍDKA PRO ZÁKAZNÍKA NEMOCNICE HAVÍŘOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
CENOVÁ NABÍDKA
ZAŘÍZENÍ A SLUŽEB
VJEZD SE ZÁVORAMI A SPZ
QU2-434652-Q9B4J312
PŘEHLED ZAŘÍZENÍ VE VARIANTĚ
Kód produktu	Název produktu	Množství	
996927-VSS-MAN-AU	závory Autogard 2x lomená	1	
AAFDA1H	MOBOTIX MOVE VandalBullet VB-5-IR-VA	2	
996927-VSS-MAN-DT	VSS - DTK SOFTWARE	1	
996927-VSS-MAN-BC	VSS - ADAM-6060	1	
AAFD837	Wall Mount For MOBOTIX MOVE BC-4-IR	2	
996927#SEMX-INST-BRN	VSS - Instalace BRN	16	
996927#SEMX-DROB-MAT	VSS - Drobný materiál	1	
996927#SEMX-DOPR	VSS - Doprava	70	
Celková cena: 183 660,00 CZK
Uvedená cena je bez DPH
Soubor závor obsahuje:
-	2 ks Sada automatické závory s frekvenčním měničem (rameno 3m, profil, kot.sada)
-	2 ks Kloubová mechanika 90°, provedení pro profil 40 x 80 mm
-	2 ks SENSIVA-180 bezpečnostní fotočlánek s natáčením čidel -1 ks Klíčový spínač (univerzální klíč)
-1 ks Indukční detektor 1 kanálový, 24V, na DIN lištu, s paticí -1 ks Návin indukční smyčky (bez stavební přípravy)
Zákazník zajistí:
-	stavební připravenost pro montáž sloupků závor
-	napájecí přívody 230V k závorám
-	PoE switch
-	kabeláž k jednotlivým kamerám čtení SPZ
-	datové propojení pro ovládání závor
-	kabelové propojení mezi sloupky závor a vrátnicí
-	propojení s kamerovou sítí a systémem Luxriot
Termín realizace:
-	14.9. 2022