**TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÝCH VÝROBKŮ**

Název zakázky: **SŠ COPT Kroměříž - dodávka vybavení nábytkem 2022 – šatny a učebny**

Část veřejné zakázky: **Část A - svářecí a dílenské stoly**

Číslo zakázky: **VZ/2022/02/3**

Forma zadání: **veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/06/22 Krajského úřadu Zlínského kraje. Dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona**

Druh zakázky: **veřejná zakázka na dodávky**

Obchodní firma dodavatele: IN SPACE s.r.o.

Sídlo dodavatele: Hůlkova 1109/20, Kbely, 197 00 Praha 9

IČ: 055 29 581

|  |
| --- |
| Technická specifikace nabízených výrobků |

|  |
| --- |
| **SVÁŘECÍ STŮL** |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Výrobce** | Güde, s.r.o. |
| **Výrobek** | **300145** |
| Rozměr pracovní desky (d x š)  | 1190x 600 mm |
| Vyjímatelný svářecí rošt (d x š x v): | 591x591 mm  |
| Ocelová mříž s oky 35 x 35 mm | ANO |
| Barva konstrukce  | Modrá / šedá |
| Konstrukce - svařovaný ocelový rám  | ANO |
| Nohy stolu z uzavřených profilů (rozměry v mm) | 40x40 mm |
| Uzamykatelná skříňka se 2 policemi, s cylindrickým zámkem | ANO |
| Děrované boční stěny stolu | ANO |
| Zásuvka k zachycení žhavého odpadu (d x š x v) | 570 x 533 x 81,5 mm |
| Záruční doba  | 60 měsíců |
| Způsob prokázání | technický list produktu příp. katalogový list viz.:<https://kovonabytok.eu/sk/pracovne-stoly/130-pracovny-stol-na-zvaranie-a-brusenie.html> |



Ral 5015/7001



|  |
| --- |
| **DÍLENSKÝ STŮL SE ZÁSUVKAMI** |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Výrobce** | Güde, s.r.o. |
| **Výrobek** | **300090** |
| Pracovní deska (š x h x v)  | 1190x 600 mm |
| Materiál pracovní desky | lisovaná dřevotříska s oboustranným dýhováním bukovou překližkou |
| Konstrukce - svařovaný ocelový rám | ANO |
| Nohy stolu z uzavřených profilů (rozměry v mm) | 40x40 mm |
| Příčné stabilizační výztuhy (rozměry v mm) | 30x30 mm |
| Barva konstrukce | Modrá / šedá |
| Vrchní zásuvkový díl - 2 menší zásuvky včetně univerzálně nastavitelných přihrádek - 3 podélné / 3 příčné dělicí příčky (rozměry v mm) | 430 x 520 x 80 mm |
| Spodní zásuvkový díl - 1 velká zásuvka (rozměry v mm) | 430 x 520 x 160 mm |
| Dveřový díl | 1 vyjímatelná police |
| Vybavení | Zásuvky a dveřový díl samostatně uzamykatelné cylindrickým zámkem; pohyb zásuvek ve vodicích lištách (kuličková ložiska), úplný rozsah vyložení v celé délce |
| Záruční doba  | 60 měsíců |
| Způsob prokázání | technický list produktu příp. katalogový list viz.: <https://kovonabytok.eu/sk/pracovne-stoly/100-126-pracovny-stol-p1200slt.html#/41-farba-ral_5015_7001> |





|  |
| --- |
| **DÍLENSKÝ STŮL S DVÍŘKY** |
| **Požadovaný údaj** | **Hodnota požadovaného údaje** |
| **Výrobce** | Güde, s.r.o. |
| **Výrobek** | **300050**  |
| Pracovní deska (d x š x v) | 1190x 600 mm |
| Materiál pracovní desky | lisovaná dřevotříska s oboustranným dýhováním bukovou překližkou |
| Konstrukce - svařovaný ocelový rám | ANO |
| Nohy stolu z uzavřených profilů (rozměry v mm) | 40x40 mm |
| Příčné stabilizační výztuhy (rozměry v mm) | 30x30 mm |
| Barva konstrukce | modrá/šedá; kovové části s povrchovou úpravou práškovým lakem |
| Vybavení | 2 uzamykatelné dveřové skříňky s vyjímatelnými vnitřními policemi, cylindrické zámky, odkládací plocha pod pracovní deskou |
| Záruční doba  | 60 měsíců |
| Způsob prokázání | technický list produktu příp. katalogový list viz.: <https://kovonabytok.eu/sk/pracovne-stoly/98-pracovny-stol-p1200tt.html> |





**Současně s technickou specifikací nabízených výrobků předloží dodavatel technický list produktu případně katalogový list.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 28.7.2022 |  |
|  | Ing. Barbora Cekotová**Jednatelka společnosti****IN SPACE s.r.o.** |