|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **List - Specifikace - NÁŘADÍ\_2022** | |  |  |  | | | | | |
|  | | **Maximální NEPŘEKROČITELNÁ CELKOVÁ částka za list "Specifikace - NÁŘADÍ\_2022" vč. DPH je** | | | | **878.000,- Kč** | | | | | |
| **Číslo položky** | | **zboží** | | **Počet jednotek** | **jednotka** | **specifikace** | | | | | |
| 1 | | Kompresor olejový | | 1 | ks | 50l, 230V/50Hz, 7,5A, 2850ot./min, mazání, tlak 10 Bar, 1,8 kW | | | | | |
| 2 | | Detektor GMS 120 profesional | | 1 | ks | Detektor GMS 120 pro lokalizaci objektů (kovů a kabelů pod proudem),  do hloubky 12 cm, IP54, automatická kalibrace | | | | | |
| 3 | | Kombinovaný laser | | 1 | ks | Rozsah laserové čáry až 15 m a samonivelace za méně než 4 sekundy, IP54 | | | | | |
| 4 | | Zkoušečka napětí | | 1 | ks | LED Rozsah zobrazení - 12-1000 V AC , 12-1000 V DC Zkouška točivého momentu - Ano Jednopólová zkouška fázového vodiče - Ano Zkouška polarity - Ano Připojení zátěže pomocí tlačítek - Ano Odpojení proudových chráničů 30 mA pomocí tlačítek - Ano Vibrační alarm - Ano Stupeň krytí - IP65 | | | | | |
| 5 | | Tavná lepicí pistole | | 1 | ks | 11mm, 200W, 200 stupňů, 230V, čas předehřátí max 420 s | | | | | |
| 6 | | Automatické odplášťovací kleště | | 20 | ks | Ergonomické a automatické odizolovací kleště pro masivní a flexibilní vodiče a drátky od 0,2 do 6,0 mm².  Pro rychlé a přesné odizolování také na těžko přístupných místech. Není nutné nastavení na průřezu kabelu.  Vhodné pro kabely s izolacemi z PVC a dalšího materiálu. Speciální snímací systém, a proto žádné poškození vodiče.  Dobře umístěné vně ležící kleště pro vodiče do max. 2,5 mm². Tělo kleští z polyamidu ze zesíleného skleněného vlákna.  Držadlo kleští s podélným otvorem na spodním konci např. pro upevnění. | | | | | |
| 7 | | Univerzální lisovací kleště na dutinky | | 20 | ks | 0,25 - 4 (6) mm čtverečných | | | | | |
| 8 | | Sada bitů | | 3 | ks | 127-dílná sada šroubovacích bitů a ořechů Industrial-CrV pro průmyslové použití v praktickém plastovém boxu. pro průmyslové použití kvalitní tvrzená chrom-vanadová ocel povrchová úprava matný chrom robustní, odolná kazeta s pojistným zámkem úchytem pro zavěšení pevný a stabilní plastový pořadač | | | | | |
| 9 | | Sada klíčů Inbus 9 dílů | | 2 | ks | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | | | | | |
| 10 | | Pájecí pero pro plošné spoje | | 10 | ks | Pájecí pero s regulací výkonu 25- 60W pro plošné spoje | | | | | |
| 11 | | Odsávačka cínu | | 5 | ks | Odsávačka cínu hliníková pro plošné spoje | | | | | |
| 12 | | Sada vrtáků SDS+ (5 - 12) | | 2 | ks | O 5,6,8,10,12, | | | | | |
| 13 | | Zkoušečka napětí Analog IP65 | | 1 | ks | Zkoušečka napětí s rozsahem shodným jako např. Benning Duspol Analog | | | | | |
| 14 | | Nůž kabelový VDE 9855 ARN | | 1 | ks | Stabilní, pevná háková čepel, srpovitá S kluznou patkou na hrotu Žádné poškození izolace vodiče Čepel z nerezové oceli, kalená ve vakuu Ergonomicky tvarovaná bezpečnostní rukojeť Průhledná ochranná krytka | | | | | |
| 15 | | Sada příslušenství ke kompresoru 14 dílů (např. Scheppach ARN+KUB) | | 4 | ks | 14-ti dílná sada příslušenství ke kompresorům, rozšířená sada trysek a spirálovou hadicí. Nástroje jsou opatřeny rychlospojkami. Sada obsahuje: 5 m spirálová hadice pro snadné propojení nástrojů Pistole na plnění pneumatik s manometrem s gumovou ochranou, duální stupnicí (bar/PSI) a výpustným tlačítkem Ofukovací pistole pro vyčištění nebo vysušení i hůře přístupných míst 10x sada různých trysek a 1x hadice k pistoli na plnění pneumatik | | | | | |
| 16 | | Odlučovač vody ke kompresoru ARN+KUB | | 1 | ks | Odlučovač - filtr, včetně rychlospojek, odstraňuje kapalné a hrubé nečistoty | | | | | |
| 17 | | Odplášťovač universální Knipex | | 2 | ks | Dvoudílný otevírací nástroj pro odizolování | | | | | |
| 18 | | profesionální drážkovací frézka | | 1 | ks | Průměr kotouče 230 , Max. hmotnost 8,5 kgNastavitelná hloubka drážky 20 – 65 mmPříkon frézky 2400 W, Výstupní výkon 1.670 WŠířka drážky 3 – 40 mm, Výška 455 mmAretace vřetena, Odsávání prachu + odsávací kolenoOmezovač náběhového proudu, Upínací přírubaKulatá matice, 3 x vymezovací podložka 4 mm4x vymezovací podložka 6 mm, Vylamovací dlátoDvoukolíkový klíč lomený, Příruční kufr, Přídavná rukojeť | | | | | |
| 19 | | Vysavač průmyslový | | 1 | ks | suché i mokré vysávání Objem nádoby 20 l Příkon 1200 W Průtok vzduchu 4200 l/min Sací výkon 300 Airwatt Hmotnost max. 8 kg | | | | | |
| 20 | | Sada bitů a ořechů | | 1 | ks | 127-dílná sada šroubovacích bitů a ořechů Industrial-CrV pro průmyslové použití v praktickém plastovém boxu. pro průmyslové použití kvalitní tvrzená chrom-vanadová ocel povrchová úprava matný chrom robustní, odolná kazeta s pojistným zámkem úchytem pro zavěšení pevný a stabilní plastový pořadač | | | | | |
| 21 | | Pilníky dílenské | | 26 | ks | ploché PSO s plastovou rukojetí - 25x6 PSO250/2 AJAX | | | | | |
| 22 | | Pilníky dílenské | | 26 | ks | tříhranné PZT s plastovou rukojetí -17.5x17.5 PZT250/2 | | | | | |
| 23 | | Pilníky dílenské | | 26 | ks | kruhové PZK s plastovou rukojetí - 10 PZK250/2 | | | | | |
| 24 | | Pilníky dílenské | | 26 | ks | úsečové PZP s plastovou rukojetí - 25x8 PZP 250/2 | | | | | |
| 25 | | Pila ruční na kov | | 20 | ks | Pila ruční na kov 300 -tradiční pilový rám - možné 90° uchycení pilového listu | | | | | |
| 26 | | Náhradní pilové plátky | | 2 | ks | oboustranné na kov ( např.EXTOL CRAFT 300) 72ks balení | | | | | |
| 27 | | Nůžky na plech pravé | | 10 | ks | HONITON perfect pravé | | | | | |
| 28 | | Nůžky na plech levé | | 7 | ks | HONITON perfect levé | | | | | |
| 29 | | Kleště nýtovací | | 2 | ks | Kleště nýtovací 250 (2.4 ,3.2 , 4.0 , 4.8 ) PREMIUM QUALITY | | | | | |
| 30 | | Kleště rychloupínací | | 8 | ks | Kleště rychloupínací 250 stavitelné | | | | | |
| 31 | | Kartáč ruční | | 9 | ks | jednořadý Fe - plastová rukojeť | | | | | |
| 32 | | Sada šroubováků a bitů | | 2 | ks | 60 - dílná v kufru | | | | | |
| 33 | | Sada šroubováků | | 1 | ks | 8 -dílná ( PL + PZ ) v kufru | | | | | |
| 34 | | Úhloměr | | 1 | ks | nastavitelný 150x120 - SOLA - GR 150 | | | | | |
| 35 | | Úhelník | | 2 | ks | zámečnický přesný plochý 250X160 -KMITEX 4012 | | | | | |
| 36 | | Závitníky sada | | 2 | ks | závitníky a závitová očka M3 - M12 bgs 100901 HSS (sada 32dílů) | | | | | |
| 37 | | Pravítka | | 16 | ks | ocelové nerez 500 | | | | | |
| 38 | | Kladivo zámečnické | | 8 | ks | 500g s plastovou rukojetí | | | | | |
| 39 | | Kladivo zámečnické | | 8 | ks | 2000g s plastovou rukojetí | | | | | |
| 40 | | Sekáč | | 8 | ks | 16x19x200 s krytem | | | | | |
| 41 | | Důlkovač | | 4 | ks | 4mm | | | | | |
| 42 | | Kleště | | 2 | ks | armovací 250 PH | | | | | |
| 43 | | Kleště | | 2 | ks | čelní štípací 200 PH | | | | | |
| 44 | | Kleště | | 1 | ks | štípací na tyče a svorníky 750 (30") | | | | | |
| 45 | | Nůžky | | 4 | ks | na plastové trubky do 42mm PVC/ PP/ PU/ PE | | | | | |
| 46 | | Odhrotovače | | 2 | ks | Malé ruční odhrotovače - odjehlovače se svorkou , sada 4ks | | | | | |
| 47 | | Odhrotovače | | 2 | ks | Ruční odhrotovač - odjehlovač + 10 hrotů | | | | | |
| 48 | | Řezač trubek | | 4 | ks | Řezačka měděných trubek 3-35mm GO1373 | | | | | |
| 49 | | Diferenční tlakoměr - sada (např. Testo 510) | | 1 | ks | Měření diferenčního tlaku na filtrech klimatizačních zařízení nebo měření proudění vzduchu ve ventilačním kanálu pomocí Pitotovy trubice: s praktickým diferenčním tlakoměrem testo 510 máte... | | | | | |
| 50 | | Dytron plochý nástavec d 100 mm modrý DT povlak | | 2 | ks | Plochý nástavec s modrým DT povlakem Lze použít pouze na svářečkách s topným trnem o výkonu 650 W | | | | | |
| 51 | | Pila na kov rámová, délka listu 300mm, | | 10 | ks | Rámová ruční pilka na kov bez listu s dřevěnou rukojetí. Ve spojení s vhodným pilovým listem je určena k řezání oceli, barevných kovů, plastů a pod.. | | | | | |
| 52 | | List na kov, 300mm, oboustranný, 24TPI | | 30 | ks | Náhradní pilový list s jemným kaleným ozubením z legované oceli. List má kalené jednostranné ozubení a vlnovitý rozvod zubů. Vhodný k řezání ocelí, barevných kovů a plastů. | | | | | |
| 53 | | Dytron opravovací nástavec černý povlak | | 1 | ks | pro použití na svářečkách s topným trnem o výkonu 500w a 650W | | | | | |
| 54 | | elektrický řezák trubek (např.REMS Nano) | | 1 | ks | elektrický řezák trubek pro mobilní, rychlé dělení trubek a  systémů s lisovanými tvarovkami z nerezavějící oceli, C-oceli, 12–28 mm,  mědi 12–35 mm a vrstvených trubek 12–40 mm pracovní rozsah do DN 40 , hmotnost max 2,0 kg .  Není nutné žádné nastavování a přestavování v celém prac. rozsahu 12–40 mm. | | | | | |
| 55 | | Lisovací kleště, 220 mm, pro izolovaná kabelová oka, konektory + spojovací články, PreciForce®, Knipex, 9752-36 | | 1 | ks | brunýrované Rukojeti s vícesložkovými návleky Použití izolovaná kabelová oka, konektory + spojovací články Kapacita, milimetry čtvereční 0,5 - 6,0 mm² AWG 20 - 10 Počet hnízd 3 Délka 220 mm | | | | | |
| 56 | | Skříňka na drobné součástky (např. MARS Svratka) | | 2 | ks | Dílenský zásobník s 20 zásuvkami, velikost D a 20 zásuvkami Velikost E (š x v x h) 366 x 630 x 185 mm, přihrádek: 40 | | | | | |
| 57 | | Aku vrtací šroubovák (např. Milwaukee M18 FDD2-502X) | | 1 | ks | Kapacita sklíčidla (mm) 13 Max. moment (Nm) 135 Max. průměr vrtání do dřeva (mm) 89 Max. průměr vrtání do oceli (mm) 16 | | | | | |
| 58 | | 19dílná sada vrtáků do kovu HSS PointTeQ 1–10 mm, ProBox | | 2 | ks | Technické údaje Průměr mm: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 Pracovní délka mm: 12; 18; 24; 30; 33; 39; 43; 47; 52; 57; 57; 63; 69; 69; 75; 75; 81; 81; 87 | | | | | |
| 59 | | sada vrtáků a sekáčů SDS+ 17-dílná v systaineru (např.MAKITA B-52059) | | 2 | ks | Vrták SDS-Plus 5x110 mm Vrták SDS-Plus 5,5x110 mm Vrták SDS-Plus 5,5x160 mm Vrták SDS-Plus 6x110 mm Vrták SDS-Plus 6x160 mm Vrták SDS-Plus 7x110 mm Vrták SDS-Plus 7x160 mm Vrták SDS-Plus 8x160 mm Vrták SDS-Plus 8x210 mm Vrták SDS-Plus 10x160 mm Vrták SDS-Plus 10x210 mm Vrták SDS-Plus 14x260 mm Sekáč špičatý SDS-Plus 140 mm Sekáč špičatý SDS-Plus 250 mm Sekáč plochý SDS-Plus 20x140 mm Sekáč plochý SDS-Plus 20x250 mm Sekáč široký SDS-Plus 40x250 mm | | | | | |
| 60 | | Stolní bruska | | 1 | ks | dvoukotoučová bruska s držákem, příkon 250W,  otáčky naprázdno 3450/min., tloušťka kotoučů 150mm,  hrubé a jemné broušení, hmotnost 9kg | | | | | |
| 61 | | Ruční vrtačka | | 1 | ks | Ruční vrtačka s obyč. mech. příklepem, Sklíčidlo obyč. do 13mm, 230V AC | | | | | |
| 62 | | Rems řezné kolečko Cu-Inox pro Nano | | 2 | ks | Vysoce kvalitní řezné kolečko Cu-Inox pro REMS Nano | | | | | |
| 63 | | KNIPEX Klešťový klíč 300mm | | 1 | ks | Knipex klešťový klíč 300 mm. | | | | | |
| 64 | | Greisinger GTH 1150 - Digitální teploměr | | 1 | ks | teploměr GTH 1150 je velmi vhodný k velmi rychlému měření teploty povrchů,  kapalin, vzduchu nebo plynů a všude tam, kde postačuje rozlišení 1 °C. | | | | | |
| 65 | | Lisovací kleště na konektory | | 1 | ks | RJ11,12,45, ráčna HT-500R | | | | | |
| 66 | | Korunka vykružovací do betonu SDS plus 80mm se středícím vrtákem ARN | | 1 | ks | 80 mm | | | | | |
| 67 | | Greisinger GAF 200 - Ponorná sonda | | 1 | ks | Velice rychlá a pevná, speciálně určený pro živice, čerstvé betony. Jímka z oceli V4A, ø 8 mm postupně zužovaná až na ø 3 mm, rukojeť z umělé hmoty | | | | | |
| 68 | | Lopata srdcovka černá 26x28cm s násadou kolínko | | 5 | ks | Lopata srdcovka černá 26x28cm s násadou kolínko | | | | | |
| 69 | | krumpáč 2,5kg S NÁSADOU | | 5 | ks | krumpáč 2,5kg S NÁSADOU | | | | | |
| 70 | | kolečko stavební 60l, nafukovací, nosnost 100kg | | 3 | ks | kolečko stavební 60l, nafukovací, nosnost 100kgrukojeť z umělé hmoty | | | | | |
| 71 | | Smeták silniční 40cm s násadou | | 5 | ks | Smeták silniční 40cm s násadourukojeť z umělé hmoty | | | | | |
| 72 | | Ochranné brýle pánské | | 20 | ks | Ochranné brýle pánské V9 | | | | | |
| 73 | | lopata 23cm ČER S NÁSADOU | | 5 | ks | lopata 23cm ČER S NÁSADOU | | | | | |
| 74 | | lopata Al malá S NÁSADOU | | 5 | ks | lopata Al malá S NÁSADOU | | | | | |
| 75 | | Kleště štípací boční VDE 180 | | 30 | ks | Velmi kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost Precizní břity pro měkký a tvrdý drát Čistý řez na hrotech břitů, také u tenkých měděných drátů Břity doplňkově induktivně zakalené, tvrdost břitů asi 62 HRC štíhlý tvar hlavy pro použití na těžko přístupných místech vanadová elektroocel; kovaná, kalená v oleji chromované rukojeti - izolované vícesložkovými povlaky, certifikace VDE, žluto červené | | | | | |
| 76 | | Kleště silové kombinované | | 30 | ks | velmi dobře řešený design masivní rukojeti kleští, poskytuje při úchopu větší styčnou plochu s prsty a palcovou částí dlaně tvrzené čelisti speciální konstrukce hlavy a umístění čepu poskytuje až o 30% větší přenos síly než u standardní konstrukce | | | | | |
| 77 | | kleště kulaté | | 30 | ks | černo, červené, velmi dobře řešený design masivní rukojeti kleští, poskytuje při úchopu větší styčnou plochu s prsty a palcovou částí dlaně tvrzené čelisti speciální konstrukce hlavy a umístění čepu poskytuje až o 30% větší přenos síly než u standardní konstrukce | | | | | |
| 78 | | Kleště odizolovací | | 30 | ks | velmi dobře řešený design masivní rukojeti kleští, poskytuje při úchopu větší styčnou plochu s prsty a palcovou částí dlaně tvrzené čelisti | | | | | |
| 79 | | Nůž na Kabely izolovaný VDE | | 30 | ks | vylepšená ergonomie díky tvaru rukojeti příjemně tvarované proti sklouznutí více bezpečnosti díky protiskluzové měkké vrstvě dobrý přenos síly při tahu nože díky prohlubni pro palec a „prstovému háčku“ na konci rukojeti stabilní, pevná háková čepel s rovným břitem průhledná ochranná krytka čepel: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji | | | | | |
| 80 | | Sada elektrikářských izolovaných šroubováků se zkoušečkou, VDE | | 30 | ks | Sada elektrikářských izolovaných šroubováků se zkoušečkou v kufříku Ergonomické rukojeti z tvrdého PP plastu, na povrchu měkčené kvalitní protiskluzovou TPR pryží zvýšují kroutící sílu Dřík v matované úpravě z CrV (ChromVanadiová ocel) Magnetické konce Rukojeti izolované do 1000 V Složení sady:  Ploché šroubováky: 2,5x75mm, )4x100mm, 5,5x125mm´ Křížové šroubováky: PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x100mm Zkoušečka s plochým hrotem 3x65mm Plastový kufřík | | | | | |
| 81 | | vrtací kladivo | | 1 | ks | Popis produktu Vrtací kladivo + sada vrtáků a bitů B-69478 Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a přáškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu Vrtání s příklepem, vrtání nebo sekání Rozsah dodávky:  Transportní kufr (824799-1) Hloubkový doraz (324219-0) Boční rukojeť (158057-6) Rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2) Rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)  + Sada vrtáků a bitů SDS plus 65ks | | | | | |
| 82 | | bruska ruční úhlová | | 1 | ks | jednoruční úhlová bruska, 720W, 115mm váha MAX. 1,8 kg Protiprachová úprava rotoru a statoru Protiprachová konstrukce ložisek Ergonomicky tvarovaný kryt úhlové brusky | | | | | |
| 83 | | gola sada | | 1 | ks | Sada obsahuje :  bity 1/4 '' 25 mm: 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3, T8, T9, T10, 2 x T15, T20, T25, T27, T30, T40, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, SL0 0,5 × 3,0, SL0,8 × 4,0, SL0,8 × 5,0 , SL1,0 × 5,5, SL1,0 × 6,0, nástrčné klíče 38 mm HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX9, HEX10, HEX11, držák bitů 1“ 60 mm, ráčna 3/8“, šroubovák čtyřhran 1“, nůž, šroubovák šestihran 1“, kladívko, 2 x kleště 150 mm, sklopný adaptér čtyřhran 1“ / čtyřhran 1“, sklopný adaptér čtyřhran 3/8“ / čtyřhran 3/8“, nástrčné klíče čtyřhran 3/8“ 28 mm – 8, 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 13, 2 x 14, 15, 2 x 16 mm, 18 mm, nástrčné klíče čtyřhran 3/8“ 30 mm – 17, 18, 19, 20, 21 mm, nástrčné klíče čtyřhran 1/4“ 25 mm – 4, 5, 6, 7, 8 mm, adaptér čtyřhran 1“ / čtyřhran 3/8“, adaptér čtyřhran 1/2“ / čtyřhran 3/8“, prodloužení čtyřhran 3/8“ 75 mm a 150 mm, plastový kufr. | | | | | |
| 84 | | pila dvoukotoučová | | 1 | ks | 125 mm, 900 W Dvoukotoučová pila vybavená unikátním systémem dvou neoddělitelných kotoučů, které se vůči sobě točí opačným směrem. Pila je určena pro řezání zasucha.  Je vhodná také pro řezání smíšených materiálů, jako dřevo s hřebíky nebo plech podložený dřevem apod... | | | | | |
| 85 | | el. šroubovák | | 2 | ks | aku šroubovák určený pro utahování či povolování šroubů a matic.  Při použití vrtáků se šestihrannou stopkou lze i vrtat.   Aku šroubovák je vybaven brzdou rotoru, proto ho lze omezeně použít i při vybité baterii.  Li-ion akumulátor | | | | | |
| 86 | | vrtací šroubovák | | 1 | ks | vrtací šroubovák aku s příklepem, 18V Li-ion, 4 pólový motor, 2000mAh,  bez baterie a nabíječky | | | | | |
| 87 | | sada šroubovák bruska Aku | | 1 | ks | sada - vrtací šroubovák aku, 12V Li-ion (2x) a bruska úhlová 125mm Lehký a výkonný dvourychlostní vrtací šroubovák v ultra kompaktní velikosti Malá, praktická bruska určená pro lehké řezací a brusné práce, odbrušování svařovacích švů apod.  Kompaktní rozměry umožňují pohodlnou práci jednou rukou.  Celá sada je uložena v kvalitním boxu, který je kompatibilní s Extol Premium boxy.  Součástí sady je také pouzdro s vrtáky a hroty a řezací kotouče. | | | | | |
| 88 | | stolní bruska | | 1 | ks | Velmi silná stolní bruska určená pro náročnější obrábění kovu. - dvoukotoučová, 520 W | | | | | |
| 89 | | sada rašple | | 2 | ks | rašple, sada 3ks, 250mm, sek 2,  sada obsahuje rašple : plochou, úsečovou a kruhovou | | | | | |
| 90 | | svěrák stolní zámečnický | | 2 | ks | svěrák otočný 125mm s kovadlinou | | | | | |
| 91 | | ochranné brýle | | 20 | ks | ochranné brýle čiré | | | | | |
| 92 | | kleště seeger | | 1 | ks | kleště seeger zahnuté vnitřní, 140mm | | | | | |
| 93 | | korunkový vrták na krabice | | 1 | ks | Vrták SDS PLUS do zdiva korunkový, O 79mm x 110mm, M16 | | | | | |
| 94 | | kompresor | | 1 | ks | Bezolejový vzduchový kompresor přenosný, 6 l, příslušenství Nádrž: 6 litrů Sací výkon: 180 l / min., Tlak: 8 bar, Počet válců: 1 Otáčky: 3400 ot. / min., Výkon: 1,1 KW, Mazání: NE Hmotnost: max. 9 kg | | | | | |
| 95 | | zkoušečka napětí | | 1 | ks | UNI-T zkoušečka napětí a fází digitální LCD displej  + test proud. chrániče AC/DC IP65 | | | | | |
| 96 | | zkoušečka napětí | | 1 | ks | UNI-T zkouš. napětí a fází s **velkým** digit. LCD displejem  + test proud. chrániče AC/DC IP65 | | | | | |
| 97 | | zkoušečka napětí | | 5 | ks | Zkoušečka napětí a fází ZNF 95 12-500 V | | | | | |
| 98 | | ocelový metr svinovací | | 10 | ks | metr svinovací, 3m, š. pásku 16mm | | | | | |
| 99 | | elektromotor Y/D | | 1 | ks | elektromotor 3kW Y/D -3 kW / 1440 ot./min B35 / IE1 Y3-100 LB4 | | | | | |
| 100 | | switch | | 4 | ks | jednoduchý switch 8 portů | | | | | |
| 101 | | držák TV | | 1 | ks | Držák TV 110-140 cm | | | | | |
| 102 | | stojanová vrtačka- servis během 1.roku | | 1 | ks | Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, sklopný od -45° do +45°, otočný o 360° Kvalitní ozubené klínové řemeny Gates zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky Hliníkové rukojeti s ukončením „Softgrip” poskytují jisté držení Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V Nouzový vypína, LED osvětlení pracovního stolu Základna s T-drážkami, na spodní straně žebrovaná Vrtací výkon trvalý | ocel14 mm Vrtací výkon max. | ocel16 mm Vrtací hloubka max.65 mm Vyložení 127mm Rozměry pracovního stolu200×200mm Max. zatížení stolu12 kg T-drážky | velikost drážky14 mm Kužel vřeteneMK2, Otáčky600–2400ot/min Počet rychlostních stupňů5 vzdálenost vřetene a stolu až 319 mm, vzdál. vřetene a základny až 518 mm Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo45 °až 45 ° Úhel otáčení vtacího stolu360 ° Průměr sloupu60 mm Příkon450 W, Elektrické připojení230 V Rozměry (š × v × h)568×849×319mm Hmotnost do30 kg Rychloupínací hlavička 1-13 mm, B16 T-matice Kuželový trn MK2 / B 16, **bezplatný SERVIS BĚHEM 1. ROKU** | | | | | |
| 103 | | sada konektorů | | 8 | ks | lisovací RJ 45 konektory | | | | | |
| 104 | | Strojní závitová sada ZSM-20/17 (Mk II) | | 1 | ks | Kužel Mk II., vnější závit do M20, vnitřní do M16, normální závit, M20 - jemný, délka závitu max. 90 mm, díly zušlechtěné na 44 HRC | | | | | |
| 105 | | Aku frézka s příslušenstvím Li-ion 18V/5,0A | | 2 | ks | Aku univerzální frézka s možností upnutí do 4 různých základen umožňující různorodé použití, Kryt motoru a pouzdra základem z hliníkového odlitku umožňující velmi jednoduchou výměnu a přesnou práci, Zámek vřetena umožňuje snadnou výměnu nástroje Možnost použití nástrojů s upnutím 6 nebo 8 mm Rozsah dodávky: Systainer Makpac (821552-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), Rychlonabíječka DC18RC (195584-2), Základna (196612-6), Základna pro zanoření (195563-0), Sklopná základna (195561-4), Vodítko (122703-7), Klič SW22 (781011-1), Klíč SW13 (781039-9), Paralelní doraz (122965-7), Vedení šablony 10mm (343577-5), Kleština 6 mm (763636-3), Kleština 8 mm (763618-5) | | | | | |
| 106 | | Tesařská sekera | | 1 | ks | Tyto sekery mají rovné, dlouhé a tenké ostří, čímž vzniká rovnoměrná sečná plocha. V hlavě sekery je vykován oblouk, díky kterému se dá sekera držet bezprostředně nad ostřím, čímž se zvyšuje stabilita a přesnost. Zadní strana sekery se dá použít jako kladivo, násada je uzpůsobena každému uchopení ruky. Rovný a plochý tvar sekery se hodí výborně k opracovávání suchého dřeva. Měří 50 cm a váží 1,1 kg. Ostří měří cca 10 cm. Ochranné pouzdro na ostří z kůže. | | | | | |
| 107 | | " Speed Square " metrický tesařský úhelník | | 2 | ks | Velikost úhelníku 25,4cm. Verze v metrickém provedení. Úhelník je navržen se dvěma sadami měřítek při použití pro běžné krokve, nárožní a úžlabní trámy. Vnitřní stupnice (měřítko) s menšími čísly je pro práci v metrických údajích, zatímco vnější stupnice (měřítko) je pro práci ve stupních. Tím, že stupnice má plných 90° stupňů umožňuje uživateli označit libovolný úhel ve stupních, jakož i úhly zastoupené v "\*decimetrech výšky na jeden metr délky." Můžete snadno, na první pokus, převést stupně na decimetr výšky nebo naopak. Úhelník je označen stejně na obou stranách pro použití na jakékoliv straně trámu. Existují také "Scribe zářezy" umístěné pod centimetrovou stupnicí pro umožnění uživateli načrtnout čáru do 14 cm na šířku podél délky, celého kusu řeziva. Úhelník může být také použit jako stabilní vodítko elektrické pily. Velikost a vlastnosti úhelníku propůjčují v rámci stavebního průmyslu jeho vícenásobné použití. Vnitřní stupnice se používá při označení čepů a dlabů. Vyrobeno z lehké vysoce kvalitní hliníkové slitiny. | | | | | |
| 108 | | Dlabačka MSG - elektrické řezbářské dláto | | 1 | ks | Ruční dlabačka určená truhlářům, modelářům a uměleckým řezbářům. Převodovka z hliníku. Vyřezávání všech druhů dřeva. Vhodné pro renovování a opracování nábytku, restaurátorství, linoryty, opracování sádry a jemné odstraňování nátěrů. Výkonný tichý stejnosměrný motor. Převodovka je hliníkový tlakový odlitek. Tělo z polyamidu se skelnými vlákny. V základním vybavení dláta jsou tři bimetalová dlátka (U tvar, V tvar a plochý nůž) a klíč. Baleno v plastovém kufříku. | | | | | |
| 109 | | Sada nožů pro dláto MSG - 5ks | | 1 | sada | Sada nasazovacích dlát pro MSG. Z vysoce kvalitní japonské oceli (bimetal). Základní ocel je spojená s wolframovou. Špice dlát jsou kus po kuse ručně broušeny. Jeden kus ve tvaru V, jeden velký a malý dutý, jeden plochý s rovným a jeden se zaobleným koncem. Kompatibilní s položkou č. 6. | | | | | |
| 110 | | Obtahovací tvarový brousek pro dláto MSG | | 1 | ks | Obtahovací brousek s univerzálními tvary. Vyprofilovaný povrch pro různé tvary řezbářských dlát. Brousek naostří břity jako žiletku. Rozměr: 100 x 63 x 15mm | | | | | |
| 111 | | Zkracovací pila na kov | | 1 | ks | Na ocel, hliník, měď a plasty. Rychlé a čisté řezání trubek, úhelníků a kabelových svazků. Všechna kola jsou vybavena kuličkovými ložisky Možnost beznástrojového nastavení 0 - 45°. Otvor pilového kotouče 25,4 mm. Pilový kotouč 305 mm | | | | | |
| 112 | | Prodlužovací kabel na bubnu 25m, 4 zásuvky, 3x2,5mm2, guma, | | 1 | ks | Profi provedení gumového kabelu na navijáku. Použitý neoprenový kabel H07RN-F3G 2,5 mm2 lze trvale používat ve venkovním prostředí. Je vysoce odolný proti mechanickému zatížení a olejům. Izolace žil z kaučuku (gumy) a vnější plášť z neoprenu jsou houževnatější než kaučuk (guma). Tento buben je možno využít i pro vyšší zátěže (průřez 3×2,5mm2) - svářečky, stavební vrátky, hoblíky, kompresory a všude tam, kde je potřeba použít kvalitní prodlužovák s průřezem 3x2,5mm2 | | | | | |
| 113 | | INDUKČNÍ OHŘÍVACÍ PŘÍSTROJ | | 1 | ks | indukční ohřívací přístroj COMPLET AUTO pro uvolňování zrezivělých šroubů, odstraňování samolepek, nalepených lišt atd., demontáž lepených skel i vyrovnávání menších důlků v ocelových karosériích po úderech krup apod., rychlý, cílený bodový indukční ohřev pro uvolnění zarezivělých šroubů, matic, slepených dílů atd., bez poškození okolí jako při ohřevu plamenem, snadné odstraňování nálepek, log, boční ozdobných lišt, lepených plechů karosérie atd., demontáž lepených autoskel, výkon až 2400W, bezpečné používání stroje díky ohřívání bez plamene, velmi flexibilní napájení od 85V do 265V, dálkové nožní ovládání, vysoká provozní spolehlivost a životnost, profesionální kvalita zařízení pro indukční ohřevy. Rozsah dodávky: Sada 3 speciálních klínů, které se používají pro sejmutí, odstranění různých nálepek, fólií apod. Induktor pro snadné odstraňování různých nálepek a samolepek na karosériích, log, ozdobných lišt atd. bez poškození laku, Induktor pro demontáž lepených autoskel, pro odstraňování ochranných nástřiků na spodku vozidla, Induktor pro uvolnění zarezivělých šroubů, matic, slepených dílů atd., bez narušení / poškození okolí jako např. při ohřevu plamenem, Dálkové ovládání | | | | | |
| 114 | | ENDOSKOPICKÁ INSPEKČNÍ KAMERA WIFI | | 1 | ks | Baterie: Li-Ion 850 mAh, Rozlišení: 640 x 480 px/1280 x 720 px Kamera: 2 Mpx, Průměr kamery: 8 mm, Úhel pohledu: do 70°, Zaostření: 4 - 10cm, Krytí: IP67, Světlo: 8 LED diod, Délka: 195 cm, Balení obsahuje háček, zrcadlo a magnet. | | | | | |
| 115 | | STARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ POWERBANK 400A 22 000MAH | | 1 | ks | Sada konektorů, Indikátor nabití baterie, Indikátor zvoleného napětí Výstup nabíječky notebooku: 12V / 16V / 19V, USB výstup: 5V 1A / 2A Vstup: 15V 1A, Doba nabíjení: 4 hodiny, Startovací proud: 200A Maximální proud: 400A, Kapacita powerbanky: 22 000 mAh, Obsah soupravy: PowerBank, Startovací kabely, Autonabíječka, Nabíječka Vyměnitelné DC zástrčky, Napájecí kabel pro telefon, notebook, tablet, fotoaparát. | | | | | |
| 116 | | Záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem HSS | | 15 | ks | ČSN221605, 7,8x4,3 mm | | | | | |
| 117 | | Záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem HSS | | 15 | ks | ČSN221605, 9,5x5,3 mm | | | | | |
| 118 | | Záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem HSS | | 15 | ks | ČSN221605, 11,4x6,4 mm | | | | | |
| 119 | | Záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem HSS | | 15 | ks | ČSN221604, 15x8,4 mm | | | | | |
| 120 | | Záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem HSS | | 15 | ks | ČSN221604, 15x6,8 mm | | | | | |
| 121 | | Záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem HSS | | 15 | ks | ČSN221604, 11x5,0 mm | | | | | |
| 122 | | Záhlubník s válcovou stopkou a vodícím čepem HSS | | 15 | ks | ČSN221605, 7,8x3,3 mm | | | | | |
| 123 | | Výstružník ruční s válcovou stopkou, form B HSS | | 10 | ks | ČSN221420, 6 mm H8 | | | | | |
| 124 | | Příložný úhelník zámečnický, | | 24 | ks | ČSN255124, 160x100 /4021/ | | | | | |
| 125 | | Šroubovák vrtací příklep | | 1 | ks | Napětí 18 V, Kapacita akumulátoru 5 Ah, Sklíčidlo 13 mm Typ akumulátoru Li-Ion, Max. kroutící moment 125 Nm, Rozsah sklíčidla 1.5-13 mm, Počet otáček 0-500/0-2100 ot./min Max. průměr vrtáku dřevo/kov/zdivo 76/13/16 mm, Počet úderů 0-8250/0-31500 úd./min, Balení Makpac | | | | | |
| 126 | | Excentrická bruska 125mm 300W | | 1 | ks | Silný motor 300W, Kompaktní design, ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje, Elektronická předvolba otáček, Vysoký záběrový výkon, efektivní odsávání prachu, Doběhová brzda pro brusný talíř, Použití vysoce odolných ložisek a prachuodolného krytu vypínače pro delší životnost stroje, Jednoduchá výměna papíru pomocí suchého zipu, Rozsah dodávky: Odsávací box včetně sáčku, Brusný talíř 123 mm | | | | | |
| 127 | | Aku bezuhlíková přímočará pila | | 1 | ks | Pozvolný start umožňuje přesnou práci, Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru, Možnost použití vypínače z obou stran stroje, Nastavitelná rychlost, Beznástrojová výměna pilového listu, Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač, Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu, LED osvětlení pracovní plochy, Možnost připojení k vysavači, Počet zdvihů 800-3.500 min-1, Výška zdvihu 26 mm, Nastavení řezu 4-stupně, Řezný výkon (dřevo) 135 mm, Řezný výkon (ocel/hliník) 10/20 mm, Dodávka bez akumulátoru a nabíječky | | | | | |
| 128 | | Japonská pila Tatebiki 240 | | 4 | ks | Délka pily 530 mm, Délka listu 240 mm, Šířka listu 60 mm, Tloušťka listu 0,3 mm, Rozteč zubů 1,5 mm, Hloubka řezu 50 mm | | | | | |
| 129 | | Brusný kámen Rozsutec Remienok | | 1 | ks | Přírodní slovenský brusný kámen Rozsutec z Malé Fatry. Složením jde o tvrdý sedimentární pískovec, který sestává z velmi jemných a rovnoměrných zrn písku. Ideální je na závěrečné jemné broušení a vyleštění ostří. Zrnitost (grit) kamene je přibližně 6000 - 8000 a dokáže vyhladit ostří do zrcadlového lesku. Kámen Rozsutec se používá na broušení s vodou. | | | | | |
| 130 | | Brusný kámen Naniwa Multi Stone | | 1 | ks | Kombinovaný vodní brusný kámen zrnitosti 220 a 1000 pro ideální nabroušení vašeho nože. Kámen zrnitosti 220 je určen pro prvotní broušení silně otupeného nože. Kámen zrnitosti 1000 je vhodný pro jemné broušení a udržování ostří. | | | | | |
| 131 | | AKU mini bruska 12 V | | 1 | ks | Technické údaje: Napětí: 12 V, Otáčky naprázdno: 10000-26000/min Systém rychlé výměny příslušenství, Akumulátor: 1.5 Ah Li-ion, příslušenství – brusné, řezací, vrtací a lešticí nástavce | | | | | |
| 132 | | aku šroubovák | | 1 | ks | aku šroubovák 3,6 V, aku 0,85 Ah + sada bitů (4x), rozsah dodávky: 1x napájecí kabel Micro USB 5pin, 1x prodloužený bit 75 mm PH0, 1x prodloužený bit 75 mm PH1, 1x prodloužený bit 75 mm H4, 1x oboustranný bit 110 mm PH2 / F5,5 | | | | | |
| 133 | | Truhlářské pachole PROFI | | 2 | ks | Snadné přestavění výšky pomocí nožního pedálu. Sklopná hlava s možností volby válce pro přímé podávání nebo kuliček pro všesměrové podávání. Přestavitelná výška: 710 – 1 030 mm Přímé podávání: váleček 50 × 400 mm Všesměrové podávání: 5 × kulička ø 25,4 mm Rozměr obalu: 740 × 230 × 205 mm | | | | | |
| 134 | | SVĚRKA TRUHLÁŘSKÁ 60CM | | 10 | ks | Temperované litinové tělo pro odolnost a pevnost. Snadno uvolnitelný zajišťovací mechanismus. Pojezdová tyč z kovaného železa zajistí stabilitu. Zámek zajišťující nechtěný pohyb čelistí Bi-Materialní rukojeť pro větší pohodlí. Odnímatelné pryžové chrániče čelistí, chrání před poškrábáním materiálu. Hloubka čelistí: 80 mm, Upínací síla: 450 kg | | | | | |
| 135 | | Sada Forstnerových vrtáků, 5dílná | | 1 | sada | Sada Forstnerových vrtáků, 5dílná 15; 20; 25; 30; 35 mm | | | | | |
| 136 | | Forstnerův vrták | | 1 | ks | Forstnerův vrták 40 mm 40 x 90 mm, d 10 mm | | | | | |
| 137 | | Rejsek micro - celokovový 150mm | | 1 | ks | Velmi přesný rejsek MICRO pro precizní rýsování. Jednostranně broušený rýsovací kotoučový nůž zajištuje naprosto přesné zakreslení čar i ve velmi tvrdých dřevech, hirnovém dřevě nebo v amteriálu s problematickým průběhem vláken. Rameno vyrobeno z oceli, nůž z tvrzené oceli, posunovací element z eloxovaného hliníku, doraz a šroub z mosazi. Škála v milimetrech je leptaná. Rozpětí 0 - 150 mm. Rejsek má ještě jednu aretaci pro ještě přesnější nastavení - MICRO. | | | | | |
| 138 | | VRTACÍ DLABAČKA S POSUVNÝM STOLEM | | 1 | ks | Základní popis: Pohyblivý stůl: ANO, Plynová vzpěra: ANO, Přesné nastavení: ANO, Maximální výška dílce: 120 mm, Maximální hloubka dílce: 130 mm, Maximální zdvih: 70 mm, Kleština: 13 mm, Dlabací vrták: 6 - 16 mm, Rozměr stolu: 180 x 157 mm | | | | | |
| 139 | | Hoblík klopkař | | 2 | ks | Hoblík má nastavitelnou štěrbinu ústí, hloubku a boční polohu želízka pomocí páčky a upevňovacího šroubu. Úhel želízka 45°. Tělo hoblíku je z šedé oceli s rukojetí zhotovenou z palisandru. Pomocí ovládacího mechanizmu se snadno nastaví síla třísky. Hoblík je určen hlavně pro začínající truhláře a domácí práce. Hoblík má pákové přepětí klopny nože. Šířka želízka 50 mm, Délka 255 mm | | | | | |
| 140 | | bezuhlíkový aku rázový utahovák 18 V (1/4") | | 1 | ks | bezuhlíkový aku rázový utahovák 18 V (1/4"), 180 Nm, 2x aku 5,0 Ah, kufr Systainer, Aku rázový utahovák MAKITA s momentem 180 Nm Bezuhlíkový motor zvyšující výdrž na jedno nabití, Nižší provozní teplota oproti uhlíkovým motorům, Technologie XPT pro práci v prašném prostředí, Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost (1,6 kg) Možnost nastavení čtyř stupňů rychlosti dotažení, Funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex, Funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování vrutu, Funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování šroubu, Funkce s automatickým zastavením po uvolnění matice, Možnost uložení zvoleného nastavení do paměti nářadí Dvojité LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu Převodovka s celokovovou konstrukcí a hliníkovým krytem Aku utahovák DTD171RTJ s kufrem a dvěma akumulátory | | | | | |
| 141 | | Oscilační bruska Multi Tool s příslušenstvím 320W, v tašce s příslušenstvím | | 1 | ks | Příkon: 320 W, Počet kmitů: 6.000 - 20.000 min-1, Úhel kmitu: 3,2 °, Transportní taška, Škrabka 52x40mm, Pilový list rovný 32x50mm BiM, Pilový kotouč s tvrdokovem 85mm G30, Škrabka 52x40mm, Pilový kotouč 85mm BiM, Brusná deska DELTA, 3 x brusné papíry K60, K80, K100, K150 a K240, Krabička na příslušenství | | | | | |
| 142 | | Dvojstupňovitý vrták pro vrut konfirmát se záhlubníkem | | 10 | ks | Dvojstupňovitý vrták pro vrut konfirmát 6,3/4,5x60 d=6 - se záhlubníkem, Řezný průměr 6,3, Pracovní délka 60, Průměr stopky 6 Provedení HSS, Otáčení RH | | | | | |
| 143 | | Pilový kotouč 83-35LWZ | | 2 | ks | Pilový kotouč 300x30 z28 x3,2mm 83-35LWZ, Průměr kotouče 300 mm, Průměr upínacího otvoru 30 mm, Počet zubů 28 z, Typ kotouče 83-35 LWZ, Šířka řezu 3.2 mm | | | | | |
| 144 | | Čelisti pro svěrák, YORK, 125 | | 24 | pár | NCL /06.01.01.04.0.0/, čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 52-54 HRC. - náhradní čelisti pro všechny svěráky York - dodáváno jako pár, šířka čelistí 125 mm | | | | | |
| 145 | | Čelisti pro svěrák, YORK, 150 | | 6 | pár | NCL /06.01.01.05.0.0/, čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 52-54 HRC. - náhradní čelisti pro všechny svěráky York - dodáváno jako pár, šířka čelistí 150 mm | | | | | |
| 146 | | Festool BP 18 Li 5,2 AS-ASI Akumulátor | | 2 | ks | Festool BP 18 Li 5,2 AS-ASI Akumulátor (202479) - náhrada za naše poškozené baterie | | | | | |
| 147 | | Podtlaková pumpa | | 2 | ks | Ruční vakuová pumpa v sadě s příslušenstvím určená k výměně brzdové kapaliny a odvzdušnění brzdového systému. Sadu lze také využít pro diagnostiku dalších okruhu ve vozidle, použití je univerzální. Kufřík obsahuje nástavce pro odvzdušňovací šrouby běžných typů vozidel, hadičku a nádobku na kapalinu. | | | | | |
| 148 | | Otevřené 12hr klíče sada - klíče na převlečné brzdové matice | | 2 | ks | balení v plastovém držáku, rozměr klíče 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 a 32 mm | | | | | |
| 149 | | Stahovák pružin | | 2 | sada | Sada přípravků pro montáž a demontáž pružin, Délka šroubovvice 453 mm, Rozsah malých čelistí 80-115 mm, Rozsah středních čelistí 110-15 mm, Rozsah velkých čelistí 140-195 mm, Bezpečnostní systém zabezpečuje pružinu v požadovaném tvaru, Včetně plastového kufru | | | | | |
| 150 | | Sada 1/2" a 3/8" momentového klíče v pěně EVA | | 2 | sada | Sada momentových klíčů 2 ks v pěně EVA ( 3/8 20-110 Nm a 1/2 40-210 Nm ) | | | | | |
| 151 | | Montážní vozík s nářadím, 94ks | | 3 | ks | Kvalitní montážní vozík, 7 zásuvek uložených v kuličkových ložiskách, uzamykací system s automatickou západkou, plastová pracovní deska, ochrana proti poškození při nárazu, 4 kolečka (2 otočná, 2 pevná). Ekonomický vozík na nářadí prázdný, Ráčnový set 1/2" 22 ks, Ráčnový set 1/4" 19 ks, Sada kleští 3 ks, Sada T-imbusových klíčů 6 ks, Sada kladiv 2 ks, Sada šroubováků 8 ks, Sada torx šroubováků 7ks, Sada očkoplochých klíčů 17ks, Sada stranových klíčů 10ks | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  |  |  |
|  | **Nabídková cena celkem vč. DPH** | | **860 180,53 Kč** | | | | |  |  |  |
| **Číslo položky** | **nabízený produkt (konkrétní výrobek), vč. technické specifikace** | | **nabídková cena za jednotku bez DPH** | | | | **nabídková cena za položku bez DPH celkem** | **nabídková cena za jednotku včetně DPH** | **nabídková cena za položku včetně DPH celkem** | **sazba DPH** |
| 1 | STANLEY D-261/10/50 - výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | 8 470,00 | 8 470,00 | 21% |
| 2 | BOSCH GSM 120 - výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 3 025,00 | 3 025,00 | 21% |
| 3 | BOSCH GCL 2-15G -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 5 400,00 | | | | 5 400,00 | 6 534,00 | 6 534,00 | 21% |
| 4 | BENNING DUSPOL ANALALOG IP 65 - výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1 700,00 | | | | 1 700,00 | 2 057,00 | 2 057,00 | 21% |
| 5 | lepicí pistole Bosch Home and Garden PKP 18 E 0603264503, 200 W-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1 080,00 | | | | 1 080,00 | 1 306,80 | 1 306,80 | 21% |
| 6 | JOKARI SUPER 4 PLUS 20050-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 450,00 | | | | 9 000,00 | 544,50 | 10 890,00 | 21% |
| 7 | EXTOL PREMIUM 8831132 - výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 620,00 | | | | 12 400,00 | 750,20 | 15 004,00 | 21% |
| 8 | NAREX INDUSTRIAL 127-BIT BOX 65404065-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 750,00 | | | | 2 250,00 | 907,50 | 2 722,50 | 21% |
| 9 | NAREX 443 000 883 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 480,00 | | | | 960,00 | 580,80 | 1 161,60 | 21% |
| 10 | Pero FKZD-200B-25-60 - výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 360,00 | | | | 3 600,00 | 435,60 | 4 356,00 | 21% |
| 11 | Odsávačka cínu 6868 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 160,00 | | | | 800,00 | 193,60 | 968,00 | 21% |
| 12 | EXTOL CRAFT 23951 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 560,00 | | | | 1 120,00 | 677,60 | 1 355,20 | 21% |
| 13 | BENNING DUSPOL ANALALOG IP 65 - výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1 700,00 | | | | 1 700,00 | 2 057,00 | 2 057,00 | 21% |
| 14 | KNIPEX 9855 - výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 820,00 | | | | 820,00 | 992,20 | 992,20 | 21% |
| 15 | SCHEPPACH sada 0623939 - výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 960,00 | | | | 3 840,00 | 1 161,60 | 4 646,40 | 21% |
| 16 | SPOJOVACE 01 SET - výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 450,00 | | | | 450,00 | 544,50 | 544,50 | 21% |
| 17 | KNIPEX 16 85 125 SB - výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 980,00 | | | | 1 960,00 | 1 185,80 | 2 371,60 | 21% |
| 18 | BOSCH GNF 65 A 0601368708 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 25 500,00 | | | | 25 500,00 | 30 855,00 | 30 855,00 | 21% |
| 19 | Bosch Advanced Vac 20 0.603.3D1.200 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 3 200,00 | | | | 3 200,00 | 3 872,00 | 3 872,00 | 21% |
| 20 | NAREX INDUSTRIAL 127-BIT BOX 65404065-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 750,00 | | | | 750,00 | 907,50 | 907,50 | 21% |
| 21 | AJAX PSO 250/2 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 225,00 | | | | 5 850,00 | 272,25 | 7 078,50 | 21% |
| 22 | AJAX PZT250/2--výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 190,00 | | | | 4 940,00 | 229,90 | 5 977,40 | 21% |
| 23 | AJAX PZK 250/2 --výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 175,00 | | | | 4 550,00 | 211,75 | 5 505,50 | 21% |
| 24 | AJAX PZP 250/2 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 220,00 | | | | 5 720,00 | 266,20 | 6 921,20 | 21% |
| 25 | PILANA 2956 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 210,00 | | | | 4 200,00 | 254,10 | 5 082,00 | 21% |
| 26 | EXTOL CRAFT 300--výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 420,00 | | | | 840,00 | 508,20 | 1 016,40 | 21% |
| 27 | HONITON HW15600-1260 --výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 300,00 | | | | 3 000,00 | 363,00 | 3 630,00 | 21% |
| 28 | HONITON HW15600-1250 --výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 320,00 | | | | 2 240,00 | 387,20 | 2 710,40 | 21% |
| 29 | PROTECO 42.09-N-250 --výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 240,00 | | | | 480,00 | 290,40 | 580,80 | 21% |
| 30 | PROTECO 42.02-10143 --výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 130,00 | | | | 1 040,00 | 157,30 | 1 258,40 | 21% |
| 31 | PROTECO 10.237-11 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 32,00 | | | | 288,00 | 38,72 | 348,48 | 21% |
| 32 | PROTECO 10.07-990-01-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 370,00 | | | | 740,00 | 447,70 | 895,40 | 21% |
| 33 | PROTECO 10.07-990-06 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 255,00 | | | | 255,00 | 308,55 | 308,55 | 21% |
| 34 | SOLA GR 150 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 550,00 | | | | 550,00 | 665,50 | 665,50 | 21% |
| 35 | KMITEX 4012 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 295,00 | | | | 590,00 | 356,95 | 713,90 | 21% |
| 36 | BGS100901 -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 1 480,00 | | | | 2 960,00 | 1 790,80 | 3 581,60 | 21% |
| 37 | EXTOL 459 pravítko ocelové nerez 500mm -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 80,00 | | | | 1 280,00 | 96,80 | 1 548,80 | 21% |
| 38 | PROTECO 42.13-230-0500 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 120,00 | | | | 960,00 | 145,20 | 1 161,60 | 21% |
| 39 | PROTECO 42.13-230-2000 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 220,00 | | | | 1 760,00 | 266,20 | 2 129,60 | 21% |
| 40 | PROTECO 10.03-01-200-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 130,00 | | | | 1 040,00 | 157,30 | 1 258,40 | 21% |
| 41 | PROTECO 10.13-1000-04 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 48,00 | | | | 192,00 | 58,08 | 232,32 | 21% |
| 42 | PROTECO 10.01-A250D -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 90,00 | | | | 180,00 | 108,90 | 217,80 | 21% |
| 43 | PROTECO 10.01-CS200D-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 80,00 | | | | 160,00 | 96,80 | 193,60 | 21% |
| 44 | PROTECO 10.11-RS30 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 550,00 | | | | 550,00 | 665,50 | 665,50 | 21% |
| 45 | PROTECO 10.55-890 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 150,00 | | | | 600,00 | 181,50 | 726,00 | 21% |
| 46 | TRUE-TECH 2942-TT -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 355,00 | | | | 710,00 | 429,55 | 859,10 | 21% |
| 47 | TRUE-TECH 2943-TT -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 400,00 | | | | 800,00 | 484,00 | 968,00 | 21% |
| 48 | ŘEZÁK CU -G01373-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 298,00 | | | | 1 192,00 | 360,58 | 1 442,32 | 21% |
| 49 | TESTO 510 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 4 200,00 | | | | 4 200,00 | 5 082,00 | 5 082,00 | 21% |
| 50 | DYTRON DT 02350 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 670,00 | | | | 1 340,00 | 810,70 | 1 621,40 | 21% |
| 51 | PILANA 2956 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 230,00 | | | | 2 300,00 | 278,30 | 2 783,00 | 21% |
| 52 | PILANA 2951 300mm-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 9,50 | | | | 285,00 | 11,50 | 344,85 | 21% |
| 53 | DYTRON DT 36441 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 460,00 | | | | 460,00 | 556,60 | 556,60 | 21% |
| 54 | REMS NANO 844010 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | 16 335,00 | 16 335,00 | 21% |
| 55 | KNIPEX 97 52 36 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 3 315,00 | | | | 3 315,00 | 4 011,15 | 4 011,15 | 21% |
| 56 | MARS 7800 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 3 290,00 | | | | 6 580,00 | 3 980,90 | 7 961,80 | 21% |
| 57 | MILWAUKEE M18 FDD2-502X -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | 16 335,00 | 16 335,00 | 21% |
| 58 | sada Bosch 2608577351-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 570,00 | | | | 1 140,00 | 689,70 | 1 379,40 | 21% |
| 59 | MAKITA B-52059 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1 950,00 | | | | 3 900,00 | 2 359,50 | 4 719,00 | 21% |
| 60 | MAKITA GB602W-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 4 290,00 | | | | 4 290,00 | 5 190,90 | 5 190,90 | 21% |
| 61 | MILWAUKEE PD 705 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 2 700,00 | | | | 2 700,00 | 3 267,00 | 3 267,00 | 21% |
| 62 | REMS NANO 844050 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1 090,00 | | | | 2 180,00 | 1 318,90 | 2 637,80 | 21% |
| 63 | KNIPEX 86 01 300 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1 860,00 | | | | 1 860,00 | 2 250,60 | 2 250,60 | 21% |
| 64 | GREISINGER GTH 1150 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 3 250,00 | | | | 3 250,00 | 3 932,50 | 3 932,50 | 21% |
| 65 | H-TOOLS HT-500R-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1 550,00 | | | | 1 550,00 | 1 875,50 | 1 875,50 | 21% |
| 66 | STAVTOOL P11828 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 395,00 | | | | 395,00 | 477,95 | 477,95 | 21% |
| 67 | GREISINGER GAF 200 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 2 490,00 | | | | 2 490,00 | 3 012,90 | 3 012,90 | 21% |
| 68 | XTLINE JAD5421 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 190,00 | | | | 950,00 | 229,90 | 1 149,50 | 21% |
| 69 | XTLINE JAD2824/27 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 345,00 | | | | 1 725,00 | 417,45 | 2 087,25 | 21% |
| 70 | XTLINE Z11923 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1599,00 | | | | 4 797,00 | 1 934,79 | 5 804,37 | 21% |
| 71 | PILI 720387 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 195 | | | | 975,00 | 235,95 | 1 179,75 | 21% |
| 72 | ARDON V9 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 99 | | | | 1 980,00 | 119,79 | 2 395,80 | 21% |
| 73 | XTLINE JAD5288-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 195 | | | | 975,00 | 235,95 | 1 179,75 | 21% |
| 74 | XTLINE JAD3SL151-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 195 | | | | 975,00 | 235,95 | 1 179,75 | 21% |
| 75 | KNIPEX 70 06 180 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 700 | | | | 21 000,00 | 847,00 | 25 410,00 | 21% |
| 76 | EXTOL PREMIUM 8813192 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 145 | | | | 4 350,00 | 175,45 | 5 263,50 | 21% |
| 77 | EXTOL PREMIUM 8813189 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 115 | | | | 3 450,00 | 139,15 | 4 174,50 | 21% |
| 78 | EXTOL PREMIUM 8813190-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 130 | | | | 3 900,00 | 157,30 | 4 719,00 | 21% |
| 79 | KNIPEX 98 52 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 385 | | | | 11 550,00 | 465,85 | 13 975,50 | 21% |
| 80 | EXTOL PREMIUM 53087 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 285 | | | | 8 550,00 | 344,85 | 10 345,50 | 21% |
| 81 | MAKITA HR 2470 T- výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 4500 | | | | 4 500,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 21% |
| 82 | MAKITA GA 4530R- výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1280 | | | | 1 280,00 | 1 548,80 | 1 548,80 | 21% |
| 83 | MAKITA E-10899 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 2350 | | | | 2 350,00 | 2 843,50 | 2 843,50 | 21% |
| 84 | EXTOL PREMIUM 8893020 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 2400 | | | | 2 400,00 | 2 904,00 | 2 904,00 | 21% |
| 85 | EXTOL CRAFT 402114 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 645 | | | | 1 290,00 | 780,45 | 1 560,90 | 21% |
| 86 | EXTOL INDUSTRIAL 8791110T -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1580 | | | | 1 580,00 | 1 911,80 | 1 911,80 | 21% |
| 87 | EXTOL 8898311 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 2490 | | | | 2 490,00 | 3 012,90 | 3 012,90 | 21% |
| 88 | EXTOL 8892120 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 3750 | | | | 3 750,00 | 4 537,50 | 4 537,50 | 21% |
| 89 | EXTOL 8803757 -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 280 | | | | 560,00 | 338,80 | 677,60 | 21% |
| 90 | EXTOL 8812623-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1350 | | | | 2 700,00 | 1 633,50 | 3 267,00 | 21% |
| 91 | EXTOL CRAFT 97301-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 48 | | | | 960,00 | 58,08 | 1 161,60 | 21% |
| 92 | FORTUM 4770502-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 270 | | | | 270,00 | 326,70 | 326,70 | 21% |
| 93 | EXTOL 8801960-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 420 | | | | 420,00 | 508,20 | 508,20 | 21% |
| 94 | STANLEY DN 200/8/6 KIT -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 4380 | | | | 4 380,00 | 5 299,80 | 5 299,80 | 21% |
| 95 | UNI-T UT18C -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1620 | | | | 1 620,00 | 1 960,20 | 1 960,20 | 21% |
| 96 | UNI-T UT18D -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 1750 | | | | 1 750,00 | 2 117,50 | 2 117,50 | 21% |
| 97 | ZNF 95 -12-500V -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 480 | | | | 2 400,00 | 580,80 | 2 904,00 | 21% |
| 98 | EXTOL CRAFT 3143-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 45 | | | | 450,00 | 54,45 | 544,50 | 21% |
| 99 | MOLL MOTOR -40030053L-IE1P -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 7500 | | | | 7 500,00 | 9 075,00 | 9 075,00 | 21% |
| 100 | D-LINK GO-SW-8E -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 350 | | | | 1 400,00 | 423,50 | 1 694,00 | 21% |
| 101 | ALZAERGO F310B PLATE -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 590 | | | | 590,00 | 713,90 | 713,90 | 21% |
| 102 | vrtačka OPTIdrill DQ 18 -OPTIMUM -výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 10990 | | | | 10 990,00 | 13 297,90 | 13 297,90 | 21% |
| 103 | Vention Cat.5E UTP RJ45 Modular Plug Transparent 50 PackC-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 250 | | | | 2 000,00 | 302,50 | 2 420,00 | 21% |
| 104 | PROMA ZSM 20/17 MK II 26002017-výrobek odpovídí zadaným parametrům | | 9500 | | | | 9 500,00 | 11 495,00 | 11 495,00 | 21% |
| 105 | Makita DRT50RTJX2--výrobek odpovídá zadanám parametrům | | 11600 | | | | 23 200,00 | 14 036,00 | 28 072,00 | 21% |
| 106 | GRÄNSFORS BRUK Sweden 465 -výrobek odpovídá zadanám parametrům | | 4700 | | | | 4 700,00 | 5 687,00 | 5 687,00 | 21% |
| 107 | SWANSON NA202-výrobek odpovídá zadanám parametrům | | 950 | | | | 1 900,00 | 1 149,50 | 2 299,00 | 21% |
| 108 | PROXXON 28644 -výrobek odpovídá zadanám parametrům | | 3850 | | | | 3 850,00 | 4 658,50 | 4 658,50 | 21% |
| 109 | PROXXON 28572 -výrobek odpovídá zadanám parametrům | | 1050 | | | | 1 050,00 | 1 270,50 | 1 270,50 | 21% |
| 110 | PROXXON 28578 -výrobek odpovídá zadanám parametrům | | 325 | | | | 325,00 | 393,25 | 393,25 | 21% |
| 111 | Makita LC1230N-výrobek odpovídá zadanám parametrům | | 18200 | | | | 18 200,00 | 22 022,00 | 22 022,00 | 21% |
| 112 | EMOS K29115 -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 1890 | | | | 1 890,00 | 2 286,90 | 2 286,90 | 21% |
| 113 | GYS GYSDUCTION AUTO COMPLETE 053380--výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 40500 | | | | 40 500,00 | 49 005,00 | 49 005,00 | 21% |
| 114 | KAMERA WDF-C WIFI 99/98 -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 1100 | | | | 1 100,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 21% |
| 115 | POWERBANK G80035 -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 2499 | | | | 2 499,00 | 3 023,79 | 3 023,79 | 21% |
| 116 | STIMZET 07100009-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 510 | | | | 7 650,00 | 617,10 | 9 256,50 | 21% |
| 117 | STIMZET 071000011-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 630 | | | | 9 450,00 | 762,30 | 11 434,50 | 21% |
| 118 | STIMZET 071000013-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 780 | | | | 11 700,00 | 943,80 | 14 157,00 | 21% |
| 119 | STIMZET 071000015 -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 530 | | | | 7 950,00 | 641,30 | 9 619,50 | 21% |
| 120 | STIMZET 071000016-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 560 | | | | 8 400,00 | 677,60 | 10 164,00 | 21% |
| 121 | STIMZET 071000014-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 450 | | | | 6 750,00 | 544,50 | 8 167,50 | 21% |
| 122 | STIMZET 071000010-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 520 | | | | 7 800,00 | 629,20 | 9 438,00 | 21% |
| 123 | STIMZET 07100007-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 420 | | | | 4 200,00 | 508,20 | 5 082,00 | 21% |
| 124 | KINEX 4021 -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 395 | | | | 9 480,00 | 477,95 | 11 470,80 | 21% |
| 125 | MAKITA DHP486 RT -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 10990 | | | | 10 990,00 | 13 297,90 | 13 297,90 | 21% |
| 126 | MAKITA BO5031-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 2590 | | | | 2 590,00 | 3 133,90 | 3 133,90 | 21% |
| 127 | MAKITA DJV 181Z SOLO -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 6200 | | | | 6 200,00 | 7 502,00 | 7 502,00 | 21% |
| 128 | Tatebiki 240 -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 1100 | | | | 4 400,00 | 1 331,00 | 5 324,00 | 21% |
| 129 | ROZSUTEC ROZS001-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 750 | | | | 750,00 | 907,50 | 907,50 | 21% |
| 130 | NANIWA MV-502/510-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 870 | | | | 870,00 | 1 052,70 | 1 052,70 | 21% |
| 131 | STARLINE GV HL-RT08-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 1320 | | | | 1 320,00 | 1 597,20 | 1 597,20 | 21% |
| 132 | NAREX 65 405 670-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 830 | | | | 830,00 | 1 004,30 | 1 004,30 | 21% |
| 133 | UNI-MAX PACH PROFI-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 1980 | | | | 3 960,00 | 2 395,80 | 4 791,60 | 21% |
| 134 | FATMAX FMHT0-83246 STANLEY-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 675 | | | | 6 750,00 | 816,75 | 8 167,50 | 21% |
| 135 | BOSCH 3609203403-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 3100 | | | | 3 100,00 | 3 751,00 | 3 751,00 | 21% |
| 136 | BOSCH 3609204260-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 750 | | | | 750,00 | 907,50 | 907,50 | 21% |
| 137 | HABILIS TOOLS HT-DK 703 656-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 1620 | | | | 1 620,00 | 1 960,20 | 1 960,20 | 21% |
| 138 | VRTACÍ DLABAČKA S POSUVNÝM STOLEM BM16-PK/A + sada nástrojů -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 13800 | | | | 13 800,00 | 16 698,00 | 16 698,00 | 21% |
| 139 | HABILIS TOOLS HT633465-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 870 | | | | 1 740,00 | 1 052,70 | 2 105,40 | 21% |
| 140 | MAKITA DTD 171RTJ-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 10 980 | | | | 10 980,00 | 13 285,80 | 13 285,80 | 21% |
| 141 | MAKITA TM3010CX13 -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 5990 | | | | 5 990,00 | 7 247,90 | 7 247,90 | 21% |
| 142 | NORMA 190 05651-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 580 | | | | 5 800,00 | 701,80 | 7 018,00 | 21% |
| 143 | PILANA 270024-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 1350 | | | | 2 700,00 | 1 633,50 | 3 267,00 | 21% |
| 144 | YORK 462000014 -výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 595 | | | | 14 280,00 | 719,95 | 17 278,80 | 21% |
| 145 | YORK 462000015-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 690 | | | | 4 140,00 | 834,90 | 5 009,40 | 21% |
| 146 | Festool BP 18 Li 5,2 AS-ASI Akumulátor (202479)-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 3950 | | | | 7 900,00 | 4 779,50 | 9 559,00 | 21% |
| 147 | FORCE FOR908 G8-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 4750 | | | | 9 500,00 | 5 747,50 | 11 495,00 | 21% |
| 148 | FORCE FOR5082-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 2500 | | | | 5 000,00 | 3 025,00 | 6 050,00 | 21% |
| 149 | FORCE FOR908T5-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 11800 | | | | 23 600,00 | 14 278,00 | 28 556,00 | 21% |
| 150 | TENGTOOLS TT238410104-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 6500 | | | | 13 000,00 | 7 865,00 | 15 730,00 | 21% |
| 151 | STARLINE NR M1RD7B1-výrobek odpovídá zadaným parametrům | | 13500 | | | | 40 500,00 | 16 335,00 | 49 005,00 | 21% |