|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Smuteční síň a rozšíření stávajícího hřbitova |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SO.02 - Hřbitovní zeď: Terénní úpravy** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Pohořelice |  |  | Datum: | 10.06.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  | Město Pohořelice |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: |  | VS-build,s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PČ** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Množství** | **J.cena [CZK]** | **Cena celkem [CZK]** |
| **Náklady soupisu celkem** |   |   |   |   |   |   | **214 960,00** |
|   | D | HSV | Práce a dodávky HSV |   |   |   | 214 960,00 |
|   | D | 1 | Zemní práce |   |   |   | 214 960,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 500,000 | 70,00 | 35 000,00 |
| 2 | K | 171201101R00 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 500,000 | 65,00 | 32 500,00 |
| 3 | K | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 3 000,000 | 26,15 | 78 450,00 |
| 4 | K | 175151201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně | m3 | 365,000 | 124,00 | 45 260,00 |
| 5 | K | R1 | Přípravné práce - kácení stromů bez uložení pařezů | h | 20,000 | 250,00 | 5 000,00 |
| 6 | K | 112201104R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm vč dopravy na skládku bez poplatku za skládku | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 7 | R |   | D+M geotextilie | m2 | 105,000 | 150,00 | 15 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |