Příloha č. 1 - Soupis prací vč. výkazu výměr
Stavba : Nemanická 436/7, České Budějovice
**Objednatel : Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn.cena | Cena |
|  |
| 1. | Odstranění a likvidace staré mPVC fólie ze střechy | m2 | 52,0 | - | 52,0 | 125,60 Kč | 6 531,20 Kč |
|  | Odstranění a likvidace staré mPVC fólie z atik | m2 | 35,0 | - | 35,0 | 129,30 Kč | 4 525,50 Kč |
|  | D+M okapnice z viplanylového plechu - rš 500 mm | bm | 7,0 |  | 7,0 | 245,60 Kč | 1 719,20 Kč |
| 2. | D+M vnitřího rohu z viplanylového plechu - rš 100 mm | bm | 55,0 |  | 55,0 | 113,20 Kč | 6 226,00 Kč |
|  | D+M vnějšího rohu z viplanylového plechu - rš 100 mm | bm | 55,0 |  | 55,0 | 113,20 Kč | 6 226,00 Kč |
|  | D+M geotextílie | m2 | 76,0 |  | 76,0 | 68,90 Kč | 5 236,40 Kč |
| 3. | D+M mPVC fólie včetně nakotvení - střecha | m2 | 52,0 | 10,00 | 57,2 | 438,50 Kč | 25 082,20 Kč |
|  | D+M mPVC fólie včetně nakotvení - atiky | m2 | 59,0 | 10,00 | 64,9 | 445,30 Kč | 28 899,97 Kč |
| Oplechování atiky z Pz plechu rš. 500 mm | bm | 42,0 |  | 42,0 | 298,60 Kč | 12 541,20 Kč |
|  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 0,4 |  | 0,4 | 2 230,00 Kč | 892,00 Kč |
| 8. | Přesun osob, materiálu | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 520,00 Kč | 1 520,00 Kč |

Celkem bez DPH

99 399,67 Kč

Nejsem plátce DPH