**Intervento s.r.o.**

Dobrá mysl 659

Hostinné

543 71

IČ: 28785967

DIČ: CZ28785967

Společnost je zapsána u KS HK oddíl C, vložka 27325

Zastoupená jednatelem Josefem Vrbatou

**Cenová nabídka na vertikální a horizontální rotopedy:**

Zadavatel:

**Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**

Procházkova 818, 541 01 Trutnov

Osoba oprávněná jednat: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka

IČ: 00195201

DIČ: CZ00195201

Kontaktní osoba: Miroslav Petera

e-mail:

telefon:

Na základě vaší Výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávku

**„Rotopedy pro RÚ Hostinné“**

jsme pro vás vypracovali tuto nabídku na vertikální a horizontální rotopedy.

Vzhledem k Vašim požadavkům na kvalitu, robustnost konstrukce, minimálním nárokům na servis a údržbu a ergonomii s přihlédnutím na zdravotní hendikepy Vašich klientů, vychází jako nejlepší řešení produkty od společnosti ERGO-FIT.

Společnost ERGO-FIT sídlí v Německu, kde také s dlouholetou tradicí vyrábí profesionální kardio a posilovací stroje zaměřené na jejich používání v oborech fyzioterapie, rehabilitace, lékařství a lázeňství.

Stroje ERGO-FIT jsou u zákazníků oblíbené díky jejich vysoké kvalitě, odolnosti a přesnosti naměřených údajů sloužících pro vyhodnocování tréninků.

**Vertikální rotoped (Ergometr) ERGO-FIT Cycle 450 :**

*Technické parametry:*

- Vertikální rotoped je určen pro rehabilitační, profesionální a komerční použití.

- Maximální hmotnost uživatele: 180 kg

- Rozsah výkonu: 0 - 400 Wattů

- Nastavení výkonu po 5 wattových krocích

- Rozsah otáček pedálů za minutu: 20 - 120

- Rozměry: 120 x 60 x 140 cm

- Hmotnost: 49 kg

- Nízká nástupní hrana: 8 cm

- Indukční elektromagnetická brzda

- Moment setrvačnosti 11 +/- 2kg.m²

- Měření tepové frekvence: senzory v madlech a bezdrátově přes hrudní pás kompatibilní s POLAR (není součástí

 ergometru)

- Možnost tréninku v režimu řazení převodových stupňů

- Zobrazení údajů na displeji: Výkon ve wattech, puls, čas, vzdálenost, rychlost, otáčky, převodový stupeň a kcal

- Jednoduchá obsluha – přehledný, jednoduchý monochromatický LCD displej pouze se 4 membránovými tlačítky a

 držákem knihy

- 3 testovací programy PWC 130, 150 a 170

- Tréninkové programy: 5 manuálních programů, uživatelské programy s kontrolou tepové frekvence, testovací

 programy se změnou převodů, programy s proměnlivou zátěží, profilem tratě a tepové frekvence.

- Plynulé pístové nastavení výšky sedla po milimetrových krocích.

- Transportní kolečka

- Napájení : 230 V s externím nožním vypínačem

- Zařízení odpovídá normě DIN EN 957 SA a bezpečnostní normě DIN EN 60335-1

Záruční doba: 36 měsíců

Záruční doba na rám: 5 let

Cena za kus: **40.000,- Kč bez DPH (48.400,- Kč vč. DPH)**

Cena za 15 kusů: **600.000,- Kč bez DPH (726.000,- Kč vč. DPH)**

**Cena je uvedena včetně dopravy k zákazníkovi, montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy.**

** **

**   **

**Horizontální rotoped (recumbent bike) ERGO-FIT Recumbent 4000 :**

*Technické parametry:*

- Maximální hmotnost uživatele: 200 kg

- Rozsah výkonu: 15 - 600 Wattů

- Nastavení výkonu po 5 wattových krocích

- Rozsah otáček pedálů za minutu: 20 - 120

- Rozměry: 160 x 54 x 125 cm

- Hmotnost: 79 kg

- Nízká nástupní hrana: 8 cm

- Nastavitelné ergonomicky tvarované sedlo a opěrka zad

- Indukční elektromagnetická brzda

- Moment setrvačnosti 11 +/- 2kg.m²

- Zobrazení údajů na displeji: Výkon ve wattech, puls, čas, vzdálenost, rychlost, otáčky, převodový stupeň a kcal

- Jednoduchá obsluha – přehledný, jednoduchý monochromatický LCD displej pouze se 4 membránovými tlačítky

- 3 testovací programy PWC 130, 150 a 170

- Tréninkové programy: 5 manuálních programů, uživatelské programy s kontrolou tepové frekvence, testovací

 programy se změnou převodů, programy s proměnlivou zátěží, profilem tratě a tepové frekvence.

- Možnost tréninku v režimu řazení převodových stupňů

- Měření tepové frekvence: senzory v madlech a bezdrátově přes hrudní pás kompatibilní s POLAR (není součástí

 recumbentu).

- Transportní kolečka

- Napájení : 230 V / 50 Hz

- Zařízení odpovídá normě DIN EN 957 SA a bezpečnostní normě DIN EN 60335-1

- Ergometr je určen pro rehabilitační, profesionální a komerční použití

Záruční doba: 36 měsíců

Záruční doba na rám: 5 let

Cena za kus: **99.400,- Kč bez DPH (120.274,- Kč vč. DPH)**

Cena za 2 kusy: **198.800,- Kč bez DPH (240.548,- Kč vč. DPH)**

**Cena je uvedena včetně dopravy k zákazníkovi, montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy.**

****

**  **

V Hostinném dne 9.8.2022

S pozdravem Josef Vrbata - jednatel

Intervento s.r.o.

Dobrá mysl 659

Hostinné 543 71

tel.:

e-mail: info@intervento.cz