**GASTRO SIMI Servis s.r.o.**Labské nábřeží,405 02 Děčín XI

e-mail [gastrosimi@seznam.cz](mailto:gastrosimi@seznam.cz), DIČ: CZ02200546, IČO:02200546

[www.gastrosimi.cz,tel](http://www.gastrosimi.cz,tel). 606 389 935,737 730 199

**CENOVÁ NABÍDKA**

**Myčka bílého nadobí NT 102**

■ celonerezové provedení

■ rozměr koše: 500 x 500 mm

■ výška zdvihu: 465 mm

■ dvouplášťové celonerezové provedení

■ lisovaná vana

■ 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

■ lisované podpěry košů

■ spodní i horní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach, se systémem click-clack pro snadné odejmutí

■ dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky

■ samočistící cyklus

■ regulovatelný termostat bojleru

■ termostop

rozměr:721 x 836 x 1565 váha:110kg příkon: 10,2Kw napětí: 400V

rozměr koše:500 x 500mm

délka cyklů: 60-90-180s kapacita: 60-40-20 košů / h



Vstupní stůl do myčky 1450mm, 2x dřez (v pravo otvor pro drtič) bez police …….29 700,-

Výstupní stůl z myčky 1300mm s policí ……………………………………………………20 700,-

Baterie tlaková DOC3 ke vstupnímu stolu ……………………………………………...4 500,-

Mycí stroj NT102 ……………………………………………………………………………..79 900,-

Doprava………………………………………………………………………………………..ZDARMA

Montáž na stavební přípojky ………………………………………………………………ZDARMA

Celková cena sestavy……………………………………………………….134 800,- bez DPH 21%

**Celková cena sestavy včetně DPH 21%................................................................163 108,-**

V Děčíně: 28.6.2022 Miňovský Jan –jednatel

**Speciální programy myček NT**

Snadné ovládání se čtyřmi dotykovými tlačítky a čtyřmístným LED displejem se dvěma bočními indikačními lištami. Důmyslně

vybrané kombinace barev a grafických symbolů poskytují přehled o aktuálním stavu zařízení a průběhu mycího cyklu. Kromě

provozních parametrů jako je teplota vody v mycí lázni a v bojleru nebo počet provedených mycích cyklů, umožňuje zobrazovat také zprávy automatického diagnostického systému pomocí kódů, textu nebo grafických indikátorů a barev. Uživatel

může nastavit teplotu v mycí lázni a bojleru a množství mycí a oplachové chemie, specializovaný technik poté může přenastavit i všechny ostatní provozní parametry.

**Programy standardní**

ProSpeed Krátký program pro lehce zašpiněné nádobí.

ProFessional Standardní mycí program pro běžně zašpiněné nádobí. U různých modelů nabízí více variant

odlišných v délce mycího cyklu.

ProTemp Dlouhý mycí program pro silně zašpiněné nádobí.

ProDrain Vypouštěcí cyklus - pouze pro myčky s odpadovým čerpadlem.

ProSelf Rychlé samočištění.

**Programy speciální**

ProEco Program se sníženou spotřebou energie, mytí při nižší teplotě vody a menším množstvím

než u běžných programů. Dobré mycí výsledky jsou dosaženy prodlouženým mechanickým

mytím.

ProLong (průběžný) Jedná se o rozšířený cyklus, trvání se mění v závislosti na modelu, je možné ho měnit stistknutím START kdykoliv během mytí k přerušení mytí a spuštění fáze oplachu.

ProGlass Program specifický pro sklenice zvláštního tvaru. Doba cyklu je delší, oplachování o 20 % při optimální teplotě 65 °C.

ProPlates Cyklus specifický pro talíře. Oplachování zkráceno o 17 % a optimální teplota je 78 °C.

ProActive Intenzivní program je vhodný pro mytí velmi špinavého, dokonce i připečeného nádobí se zaschlou špínou. Program zahrnuje 2 mytí a 2 oplachy. Program je ve dvou variantách s odlišnou délkou mytí.