|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | |
|  | **Název akce:** | | | | | | | |
|  | **Oprava střechy na dílnách - SOU Nové Strašecí - Objekt dílen s parc. č. 1102** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | |  |  | Poptávající - kontaktní osoba: | | |  |
|  | **ABISKO stavební s.r.o.** | | |  | **SOU Nové strašecí** | | | |
|  | Huřviny 25 28, 270 36 Rakovník | | |  | Sportovní 1135, Nové Strašecí | | | |
|  | IČO 077 31 931 | | |  | IČO: 14 802 201 | | | |
|  |  | | |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doba realizace: | | 2 měsíce |  | Vypracoval: |  | | |
|  | Záruka: | | 60 měsíců |  | Dne: | 12.08.2022 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Název akce: Oprava střechy na dílnách** | | | | | | |
|  | **č.p.** | **položka** | | | **MJ** | **množství** | **jed. cena** | **cena** |
|  |  | ***Bourací práce*** | | |  |  |  |  |
|  | 1 | Demontáž a likvidace hromosvodu | | | mb | 142,0 | 30 | 4 260,00 Kč |
|  | 2 | Demontáž žlabů a svodů | | | m | 54,0 | 75 | 4 050,00 Kč |
|  | 3 | Demontáž plechové krytiny střechy včetně podkladní konstrukce a odvozu a likvidace odpadů | | | m2 | 541,0 | 150 | 81 150,00 Kč |
|  | 4 | Odvoz a likvidace odpadů | | | kpl | 1,0 | 5 850 | 5 850,00 Kč |
|  | 5 | Odsekání krajové dobetonávky střechy včetně odvozu a likvidace odpadů | | | mb | 113,5 | 300 | 34 050,00 Kč |
|  | 6 | Příprava podkladu - úklid střechy | | | m2 | 541,0 | 45 | 24 345,00 Kč |
|  |  | **Celkem** | | |  |  |  | **153 705,00 Kč** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | ***Přípravné práce*** | | |  |  |  |  |
|  | 7 | Sanace podkladní železobetonové konstrukce - sanace výztuže a reprofilace betonové desky | | | m2 | 92,0 | 1 255 | 115 500,00 Kč |
|  |  | **Celkem** | | |  |  |  | **115 500,00 Kč** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | ***Parozábrana*** | | |  |  |  |  |
|  | 8 | Asfaltový modifikovaný pás tl. 4 mm | | | m2 | 656,0 | 200 | 130 872,00 Kč |
|  | 9 | Natavení parozábrany včetně penetrace | | | m2 | 546,1 | 190 | 103 540,00 Kč |
|  |  | **Celkem** | | |  |  |  | **234 412,00 Kč** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | ***Zateplení střechy*** | | |  |  |  |  |
|  | 10 | EPS 100 S tl. 200 mm (2 x 100 mm) - materiál | | | m2 | 529,0 | 804 | 425 316,00 Kč |
|  | 11 | XPS tl. 180 mm - materiál | | | m2 | 37,5 | 1 026 | 38 475,00 Kč |
|  | 12 | Minerální vata např: Isover S tl. 200 mm - materiál | | | m2 | 12,6 | 1 524 | 19 203,00 Kč |
|  | 13 | Montáž zateplení kraje střechy | | | mb | 113,5 | 300 | 34 050,00 Kč |
|  | 14 | Montáž tepelné izolace plochy - 1 vrstva | | | m2 | 12,0 | 110 | 1 320,00 Kč |
|  | 15 | Montáž tepelné izolace v ploše - 2 vrstvy | | | m2 | 503,5 | 238 | 120 008,00 Kč |
|  |  | **Celkem** | | |  |  |  | **638 372,00 Kč** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | ***Tesařské práce*** | | |  |  |  |  |
|  | 16 | Voděvzdorná překližka tl. 18 mm - materiál | | | m2 | 71,9 | 675 | 48 516,00 Kč |
|  | 17 | Montáž bednění kraje střechy včetně kotvení | | | m | 113,5 | 369 | 41 925,00 Kč |
|  |  | **Celkem** | | |  |  |  | **90 441,00 Kč** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | ***Hydroizolace střechy*** | | |  |  |  |  |
|  | 18 | mPVC folie Protan SE tl. 1,5 mm - materiál | | | m2 | 730,5 | 254 | 185 182,00 Kč |
|  | 19 | Vlies 120 g/m2 - materiál | | | m2 | 730,5 | 33 | 24 000,00 Kč |
|  | 20 | Závětrná lišta 250 mm - poplastovaný plech - materiál | | | m | 84,0 | 203 | 17 043,00 Kč |
|  | 21 | Okapnice rš=200 mm - poplastovaný plech - materiál | | | m | 52,0 | 154 | 7 995,00 Kč |
|  | 22 | Spodní úhelník rš=100 mm - poplastovaný plech - materiál | | | m | 9,0 | 74 | 670,00 Kč |
|  | 23 | Tmelící lišta rš=70 mm - poplastovaný plech - materiál | | | m | 9,0 | 69 | 625,00 Kč |
|  | 24 | Krycí lišta rš=150 mm - poplastovaný plech - materiál | | | m | 9,0 | 141 | 1 272,00 Kč |
|  | 25 | D+M podtlakových ventilů vč. tvarovky (vakuový způsob kotvení hydroizolace z důvodu nevhodného podkladu pro mechanické kotvení) | | | ks | 12,0 | 5 550 | 66 600,00 Kč |
|  | 26 | Dodávka kotevního profilu vč. těsnění - materiál | | | m | 140,0 | 202 | 28 275,00 Kč |
|  | 27 | Opracování prostupů | | | ks | 12,0 | 450 | 5 400,00 Kč |
|  | 28 | Montáž Viplanyl profilů a šín včetně kotvení | | | m | 249,0 | 93 | 23 265,00 Kč |
|  | 29 | Montáž hydroizolace a geotextilie | | | m2 | 608,7 | 305 | 185 610,00 Kč |
|  |  | **Celkem** | | |  |  |  | **545 937,00 Kč** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | ***Klempířské práce*** | | |  |  |  |  |
|  | 30 | D+M pozinkovaného nelakovaného plechu tl. 0,55 mm rš . 330 mm - bok navýšené části střešní skladby, včetně kotvení | | | mb | 113,5 | 360 | 40 833,00 Kč |
|  | 31 | D+M žlab půlkruhový z pozinkovaného plechu, DN 150 mm, rš. 330 mm | | | m | 45,0 | 1 125 | 50 625,00 Kč |
|  | 32 | D+M svod pozinkovaný plech, DN 100 mm včetně objímek a kotlíku | | | m | 13,8 | 1 125 | 15 525,00 Kč |
|  |  | **Celkem** | | |  |  |  | **106 983,00 Kč** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | ***Ostatní práce a dodávky*** | | |  |  |  |  |
|  | 33 | Dodávka a montáž nového hromosvodu včetně napojení na stávající svody - použití držáků hromosvodu topwet s manžetou z mPVC | | | mb | 175,0 | 235 | 41 175,00 Kč |
|  | 34 | Revize hromosvodu | | | kpl | 1,0 | 1 200 | 1 200,00 Kč |
|  |  | **Celkem** | | |  |  |  | **42 375,00 Kč** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | ***Vedlejší náklady*** | | |  |  |  |  |
|  | 35 | Zařízení staveniště - mobilní WC, oplocení, stavební buňka | | | kpl | 1,0 | 10 500 | 10 500,00 Kč |
|  | 36 | Odpady | | | kpl | 1,0 | 11 250 | 11 250,00 Kč |
|  | 37 | Přesun hmot a mimostaveništní doprava | | | kpl | 1,0 | 115 808 | 115 808,00 Kč |
|  | 38 | Zdvihací zařízení | | | kpl | 1,0 | 50 625 | 50 625,00 Kč |
|  |  | **Celkem** | | |  |  |  | **188 183,00 Kč** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | **Cena celkem bez DPH:** | | | | | | | **2 115 908,00 Kč** |
|  | DPH 21% | | | | | | | 444 340,68 Kč |
|  | **Cena celkem včetně DPH 21%** | | | | | | | **2 560 248,68 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Poznámky:** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) CN neobsahuje náklady na zábory veřejných ploch a energie. 2) CN neobsahuje náklady na přeložení 2ks držáků na stávající elektrické vedení. 3) CN platná do 30. 9. 2022. | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |