**Kupní smlouva**

Uzavření v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb. § 2079 a následující.

**Smluvní strany:**

**Dodavatel:**

*KOPOS technik s.r.o..*

*Třebízského 872*

*Tábor 39002*

*IČO: 60071010*

*DIČ: CZ60071010*

*Zastoupen: Ing. Tomášem Mackem – jednatel firmy*

**Kupující:**

*Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860*

*Náměstí Františka Křižíka 860, Tábor 390 01*

*IČO: 60061812*

*Zastoupen: RNDr. Petr Nývlt, Ph.D. - ředitel školy*

**1. Předmět smlouvy**

* Dodavatel se tímto zavazuje dodat zboží, viz příloha č. 1. této smlouvy. Kupující se zavazuje zboží odebrat, převést na sebe vlastnické právo tohoto zboží a zaplatit kupní cenu.

**2. Dodání zboží**

* Místem plnění je Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860, Tábor 390 02.
* Zboží bude dodáno do 5. 9. 2022
* Náklady na dopravu jsou součástí kupní ceny.
* Vlastnické právo ke zboží přejde na nakupujícího po zaplacení kupní ceny a převzetí zboží kupujícím

**3. Kupní cena**

* Smluvní strany se dohodly na kupní ceně ve výši **324 747,00 Kč bez DPH**, tj. **392.943,87 Kč včetně DPH**.
* Kupující uhradí kupní cenu na základě vystavené faktury – daňového dokladu – se splatností 14 dnů od převzetí faktury, faktura bude předána nejpozději společně dodávkou zboží.

**4. Záruka a odpovědnost za vady**

* Na všechno zboží podle článku I. se vztahuje záruka v trvání 3 roky. Záruční doba běží dnem předání zboží. Vady zboží je kupující písemně oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu.

**5. Ostatní ujednání**

* Tato smlouva může být měněna pouze písemně po souhlasu dodavatele a kupujícího dodatkem ke smlouvě.
* Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden z nich
* Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily a že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

**V Táboře dne** *26. 8. 2022*

**…………………………………………………… ………………………………………………………**

za objednatele za dodavatele

## Příloha č. 1

# **16 ks PC – Windows 11 ready**

|  |  |
| --- | --- |
| Case | Minitower nebo miditower, rozměry max. 215x500x470 (š x v x h), panel na přední stěně (pevný, nikoli v podobě záslepky) s 2x USB 3.x a audio konektory (sluchátka, mikrofon), min. 1x 5.25" externí pozice normální velikosti, perforované čelo, neprůhledné boční stěny, ocelový (na čele je možná kombinace s plastem), nasávání vzduchu primárně zepředu, min. 1 předinstalovaný ventilátor o průměru min. 120 mm |
| Zdroj | min. 350 W, aktivní PFC, síťový vypínač, certifikace 80 PLUS BRONZE nebo vyšší |
| Motherboard | DisplayPort, M.2 s podporou NVMe, USB Type-C, Bluetooth, GLAN |
| Procesor | min. 6 fyzických jader se základní frekvencí min. 3.3 GHz, v turbo režimu min. 4.8 GHz, min. 18 MB L3-cache a integrovanou grafickou kartou, TDP nejvýše 120 W |
| Operační paměť | 16 GB KIT (2x8 GB) DDR5 min. 5200 MHz, časování CL40 nebo lepší,  alternativně 16 GB KIT (2x8 GB) DDR5 min. 4800 MHz, časování CL38 nebo lepší |
| SSD | M.2 NVMe min. 250 GB, rychlost čtení min. 3900 MB/s, rychlost zápisu min. 1900 MB/s, životnost min. 150 TBW |
| Chladič SSD | Pasivní |
| HDD | 1 TB, 7200 rpm |
| Monitor | min. 21.5", LED 16:9, FullHD, matný, DisplayPort, doba odezvy max. 5 ms, min. 250 cd/m2, černý, robustní podstavec |
| Klávesnice | layout CZ, krátký levý shift, dvouřádkový úzký enter, klasické kurzorové klávesy (široké), klávesy Insert | Home | PageUp vedle sebe, bez speciálních multimediálních kláves, bez podsvícení kláves, nízkoprofilová, černá, USB, délka kabelu min. 1.5 m |
| Myš | optická, USB, vhodná pro praváky i leváky, černá, bez podsvícení, délka kabelu min. 1.8 m, hmotnost min. 100 g |
| Propojovací kabel DisplayPort – DisplayPort | min. 1,75 m není-li součástí výbavy monitoru |
| Prodlužovací USB 3.0 kabel Typ-A | min. 1,75 m |
| UTP kabel CAT5E | 1,5 m |

# **1 ks PC – oproti výše uvedené specifikaci navíc**

|  |  |
| --- | --- |
| Motherboard | DisplayPort + HDMI, jinak viz výše |
| Optická mechanika | DVD +/- RW DL klasická (nikoli kompaktní) mechanika, rychlost zápisu 24x DVD |