|  |
| --- |
| Zadavatel:**Muzeum města Brna, příspěvková organizace**se sídlem Špilberk 210/1, 662 24 BrnoIČO: 00101427Veřejná zakázka:**„Realizace generálního klíče v objektu hradu Špilberk"**veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) |

**Technická specifikace**

|  |
| --- |
| **Popis minimálních požadovaných vlastností systému generálního klíče** |
| bezpečnostní třída RC4 | ANO |
| ochrana proti odvrtání | ANO |
| ochrana proti dynamické metodě | ANO |
| bezpečnostní překrytý profil klíče | ANO |
| 2 řady stavítek | ANO |
| provedení šestistavítko pro větší možnosti změn systému | ANO |
| možnost personální funkce pro klíče ovládající jen střelku | ANO |
| možnost volného palce do panikových uzávěrů | ANO |
| možnost průmyslových zámků, půlvložek a knoflíkových vložek (zámky do nábytku, visací zámky, přídavné zámky) | ANO |
| možnost změny kombinace stávajících vložek | ANO |
| možnost barevných rozlišovačů klíčů | ANO |
| možnost elektronického rozšíření klíčů | ANO |
| možnost prostupové spojky pro klíče z obou stran současně | ANO |
| patentová ochrana klíčů min. 10 let platná | ANO |

|  |
| --- |
| **Odhadované množství** |
| počet vložek | 70 ks |
| počet klíčů | 300 ks |
| **Další informace** |
| Montáž a případná úprava dveří a zámků není v ceně zahrnuta |