Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Okresní soud v Jablonci nad Nisou Datum: 8.7.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

WOOD4YOU s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Šonský Architects, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Malec DIČ:

Poznámka:

>> skryté sloupce <<

Cena bez DPH

1 888 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 1 888 000,00 396 480,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 284 480,00











Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

|  |  |
| --- | --- |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 2380 Stavba: Místo: Okresní soud v Jablonci nad Nisou Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel:  | 08.07.2022 Šonský Architects, Liberec Malec  |
| Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]  |
| Náklady z rozpočtů  |  | 1 888 000,00 2 284 480,00  |
| 1 Vstupní vestibul-stavební část 1 357 842,00 1 642 988,82 2 Tech.zařízení budov 530 158,00 641 491,18 1 Topeni 131 225,00 158 782,25 2 Elektroinstalace 310 655,00 375 892,55 4 MaR 26 628,00 32 219,88 5 Vzduchotechnika 61 650,00 74 596,50  |

Strana 1 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: KSO: CC-CZ: Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022 Zadavatel: IČ:  DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: Šonský Architects, Liberec DIČ: Zpracovatel: IČ: Malec DIČ: Poznámka:  |
| Cena bez DPH 1 357 842,00  |
| Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 1 357 842,00 21,00% 285 146,82 snížená 0,00 15,00% 0,00  |
| Cena s DPH v CZK 1 642 988,82  |
|  |
| Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt:

1 - Vstupní vestibul-stavební část

Liberec
Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Strana 2 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Ná  | klady ze soupisu prací 1 357 842,00 HSV - Práce a dodávky HSV 650 705,48  |
|  1 - Zemní práce 38 212,72  |
|  2 - Zakládání 22 725,63  |
|  3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 372,50  |
|  4 - Vodorovné konstrukce 36 234,00  |
|  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 241 861,05  |
|  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 415,25  |
|  997 - Přesun sutě 48 259,22  |
|  998 - Přesun hmot 65 625,11  |
| PSV - Práce a dodávky PSV 682 136,52  |
|  711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 366,78  |
|  713 - Izolace tepelné 21 527,58  |
|  762 - Konstrukce tesařské 8 140,38  |
|  763 - Konstrukce suché výstavby 7 093,86  |
|  766 - Konstrukce truhlářské 191 800,00  |
|  767 - Konstrukce zámečnické 182 588,48  |
|  771 - Podlahy z dlaždic 133 476,98  |
|  776 - Podlahy povlakové 13 576,25  |
|  783 - Dokončovací práce - nátěry 79 597,05  |
|  784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 969,16  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00  |
|  VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00  |
|  VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00  |
|  VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vstupní vestibul 1 - Vstupní vestibul-stavební část  |
| Liberec Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec  |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  |
| Náklady soupisu celkem 1 357 842,00 D HSV Práce a dodávky HSV 650 705,48 D 1 Zemní práce 38 212,72  |
| 1  | K  | 139751101  | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | K  | 162211319  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m  | m3  | 7,280  | 120,00  | 873,60  |
|  |  |  | orniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3  | 7,280  | 321,00  | 2 336,88  |
| 5  | K  | 167111101  | 1Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny  |  |  |  |  |
|  |  |  | kamení kód odpadu 17 05 04  | t  | 14,560  | 830,00  | 12 084,80  |
|  | VV 7,28\*2 14,560  |
| 7  | K  | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  | m3  | 7,280  | 25,00  | 182,00  |
|  | D 2 Zakládání 22 725,63  |
| 8  | K  | 271532212  | hPodsyp pod základové konstrukce se zhutněním z  |  |  |  |  |
|  |

Strana 3 z 17

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chodby"(2,12\*0,65+2,42\*2,17+1,87\*0,7)\*0,15 1,191 VV "střed-koberec"(4,10\*1,8)\*0,1 0,738 VV "vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(2,9+1,15)/2\*1,68)\*0,1 0,746 VV "vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8)\*0,1 0,756 VV Součet 3,431  |
| 10  | K  | 273362021  | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari  | t  | 0,122  | 37 135,00  | 4 530,47  |
|  | VV "od schodů do vnitřní stupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(2,9+1,15)/2\*1,68)\*0,004 0,030 VV "vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8)\*0,004 0,030 VV Součet 0,122 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 372,50  |
| 11  | K  | 319202214  | iDodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  rozsahu plochy do 50%  | m2  | 40,000  | 426,00  | 17 040,00  |
|  | VV "odhad"40 40,000  |
| 16  | K  | 612135101  | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy  | m2  | 100,000  | 474,00  | 47 400,00  |
|  | VV "odhad-po instalacích"100 100,000  |
| 17  | K  | 612145600  | Dodání a montáž ozdobných prvků na omítce stěn  | m  | 35,000  | 3 220,00  | 112 700,00  |
|  | VV "sokl, šambrány,římsy"1 1,000  |
| 18  | K  | 612311131  | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2,65+3,4+2,65+2,85++3,3+3,4)\*2,9 52,925 VV 0,7\*2,2\*2+0,15\*2\*(1,53+1,54+1,6+1,54+1,52) 5,399 VV "odp.otv"-(1,87\*2,15+1,54\*2,62+1,54\*2,62+1,87\*2,15) -16,111 VV "sanační"-19,95 -19,950 VV Součet 22,263  |
| 20  | K  | 612821012  | zVnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zvýšené"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8)\*0,06 0,454 VV Součet 1,344 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 415,25  |
| 23  | K  | 949101111  | lLešení pomocné pro objekty pozemních staveb s  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | a místě  | m  | 6,600  | 119,00  | 785,40  |
|  | VV 2,9+3,7 6,600  |
| 26  | K  | 965042141  |  |  |  |  |  |
|  | chodby"(2,12\*0,65+2,42\*2,17+1,987\*0,7)\*0,15 1,203 VV "sřed-koberec"4,10\*1,7\*0,15 1,046 VV "vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(2,9+1,15)/2\*1,68)\*0,15 1,118  |
|  |  |  | tl přes 10 mm plochy přes 1 m2  | m2  | 30,338  | 120,00  | 3 640,56  |
|  | VV "od schodů do vnitřní chodby"2,12\*0,65+2,42\*2,17+1,87\*0,7 7,938 VV "střed-koberec"4,10\*1,8 7,380  |

Strana 4 z 17

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | do 150 mm  | m  | 3,920  | 430,00  | 1 685,60  |
|  | VV "u vstupních dveří"1,8 1,800 VV "podlaha mezi vstupem a vnitřní chodbou"2,12 2,120 VV Součet 3,920  |
| 30  | K  | 978013191  | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | átěrem  | ks  | 1,000  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| 32  | K  | 979085212  | Trezor pro uložení nebezpečných předmětů  | kus  | 1,000  | 12 589,68  | 12 589,68  |
| 33  | K  | 979086012  | Krycí plech-perforovaný nerez  | kus  | 1,000  | 5 600,00  | 5 600,00  |
| 34  | K  | 979700001  | Ochrana docházkového systému  | ks  | 1,000  | 32 000,00  | 32 000,00  |
|  | D 997 Přesun sutě 48 259,22  |
| 35  | K  | 997013111  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZKD 1 km přes 1 km  | t  | 160,170  | 13,00  | 2 082,21  |
|  | VV 16,017\*10 160,170  |
| 39  | K  | 997013609  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | do 6 m  | t  | 28,238  | 1 005,00  | 28 379,19  |
| 41  | K  | 998018001  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m  | t  | 28,238  | 1 319,00  | 37 245,92  |
|  | D PSV Práce a dodávky PSV 682 136,52 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 366,78  |
| 42  | K  | 711111001  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za  |  |  |  |  |
|  | zvýšené"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8) 7,564 VV Součet 22,400  |
| 43  | M  | 11163150  | lak penetrační asfaltový  | t  | 0,007  | 60 000,00  | 420,00  |
|  | VV 22,4\*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,007  |
| 44  | K  | 711141559  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  |  |  |  |  |
|  | zvýšené"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8)\*2 15,127 VV Součet 44,798  |
| 45  | M  | DEK.1010151880  | GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)  | m2  | 52,212  | 183,00  | 9 554,80  |
|  | VV 44,798\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 52,212  |
| 46  | K  | 998711201  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva  | m2  | 44,798  | 30,00  | 1 343,94  |
|  | VV "2x 80 mm" VV "střed-koberec"4,10\*1,8\*2 14,760 VV "vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(2,9+1,15)/2\*1,68)\*2 14,911 VV "vlevo od vstupu-bude  |
|  |  |  |  | m2  | 45,694  | 389,00  | 17 774,97  |
|  | VV 44,798\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,694  |
| 49  | K  | 713191132  | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  do 6 m  | %  | 210,725  | 1,50  | 316,09  |
|  | D 762 Konstrukce tesařské 8 140,38  |
| 52  | K  | 762511287  | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl  |  |  |  |  |
|  |

Strana 5 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 6 m  | %  | 77,455  | 5,00  | 387,28  |
|  | D 763 Konstrukce suché výstavby 7 093,86  |
| 54  | K  | 763153401.KNF  | SDK podlaha F146 z desek tl 2x12,5 mm  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  objektech v do 6 m  | %  | 69,816  | 1,50  | 104,72  |
|  | D 766 Konstrukce truhlářské 191 800,00  |
| 56  | K  | 766665001  | Repase vnitřních dveří dvoukřídlových.sklo,pískované  |  |  |  |  |
|  |  |  | objektech v do 6 m  | %  | 1 800,000  | 1,00  | 1 800,00  |
|  | D 767 Konstrukce zámečnické 182 588,48  |
| 58  | K  | 767450201  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | objektech v do 6 m  | %  | 1 653,675  | 1,00  | 1 653,68  |
|  | D 771 Podlahy z dlaždic 133 476,98  |
| 61  | K  | 771111011  | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby  | m2  | 22,958  | 18,00  | 413,24  |
|  | VV "S01+S02+S04"7,456+7,564+7,938 22,958  |
| 62  | K  | 771121011  | Nátěr penetrační na podlahu  | m2  | 22,958  | 62,00  | 1 423,40  |
| 63  | K  | 771151022  | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm  | m2  | 22,958  | 419,00  | 9 619,40  |
| 64  | K  | 771161011  | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  kobercem apod.)  | m  | 8,200  | 52,00  | 426,40  |
|  | VV 4,1\*2 8,200  |
| 67  | M  | 59054100.1  | profil přechodový nerez  | m  | 9,020  | 413,00  | 3 725,26  |
|  | VV 8,2\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,020  |
| 68  | K  | 771576113  | lMontáž podlah keramických velkoformátových hladkých  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | objektech v do 6 m  | %  | 1 239,515  | 5,50  | 6 817,33  |
|  | D 776 Podlahy povlakové 13 576,25  |
| 71  | K  | 776111112  | Broušení betonového podkladu povlakových podlah  | m2  | 7,380  | 53,00  | 391,14  |
|  | VV "S3"4,1\*1,8 7,380  |
| 72  | K  | 776111311  | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2  | 7,380  | 17,50  | 129,15  |
| 73  | K  | 776121111  | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu  |  |  |  |  |
|  |  |  | pevnosti 30 MPa tl 5 mm  | m2  | 7,380  | 438,00  | 3 232,44  |
| 75  | K  | 776211121  | Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů  | m2  | 7,380  | 286,00  | 2 110,68  |
| 76  | M  | 69751013.1  | koberec zátěžový vysoká zátěž - kobercová čistící zóna  | m2  | 8,118  | 911,00  | 7 395,50  |
|  | VV 7,38\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,118 D 783 Dokončovací práce - nátěry 79 597,05  |
| 77  | K  | 783520302  | Opravy nátěrů oken vestibulu vč parapetu  | m2  | 109,487  | 727,00  | 79 597,05  |
|  | D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 969,16  |
| 78  | K  | 784111001  | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | do 3,80 m  | m2  | 109,487  | 15,00  | 1 642,31  |
| 80  | K  | 784121001  | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m  | m2  | 71,274  | 32,00  | 2 280,77  |
|  | VV "strop"40 40,000 VV "spojovací chodba-vestubul-chodba  |
|  |  |  | místnostech výšky do 3,80 m  | m2  | 109,487  | 124,00  | 13 576,39  |
|  | VV "stěny -sanační+štuková,strop"22,263+15,95+40 78,213 VV "spojovací chodba-vestubul-chodba  |
|  |  |  | 3,80 m  | m2  | 45,010  | 6,00  | 270,06  |
|  | VV 1,54\*2,62\*2+2\*1,7\*(2,37+0,75)+2\*1,87\*(2.15+0,88)+15 45,010  |
| 83  | M  | 58124844  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m  | m2  | 47,261  | 5,00  | 236,31  |
|  | VV 45,01\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,261  |

Strana 6 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | 3,80 m  | m2  | 109,487  | 64,00  | 7 007,17  |
|  | D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00 D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00  |
| 86  | K  | 020001000  | Příprava staveniště  | Kč  | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,00  |
|  | D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00  |
| 87  | K  | 030001000  |  |  |  |  |  |
|  | D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00  |
| 88  | K  | 070001000  | Provozní vlivy  | Kč  | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,00  |
|  |

Strana 7 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022 Zadavatel: IČ:  DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: TOPKLIMA s.r.o.,Mrštíkova 399/1,Liberec DIČ: Zpracovatel: IČ: Malec DIČ: Poznámka:  |
| Cena bez DPH 131 225,00  |
| Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 131 225,00 21,00% 27 557,25 snížená 0,00 15,00% 0,00  |
| Cena s DPH v CZK 158 782,25  |
|  |
| Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

TOPKLIMA s.r.o.,Mrštíkova 399/1,Liberec

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec

Strana 8 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Kód Ná  |  dílu - Popis Cena celkem [CZK] klady ze soupisu prací 131 225,00 Kód - POPIS 0,00  |
| D1 - NÁKLADY ROZPOČTU (bez DPH) 0,00  |
| D2 - TOPNÁ TĚLESA 22 630,00  |
| D3 - SUCHÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 16 551,00  |
| D4 - U3 Uzel regulační pro vzduchovou clonu 17kW; 60/40°C; DN25; 1,1m3/h; 21kPa 49 455,00  |
| D5 - Montáž 19 700,00  |
| D6 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 8 568,00  |
| D7 - Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace 14 321,00  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis:  |
|  | 1 - Topeni  |
| TOPKLIMA s.r.o.,Mrštíkova 399/1,Liberec Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec  |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  |
| Náklady soupisu celkem 131 225,00 D Kód POPIS 0,00 D D1 NÁKLADY ROZPOČTU (bez DPH) 0,00 D D2 TOPNÁ TĚLESA 22 630,00  |
| 1  | K  | K 22/ 50/120  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ks  | 1,000  | 10 900,00  | 10 900,00  |
| 1  | K  | VP  | Přímý radiátorový ventil 1/2“  | ks  | 2,000  | 360,00  | 720,00  |
| 1  | K  | Pol1  | Radiátorová hlavice termostatická  | ks  | 2,000  | 344,00  | 688,00  |
| 1  | K  | RŠ  | Radiátorové regulační šroubení 1/2"  | ks  | 2,000  | 278,00  | 556,00  |
| 1  | K  | DN15  | Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm bez tepelné izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)  | m  | 1,000  | 239,00  | 239,00  |
| 1  | K  | DN15iz  | Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm termoizolační trubice tl.9mm s omyvatelným povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)  | m  | 6,000  | 334,00  | 2 004,00  |
|  |
|  |  |  |  | ks  | 1,000  | 2 112,00  | 2 112,00  |
| 2  | K  | Pol3  | připojovací šroubení na ocel 1/2“  | ks  | 2,000  | 80,00  | 160,00  |
| 2  | K  | Pol4  | připojovací šroubení na ocel Pex pr.16x2mm  | ks  | 2,000  | 130,00  | 260,00  |
| 2  | K  | 16x2  | Potrubí PEX 16x2mm  | m  | 30,000  | 38,00  | 1 140,00  |
| 2  | K  | Pol5  | Pokládací desky průběžné VA 12,5 1000x500x30mm  | ks  | 4,000  | 620,00  | 2 480,00  |
| 2  | K  | Pol6  | Pokládací desky vratné VA 12,5 1000x500x30mm  | ks  | 4,000  | 620,00  | 2 480,00  |
| 2  | K  | Pol7  | Pokládací desky plné 1000x500x30mm  | ks  | 10,000  | 122,00  | 1 220,00  |
| 2  | K  | Pol8  | Tepelně vodivý plech 495x242x0,5mm  | ks  | 29,000  | 231,00  | 6 699,00  |
|  | D D4 U3 Uzel regulační pro vzduchovou clonu 17kW; 60/40°C; DN25; 1,1m3/h 49 455,00  |
| 3  | K  | Č1  | Čerpadlo elektronické 1,1m3/h; 21kPa; 230V; DN25;  |  |  |  |  |
|  |  |  | pohonem (řídicí s. 3-bodový, nap. 230 V AC)  | ks  | 1,000  | 5 144,00  | 5 144,00  |
| 3  | K  | K25  | Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO  | ks  | 6,000  | 380,00  | 2 280,00  |
| 3  | K  | Z25  | Klapka zpětná DN25 (1“) plnoprůtoková min.kv=13  | ks  | 1,000  | 230,00  | 230,00  |

Strana 9 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3  | K  | F25  | Filtr závitový s magnetem DN25 (1") min.kv=10  | ks  | 1,000  | 410,00  | 410,00  |
| 3  | K  | °1/2  | Návarek pro MaR 1/2"  | ks  | 2,000  | 122,00  | 244,00  |
| 3  | K  | (T)  | Teploměr 0-120°C  | ks  | 2,000  | 350,00  | 700,00  |
| 3  | K  | VK  | Vypouštěcí ventil 1/2" DN15  | ks  | 3,000  | 135,00  | 405,00  |
| 3  | K  | OV  | Odvzdušnění ruční (vypouštěcí ventil +nádoba 0.25 litrů  |  |  |  |  |
| 3  | K  | DN15  | Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm bez tepelné izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)  | m  | 2,000  | 241,00  | 482,00  |
| 3  | K  | DN25iz  | Ocelové potrubí svařované 1“ nebo spojovaná lisováním-pressfitinky pr.28x1.5mm, termoizolační trubice tl.20mm s omyvatelným povrchem, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu)  | m  | 44,000  | 430,00  | 18 920,00  |
| 3  | K  | DN80iz  | Potrubí z trubek bezešvých ocelových pr.89x3,6mm, tepelná izolace tl.35mm s omyvatelným povrchem, nátěry (základ+2x), proplach tlak.zkouška, závěsy, tvarovky, dýnka (délka potrubí čistá bez prořezu)  | m  | 4,000  | 1 835,00  | 7 340,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  | (příruby, šroubení, fitinky, těsnění)  | ks  | 1,000  | 19 700,00  | 19 700,00  |
|  | D D6 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 8 568,00  |
| 5  | K  | Pol10  | jStavební přípomoce - prostupy pro rozvody ÚT, včetně  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN50  | m  | 13,000  | 199,00  | 2 587,00  |
| 5  | K  | Pol12  | Pomocné pracovní lešení  | m2  | 20,000  | 51,00  | 1 020,00  |
| 5  | K  | Pol13  | Dozdění uloženého potrubí v drážkách DN15 - DN25  | m  | 13,000  | 305,00  | 3 965,00  |
|  | D D7 Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace 14 321,00  |
| 6  | K  | Pol14  | Napouštění otopného systému vodou po montáži a  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | K  | Pol17  | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní  | m  | 200,000  | 9,00  | 1 800,00  |
| 6  | K  | Pol18  | Tříkolové, hydraulické vyregulování systému, seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení aktivních prvků  | h  | 8,000  | 551,00  | 4 408,00  |
|  |  |  | vyvěšení na stěnu  | ks  | 1,000  | 405,00  | 405,00  |
| 6  | K  | Pol20  | Zaškolení obsluhy  | h  | 4,000  | 552,00  | 2 208,00  |
| 6  | K  | Pol21  | Dokumentace skutečného provedení (3x výtisk +  |  |  |  |  |
|  |

Strana 10 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022 Zadavatel: IČ:  DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: Elcenter,Hodkovická 669,Liberec DIČ: Zpracovatel: IČ: Malec DIČ: Poznámka:  |
| Cena bez DPH 310 655,00  |
| Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 310 655,00 21,00% 65 237,55 snížená 0,00 15,00% 0,00  |
| Cena s DPH v CZK 375 892,55  |
|  |
| Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Projektant: Elcenter,Hodkovická

Strana 11 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Kód Ná  |  dílu - Popis Cena celkem [CZK] klady ze soupisu prací 310 655,00 D1 - Silnoproudá elektroinstalace 310 655,00  |
|  D2 - Dodávky 7 893,00  |
|  D3 - Dodávky - celkem 0,00  |
|  D4 - Spínače a zásuvky 8 144,00  |
|  D5 - Spínače a zásuvky - celkem 0,00  |
|  D6 - Svítidla 114 423,00  |
|  D7 - Svítidla - celkem 0,00  |
|  D8 - Kabely a vodiče 35 178,00  |
|  D9 - Kabely a vodiče - celkem 0,00  |
|  D10 - Lišty, trubky, žlaby 32 683,00  |
|  D11 - Lišty, trubky, žlaby - celkem 0,00  |
|  D12 - Stavební přípomoce 45 180,00  |
|  D13 - Stavební přípomoce - celkem 0,00  |
|  D14 - Ostatní 67 154,00  |
|  D15 - Ostatní - celkem 0,00  |
| D16 - Silnoproudá elektroinstalace - celkem 0,00  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis:  |
|  | 2 - Elektroinstalace  |
| 669,Liberec Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec  |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  |
| Náklady soupisu celkem 310 655,00 D D1 Silnoproudá elektroinstalace 310 655,00 D D2 Dodávky 7 893,00  |
| 0  | K  | Pol35  | Napojení ve stávajícím rozvaděči  | ks  | 6,000  | 149,00  | 894,00  |
| 0  | K  | Pol36  | Doplnění stávajícího rozvaděče 2x chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/030, 3x jistič 16A/1/B, úprava masky, propojovací vodiče a příslušenství, popis a záznam rozvaděče  | ks  | 1,000  | 6 999,00  | 6 999,00  |
|  | D D3 Dodávky - celkem 0,00 D D4 Spínače a zásuvky 8 144,00  |
| 0  | K  | Pol37  | TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ 1/0 SE SVORKOU N, vestavné;  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vestavná; barva hliníková,  | ks  | 10,000  | 330,00  | 3 300,00  |
| 0  | K  | Pol88  | Al rámeček pro lištu, 8 modulů, včetně nosného dílu  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rámečku  | ks  | 1,000  | 240,00  | 240,00  |
| 0  | K  | Pol91  | Datová zásuvka RJ45, barva hliníková, 2m, 45x45  | ks  | 1,000  | 406,00  | 406,00  |
| 0  | K  | Pol92  | Telefonní zásuvka zásuvka RJ11, barva bílá  | ks  | 1,000  | 406,00  | 406,00  |
|  | D D5 Spínače a zásuvky - celkem 0,00 D D6 Svítidla 114 423,00  |
| 0  | K  | Pol39  | A1 - Designové svítidlo závěsné 49,6W LED 4000K,  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DALI, MP, barva bílá, vč. příslušenství  | ks  | 3,000  | 7 060,00  | 21 180,00  |
| 0  | K  | Pol42  | B1 - Designové stropní svítidlo, wallwasher, 11W LED,  |  |  |  |  |

Strana 12 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LED, 4000K, 724 lm, DALI, vč. příslušenství  | ks  | 4,000  | 8 140,00  | 32 560,00  |
| 0  | K  | Pol44  | N1 - Nouzové svítidlo s piktogramem, samostatnost 1h,  |  |  |  |  |
|  |  |  | samostatnost 1h,  | ks  | 1,000  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 0  | K  | Pol46  | DALI ACU BT, DALI řídící jednotka s bluetooth  | ks  | 2,000  | 2 500,00  | 5 000,00  |
| 0  | K  | Pol47  | Zapojení a oživení systému řízení osvětlení  | ks  | 2,000  | 960,00  | 1 920,00  |
|  | D D7 Svítidla - celkem 0,00 D D8 Kabely a vodiče 35 178,00  |
| 0  | K  | Pol48  | CYKY-J 2x1.5 , pevně  | m  | 32,000  | 56,00  | 1 792,00  |
| 0  | K  | Pol49  | CYKY-J 3x1.5 , pevně  | m  | 23,000  | 62,00  | 1 426,00  |
| 0  | K  | Pol50  | CYKY-J 3x2.5 , pevně  | m  | 133,000  | 70,00  | 9 310,00  |
| 0  | K  | Pol51  | CYKY-J 5x1.5 , pevně  | m  | 93,000  | 74,00  | 6 882,00  |
| 0  | K  | Pol93  | Kabel UTP cat 6  | m  | 180,000  | 49,00  | 8 820,00  |
| 0  | K  | Pol52  | CY 6 , pevně  | m  | 60,000  | 56,00  | 3 360,00  |
| 0  | K  | Pol53  | Připojení zařízení VZT  | ks  | 5,000  | 78,00  | 390,00  |
| 0  | K  | Pol54  | Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | omítku  | ks  | 15,000  | 33,00  | 495,00  |
| 0  | K  | Pol57  | Krabice odbočná, vč. víčka a propojovací svorkovnice  | ks  | 4,000  | 170,00  | 680,00  |
| 0  | K  | Pol58  | Parapetní krabice  | ks  | 10,000  | 30,00  | 300,00  |
| 0  | K  | Pol59  | 2316/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2  | m  | 20,000  | 21,00  | 420,00  |
| 0  | K  | Pol60  | 2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2  | m  | 60,000  | 23,00  | 1 380,00  |
| 0  | K  | Pol61  | 2329/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2  | m  | 10,000  | 25,00  | 250,00  |
| 0  | K  | Pol62  | Hliníková dvoukomorová instalační lišta, 150x65, pro instalaci na stěnu, včetně koncovek, vnitřní přepážky, krycího panelu a dalšího příslušenství, pro osazení silnoproudých a slaboproudých zásuvek  | m  | 7,000  | 4 148,00  | 29 036,00  |
|  | D D11 Lišty, trubky, žlaby - celkem 0,00 D D12 Stavební přípomoce 45 180,00  |
| 0  | K  | Pol63  | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | technika, součinnost při dodatečné ochraně  | hod  | 16,000  | 949,00  | 15 184,00  |
| 0  | K  | Pol94  | Příprava kabelu pro uložení do 10 žil  | ks  | 2,000  | 12,00  | 24,00  |
| 0  | K  | Pol95  | Forma kabelová na kabelu do 5x2  | ks  | 4,000  | 38,00  | 152,00  |
| 0  | K  | Pol96  | Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2  | ks  | 4,000  | 53,00  | 212,00  |
| 0  | K  | Pol97  | Proměření metalické kabeláže (port)  | ks  | 2,000  | 111,00  | 222,00  |
| 0  | K  | Pol98  | Vystavení měřicího protokolu - metalika  | ks  | 2,000  | 92,00  | 184,00  |
| 0  | K  | Pol68  | Pronájem a doprava mobilního lešení  | den  | 1,000  | 1 110,00  | 1 110,00  |
| 0  | K  | Pol69  | Demontáže  | hod  | 16,000  | 352,00  | 5 632,00  |
| 0  | K  | Pol70  | Provedení revize a vypracování revizní zprávy  | ks  | 1,000  | 9 450,00  | 9 450,00  |
| 0  | K  | Pol71  | Dokumentace skutečného provedení  | ks  | 1,000  | 8 100,00  | 8 100,00  |
| 0  | K  | Pol72  | Doprava  | kpl  | 1,000  | 2 600,00  | 2 600,00  |
| 0  | K  | Pol73  | Podružný materiál a podíl přidružených výkonů  | kpl  | 1,000  | 20 090,00  | 20 090,00  |
|  | D D15 Ostatní - celkem 0,00 D D16 Silnoproudá elektroinstalace - celkem 0,00  |

Strana 13 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022 Zadavatel: IČ:  DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: SIL s.r.o. U Besedy 8,Liberec DIČ: Zpracovatel: IČ: Malec DIČ: Poznámka:  |
| Cena bez DPH 26 628,00  |
| Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 26 628,00 21,00% 5 591,88 snížená 0,00 15,00% 0,00  |
| Cena s DPH v CZK 32 219,88  |
|  |
| Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Projektant: SIL s.r.o. U Besedy

Strana 14 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Kód Ná  |  dílu - Popis Cena celkem [CZK] klady ze soupisu prací 26 628,00 D1 - 26 628,00  |
|  D2 - Regulace pro tepelnou CLONU 7 810,00  |
|  D3 - Přístroje pro regulaci 5 788,00  |
|  D4 - Kabely, nosné prvky, montáže pro MaR 13 030,00  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis:  |
|  | 4 - MaR  |
| 8,Liberec Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec  |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  |
| Náklady soupisu celkem 26 628,00 D D1 26 628,00 D D2 Regulace pro tepelnou CLONU 7 810,00  |
| 0  | K  | RTU  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ávazností-upřesnění návazností na stávající RTU  | hod  | 4,000  | 649,00  | 2 596,00  |
|  | D D4 Kabely, nosné prvky, montáže pro MaR 13 030,00  |
| 0  | K  | Pol74  | Vodič CY 6mm - pospojení  | m  | 10,000  | 15,00  | 150,00  |
| 0  | K  | Pol75  | 3x0.5 CYSY- J  | m  | 10,000  | 16,00  | 160,00  |
| 0  | K  | Pol76  | 4x0.5 CYSY- J  | m  | 10,000  | 17,00  | 170,00  |
| 0  | K  | Pol77  | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J  | m  | 15,000  | 29,00  | 435,00  |
| 0  | K  | Pol78  | SYKFY 1x2x0.5  | m  | 12,000  | 15,00  | 180,00  |
| 0  | K  | Pol79  | Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..  | m  | 5,000  | 13,00  | 65,00  |
| 0  | K  | Pol80  | Drobný montážní a spojovací materiál  | ks  | 1,000  | 501,00  | 501,00  |
| 0  | K  | Pol81  | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění,  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

Strana 15 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022 Zadavatel: IČ:  DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: Ing.J.Kovář, Mrštíkova 399/1,Liberec DIČ: Zpracovatel: IČ: Malec DIČ: Poznámka:  |
| Cena bez DPH 61 650,00  |
| Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 61 650,00 21,00% 12 946,50 snížená 0,00 15,00% 0,00  |
| Cena s DPH v CZK 74 596,50  |
|  |
| Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Projektant: MIng.J.Kovář,

Strana 16 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Kód Ná  |  dílu - Popis Cena celkem [CZK] klady ze soupisu prací 61 650,00 zař.č.1 -tepelná cl - zař.č.1 -tepelná cl 32 240,00  |
| zař.č.2 - ostatní - zař.č.2 - ostatní 29 410,00  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis:  |
|  | 5 - Vzduchotechnika  |
| rštíkova Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec  |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  |
| Náklady soupisu celkem 61 650,00 D zař.č.1 -tepel  |
| 1  | K  | Pol22  | tepelná clona komfortní teplovodní, délka 1,5m, EC motor, 230V, výkon 17kW pro topnou vodu 60/40, V=3100m3/hod., bílá, hladina hluku do 63dB(A), závitové tyče v bílé barvě, ovladač EC, dveřní kontakt, prokabelování dveřního kontaktu a ovladače- např. WING  | ks  | 1,000  | 32 000,00  | 32 000,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyregulování všech zařízení  | hod  | 2,000  | 310,00  | 620,00  |
| 5  | K  | Pol28  | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování  | ks  | 1,000  | 2 100,00  | 2 100,00  |
| 6  | K  | Pol29  | Komplexní vyzkoušení zařízení  | hod  | 8,000  | 299,00  | 2 392,00  |
| 7  | K  | Pol30  | Zaškolení obsluhy  | hod  | 2,000  | 299,00  | 598,00  |
| 8  | K  | Pol31  | Vypracování provozních předpisů  | ks  | 1,000  | 2 100,00  | 2 100,00  |
| 9  | K  | Pol32  | Zpracování výrobní dokumentace  | ks  | 1,000  | 2 100,00  | 2 100,00  |
| 10  | K  | Pol33  | Ověření všech připojovacích bodů tepelné clony  | ks  | 1,000  | 2 100,00  | 2 100,00  |
| 11  | K  | Pol34  | Související dodávky a práce nezahrnuté v ostatních  |  |  |  |  |
|  |

Strana 17 z 17