Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY   
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Okresní soud v Jablonci nad Nisou Datum: 8.7.2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

WOOD4YOU s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Šonský Architects, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Malec DIČ:

Poznámka:

>> skryté sloupce <<

Cena bez DPH

1 888 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 1 888 000,00 396 480,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 284 480,00











Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ  Kód: 2380  Stavba:  Místo: Okresní soud v Jablonci nad Nisou Datum:  Zadavatel: Projektant:  Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: | | 08.07.2022  Šonský Architects, Liberec Malec |
| Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] | | |
| Náklady z rozpočtů |  | 1 888 000,00 2 284 480,00 |
| 1 Vstupní vestibul-stavební část 1 357 842,00 1 642 988,82  2 Tech.zařízení budov 530 158,00 641 491,18  1 Topeni 131 225,00 158 782,25  2 Elektroinstalace 310 655,00 375 892,55  4 MaR 26 628,00 32 219,88  5 Vzduchotechnika 61 650,00 74 596,50 | | |

Strana 1 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  Stavba: Objekt:  KSO: CC-CZ:  Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022  Zadavatel: IČ:  DIČ:  Zhotovitel: IČ:  DIČ:  Projektant: IČ:  Šonský Architects, Liberec DIČ:  Zpracovatel: IČ:  Malec DIČ:  Poznámka: |
| Cena bez DPH 1 357 842,00 |
| Základ daně Sazba daně Výše daně  DPH základní 1 357 842,00 21,00% 285 146,82  snížená 0,00 15,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK 1 642 988,82 |
|  |
| Projektant Zpracovatel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt:

1 - Vstupní vestibul-stavební část

Liberec   
Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Strana 2 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Ná | klady ze soupisu prací 1 357 842,00  HSV - Práce a dodávky HSV 650 705,48 |
| 1 - Zemní práce 38 212,72 |
| 2 - Zakládání 22 725,63 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 372,50 |
| 4 - Vodorovné konstrukce 36 234,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 241 861,05 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 415,25 |
| 997 - Přesun sutě 48 259,22 |
| 998 - Přesun hmot 65 625,11 |
| PSV - Práce a dodávky PSV 682 136,52 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 366,78 |
| 713 - Izolace tepelné 21 527,58 |
| 762 - Konstrukce tesařské 8 140,38 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby 7 093,86 |
| 766 - Konstrukce truhlářské 191 800,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické 182 588,48 |
| 771 - Podlahy z dlaždic 133 476,98 |
| 776 - Podlahy povlakové 13 576,25 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry 79 597,05 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 969,16 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Vstupní vestibul  1 - Vstupní vestibul-stavební část | | | | | |
| Liberec Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec | | | | | | | |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | | | | |
| Náklady soupisu celkem 1 357 842,00  D HSV Práce a dodávky HSV 650 705,48  D 1 Zemní práce 38 212,72 | | | | | | | |
| 1 | K | 139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 7,280 | 120,00 | 873,60 |
|  |  |  | orniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 7,280 | 321,00 | 2 336,88 |
| 5 | K | 167111101 | 1Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny |  |  |  |  |
|  |  |  | kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 14,560 | 830,00 | 12 084,80 |
|  | VV 7,28\*2 14,560 | | | | | | |
| 7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 7,280 | 25,00 | 182,00 |
|  | D 2 Zakládání 22 725,63 | | | | | | |
| 8 | K | 271532212 | hPodsyp pod základové konstrukce se zhutněním z |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

Strana 3 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | chodby"(2,12\*0,65+2,42\*2,17+1,87\*0,7)\*0,15 1,191  VV "střed-koberec"(4,10\*1,8)\*0,1 0,738  VV "vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(2,9+1,15)/2\*1,68)\*0,1 0,746 VV "vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8)\*0,1 0,756  VV Součet 3,431 | | | | | | |
| 10 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,122 | 37 135,00 | 4 530,47 |
|  | VV "od schodů do vnitřní  stupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(2,9+1,15)/2\*1,68)\*0,004 0,030  VV "vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8)\*0,004 0,030 VV Součet 0,122  D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 372,50 | | | | | | |
| 11 | K | 319202214 | iDodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | rozsahu plochy do 50% | m2 | 40,000 | 426,00 | 17 040,00 |
|  | VV "odhad"40 40,000 | | | | | | |
| 16 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 100,000 | 474,00 | 47 400,00 |
|  | VV "odhad-po instalacích"100 100,000 | | | | | | |
| 17 | K | 612145600 | Dodání a montáž ozdobných prvků na omítce stěn | m | 35,000 | 3 220,00 | 112 700,00 |
|  | VV "sokl, šambrány,římsy"1 1,000 | | | | | | |
| 18 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2,65+3,4+2,65+2,85++3,3+3,4)\*2,9 52,925  VV 0,7\*2,2\*2+0,15\*2\*(1,53+1,54+1,6+1,54+1,52) 5,399  VV "odp.otv"-(1,87\*2,15+1,54\*2,62+1,54\*2,62+1,87\*2,15) -16,111 VV "sanační"-19,95 -19,950  VV Součet 22,263 | | | | | | |
| 20 | K | 612821012 | zVnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zvýšené"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8)\*0,06 0,454  VV Součet 1,344  D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 415,25 | | | | | | |
| 23 | K | 949101111 | lLešení pomocné pro objekty pozemních staveb s |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | a místě | m | 6,600 | 119,00 | 785,40 |
|  | VV 2,9+3,7 6,600 | | | | | | |
| 26 | K | 965042141 |  |  |  |  |  |
|  | chodby"(2,12\*0,65+2,42\*2,17+1,987\*0,7)\*0,15 1,203  VV "sřed-koberec"4,10\*1,7\*0,15 1,046  VV "vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(2,9+1,15)/2\*1,68)\*0,15 1,118 | | | | | | |
|  |  |  | tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 30,338 | 120,00 | 3 640,56 |
|  | VV "od schodů do vnitřní chodby"2,12\*0,65+2,42\*2,17+1,87\*0,7 7,938  VV "střed-koberec"4,10\*1,8 7,380 | | | | | | |

Strana 4 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | do 150 mm | m | 3,920 | 430,00 | 1 685,60 |
|  | VV "u vstupních dveří"1,8 1,800  VV "podlaha mezi vstupem a vnitřní chodbou"2,12 2,120  VV Součet 3,920 | | | | | | |
| 30 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | átěrem | ks | 1,000 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 32 | K | 979085212 | Trezor pro uložení nebezpečných předmětů | kus | 1,000 | 12 589,68 | 12 589,68 |
| 33 | K | 979086012 | Krycí plech-perforovaný nerez | kus | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 34 | K | 979700001 | Ochrana docházkového systému | ks | 1,000 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|  | D 997 Přesun sutě 48 259,22 | | | | | | |
| 35 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZKD 1 km přes 1 km | t | 160,170 | 13,00 | 2 082,21 |
|  | VV 16,017\*10 160,170 | | | | | | |
| 39 | K | 997013609 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | do 6 m | t | 28,238 | 1 005,00 | 28 379,19 |
| 41 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 28,238 | 1 319,00 | 37 245,92 |
|  | D PSV Práce a dodávky PSV 682 136,52  D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 366,78 | | | | | | |
| 42 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za |  |  |  |  |
|  | zvýšené"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8) 7,564  VV Součet 22,400 | | | | | | |
| 43 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,007 | 60 000,00 | 420,00 |
|  | VV 22,4\*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,007 | | | | | | |
| 44 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením |  |  |  |  |
|  | zvýšené"((0,45+2,9)/2\*2,42+(1+2,9)/2\*1,8)\*2 15,127  VV Součet 44,798 | | | | | | |
| 45 | M | DEK.1010151880 | GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) | m2 | 52,212 | 183,00 | 9 554,80 |
|  | VV 44,798\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 52,212 | | | | | | |
| 46 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 44,798 | 30,00 | 1 343,94 |
|  | VV "2x 80 mm"  VV "střed-koberec"4,10\*1,8\*2 14,760  VV "vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2\*2,42+(2,9+1,15)/2\*1,68)\*2 14,911 VV "vlevo od vstupu-bude | | | | | | |
|  |  |  |  | m2 | 45,694 | 389,00 | 17 774,97 |
|  | VV 44,798\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,694 | | | | | | |
| 49 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | do 6 m | % | 210,725 | 1,50 | 316,09 |
|  | D 762 Konstrukce tesařské 8 140,38 | | | | | | |
| 52 | K | 762511287 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

Strana 5 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 6 m | % | 77,455 | 5,00 | 387,28 |
|  | D 763 Konstrukce suché výstavby 7 093,86 | | | | | | |
| 54 | K | 763153401.KNF | SDK podlaha F146 z desek tl 2x12,5 mm |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | objektech v do 6 m | % | 69,816 | 1,50 | 104,72 |
|  | D 766 Konstrukce truhlářské 191 800,00 | | | | | | |
| 56 | K | 766665001 | Repase vnitřních dveří dvoukřídlových.sklo,pískované |  |  |  |  |
|  |  |  | objektech v do 6 m | % | 1 800,000 | 1,00 | 1 800,00 |
|  | D 767 Konstrukce zámečnické 182 588,48 | | | | | | |
| 58 | K | 767450201 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | objektech v do 6 m | % | 1 653,675 | 1,00 | 1 653,68 |
|  | D 771 Podlahy z dlaždic 133 476,98 | | | | | | |
| 61 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 22,958 | 18,00 | 413,24 |
|  | VV "S01+S02+S04"7,456+7,564+7,938 22,958 | | | | | | |
| 62 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 22,958 | 62,00 | 1 423,40 |
| 63 | K | 771151022 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 22,958 | 419,00 | 9 619,40 |
| 64 | K | 771161011 | Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | kobercem apod.) | m | 8,200 | 52,00 | 426,40 |
|  | VV 4,1\*2 8,200 | | | | | | |
| 67 | M | 59054100.1 | profil přechodový nerez | m | 9,020 | 413,00 | 3 725,26 |
|  | VV 8,2\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,020 | | | | | | |
| 68 | K | 771576113 | lMontáž podlah keramických velkoformátových hladkých |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | objektech v do 6 m | % | 1 239,515 | 5,50 | 6 817,33 |
|  | D 776 Podlahy povlakové 13 576,25 | | | | | | |
| 71 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 7,380 | 53,00 | 391,14 |
|  | VV "S3"4,1\*1,8 7,380 | | | | | | |
| 72 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 7,380 | 17,50 | 129,15 |
| 73 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu |  |  |  |  |
|  |  |  | pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 7,380 | 438,00 | 3 232,44 |
| 75 | K | 776211121 | Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů | m2 | 7,380 | 286,00 | 2 110,68 |
| 76 | M | 69751013.1 | koberec zátěžový vysoká zátěž - kobercová čistící zóna | m2 | 8,118 | 911,00 | 7 395,50 |
|  | VV 7,38\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,118  D 783 Dokončovací práce - nátěry 79 597,05 | | | | | | |
| 77 | K | 783520302 | Opravy nátěrů oken vestibulu vč parapetu | m2 | 109,487 | 727,00 | 79 597,05 |
|  | D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 969,16 | | | | | | |
| 78 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | do 3,80 m | m2 | 109,487 | 15,00 | 1 642,31 |
| 80 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 71,274 | 32,00 | 2 280,77 |
|  | VV "strop"40 40,000  VV "spojovací chodba-vestubul-chodba | | | | | | |
|  |  |  | místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 109,487 | 124,00 | 13 576,39 |
|  | VV "stěny -sanační+štuková,strop"22,263+15,95+40 78,213  VV "spojovací chodba-vestubul-chodba | | | | | | |
|  |  |  | 3,80 m | m2 | 45,010 | 6,00 | 270,06 |
|  | VV 1,54\*2,62\*2+2\*1,7\*(2,37+0,75)+2\*1,87\*(2.15+0,88)+15 45,010 | | | | | | |
| 83 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 47,261 | 5,00 | 236,31 |
|  | VV 45,01\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,261 | | | | | | |

Strana 6 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | 3,80 m | m2 | 109,487 | 64,00 | 7 007,17 |
|  | D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00  D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00 | | | | | | |
| 86 | K | 020001000 | Příprava staveniště | Kč | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00 | | | | | | |
| 87 | K | 030001000 |  |  |  |  |  |
|  | D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00 | | | | | | |
| 88 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | | | | | | | |

Strana 7 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  Stavba: Objekt: Soupis:  KSO: CC-CZ:  Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022  Zadavatel: IČ:  DIČ:  Zhotovitel: IČ:  DIČ:  Projektant: IČ:  TOPKLIMA s.r.o.,Mrštíkova 399/1,Liberec DIČ:  Zpracovatel: IČ:  Malec DIČ:  Poznámka: |
| Cena bez DPH 131 225,00 |
| Základ daně Sazba daně Výše daně  DPH základní 131 225,00 21,00% 27 557,25  snížená 0,00 15,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK 158 782,25 |
|  |
| Projektant Zpracovatel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

TOPKLIMA s.r.o.,Mrštíkova 399/1,Liberec

Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec

Strana 8 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Kód  Ná | dílu - Popis Cena celkem [CZK]  klady ze soupisu prací 131 225,00  Kód - POPIS 0,00 |
| D1 - NÁKLADY ROZPOČTU (bez DPH) 0,00 |
| D2 - TOPNÁ TĚLESA 22 630,00 |
| D3 - SUCHÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 16 551,00 |
| D4 - U3 Uzel regulační pro vzduchovou clonu 17kW; 60/40°C; DN25; 1,1m3/h; 21kPa 49 455,00 |
| D5 - Montáž 19 700,00 |
| D6 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 8 568,00 |
| D7 - Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace 14 321,00 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍ  Stavba: Objekt: Soupis: | | | | | | | |
|  | | 1 - Topeni | | | | | |
| TOPKLIMA s.r.o.,Mrštíkova 399/1,Liberec  Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec | | | | | | | |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | | | | |
| Náklady soupisu celkem 131 225,00  D Kód POPIS 0,00  D D1 NÁKLADY ROZPOČTU (bez DPH) 0,00  D D2 TOPNÁ TĚLESA 22 630,00 | | | | | | | |
| 1 | K | K 22/ 50/120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ks | 1,000 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 1 | K | VP | Přímý radiátorový ventil 1/2“ | ks | 2,000 | 360,00 | 720,00 |
| 1 | K | Pol1 | Radiátorová hlavice termostatická | ks | 2,000 | 344,00 | 688,00 |
| 1 | K | RŠ | Radiátorové regulační šroubení 1/2" | ks | 2,000 | 278,00 | 556,00 |
| 1 | K | DN15 | Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná  lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm bez tepelné  izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez  prořezu) | m | 1,000 | 239,00 | 239,00 |
| 1 | K | DN15iz | Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná  lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm termoizolační  trubice tl.9mm s omyvatelným povrchem,  nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu) | m | 6,000 | 334,00 | 2 004,00 |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  | ks | 1,000 | 2 112,00 | 2 112,00 |
| 2 | K | Pol3 | připojovací šroubení na ocel 1/2“ | ks | 2,000 | 80,00 | 160,00 |
| 2 | K | Pol4 | připojovací šroubení na ocel Pex pr.16x2mm | ks | 2,000 | 130,00 | 260,00 |
| 2 | K | 16x2 | Potrubí PEX 16x2mm | m | 30,000 | 38,00 | 1 140,00 |
| 2 | K | Pol5 | Pokládací desky průběžné VA 12,5 1000x500x30mm | ks | 4,000 | 620,00 | 2 480,00 |
| 2 | K | Pol6 | Pokládací desky vratné VA 12,5 1000x500x30mm | ks | 4,000 | 620,00 | 2 480,00 |
| 2 | K | Pol7 | Pokládací desky plné 1000x500x30mm | ks | 10,000 | 122,00 | 1 220,00 |
| 2 | K | Pol8 | Tepelně vodivý plech 495x242x0,5mm | ks | 29,000 | 231,00 | 6 699,00 |
|  | D D4 U3 Uzel regulační pro vzduchovou clonu 17kW; 60/40°C; DN25; 1,1m3/h 49 455,00 | | | | | | |
| 3 | K | Č1 | Čerpadlo elektronické 1,1m3/h; 21kPa; 230V; DN25; |  |  |  |  |
|  |  |  | pohonem (řídicí s. 3-bodový, nap. 230 V AC) | ks | 1,000 | 5 144,00 | 5 144,00 |
| 3 | K | K25 | Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO | ks | 6,000 | 380,00 | 2 280,00 |
| 3 | K | Z25 | Klapka zpětná DN25 (1“) plnoprůtoková min.kv=13 | ks | 1,000 | 230,00 | 230,00 |

Strana 9 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | K | F25 | Filtr závitový s magnetem DN25 (1") min.kv=10 | ks | 1,000 | 410,00 | 410,00 |
| 3 | K | °1/2 | Návarek pro MaR 1/2" | ks | 2,000 | 122,00 | 244,00 |
| 3 | K | (T) | Teploměr 0-120°C | ks | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | K | VK | Vypouštěcí ventil 1/2" DN15 | ks | 3,000 | 135,00 | 405,00 |
| 3 | K | OV | Odvzdušnění ruční (vypouštěcí ventil +nádoba 0.25 litrů |  |  |  |  |
| 3 | K | DN15 | Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná  lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm bez tepelné  izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez  prořezu) | m | 2,000 | 241,00 | 482,00 |
| 3 | K | DN25iz | Ocelové potrubí svařované 1“ nebo spojovaná  lisováním-pressfitinky pr.28x1.5mm, termoizolační  trubice tl.20mm s omyvatelným povrchem,  nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu) | m | 44,000 | 430,00 | 18 920,00 |
| 3 | K | DN80iz | Potrubí z trubek bezešvých ocelových pr.89x3,6mm, tepelná izolace tl.35mm s omyvatelným povrchem,  nátěry (základ+2x), proplach tlak.zkouška, závěsy, tvarovky, dýnka (délka potrubí čistá bez prořezu) | m | 4,000 | 1 835,00 | 7 340,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | (příruby, šroubení, fitinky, těsnění) | ks | 1,000 | 19 700,00 | 19 700,00 |
|  | D D6 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 8 568,00 | | | | | | |
| 5 | K | Pol10 | jStavební přípomoce - prostupy pro rozvody ÚT, včetně |  |  |  |  |
|  |  |  | DN50 | m | 13,000 | 199,00 | 2 587,00 |
| 5 | K | Pol12 | Pomocné pracovní lešení | m2 | 20,000 | 51,00 | 1 020,00 |
| 5 | K | Pol13 | Dozdění uloženého potrubí v drážkách DN15 - DN25 | m | 13,000 | 305,00 | 3 965,00 |
|  | D D7 Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace 14 321,00 | | | | | | |
| 6 | K | Pol14 | Napouštění otopného systému vodou po montáži a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol17 | Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou  vodou a celý systém se odvzdušní | m | 200,000 | 9,00 | 1 800,00 |
| 6 | K | Pol18 | Tříkolové, hydraulické vyregulování systému, seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním  protokolu o nastavení aktivních prvků | h | 8,000 | 551,00 | 4 408,00 |
|  |  |  | vyvěšení na stěnu | ks | 1,000 | 405,00 | 405,00 |
| 6 | K | Pol20 | Zaškolení obsluhy | h | 4,000 | 552,00 | 2 208,00 |
| 6 | K | Pol21 | Dokumentace skutečného provedení (3x výtisk + |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

Strana 10 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  Stavba: Objekt: Soupis:  KSO: CC-CZ:  Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022  Zadavatel: IČ:  DIČ:  Zhotovitel: IČ:  DIČ:  Projektant: IČ:  Elcenter,Hodkovická 669,Liberec DIČ:  Zpracovatel: IČ:  Malec DIČ:  Poznámka: |
| Cena bez DPH 310 655,00 |
| Základ daně Sazba daně Výše daně  DPH základní 310 655,00 21,00% 65 237,55  snížená 0,00 15,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK 375 892,55 |
|  |
| Projektant Zpracovatel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Projektant: Elcenter,Hodkovická

Strana 11 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Kód  Ná | dílu - Popis Cena celkem [CZK]  klady ze soupisu prací 310 655,00  D1 - Silnoproudá elektroinstalace 310 655,00 |
| D2 - Dodávky 7 893,00 |
| D3 - Dodávky - celkem 0,00 |
| D4 - Spínače a zásuvky 8 144,00 |
| D5 - Spínače a zásuvky - celkem 0,00 |
| D6 - Svítidla 114 423,00 |
| D7 - Svítidla - celkem 0,00 |
| D8 - Kabely a vodiče 35 178,00 |
| D9 - Kabely a vodiče - celkem 0,00 |
| D10 - Lišty, trubky, žlaby 32 683,00 |
| D11 - Lišty, trubky, žlaby - celkem 0,00 |
| D12 - Stavební přípomoce 45 180,00 |
| D13 - Stavební přípomoce - celkem 0,00 |
| D14 - Ostatní 67 154,00 |
| D15 - Ostatní - celkem 0,00 |
| D16 - Silnoproudá elektroinstalace - celkem 0,00 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍ  Stavba: Objekt: Soupis: | | | | | | | |
|  | | 2 - Elektroinstalace | | | | | |
| 669,Liberec Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec | | | | | | | |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | | | | |
| Náklady soupisu celkem 310 655,00  D D1 Silnoproudá elektroinstalace 310 655,00  D D2 Dodávky 7 893,00 | | | | | | | |
| 0 | K | Pol35 | Napojení ve stávajícím rozvaděči | ks | 6,000 | 149,00 | 894,00 |
| 0 | K | Pol36 | Doplnění stávajícího rozvaděče 2x chránič s  nadproudovou ochranou 16A/1N/030, 3x jistič 16A/1/B, úprava masky, propojovací vodiče a příslušenství,  popis a záznam rozvaděče | ks | 1,000 | 6 999,00 | 6 999,00 |
|  | D D3 Dodávky - celkem 0,00  D D4 Spínače a zásuvky 8 144,00 | | | | | | |
| 0 | K | Pol37 | TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ 1/0 SE SVORKOU N, vestavné; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vestavná; barva hliníková, | ks | 10,000 | 330,00 | 3 300,00 |
| 0 | K | Pol88 | Al rámeček pro lištu, 8 modulů, včetně nosného dílu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rámečku | ks | 1,000 | 240,00 | 240,00 |
| 0 | K | Pol91 | Datová zásuvka RJ45, barva hliníková, 2m, 45x45 | ks | 1,000 | 406,00 | 406,00 |
| 0 | K | Pol92 | Telefonní zásuvka zásuvka RJ11, barva bílá | ks | 1,000 | 406,00 | 406,00 |
|  | D D5 Spínače a zásuvky - celkem 0,00  D D6 Svítidla 114 423,00 | | | | | | |
| 0 | K | Pol39 | A1 - Designové svítidlo závěsné 49,6W LED 4000K, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DALI, MP, barva bílá, vč. příslušenství | ks | 3,000 | 7 060,00 | 21 180,00 |
| 0 | K | Pol42 | B1 - Designové stropní svítidlo, wallwasher, 11W LED, |  |  |  |  |

Strana 12 z 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LED, 4000K, 724 lm, DALI, vč. příslušenství | ks | 4,000 | 8 140,00 | 32 560,00 |
| 0 | K | Pol44 | N1 - Nouzové svítidlo s piktogramem, samostatnost 1h, |  |  |  |  |
|  |  |  | samostatnost 1h, | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0 | K | Pol46 | DALI ACU BT, DALI řídící jednotka s bluetooth | ks | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 0 | K | Pol47 | Zapojení a oživení systému řízení osvětlení | ks | 2,000 | 960,00 | 1 920,00 |
|  | D D7 Svítidla - celkem 0,00  D D8 Kabely a vodiče 35 178,00 | | | | | | |
| 0 | K | Pol48 | CYKY-J 2x1.5 , pevně | m | 32,000 | 56,00 | 1 792,00 |
| 0 | K | Pol49 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 23,000 | 62,00 | 1 426,00 |
| 0 | K | Pol50 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 133,000 | 70,00 | 9 310,00 |
| 0 | K | Pol51 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 93,000 | 74,00 | 6 882,00 |
| 0 | K | Pol93 | Kabel UTP cat 6 | m | 180,000 | 49,00 | 8 820,00 |
| 0 | K | Pol52 | CY 6 , pevně | m | 60,000 | 56,00 | 3 360,00 |
| 0 | K | Pol53 | Připojení zařízení VZT | ks | 5,000 | 78,00 | 390,00 |
| 0 | K | Pol54 | Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | omítku | ks | 15,000 | 33,00 | 495,00 |
| 0 | K | Pol57 | Krabice odbočná, vč. víčka a propojovací svorkovnice | ks | 4,000 | 170,00 | 680,00 |
| 0 | K | Pol58 | Parapetní krabice | ks | 10,000 | 30,00 | 300,00 |
| 0 | K | Pol59 | 2316/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 | m | 20,000 | 21,00 | 420,00 |
| 0 | K | Pol60 | 2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 | m | 60,000 | 23,00 | 1 380,00 |
| 0 | K | Pol61 | 2329/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 | m | 10,000 | 25,00 | 250,00 |
| 0 | K | Pol62 | Hliníková dvoukomorová instalační lišta, 150x65, pro  instalaci na stěnu, včetně koncovek, vnitřní přepážky, krycího panelu a dalšího příslušenství, pro osazení  silnoproudých a slaboproudých zásuvek | m | 7,000 | 4 148,00 | 29 036,00 |
|  | D D11 Lišty, trubky, žlaby - celkem 0,00  D D12 Stavební přípomoce 45 180,00 | | | | | | |
| 0 | K | Pol63 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | technika, součinnost při dodatečné ochraně | hod | 16,000 | 949,00 | 15 184,00 |
| 0 | K | Pol94 | Příprava kabelu pro uložení do 10 žil | ks | 2,000 | 12,00 | 24,00 |
| 0 | K | Pol95 | Forma kabelová na kabelu do 5x2 | ks | 4,000 | 38,00 | 152,00 |
| 0 | K | Pol96 | Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 | ks | 4,000 | 53,00 | 212,00 |
| 0 | K | Pol97 | Proměření metalické kabeláže (port) | ks | 2,000 | 111,00 | 222,00 |
| 0 | K | Pol98 | Vystavení měřicího protokolu - metalika | ks | 2,000 | 92,00 | 184,00 |
| 0 | K | Pol68 | Pronájem a doprava mobilního lešení | den | 1,000 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| 0 | K | Pol69 | Demontáže | hod | 16,000 | 352,00 | 5 632,00 |
| 0 | K | Pol70 | Provedení revize a vypracování revizní zprávy | ks | 1,000 | 9 450,00 | 9 450,00 |
| 0 | K | Pol71 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 0 | K | Pol72 | Doprava | kpl | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 0 | K | Pol73 | Podružný materiál a podíl přidružených výkonů | kpl | 1,000 | 20 090,00 | 20 090,00 |
|  | D D15 Ostatní - celkem 0,00  D D16 Silnoproudá elektroinstalace - celkem 0,00 | | | | | | |

Strana 13 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  Stavba: Objekt: Soupis:  KSO: CC-CZ:  Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022  Zadavatel: IČ:  DIČ:  Zhotovitel: IČ:  DIČ:  Projektant: IČ:  SIL s.r.o. U Besedy 8,Liberec DIČ:  Zpracovatel: IČ:  Malec DIČ:  Poznámka: |
| Cena bez DPH 26 628,00 |
| Základ daně Sazba daně Výše daně  DPH základní 26 628,00 21,00% 5 591,88  snížená 0,00 15,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK 32 219,88 |
|  |
| Projektant Zpracovatel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Projektant: SIL s.r.o. U Besedy

Strana 14 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Kód  Ná | dílu - Popis Cena celkem [CZK]  klady ze soupisu prací 26 628,00  D1 - 26 628,00 |
| D2 - Regulace pro tepelnou CLONU 7 810,00 |
| D3 - Přístroje pro regulaci 5 788,00 |
| D4 - Kabely, nosné prvky, montáže pro MaR 13 030,00 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍ  Stavba: Objekt: Soupis: | | | | | | | |
|  | | 4 - MaR | | | | | |
| 8,Liberec Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec | | | | | | | |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | | | | |
| Náklady soupisu celkem 26 628,00  D D1 26 628,00  D D2 Regulace pro tepelnou CLONU 7 810,00 | | | | | | | |
| 0 | K | RTU |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ávazností-upřesnění návazností na stávající RTU | hod | 4,000 | 649,00 | 2 596,00 |
|  | D D4 Kabely, nosné prvky, montáže pro MaR 13 030,00 | | | | | | |
| 0 | K | Pol74 | Vodič CY 6mm - pospojení | m | 10,000 | 15,00 | 150,00 |
| 0 | K | Pol75 | 3x0.5 CYSY- J | m | 10,000 | 16,00 | 160,00 |
| 0 | K | Pol76 | 4x0.5 CYSY- J | m | 10,000 | 17,00 | 170,00 |
| 0 | K | Pol77 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J | m | 15,000 | 29,00 | 435,00 |
| 0 | K | Pol78 | SYKFY 1x2x0.5 | m | 12,000 | 15,00 | 180,00 |
| 0 | K | Pol79 | Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. | m | 5,000 | 13,00 | 65,00 |
| 0 | K | Pol80 | Drobný montážní a spojovací materiál | ks | 1,000 | 501,00 | 501,00 |
| 0 | K | Pol81 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

Strana 15 z 17



|  |  |
| --- | --- |
|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  Stavba: Objekt: Soupis:  KSO: CC-CZ:  Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022  Zadavatel: IČ:  DIČ:  Zhotovitel: IČ:  DIČ:  Projektant: IČ:  Ing.J.Kovář, Mrštíkova 399/1,Liberec DIČ:  Zpracovatel: IČ:  Malec DIČ:  Poznámka: |
| Cena bez DPH 61 650,00 |
| Základ daně Sazba daně Výše daně  DPH základní 61 650,00 21,00% 12 946,50  snížená 0,00 15,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK 74 596,50 |
|  |
| Projektant Zpracovatel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |
| Objednavatel Zhotovitel  Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko |
|  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Objekt: Soupis:

Místo: Okresní soud Jablonec n.N. Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Projektant: MIng.J.Kovář,

Strana 16 z 17

>> skryté sloupce <<

|  |  |
| --- | --- |
| Kód  Ná | dílu - Popis Cena celkem [CZK]  klady ze soupisu prací 61 650,00  zař.č.1 -tepelná cl - zař.č.1 -tepelná cl 32 240,00 |
| zař.č.2 - ostatní - zař.č.2 - ostatní 29 410,00 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍ  Stavba: Objekt: Soupis: | | | | | | | |
|  | | 5 - Vzduchotechnika | | | | | |
| rštíkova Zhotovitel: WOOD4YOU s.r.o. Zpracovatel: Malec | | | | | | | |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | | | | |
| Náklady soupisu celkem 61 650,00  D zař.č.1 -tepel | | | | | | | |
| 1 | K | Pol22 | tepelná clona komfortní teplovodní, délka 1,5m, EC motor, 230V, výkon 17kW pro topnou vodu 60/40, V=3100m3/hod., bílá, hladina hluku do 63dB(A),  závitové tyče v bílé barvě, ovladač EC, dveřní kontakt, prokabelování dveřního kontaktu a ovladače- např. WING | ks | 1,000 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vyregulování všech zařízení | hod | 2,000 | 310,00 | 620,00 |
| 5 | K | Pol28 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | ks | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 6 | K | Pol29 | Komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 8,000 | 299,00 | 2 392,00 |
| 7 | K | Pol30 | Zaškolení obsluhy | hod | 2,000 | 299,00 | 598,00 |
| 8 | K | Pol31 | Vypracování provozních předpisů | ks | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 9 | K | Pol32 | Zpracování výrobní dokumentace | ks | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 10 | K | Pol33 | Ověření všech připojovacích bodů tepelné clony | ks | 1,000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 11 | K | Pol34 | Související dodávky a práce nezahrnuté v ostatních |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

Strana 17 z 17