|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | | | |
| Kód: |  | 01 |  |  |
| **Stavba:** | | **Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň** | |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
| Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
| SILBA - Elstav s.r.o. | | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
| Luboš Beneda | |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová  soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **40 918 594,38** |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | **40 918 594,38** | **8 592 904,82** |
|  | snížená | 15,00% | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **49 511 499,20** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | |
| Kód: | 01 |  |  |  |  |
| **Stavba:** | **Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň** | |  |  |  |
| Místo: | **Sady 5.května 85/42** | Datum: | 30. 3. 2022 | |  |
| Zadavatel: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | Projektant: | Luboš Beneda | |  |
| Uchazeč: | SILBA - Elstav s.r.o. | Zpracovatel: |  |  |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| **Náklady stavby celkem** | |  | **40 918 594,38** | **49 511 499,20** |  |
| **01.1** | **Uznatelné náklady** |  | 15 366 599,48 | 18 593 585,37 | **STA** |
| **01.1.a** | **Bourací práce** |  | 2 687 156,68 | 3 251 459,58 | Soupis |
| **01.1.b** | **Stavební část** |  | 7 882 941,58 | 9 538 359,31 | Soupis |
| **01.1.c** | **Výtah** |  | 2 354 604,36 | 2 849 071,28 | Soupis |
| **01.1.d** | **ZTI** |  | 330 635,77 | 400 069,28 | Soupis |
| **01.1.e** | **Bezbarierová terasa vnitroblok** |  | 1 491 261,09 | 1 804 425,92 | Soupis |
| **01.1.x** | **VRN** |  | 620 000,00 | 750 200,00 | Soupis |
| **02.2** | **Neuznatelné náklady** |  | 25 551 994,90 | 30 917 913,83 | **STA** |
| **02.2.a** | **Bourací práce** |  | 2 302 856,96 | 2 786 456,92 | Soupis |
| **02.2.b** | **Stavební část** |  | 11 538 316,28 | 13 961 362,70 | Soupis |
| **02.2.c** | **ÚT** |  | 1 671 810,54 | 2 022 890,75 | Soupis |
| **02.2.d** | **ZTI** |  | 2 228 398,67 | 2 696 362,39 | Soupis |
| **02.2.e** | **Silnoproud** |  | 2 293 935,84 | 2 775 662,37 | Soupis |
| **02.2.f** | **Slaboproud** |  | 1 765 425,20 | 2 136 164,49 | Soupis |
| **02.2.g** | **VZT** |  | 2 083 631,00 | 2 521 193,51 | Soupis |
| **02.2.h** | **Terasa a vnitroblok** |  | 297 620,41 | 360 120,70 | Soupis |
| **02.2.x** | **VRN** |  | 1 370 000,00 | 1 657 700,00 | Soupis |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 01.1 - Uznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
| **01.1.a - Bourací práce** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **2 687 156,68** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 2 687 156,68 | 21,00% | 564 302,90 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **3 251 459,58** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

* 1. - Uznatelné náklady
     1. **- Bourací práce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 2 687 156,68**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D HSV | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 600 062,08 |  |
| D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 607 541,70 |
| 15 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 80,000 | 62,50 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111) |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 962032241 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z  cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 103,737 | 1 020,00 | 105 811,74 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/962032241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032241) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1.pp |  |  |  |  |  |
|  | VV | | (0,7\*0,625\*3,62)\*2 |  | 3,168 |  |  |  |
|  | VV | | (0,7\*0,325\*3,62)\*2 |  | 1,647 |  |  |  |
|  | VV | | (1,18+0,85\*2)\*0,2\*3,62 |  | 2,085 |  |  |  |
|  | VV | | 1.np spojovací chodba |  |  |  |  |  |
|  | VV | | (3,025\*3\*0,5)\*2+(3,03\*3\*0,585)+(3,045\*3\*0,72) |  | 20,970 |  |  |  |
|  | VV | | (1,18+0,775\*2)\*0,2\*4,23 |  | 2,310 |  |  |  |
|  | VV | | 2.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | (3,18\*3\*0,595)+(3,175\*3\*2)\*0,5+(3,195\*3\*0,73) |  | 22,198 |  |  |  |
|  | VV | | (1,18+0,775\*2)\*0,2\*4,25 |  | 2,321 |  |  |  |
|  | VV | | 3.np=2.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 22,198+2,321 |  | 24,519 |  |  |  |
|  | VV | | 4.np=3.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 24,519 |  | 24,519 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 103,737 |  |  |  |
| 3 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes  80 mm | m3 | 8,094 | 3 780,00 | 30 595,32 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/963051113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963051113) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1.pp-1.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,2\*2,4\*0,3 |  | 1,584 |  |  |  |
|  | VV | | 1.np-2.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,2\*2,46\*0,3 |  | 1,624 |  |  |  |
|  | VV | | 2.np-3.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,46\*2,22\*0,3 |  | 1,638 |  |  |  |
|  | VV | | 3.np-4.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,46\*2,2\*0,3 |  | 1,624 |  |  |  |
|  | VV | | 4.np-podkroví |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 2,46\*2,2\*0,3 |  | 1,624 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 8,094 |  |  |  |
| 2 | K | 964035111 | Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv  průřezu | m3 | 1,330 | 1 340,00 | 1 782,20 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/964035111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/964035111) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1.pp |  |  |  |  |  |
|  | VV | | (0,7\*1,9\*0,5)\*2 |  | 1,330 |  |  |  |
| 16 | K | 965043441 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem  tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 114,640 | 3 100,00 | 355 384,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/965043441*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043441) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1.pp |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 153\*0,15+17\*0,6 |  | 33,150 |  |  |  |
|  | VV | | 1.np |  |  |  |  |  |

VV (9,55\*7+6,4\*12,35+5,725\*6,975+3,34\*6,975+3,125\*6,6+9,3\*6, 85)\*0,15

VV 2.np

VV (7,9\*2,35+1,56\*3,225+(0,84+0,875+1,03)\*1,3+1,825\*2,99)\*0,1 5

VV (7,9\*2,305+3,35\*1,4+3,35\*0,875+(0,875+1,01)\*1,3+1,95\*1,985

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | )\*0,15 |  |
| VV | 18,5\*0,15 | 2,775 |
| VV | 3.np=2.np |  |
| VV | 4,893+4,823+2,775 | 12,491 |
| VV | 4.np=3.np |  |
| VV | 12,491 | 12,491 |
| VV | Součet | 114,640 |

44,017

4,893

4,823

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 965082923 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 68,726 | 649,00 | 44 603,17 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082923>

VV 1.pp

VV 153\*0,1 15,300

VV 1.np

VV (9,55\*7+6,4\*12,35+5,725\*6,975+3,34\*6,975+3,125\*6,6+9,3\*6, 85)\*0,1

VV 2.np

29,345

VV (7,9\*2,35+1,56\*3,225+(0,84+0,875+1,03)\*1,3+1,825\*2,99)\*0,1 3,262

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

VV (7,9\*2,305+3,35\*1,4+3,35\*0,875+(0,875+1,01)\*1,3+1,95\*1,985

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | )\*0,1 |  |
| VV | 15,5\*0,1 | 1,550 |
| VV | 3.np=2.np |  |
| VV | 3,262+3,215+1,55 | 8,027 |
| VV | 4.np=3.np |  |
| VV | 8,027 | 8,027 |
| VV | Součet | 68,726 |

3,215

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 973031151 | | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 | m3 | | 0,613 | 4 820,00 | | 2 954,66 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/973031151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151)  spojovací chodba | | |  | | |
| VV | | (0,7\*0,7\*0,25)\*5 | | | 0,613 | | |
| 14 | K | 978013161 | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | | 351,125 | 51,10 | | 17 942,49 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 426,158 | 102,00 | 43 468,12 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191>

VV 1.pp

VV ((2,665+6,55)+(4,24+1,7)\*2+(2,4+5)+(9,02+6,6)+(2,965+2,995

)+(3,265+1,99)+(9,7+2,4))\*2\*3,16

426,158

D 997 Přesun sutě 1 992 520,38

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | | K | | 997013158 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m | | t | | 639,284 | | 1 960,00 | | 1 252 996,64 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013158*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013158) | |  | | | | | | | | | |
| 19 | | K | | 997013501 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | t | | 639,284 | | 324,00 | | 207 128,02 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | K | | 997013509 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | t | | 8 949,976 | | 14,20 | | 127 089,66 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 639,284\*14 | |  | | 8 949,976 | |  | |  | |  | |
| 7 | | K | | 997221612 | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou  dopravu vybouraných hmot | | t | | 639,284 | | 634,00 | | 405 306,06 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997221612*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D PSV | | | | Práce a dodávky PSV | |  | |  | |  | | 87 094,60 | |  | |
|  | | D 771 | | | | Podlahy z dlaždic | |  | |  | |  | | 73 927,41 | |  | |
| 21 | | K | | 771571810 | | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do  malty | | m2 | | 467,895 | | 158,00 | | 73 927,41 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/771571810*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 153 | |  | | 153,000 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 8,2\*2,35+1,6\*3,225+1\*1,325+1,85\*1,325+1,8\*3 | |  | | 33,606 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 9,6\*2,35+(1,425+1,975+0,8)\*1,55+(0,8+0,8)\*1,5 | |  | | 31,470 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 7,9\*2,35+1,56\*3,225+(0,84+0,875+1,03)\*1,3+1,825\*2,99 | |  | | 32,621 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 7,9\*2,305+3,35\*1,4+3,35\*0,875+(0,875+1,01)\*1,3+1,95\*1,985 | |  | | 32,152 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 18,5 | |  | | 18,500 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 3.np=2.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 32,621+32,152+18,5 | |  | | 83,273 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4.np=3.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 83,273 | |  | | 83,273 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 467,895 | |  | |  | |  | |
|  | | D 784 | | | | Dokončovací práce - malby a tapety | |  | |  | |  | | 13 167,19 | |  | |
| 12 | | K | | 784121003 | | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do  5,00 m | | m2 | | 351,125 | | 37,50 | | 13 167,19 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/784121003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121003) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (11+3,045)\*2\*4,2 | |  | | 117,978 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 3.np=2.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 117,978 | |  | | 117,978 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (11+3,045)\*2\*4,1 | |  | | 115,169 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 351,125 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 01.1 - Uznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
| **01.1.b - Stavební část** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **7 882 941,58** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 7 882 941,58 | 21,00% | 1 655 417,73 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **9 538 359,31** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

01.1 - Uznatelné náklady

* + 1. **- Stavební část**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 7 882 941,58**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 1 584 785,40 | |  | |
| D 3 | | | | Svislé a kompletní konstrukce | |  | |  | |  | | 68 222,70 | |
| 22 | | K | | 342244111 | | Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | | m2 | | 64,974 | | 1 050,00 | | 68 222,70 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/342244111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m007 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (1,915+2,38)\*2\*2,6 | |  | | 22,334 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (1,8+2,4)\*2\*2,6 | |  | | 21,840 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (1,8+2,2)\*2\*2,6 | |  | | 20,800 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Mezisoučet | |  | | 64,974 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 64,974 | |  | |  | |  | |
|  | | D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 1 300 565,88 | |  | |
| 15 | | K | | 612131151 | | Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn | | m2 | | 658,281 | | 118,00 | | 77 677,16 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/612131151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131151) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp VO1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | ((2,665+6,55)+(4,24+1,7)\*2+(2,4+5)+(9,02+6,6)+(2,965+2,995 | |  | | 613,613 | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | )+(3,265+1,99)+(9,7+2,4))\*2\*4,55 | |  | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | VO2 | |  | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | 22,334\*2 | | 44,668 | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | Součet | | 658,281 | | | | | | | | | |
| 16 | | K | | 612321111 | | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | | m2 | | 658,281 | | 230,00 | | 151 404,63 | | CS ÚRS 2022 01 | |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321111>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 1 316,562 | 78,40 | 103 218,46 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321191>

VV 658,281\*2 1 316,562

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená  ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 129,894 | 331,00 | 42 994,91 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141>

VV 64,947\*2 129,894

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 612325131 | Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn | m2 | 658,281 | 454,00 | 298 859,57 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325131>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 612328131 | Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do  3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 658,281 | 190,00 | 125 073,39 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612328131>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 631311114 | | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 | m3 | | 20,525 | 4 700,00 | | 96 467,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/631311114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114) | | |  | | |
| VV | | 1.pp P1 | | |
| VV | | m007,006,017 | | |
| VV | | (3,87+6,82+29,17)\*0,05 | | | 1,993 | | |
| VV | | 1.np P4 | | |  | | |
| VV | | 134,93\*0,05 | | | 6,747 | | |
| VV | | 2.np P6 | | |  | | |
| VV | | 77,43\*0,05 | | | 3,872 | | |
| VV | | 3.np P6 | | |  | | |
| VV | | 79,24\*0,05 | | | 3,962 | | |
| VV | | 4.np P6 | | |  | | |
| VV | | 79,01\*0,05 | | | 3,951 | | |
| VV | | Součet | | | 20,525 | | |
| 25 | K | 631311124 | | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | m3 | | 3,986 | 4 420,00 | | 17 618,12 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/631311124*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311124)  1.pp P1 |  |  |  | | |
| VV | | m007,006,017 |  |  |
| VV | | (3,87+6,82+29,17)\*0,1 |  | 3,986 |
| 35 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 1,979 | 66 100,00 | 130 811,90 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/631362021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021) |  | | | | |
|  | VV | | 1.pp P1 |
|  | VV | | m007,006,017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | | Cenová soustava |
|  | | VV | | | ((3,87+6,82+29,17)\*0,00303)\*2 | | |  | 0,242 | |  | | | | | |
| VV | | | 1.np-4.np P4+P6 | | |  |  | |
| VV | | | (134,93+77,43+79,24+79,01)\*0,00303 | | |  | 1,123 | |
| VV | | | Součet | | |  | 1,365 | |
| VV | | | 1,365\*1,45 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 1,979 | |
| 90 | | K | 635211121 | | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním  povrchu z keramzitu | | | m3 | 59,896 | | 3 940,00 | | 235 990,24 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/635211121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635211121) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.np P4 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 134,93\*0,13 | | |  | 17,541 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2.np P6 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (77,43+8,03+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,62+2,38)\*0,13 | | |  | 14,073 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 3.np P6 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (79,24+6,46+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,64+2,4)\*0,13 | | |  | 14,109 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 4.np P6 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (79,01+7,01+3,96+3,09+8,47+4,32+3,16)\*0,13 | | |  | 14,173 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 59,896 | |  | |  |  | | |
| 76 | | K | 642942111 | | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | | | kus | 5,000 | | 350,00 | | 1 750,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/642942111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | PSV 15L,15P | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 3+2 | | |  | 5,000 | |  | |  |  | | |
| *77* | | *M* | *55331488* | | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-*  *150mm rozměru 900/1970, 2100mm* | | | *kus* | *5,000* | | *2 130,00* | | *10 650,00* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
| 68 | | K | 642945111 | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru,  s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | | | kus | 1,000 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/642945111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | PSV 9L | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1 | | |  | 1,000 | |  | |  |  | | |
| *69* | | *M* | *55331563* | | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970,*  *2100mm* | | | *kus* | *1,000* | | *3 050,00* | | *3 050,00* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  | |  | | 51 750,00 |  | | |
| 49 | | K | 949101111 | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | m2 | 100,000 | | 62,50 | | 6 250,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 83 | | K | 952901111 | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | m2 | 350,000 | | 130,00 | | 45 500,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | D 998 | | | Přesun hmot | | |  |  | |  | | 164 246,82 |  | | |
| 61 | | K | 998017003 | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | t | 133,534 | | 1 230,00 | | 164 246,82 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998017003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | |  |  | |  | | 6 288 331,18 |  | | |
|  | | D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  | |  | | 181 639,52 |  | | |
| 26 | | K | 711111001 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | | | m2 | 39,860 | | 11,40 | | 454,40 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711111001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.pp P1 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 6,82+3,87+29,17 | | |  | 39,860 | |  | |  |  | | |
| *27* | | *M* | *11163150* | | *lak penetrační asfaltový* | | | *t* | *0,013* | | *82 300,00* | | *1 069,90* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 39,86\*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 0,013 | |  | |  |  | | |
| 23 | | K | 711112053 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací | | | m2 | 613,613 | | 70,60 | | 43 321,08 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711112053*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112053) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| *24* | | *M* | *24551050* | | *stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s*  *dodatečnou krystalizací do spodní stavby* | | | *kg* | *920,420* | | *122,00* | | *112 291,24* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 613,613\*1,5 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 920,420 | |  | |  |  | | |
| 28 | | K | 711141559 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné V | | | m2 | 79,720 | | 116,00 | | 9 247,52 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711141559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 39,86\*2 | | |  | 79,720 | |  | |  |  | | |
| *29* | | *M* | *62832134* | | *pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60*  *S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem* | | | *m2* | *92,914* | | *134,00* | | *12 450,48* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 79,72\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 92,914 | |  | |  |  | | |
| 59 | | K | 998711103 | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech  výšky přes 12 do 60 m | | | t | 1,467 | | 1 290,00 | | 1 892,43 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998711103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 60 | | K | 998711181 | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | t | 1,467 | | 622,00 | | 912,47 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998711181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | D 713 | | | Izolace tepelné | | |  |  | |  | | 16 979,30 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| 30 | | K | | 713121111 | | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy,  deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | | m2 | | 39,860 | | 47,60 | | 1 897,34 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/713121111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111)  1.pp P1 | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | 6,82+3,87+29,17 | |  | | 39,860 | |
| *31* | | *M* | | *28372308* | | *deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením*  *λ=0,037 tl 80mm* | | *m2* | | *40,657* | | *334,00* | | *13 579,44* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 39,86\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 40,657 | |  | |  | |  | |
| 32 | | K | | 713191132 | | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | | m2 | | 39,860 | | 13,40 | | 534,12 | | CS ÚRS 2022 01 | |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *33* | *M* | *28329042* | *fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm* | *m2* | *45,839* | *16,80* | *770,10* | *CS ÚRS 2022 01* |

VV 39,86\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 45,839

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0,100 | 1 320,00 | 132,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | | K | | 998713181 | | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,100 | | 663,00 | | 66,30 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  D 763 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998713181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181)  Konstrukce suché výstavby | |  | |  | |  | | 1 110 701,13 | |  | |
| 88 | | K | | 763135201.R | | Montáž lamelového podhledu | | m2 | | 402,660 | | 875,00 | | 352 327,50 | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 32,05 | |  | | 32,050 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 134,93 | |  | | 134,930 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 77,43 | |  | | 77,430 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 3.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 79,24 | |  | | 79,240 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 79,01 | |  | | 79,010 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 402,660 | |  | |  | |  | |
| *89* | | *M* | | *763.1R* | | *Vertikální, akustický lamelový prvek* | | *m2* | | *651,084* | | *1 080,00* | | *703 170,72* | |  | |
|  | | VV | | | | 620,08\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 651,084 | |  | |  | |  | |
| 43 | | K | | 763164556 | | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm | | m2 | | 14,350 | | 870,00 | | 12 484,50 | | CS ÚRS 2022 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/763164556*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164556) | | |  | | |
| VV | | 1.pp chodba 027 | | |  | | |
| VV | | 9,7+1,7+1,8+1,15 | | | 14,350 | | |
| 40 | K | 763431001 | | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | | 34,450 | 556,00 | | 19 154,20 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/763431001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431001) | | |  | | |
| VV | | 1.pp | | |
| VV | | 6,82+3,87 | | | 10,690 | | |
| VV | | 4.np | | |  | | |
| VV | | 7,01+3,96+8,47+4,32 | | | 23,760 | | |
| VV | | Součet | | | 34,450 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *41* | *M* | *59036518* | *deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná nemocniční 17x600x600mm* | *m2* | *36,173* | *540,00* | *19 533,42* | *CS ÚRS 2022 01* |

VV 34,45\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,173

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 763431043 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,4 m | m2 | 34,450 | 35,30 | 1 216,09 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431043>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní  vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1,494 | 1 280,00 | 1 912,32 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,494 | 604,00 | 902,38 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763381>

## D 766 Konstrukce truhlářské 1 203 433,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 5,000 | 865,00 | 4 325,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002>

VV PSV 15L,15P

VV 3+2 5,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *81* | *M* | *61162087* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový*  *plné 900x1970-2100mm* | *kus* | *5,000* | *7 450,00* | *37 250,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| 78 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1,000 | 1 570,00 | 1 570,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660022>

VV PSV 9L

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

VV 1 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *79* | *M* | *61165314* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm* | *kus* | *1,000* | *8 680,00* | *8 680,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| 72 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň  ocelovou | kus | 1,000 | 263,00 | 263,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660717>

VV PSV 9L

VV 1 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *73* | *M* | *54917265* | *samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz* | *kus* | *1,000* | *3 130,00* | *3 130,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| 74 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování  interiérového štítku s klikou | kus | 1,000 | 180,00 | 180,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729>

VV PSV 9L

VV 1 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *75* | *M* | *54914622* | *kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního*  *materiálu BB 72 matný nikl* | *kus* | *1,000* | *535,00* | *535,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| 82 | K | 766.5R | D+M invalidní zámek,nápis | ks | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 |  |
| 64 | K | 766.1R | Repase hlavních vstupních dvečí PSV 5 | ks | 1,000 | 95 000,00 | 95 000,00 |  |
| 65 | K | 766.2R | Repase hlavních vstupních dveří PSV 6 | ks | 1,000 | 95 000,00 | 95 000,00 |  |
| 66 | K | 766.3R | Repase vnitřních dvoukřídlých dveří PSV 7 | ks | 22,000 | 40 000,00 | 880 000,00 |  |
| 67 | K | 766.4R | Repase vnitřních dvoukřídlových dveří PSV 8 | ks | 2,000 | 35 000,00 | 70 000,00 |  |

## D 771 Podlahy z dlaždic 3 638 838,88

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr  penetrační na podlahu | m2 | 528,010 | 59,30 | 31 310,99 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 528,010 | 397,00 | 209 619,97 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | K | 771474141 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem, výšky do 90 mm | m | 372,890 | 163,00 | 60 781,07 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474141>

VV 1.pp

VV m001-002

VV 0,95\*2+0,4+7,15+4,1+1,4+1,4+0,6+3,35\*2+2,4+1,4\*2+4,1+7,1 5+0,95

VV 1.np

VV m103,101,102

VV 22,5+13+3,35+4,4+0,95+5,5+11+5,45+0,95+4,7+3,35+9,8+7,2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 5+2,4+3\*3+3\*3 |  |  |  | | |
|  | VV |  | 2.np |  |  |
|  | VV |  | m201-203 |  |  |
|  | VV |  | 3\*3+3\*3+7,6+15,5+7,35+2,3+4,43+11+4,6+2,3 |  | 73,080 |
|  | VV |  | 3.np=2.np |  |  |
|  | VV |  | 73,08 |  | 73,080 |
|  | VV |  | 4.np=3.np |  |  |
|  | VV |  | 73,08 |  | 73,080 |
|  | VV |  | Součet |  | 372,890 |
| *85* | *M* | *771.2R* | *Dodávka atypického soklu s požlábkem* | *ks* | *1 241,724* | *230,00* | *285 596,52* |  |
|  | VV |  | 372,89\*3,33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 241,724 |  |  |  |

41,050

112,600

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | | K | | 771574240 | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | | m2 | | 493,560 | | 602,00 | | 297 123,12 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/771574240*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574240)  1.pp | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | m001-002 | |  | |  | |
| VV | | | | 32,05+18,9 | |  | | 50,950 | |
| VV | | | | 1.np | |  | |  | |
| VV | | | | m103,101,102 | |  | |  | |
| VV | | | | 134,93+9+9 | |  | | 152,930 | |
| VV | | | | 2.np | |  | |  | |
| VV | | | | m201-203 | |  | |  | |
| VV | | | | 3\*3+3\*3+77,43 | |  | | 95,430 | |
| VV | | | | 3.np | |  | |  | |
| VV | | | | m301-303 | |  | |  | |
| VV | | | | 3\*3+3\*3+79,24 | |  | | 97,240 | |
| VV | | | | 4.np | |  | |  | |
| VV | | | | m401-403 | |  | |  | |
| VV | | | | 3\*3+3\*3+79,01 | |  | | 97,010 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 493,560 | |
| *87* | | *M* | | *771.1R* | | *Dodávka atypické historické dlažby* | | *m2* | | *518,238* | | *5 100,00* | | *2 643 013,80* | |  | |
|  | | VV | | | | 493,56\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 518,238 | |  | |  | |  | |
| 4 | | K | | 771574260 | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních  (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2 | | m2 | | 34,450 | | 654,00 | | 22 530,30 | | CS ÚRS 2022 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/771574260*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574260) | | |  | | |
| VV | | 1.pp | | |
| VV | | m007,m006 | | |
| VV | | 3,87+6,82 | | | 10,690 | | |
| VV | | 4.np | | |  | | |
| VV | | 7,01+3,96 | | | 10,970 | | |
| VV | | 8,47+4,32 | | | 12,790 | | |
| VV | | Součet | | | 34,450 | | |
| *5* | *M* | *59761617* | | *dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2* | *m2* | | *37,895* | *875,00* | | *33 158,13* | *CS ÚRS 2022 01* |

VV 34,45\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,895

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| 3 | | K | | 771591112 | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve  dvou vrstvách | | m2 | | 12,150 | | 391,00 | | 4 750,65 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/771591112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112)  1.pp | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | m007 | |  | |  | |
| VV | | | | 3,87 | |  | | 3,870 | |
| VV | | | | 4.np | |  | |  | |
| VV | | | | 3,96+4,32 | |  | | 8,280 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 12,150 | |
| 53 | | K | | 998771103 | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | t | | 41,292 | | 713,00 | | 29 441,20 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998771103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | K | | 998771181 | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 41,292 | | 521,00 | | 21 513,13 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998771181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 781 | | | | Dokončovací práce - obklady | |  | |  | |  | | 68 298,35 | |  | |
| 10 | | K | | 781121011 | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr  penetrační na stěnu | | m2 | | 48,048 | | 59,30 | | 2 849,25 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/781121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m007 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (1,75+2,062)\*2\*2 | |  | | 15,248 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (1,8+2,4+1,8+2,2)\*2\*2 | |  | | 32,800 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 48,048 | |  | |  | |  | |
| 47 | | K | | 781131112 | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou  ve dvou vrstvách | | m2 | | 20,000 | | 448,00 | | 8 960,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/781131112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | K | | 781474112 | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | | m2 | | 48,048 | | 600,00 | | 28 828,80 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/781474112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *13* | | *M* | | *59761026* | | *obklad keramický hladký do 12ks/m2* | | *m2* | | *52,853* | | *411,00* | | *21 722,58* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 48,048\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 52,853 | |  | |  | |  | |
| 37 | | K | | 781491111 | | Obklad - dokončující práce profily ukončovací kladené  do malty rohové | | m | | 24,042 | | 190,00 | | 4 567,98 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/781491111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 15,284 | |  | | 15,284 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 32,8 | |  | | 32,800 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 48,084 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 48,084\*0,5 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 24,042 | |  | |  | |  | |
| 51 | | K | | 998781103 | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | t | | 1,110 | | 713,00 | | 791,43 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998781103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | | K | | 998781181 | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 1,110 | | 521,00 | | 578,31 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  D 784 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998781181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181)  Dokončovací práce - malby a tapety | |  | |  | |  | | 68 441,00 | |  | |
| 46 | | K | | 784111003 | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky  přes 3,80 do 5,00 m | | m2 | | 988,175 | | 6,16 | | 6 087,16 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/784111003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111003) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | K | | 784181103 | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | m2 | | 988,175 | | 19,20 | | 18 972,96 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/784181103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 658,281+129,894+200 | |  | | 988,175 | |  | |  | |  | |
| 45 | | K | | 784221103 | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha  dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | m2 | | 988,175 | | 43,90 | | 43 380,88 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/784221103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D HZS | | | | Hodinové zúčtovací sazby | |  | |  | |  | | 9 825,00 | |  | |
| 50 | | K | | HZS1301 | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění  konstrukcí zedník | | hod | | 25,000 | | 393,00 | | 9 825,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/HZS1301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1301) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 01.1 - Uznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
|  | **01.1.c - Výtah** |  |  |  |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **2 354 604,36** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 2 354 604,36 | 21,00% | 494 466,92 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **2 849 071,28** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

01.1 - Uznatelné náklady

* + 1. **- Výtah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 2 354 604,36**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 2 350 280,32 | |  | |
| D 1 | | | | Zemní práce | |  | |  | |  | | 50 805,36 | |
| 2 | | K | | 131113711 | | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných | | m3 | | 8,448 | | 861,00 | | 7 273,73 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/131113711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131113711)  2,2\*2,4\*1,6 | |  | | 8,448 | |  | |  | |  | |
| 3 | | K | | 151101201 | | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo  vzepření příložné, hloubky do 4 m | | m2 | | 14,720 | | 125,00 | | 1 840,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/151101201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201)  (2,2+2,4)\*2\*1,6 | |  | | 14,720 | |  | |  | |  | |
| 4 | | K | | 151101211 | | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | | m2 | | 14,720 | | 33,30 | | 490,18 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/151101211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | K | | 151101301 | | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m | | m3 | | 8,448 | | 62,90 | | 531,38 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/151101301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101301)  2,2\*2,4\*1,6 | |  | | 8,448 | |  | |  | |  | |
| 6 | | K | | 151101311 | | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m | | m3 | | 8,448 | | 13,30 | | 112,36 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/151101311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101311) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | | K | | 162211201 | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | m3 | | 8,448 | | 263,00 | | 2 221,82 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162211201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211201) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | K | | 162211209 | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201 | | m3 | | 33,792 | | 239,00 | | 8 076,29 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162211209*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211209)  8,448\*4 | |  | | 33,792 | |  | |  | |  | |
| 9 | | K | | 162751117 | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | m3 | | 8,448 | | 344,00 | | 2 906,11 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | K | | 162751119 | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po  suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | m3 | | 42,240 | | 27,00 | | 1 140,48 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162751119*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119)  8,448\*5 | |  | | 42,240 | |  | |  | |  | |
| 12 | | K | | 171201221 | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | t | | 18,586 | | 1 400,00 | | 26 020,40 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/171201221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221)  8,448\*2,2 | |  | | 18,586 | |  | |  | |  | |
| 11 | | K | | 171251201 | | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | | m3 | | 8,448 | | 22,80 | | 192,61 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  D 2 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201)  Zakládání | |  | |  | |  | | 11 851,98 | |  | |
| 13 | | K | | 273322611 | | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | | m3 | | 1,584 | | 4 220,00 | | 6 684,48 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/273322611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322611)  2,2\*2,4\*0,3 | |  | | 1,584 | |  | |  | |  | |
| 32 | | K | | 273361821 | | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R)  nebo BSt 500 | | t | | 0,028 | | 73 600,00 | | 2 060,80 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/273361821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821)  (((2,2+2,4)\*2)/3)\*(1\*0,009) | |  | | 0,028 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu  KARI | t | 0,047 | 66 100,00 | 3 106,70 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | | Cenová soustava |
|  | | Online PSC VV | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/273362021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021)  (2,2\*2,4\*0,00444)\*2 | | |  | 0,047 | |  | | | | | |
| D 3 | | | Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  | |  | | 943 548,27 |  | | |
| 23 | | K | 311101212 | | Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků  v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2 | | | ks | 2,000 | | 1 300,00 | | 2 600,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/311101212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311101212) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| *25* | | *M* | *28611135* | | *trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4* | | | *m* | *1,000* | | *640,00* | | *640,00* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 2\*0,5 | | |  | 1,000 | |  | |  |  | | |
| 16 | | K | 311322611 | | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 | | | m3 | 44,140 | | 4 490,00 | | 198 188,60 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/311322611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311322611) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | ((2,2+2,4)\*2\*25,32)\*0,2 | | |  | 46,589 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2,2\*2,4\*0,2 | | |  | 1,056 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1,18\*2,1\*0,2\*-6 | | |  | -2,974 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1,18\*2,25\*0,2\*-1 | | |  | -0,531 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 44,140 | |  | |  |  | | |
| 34 | | K | 311353211 | | Bednění šachet jednostranné zřízení | | | m2 | 238,224 | | 1 210,00 | | 288 251,04 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/311353211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311353211) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | ((2,2+2,4)\*2)\*25,32 | | |  | 232,944 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2,2\*2,4 | | |  | 5,280 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 238,224 | |  | |  |  | | |
| 35 | | K | 311353212 | | Bednění šachet jednostranné odstranění | | | m2 | 238,224 | | 222,00 | | 52 885,73 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/311353212*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311353212) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 19 | | K | 311361821 | | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | | | t | 5,297 | | 75 700,00 | | 400 982,90 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/311361821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 44,14\*0,12 | | |  | 5,297 | |  | |  |  | | |
|  | | D 4 | | | Vodorovné konstrukce | | |  |  | |  | | 5 624,00 |  | | |
| 36 | | K | 413941123 | | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | | | t | 0,074 | | 11 000,00 | | 814,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/413941123*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941123) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2,8\*0,0263 | | |  | 0,074 | |  | |  |  | | |
| *37* | | *M* | *13010722* | | *ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN)*  *200* | | | *t* | *0,074* | | *65 000,00* | | *4 810,00* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  | |  | | 1 189 698,20 |  | | |
| 20 | | K | 949321113 | | Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | | | m | 25,320 | | 795,00 | | 20 129,40 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/949321113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949321113) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 21 | | K | 949321211 | | Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113 | | | m | 3 038,400 | | 23,20 | | 70 490,88 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/949321211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949321211) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 25,32\*120 | | |  | 3 038,400 | |  | |  |  | | |
| 22 | | K | 949321813 | | Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | | | m | 25,320 | | 556,00 | | 14 077,92 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/949321813*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949321813) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 29 | | K | 9.1R | | Montáž osobního výtahu ozn.33 | | | ks | 1,000 | | 35 000,00 | | 35 000,00 |  | | |
| *30* | | *M* | *9.1R* | | *Osobní výtah ozn.33* | | | *ks* | *1,000* | | *1 050 000,00* | | *1 050 000,00* |  | | |
|  | | D 998 | | | Přesun hmot | | |  |  | |  | | 148 752,51 |  | | |
| 31 | | K | 998017003 | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | t | 120,937 | | 1 230,00 | | 148 752,51 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998017003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | |  |  | |  | | 4 324,04 |  | | |
|  | | D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  | |  | | 4 058,04 |  | | |
| 27 | | K | 711111051 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací | | | m2 | 17,240 | | 56,90 | | 980,96 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711111051*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111051) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | výtahová jáma | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (2,2+2,4)\*2\*1,3+2,2\*2,4 | | |  | 17,240 | |  | |  |  | | |
| *28* | | *M* | *24551050* | | *stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s*  *dodatečnou krystalizací do spodní stavby* | | | *kg* | *25,222* | | *122,00* | | *3 077,08* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 17,24\*1,463 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 25,222 | |  | |  |  | | |
|  | | D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | |  |  | |  | | 266,00 |  | | |
| 24 | | K | 767810112 | | Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných,  průřezu přes 0,01 do 0,04 m2 | | | kus | 2,000 | | 133,00 | | 266,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767810112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810112) | | |  |  | |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *26* | *M* | *767.1R* | *Požární větrací mřížka EI 15-90 DP1 200x200 tl.100*  *mm* | *ks* | *2,000* | *0,00* | *0,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 01.1 - Uznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
|  | **01.1.d - ZTI** |  |  |  |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **330 635,77** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 330 635,77 | 21,00% | 69 433,51 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **400 069,28** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

01.1 - Uznatelné náklady

* + 1. **- ZTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 330 635,77**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 51 282,56 | |  | |
| D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 19 360,00 | |
| 1 | | K | | 612125100 | | Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel | | m2 | | 88,000 | | 220,00 | | 19 360,00 | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 26 300,00 | |  | |
| 2 | | K | | 971052331 | | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a  zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | | kus | | 8,000 | | 320,00 | | 2 560,00 | |  | |
| 3 | | K | | 974029132 | | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70  mm | | m | | 82,000 | | 120,00 | | 9 840,00 | |  | |
| 4 | | K | | 974029133 | | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do  100 mm | | m | | 10,000 | | 150,00 | | 1 500,00 | |  | |
| 5 | | K | | 974029164 | | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do  150 mm | | m | | 62,000 | | 200,00 | | 12 400,00 | |  | |

D 997 Přesun sutě 5 622,56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 3,664 | 122,00 | 447,01 |  |
| 7 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných  hmot | t | 36,664 | 13,70 | 502,30 |  |
| 8 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 3,664 | 457,00 | 1 674,45 |  |
| 9 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 3,528 | 850,00 | 2 998,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 279 353,21 | | |
| D 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 79 288,60 | | |
| 10 | K | 721175202 | | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné  třívrstvé DN 40 | m | 10,000 | | 470,00 | 4 700,00 |  |
| 11 | K | 721175205 | | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné  třívrstvé DN 110 | m | 8,000 | | 1 180,00 | 9 440,00 |  |
| 12 | K | 721175212 | | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé  DN 110 | m | 44,000 | | 1 050,00 | 46 200,00 |  |
| 13 | K | 721175222 | | Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé  DN 110 | m | 14,000 | | 1 090,00 | 15 260,00 |  |
| 14 | K | 721273153 | | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 2,000 | | 972,00 | 1 944,00 |  |
| 15 | K | 721290111 | | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 62,000 | | 26,50 | 1 643,00 |  |
| 16 | K | 998721103 | | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech  v přes 12 do 24 m | t | 0,123 | | 826,00 | 101,60 |  |

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 48 544,54

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16  D 20x2,8 mm | m | 36,000 | 330,00 | 11 880,00 |  |
| 18 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16  D 25x3,5 mm | m | 46,000 | 390,00 | 17 940,00 |  |
| 19 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými  termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 18,000 | 67,70 | 1 218,60 |  |
| 20 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 46,000 | 77,30 | 3 555,80 |  |
| 21 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 18,000 | 92,00 | 1 656,00 |  |
| 22 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 9,000 | 220,00 | 1 980,00 |  |
| 23 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | kus | 4,000 | 183,00 | 732,00 |  |
| 24 | K | 722220153 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" | kus | 2,000 | 252,00 | 504,00 |  |
| 25 | K | 722230102 | Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity | kus | 2,000 | 579,00 | 1 158,00 |  |
| 26 | K | 722230103 | Ventil přímý G 1" se dvěma závity | kus | 2,000 | 844,00 | 1 688,00 |  |
| 27 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN  do 50 | m | 82,000 | 35,00 | 2 870,00 |  |
| 28 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 82,000 | 40,00 | 3 280,00 |  |
| 29 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v  přes 12 do 24 m | t | 0,111 | 740,00 | 82,14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 69 363,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 725211681 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm | soubor | 3,000 | 4 090,00 | 12 270,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211681>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 725291703 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované  madla rovná, délky 500 mm | soubor | 3,000 | 594,00 | 1 782,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291703>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 725291708 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované  madla rovná, délky 1000 mm | soubor | 3,000 | 953,00 | 2 859,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291708>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované  madla krakorcová sklopná, délky 834 mm | soubor | 3,000 | 1 170,00 | 3 510,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291722>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou | soubor | 9,000 | 203,00 | 1 827,00 |  |
| *31* | *M* | *55141001* | *kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"* | *kus* | *9,000* | *101,00* | *909,00* |  |
| 36 | K | 725829131 | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů  stojánkových G 1/2" | kus | 3,000 | 179,00 | 537,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829131>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *37* | *M* | *55145692* | *baterie umyvadlová stojánková páková s*  *prodlouženou pákou (lékařská)* | *kus* | *3,000* | *2 520,00* | *7 560,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| 41 | K | 725.1R | D+M háček na oděv | ks | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 |  |

VV 3\*2 6,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 725.2R | D+M odkládací police | ks | 3,000 | 770,00 | 2 310,00 |  |
| 43 | K | 725.3R | D+M odpadkový koš | ks | 3,000 | 1 350,00 | 4 050,00 |  |
| 44 | K | 725.4R | D+M zrcadlo 900x900 | ks | 6,000 | 1 360,00 | 8 160,00 |  |

VV 3,000\*2 6,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 725.5R | D+M osoučeč rukou | ks | 3,000 | 4 560,00 | 13 680,00 |  |
| 46 | K | 725.6R | D+M zásobník na papírové ručníky | ks | 3,000 | 1 203,00 | 3 609,00 |  |
| 47 | K | 725.7R | D+M dávkovač tekutého mýdla | ks | 3,000 | 650,00 | 1 950,00 |  |
| 48 | K | 725.8R | D+M držák toaletního papíru | ks | 3,000 | 550,00 | 1 650,00 |  |

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 82 157,07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 726131002 | Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 3,000 | 4 910,00 | 14 730,00 |  |
| 33 | K | 726131043 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí | soubor | 3,000 | 19 000,00 | 57 000,00 |  |
| 49 | K | 726.1R | D+M oddálené splachování | ks | 3,000 | 3 450,00 | 10 350,00 |  |
| 34 | K | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v  objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,089 | 866,00 | 77,07 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 01.1 - Uznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
| **01.1.e - Bezbarierová terasa vnitroblok** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **1 491 261,09** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 1 491 261,09 | 21,00% | 313 164,83 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **1 804 425,92** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

01.1 - Uznatelné náklady

* + 1. **- Bezbarierová terasa vnitroblok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 1 491 261,09**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D HSV | | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 34 405,58 |  |
| D 1 | | Zemní práce |  |  |  | 20 233,42 |
| 1 | K | 131113701 | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných | m3 | 4,096 | 691,00 | 2 830,34 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/131113701*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131113701) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | patky terasa |  |  |  |  |  |
|  | VV | | (0,8\*0,8\*0,8)\*8 |  | 4,096 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 4,096 |  |  |  |
| 2 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny  stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 4,096 | 127,00 | 520,19 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162211311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311) |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 16,384 | 117,00 | 1 916,93 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162211319*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 4,096\*4 |  | 16,384 |  |  |  |
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4,096 | 344,00 | 1 409,02 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162751117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117) |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po  suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 20,480 | 27,00 | 552,96 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/162751119*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 4,096\*5 |  | 20,480 |  |  |  |
| 6 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 4,096 | 352,00 | 1 441,79 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/167111101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101) |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 8,192 | 1 400,00 | 11 468,80 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/171201221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 4,096\*2 |  | 8,192 |  |  |  |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 4,096 | 22,80 | 93,39 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201) |  |  |  |  |  |
|  | D 2 | | Zakládání |  |  |  | 14 172,16 |  |
| 9 | K | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu  kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 4,096 | 3 460,00 | 14 172,16 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/275313611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313611) |  |  |  |  |  |
|  | D PSV | | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 456 855,51 |  |
|  | D 762 | | Konstrukce tesařské |  |  |  | 153 518,38 |  |
| 10 | K | 762511155 | Podlahové konstrukce podkladové  z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 20 mm | m2 | 70,345 | 916,00 | 64 436,02 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/762511155*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762511155) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 63,95\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 70,345 |  |  |  |
| 11 | K | 762952044 | Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky do 140 mm | m2 | 63,950 | 561,00 | 35 875,95 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/762952044*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762952044) |  |  |  |  |  |
| *12* | *M* | *60791114* | *prkno terasové dřevoplastové tl 22mm* | *m* | *69,066* | *514,00* | *35 499,92* | *CS ÚRS 2022 01* |
|  | VV | | 63,95\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69,066 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 13 | K | 762952101 | Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu,  bez povrchové úpravy, spojovaných ukončovací lišta připevněná šroubováním | m | 42,000 | 185,00 | 7 770,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762952101>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 762952102 | Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných čelní kryt délky 140 mm připevněný lepením | m | 10,500 | 325,00 | 3 412,50 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762952102>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes  12 do 24 m | t | 2,259 | 2 170,00 | 4 902,03 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762103>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 998762181 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 2,259 | 718,00 | 1 621,96 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181>

## D 767 Konstrukce zámečnické 1 303 337,13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 767.1R | Protipožární nátěr konstrukce | soubor | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 26 | K | 767.2R | Zinkování konstrukce | kg | 5 035,000 | 23,00 | 115 805,00 |  |
| 27 | K | 767.3R | Práškové barvení | soubor | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 17 | K | 767161129 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí  přes 30 do 45 kg | m | 10,100 | 473,00 | 4 777,30 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161129>

VV PSV 23

VV 10,1 10,100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *18* | | *M* | | *55342286* | | *zábradlí celoskleněné s nerezovým madlem kotvené*  *na puky* | | *m* | | *10,100* | | *27 400,00* | | *276 740,00* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
| 19 | | K | | 767995113 | | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20 kg | | kg | | 5 430,364 | | 80,20 | | 435 515,19 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767995113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995113)  terasa konstrukce | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | HEA120 | |  | |  | |
| VV | | | | (2,48\*8+3,12\*4+10,1+10,3+8,6+8,7+8,9+9,1+9,3)\*19,9 | |  | | 1 936,668 | |
| VV | | | | HEA160 | |  | |  | |
| VV | | | | 7,06\*4\*30,4 | |  | | 858,496 | |
| VV | | | | TYČ12 | |  | |  | |
| VV | | | | (3,86\*4+4,27\*8)\*0,89 | |  | | 44,144 | |
| VV | | | | JAKL80/80/5 | |  | |  | |
| VV | | | | 7,2\*17\*10,94 | |  | | 1 339,056 | |
| VV | | | | TRAPEZ TR50/260/1 | |  | |  | |
| VV | | | | 757 | |  | | 757,000 | |
| VV | | | | ostatné pomocné prvky | |  | |  | |
| VV | | | | 495 | |  | | 495,000 | |
| VV | | | | Součet | |  | | 5 430,364 | |
| *20* | | *M* | | *13010952* | | *ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120* | | *t* | | *2,131* | | *64 100,00* | | *136 597,10* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | (2,48\*8+3,12\*4+10,1+10,3+8,6+8,7+8,9+9,1+9,3)\*0,0199 | |  | | 1,937 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,937\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 2,131 | |  | |  | |  | |
| *21* | | *M* | | *13010956* | | *ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160* | | *t* | | *0,944* | | *65 200,00* | | *61 548,80* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 7,06\*4\*0,0304 | |  | | 0,858 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,858\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 0,944 | |  | |  | |  | |
| *22* | | *M* | | *13010012* | | *tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 12mm* | | *t* | | *0,048* | | *60 400,00* | | *2 899,20* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | (3,86\*4+4,27\*8)\*0,00089 | |  | | 0,044 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,044\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 0,048 | |  | |  | |  | |
| *23* | | *M* | | *14550318* | | *profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový*  *80x80x5mm* | | *t* | | *1,473* | | *62 700,00* | | *92 357,10* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 7,2\*17\*0,01094 | |  | | 1,339 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,339\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 1,473 | |  | |  | |  | |
| *24* | | *M* | | *15484142* | | *plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm* | | *m2* | | *78,000* | | *947,00* | | *73 866,00* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
| 28 | | K | | 998767103 | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes  12 do 24 m | | t | | 5,865 | | 1 620,00 | | 9 501,30 | | CS ÚRS 2022 01 | |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 5,865 | 636,00 | 3 730,14 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 01.1 - Uznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
|  | **01.1.x - VRN** |  |  |  |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **620 000,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 620 000,00 | 21,00% | 130 200,00 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **750 200,00** |

# SOUPIS PRACÍ

## Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

01.1 - Uznatelné náklady

**01.1.x - VRN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 620 000,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 620 000,00 |  |
| D VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 90 000,00 |
| 2 | K | 011002000 | Průzkumné práce | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/011002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000) |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 011534000 | Umělecko-historický průzkum | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/011534000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011534000) |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 013002000 | Projektové práce | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC  D VRN3 | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/013002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013002000)  Zařízení staveniště |  |  |  | 250 000,00 |  |
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 200 000,00 | 200 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000) |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 035002000 | Pronájmy ploch, objektů | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC  D VRN4 | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/035002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/035002000)  Inženýrská činnost |  |  |  | 125 000,00 |  |
| 4 | K | 042002000 | Posudky | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/042002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042002000) |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/043002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000) |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 044002000 | Revize | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/044002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000) |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC  D VRN6 | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/045002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000)  Územní vlivy |  |  |  | 130 000,00 |  |
| 7 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/062002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/062002000) |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 063002000 | Práce na těžce přístupných místech | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/063002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063002000) |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC  D VRN7 | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/065002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000)  Provozní vlivy |  |  |  | 25 000,00 |  |
| 10 | K | 072103011 | Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/072103011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103011) |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/073002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/073002000) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 02.2 - Neuznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
| **02.2.a - Bourací práce** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **2 302 856,96** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 2 302 856,96 | 21,00% | 483 599,96 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **2 786 456,92** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

* 1. - Neuznatelné náklady
     1. **- Bourací práce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 2 302 856,96**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | | 2 150 191,41 | | | |
| D 1 | | | Zemní práce | | | | | 11 036,00 | | | |
| 1 | K | 113106151 | | | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva | m2 | | 89,000 | | 124,00 | | 11 036,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/113106151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106151)  1.pp vnitroblok | | | |  | | | |  | |
| VV | | 89 | | | | 89,000 | | | |
| D 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | |  | | | | 2 595,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 358235114 | | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného | m3 | | 1,500 | 1 730,00 | | 2 595,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/358235114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/358235114)  1.pp vnitroblok dvorní vpusť | | |  | | |  | |
| VV | | 1,5 | | | 1,500 | | |
| D 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  | | | 369 243,84 | |
| 34 | K | 949101111 | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | | 300,000 | 62,50 | | 18 750,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 962031132 | | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | | 413,944 | 123,00 | | 50 915,11 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/962031132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132) | | |  | | |
| VV | | 1.pp | | |
| VV | | 2,25\*4,2+3,635\*3+2,29\*0,8\*2,2 | | | 24,385 | | |
| VV | | 1.np | | |  | | |
| VV | | (1,325\*2+1,8+3+2,325)\*4,2 | | | 41,055 | | |
| VV | | (1,55\*2+3,025+1,575+1,7\*2+1,2)\*4,2 | | | 51,660 | | |
| VV | | 2.np | | |  | | |
| VV | | (3,35\*2+1,3+1,975+2,3)\*4,2 | | | 51,555 | | |
| VV | | (3,225+1,3\*2+3+2,3)\*4,26 | | | 47,393 | | |
| VV | | 3.np=2.np | | |  | | |
| VV | | 51,555+47,393 | | | 98,948 | | |
| VV | | 4.np=3.np | | |  | | |
| VV | | 98,948 | | | 98,948 | | |
| VV | | Součet | | | 413,944 | | |
| 18 | K | 962031133 | | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | | 30,985 | 148,00 | | 4 585,78 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/962031133*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133) | | |  | | | |
| VV | | 1.np | | |  | | | |
| VV | | (4,775+0,5+2,05)\*4,23 | | | 30,985 | | | |
| 14 | K | 962032241 | | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | | | 49,423 | 1 020,00 | | 50 411,46 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/962032241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032241) | | | |  | | |
| VV | | 1.pp | | | |
| VV | | 2,57\*3\*0,2 | | | | 1,542 | | |
| VV | | 1,6\*3,5\*0,66\*2 | | | | 7,392 | | |
| VV | | 1,1\*1,1\*0,6 | | | | 0,726 | | |
| VV | | 1,2\*2,1\*0,95 | | | | 2,394 | | |
| VV | | 0,9\*2,1\*0,3 | | | | 0,567 | | |
| VV | | 0,3\*0,85\*3+0,25\*0,85\*3 | | | | 1,403 | | |
| VV | | 1.np | | | |  | | |
| VV | | (3,03\*3\*0,5)-(0,9\*2\*0,5) | | | | 3,645 | | |
| VV | | (3,045\*3\*0,5)-(1,3\*2,4\*0,5) | | | | 3,008 | | |
| VV | | (1,6\*1,5\*0,5) | | | | 1,200 | | |
| VV | | (6,33\*3,3\*0,6) | | | | 12,533 | | |
| VV | | (3,125\*3\*0,5)-(1,3\*2,4\*0,5) | | | | 3,128 | | |
| VV | | parapety oken | | | |  | | |
| VV | | (1,35\*1,45+1\*0,86+1,205\*0,86+1,2\*0,86+1,55\*0,86+1,2\*0,86+ 1,55\*0,86+1,175\*0,86\*2+1,1\*0,86+1,325\*1,45)\*0,6 | | | | 8,083 | | |
| VV | | 2.np | | | |  | | |
| VV | | 1,15\*2,1\*0,5 | | | | 1,208 | | |
| VV | | 3.np | | | |  | | |
| VV | | 1,1\*2,1\*0,6 | | | | 1,386 | | |
| VV | | 4.np | | | |  | | |
| VV | | 1,15\*2,1\*0,5 | | | | 1,208 | | |
| VV | | Součet | | | | 49,423 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 11 | K | 963053935 | | Bourání železobetonových monolitických  schodišťových ramen zazděných oboustranně | m2 | | 0,330 | 1 450,00 | | 478,50 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/963053935*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963053935)  1.pp vyrovnávací schodiště | | |  | | |
| VV | | 0,5\*0,6\*1,1 | | | 0,330 | | |
| 8 | K | 965032131 | | Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených nastojato, plochy přes 1 m2 | m2 | | 170,000 | 99,00 | | 16 830,00 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC  VV | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/965032131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965032131)  1.pp | |  | | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | | 153+17 | |  | | | 170,000 | |
| 10 | | K | | 965043441 | | | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem  tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | | m3 | | | 9,762 | | 3 100,00 | | 30 262,20 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/965043441*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965043441) | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1.np | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | (8,2\*2,35+1,6\*3,225+1\*1,325+1,85\*1,325+1,8\*3)\*0,15 | |  | | | 5,041 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | (9,6\*2,35+(1,425+1,975+0,8)\*1,55+(0,8+0,8)\*1,5)\*0,15 | |  | | | 4,721 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Součet | |  | | | 9,762 | |  | |  | |  | |
| 29 | | K | | 965082923 | | | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | | m3 | | | 6,508 | | 649,00 | | 4 223,69 | | CS ÚRS 2022 01 | |
| Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/965082923*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965082923) | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1.np | | | | |
| VV | | | | (8,2\*2,35+1,6\*3,225+1\*1,325+1,85\*1,325+1,8\*3)\*0,1 | | | | | 3,361 | | | |
| VV | | | | (9,6\*2,35+(1,425+1,975+0,8)\*1,55+(0,8+0,8)\*1,5)\*0,1 | | | | | 3,147 | | | |
| VV | | | | Součet | | | | | 6,508 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 968062356 | | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních  zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 | m2 | | 38,368 | 198,00 | | 7 596,86 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/968062356*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062356) | | |  | | |
| VV | | 1.np | | |  | | |
| VV | | 1,35\*2,15+1\*2,64\*2+1,205\*2,64\*3+1,75\*2,75\*3+1,175\*2,64\*2 | | | 38,368 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 968072455 | | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | | 181,853 | 369,00 | | 67 103,76 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/968072455*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455) | | |  | | |
| VV | | 1.pp | | |
| VV | | 0,9\*2\*11 | | | 19,800 | | |
| VV | | 1.np | | |  | | |
| VV | | 1,26\*2,4\*+1,3\*2,4\*3+1,3\*2,4\*3+0,9\*2\*10 | | | 55,665 | | |
| VV | | 2.np | | |  | | |
| VV | | 1,3\*2,4\*4+1,4\*2,4\*2+0,9\*2\*6+1,2\*2,1+1,575\*2,1 | | | 35,828 | | |
| VV | | 3.np | | |  | | |
| VV | | 1,3\*2,4\*5+1,6\*2,4+0,9\*2\*9 | | | 35,640 | | |
| VV | | 4.np | | |  | | |
| VV | | 1,3\*2,4\*6+0,9\*2\*9 | | | 34,920 | | |
| VV | | Součet | | | 181,853 | | |
| 32 | K | 978013161 | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | | 2 310,890 | 51,10 | | 118 086,48 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161>

## D 997 Přesun sutě 1 767 316,57

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | | K | | 997013158 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m | | t | | 432,854 | | 1 960,00 | | 848 393,84 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013158*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013158) | |  | | | | | | | | | |
| 26 | | K | | 997013501 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | t | | 432,854 | | 324,00 | | 140 244,70 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | K | | 997013509 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | t | | 6 059,956 | | 14,20 | | 86 051,38 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 432,854\*14 | |  | | 6 059,956 | |  | |  | |  | |
| 28 | | K | | 997013631 | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | t | | 432,854 | | 1 480,00 | | 640 623,92 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | K | | 997221121 | | Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m | | t | | 37,113 | | 470,00 | | 17 443,11 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997221121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221121) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | dlažební kostky | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 37,113 | |  | | 37,113 | |  | |  | |  | |
| 4 | | K | | 997221561 | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | | t | | 37,113 | | 59,20 | | 2 197,09 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997221561*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | | K | | 997221569 | | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | t | | 519,582 | | 17,00 | | 8 832,89 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997221569*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 37,113\*14 | |  | | 519,582 | |  | |  | |  | |
| 6 | | K | | 997221612 | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou  dopravu vybouraných hmot | | t | | 37,113 | | 634,00 | | 23 529,64 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997221612*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D PSV | | | | Práce a dodávky PSV | |  | |  | |  | | 152 665,55 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

D 763 Konstrukce suché výstavby 17 705,63

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 763131821 | | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění  jednoduché | m2 | | 202,350 | 87,50 | | 17 705,63 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/763131821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131821) | | |  | | |  | |
| VV | | 1.np m1.15,m1.14 | | |  | | |
| VV | | 13\*9+9,55\*7 | | | 183,850 | | |
| VV | | 2.np m 2.04 | | |  | | |  | |
| VV | | 18,5 | | | 18,500 | | |  | |
| VV | | Součet | | | 202,350 | | |  | |
| D 775 | | Podlahy skládané | | |  | | | 30 225,14 | |
| 33 | K | 775511810 | | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami  přibíjených | m2 | | 293,448 | 103,00 | | 30 225,14 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511810>

VV 1.np

VV 9,55\*7+6,4\*12,35+5,725\*6,975+3,34\*6,975+3,125\*6,6+9,3\*6,8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D 776 | | 5  Podlahy povlakové |  |  |  | 18 076,40 |  |
| 19 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez  podložky | m2 | 293,448 | 61,60 | 18 076,40 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/776201811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 9,55\*7+6,4\*12,35+5,725\*6,975+3,34\*6,975+3,125\*6,6+9,3\*6,8  5 |  | 293,448 |  |  |  |
|  | D 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 86 658,38 |  |
| 31 | K | 784121003 | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do  5,00 m | m2 | 2 310,890 | 37,50 | 86 658,38 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/784121003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121003) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1.np |  |  |  |  |  |
|  |  | | ((6,85+9,25)+(6,85+3,125)+(9,4+6,975)+(9,65+7)+(12,35+6,85 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | )+(3,35+4,3)+(2,3+8,4)+(10,9+3,025)+(8,2+2,3)+(4,7+3,2))\*2\* |  | 1 083,390 |  |  |  |
|  |  | | 4,2 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 80 |  | 80,000 |  |  |  |
|  | VV | | 2.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | ((8+2,3)+(3,35+4,5))\*2\*2\*4,2 |  | 304,920 |  |  |  |
|  | VV | | 80 |  | 80,000 |  |  |  |
|  | VV | | 3.np=2.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 304,92+80 |  | 384,920 |  |  |  |
|  | VV | | 4.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | ((8+2,3)+(3,35+4,5))\*2\*2\*4,1 |  | 297,660 |  |  |  |
|  | VV | | 80 |  | 80,000 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 2 310,890 |  |  |  |

293,448

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 02.2 - Neuznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
| **02.2.b - Stavební část** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **11 538 316,28** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 11 538 316,28 | 21,00% | 2 423 046,42 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **13 961 362,70** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

02.2 - Neuznatelné náklady

* + 1. **- Stavební část**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 11 538 316,28**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | | Práce a dodávky HSV | |  | | |  | |  | | 5 902 025,39 | |  | |
| D 3 | | | | | Svislé a kompletní konstrukce | |  | | |  | |  | | 1 775 311,75 | |
| 57 | | K | | 310239211 | | | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | | m3 | | | 23,683 | | 7 150,00 | | 169 333,45 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/310239211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310239211) | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1.pp | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1,117\*0,85\*3,2+0,5\*0,685\*4,7 | |  | | | 4,648 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1.np | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| VV VV | | | | | | | 1,625\*2,1\*0,6+0,6\*0,6\*4,23+1\*0,45\*4,26+0,585\*0,6\*4,23+1\*0,  225\*4,23  2.np | | 7,924 | | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | | 1,575\*2,1\*0,5+1\*0,45\*4,25+1,025\*0,25\*4,25+0,3\*0,675\*4,25 | | 5,516 | | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | | 3.np | |  | | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | | 1\*0,45\*4,25+1,125\*0,25\*4,25+0,7\*0,28\*4,25 | | 3,941 | | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | | 4.np | |  | | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | | 1,575\*2,1\*0,5 | | 1,654 | | | | | | | | | | |
| VV | | | | | | | Součet | | 23,683 | | | | | | | | | | |
| 83 | | K | | 317944323 | | | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | | t | | | 14,824 | | 86 400,00 | | 1 280 793,60 | | CS ÚRS 2022 01 | |
| Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/317944323*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323)  překlady otvory nosné stěny | | | | |  | | | |
| VV | | | | IPE 140 | | | | |
| VV | | | | (1,4\*10+1,9\*36+1,5\*50+1,2\*4+2,1\*5+2\*20)\*0,0129 | | | | | 2,744 | | | |
| VV | | | | I240 | | | | |  | | | |
| VV | | | | (3,5\*3+3,6\*33+3,8\*24+4\*6)\*0,0362 | | | | | 8,851 | | | |
| VV | | | | L70/70/6 | | | | |  | | | |
| VV | | | | (2,05\*4+1,65\*14+1,35\*6)\*0,00638 | | | | | 0,251 | | | |
| VV | | | | překlady velké otvory | | | | |  | | | |
| VV | | | | (3,5\*1)\*0,04512 | | | | | 0,158 | | | |
| VV | | | | (7\*2)\*0,0832 | | | | | 1,165 | | | |
| VV | | | | (1\*1)\*0,0785 | | | | | 0,079 | | | |
| VV | | | | (7,1\*2)\*0,0613 | | | | | 0,870 | | | |
| VV | | | | Součet | | | | | 14,118 | | | |
| VV | | | | 14,118\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | 14,824 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | K | 3.1R | Protipožární nátěr nosníků | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 29 | K | 342244111 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 295,414 | 1 050,00 | 310 184,70 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244111>

VV 1.pp

VV 6,55\*2,93+2,65\*3,16+(2,3+3,7+6,075+1,7\*2+2+1,5+2,34+1,8\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2+2,1)\*2,6 |  |  |
| VV |  | Mezisoučet | 97,805 |
| VV |  | 2.np |  |  |
| VV |  | 2,01\*4,25\*2+1,1\*4,25+(2,4+2,75)\*2,6 | 35,150 |  |
| VV |  | (2,335\*2+2,51+0,9+1,8)\*2,6 | 25,688 |  |
| VV |  | (1,175\*2+1,17\*2+1,845+1,82)\*2,6 | 21,723 |  |
| VV |  | Mezisoučet | 82,561 |  |
| VV |  | 3.np |  |  |
| VV |  | (2,01+1,1+2,4+2,75)\*2,6+2,01\*4,25 | 30,019 |  |
| VV |  | (2,335+0,9+2,51+1,8)\*2,6+2,335\*4,25 | 29,541 |  |
| VV |  | Mezisoučet | 59,560 |  |
| VV |  | 4.np |  |  |
| VV |  | (2,46+1,845+1,82)\*2,6+2,46\*4,25 | 26,380 |  |
| VV |  | 1,31+0,98\*2,6+2,24\*4,25 | 13,378 |  |
| VV |  | 1,8\*2,6+2,6\*4,25 | 15,730 |  |
| VV |  | Mezisoučet | 55,488 |  |
| VV |  | Součet | 295,414 |  |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  | 402 664,50 |

97,805

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | K | 411354335 | | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení | m2 | | 12,000 | 299,00 | | 3 588,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/411354335*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354335)  dočasné pro bourání příčky m106 | | |  | | |
| VV | | (3+3)\*2 | | | 12,000 | | |
| 156 | K | 411354336 | | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění | m2 | | 12,000 | 90,40 | | 1 084,80 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354336>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky  do 150 mm | kus | 102,000 | 148,00 | 15 096,00 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | | Cenová soustava |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/413232211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413232211) | | |  | | | | | | | | |
| 81 | | K | 413941121 | | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm | | | t | 4,841 | | 12 000,00 | | 58 092,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/413941121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941121) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | podchycení stropů soc.zařízení HEB120 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (3,9\*6)\*0,0274 | | |  | 0,641 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (3,8\*24)\*0,0274 | | |  | 2,499 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (3\*15)\*0,0274 | | |  | 1,233 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (2,9\*3)\*0,0274 | | |  | 0,238 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (2,8\*3)\*0,0274 | | |  | 0,230 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 4,841 | |  | |  |  | | |
| *82* | | *M* | *13010972* | | *ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120* | | | *t* | *5,083* | | *63 900,00* | | *324 803,70* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 4,841\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 5,083 | |  | |  |  | | |
|  | | D 6 | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  | |  | | 2 979 134,42 |  | | |
| 30 | | K | 612131151 | | Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn | | | m2 | 195,610 | | 118,00 | | 23 081,98 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/612131151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131151) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.pp | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | VO2 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 97,805\*2 | | |  | 195,610 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 195,610 | |  | |  |  | | |
| 75 | | K | 612142001 | | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením  do tmelu stěn | | | m2 | 2 706,108 | | 259,00 | | 700 881,97 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/612142001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | stávající stěny1.np-4.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2310,89 | | |  | 2 310,890 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | nové příčky | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 82,561\*2 | | |  | 165,122 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 3.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 59,56\*2 | | |  | 119,120 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 4.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 55,488\*2 | | |  | 110,976 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 2 706,108 | |  | |  |  | | |
| 74 | | K | 612321141 | | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená  ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | | | m2 | 395,218 | | 331,00 | | 130 817,16 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/612321141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321141) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 82,561\*2 | | |  | 165,122 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 3.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 59,56\*2 | | |  | 119,120 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 4.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 55,488\*2 | | |  | 110,976 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 395,218 | |  | |  |  | | |
| 31 | | K | 612325131 | | Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn | | | m2 | 195,610 | | 454,00 | | 88 806,94 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/612325131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325131) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 56 | | K | 612325225 | | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | | | kus | 40,000 | | 2 030,00 | | 81 200,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/612325225*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325225) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | opravy v neřešených prostorech | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.pp | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 25 | | |  | 25,000 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.np-4.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 15 | | |  | 15,000 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 40,000 | |  | |  |  | | |
| 68 | | K | 612325419 | | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu  opravované plochy přes 30 do 50% | | | m2 | 2 310,890 | | 451,00 | | 1 042 211,39 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/612325419*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325419) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | |  | | | ((6,85+9,25)+(6,85+3,125)+(9,4+6,975)+(9,65+7)+(12,35+6,85 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | )+(3,35+4,3)+(2,3+8,4)+(10,9+3,025)+(8,2+2,3)+(4,7+3,2))\*2\* | | |  | 1 083,390 | |  | |  |  | | |
|  | |  | | | 4,2 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 80 | | |  | 80,000 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | ((8+2,3)+(3,35+4,5))\*2\*2\*4,2 | | |  | 304,920 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 80 | | |  | 80,000 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 3.np=2.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 304,92+80 | | |  | 384,920 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 4.np | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | ((8+2,3)+(3,35+4,5))\*2\*2\*4,1 | | |  | 297,660 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 80 | | |  | 80,000 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 2 310,890 | |  | |  |  | | |
| 32 | | K | 612328131 | | Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do  3 mm svislých konstrukcí stěn | | | m2 | 195,610 | | 190,00 | | 37 165,90 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/612328131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612328131) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 33 | | K | 631311114 | | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 | | | m3 | 44,800 | | 4 700,00 | | 210 560,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/631311114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.pp P1 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | m008-016,018-019,027,001,002 | | |  |  | |  | |  |  | | |

VV (11,25+1,8+1,8+4,25+1,96+7,96+13,1+1,7+1,75+7,28+8,78+1 6,37+32,05+18,9)\*0,05

VV 1.np P5

6,448

VV (86,5+68,29+65,21+62,63)\*0,05 14,132

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | | Kód | | | Popis | MJ | | | | Množství | J.cena [CZK] | | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava |
| VV | | | P4 | | | | |  | | | | |
| VV | | | 134,93\*0,05 | | | | | 6,747 | | | | |
| VV | | | 2.np P6 | | | | |  | | | | |
| VV | | | (77,43+8,03+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,62+2,38)\*0,05 | | | | | 5,413 | | | | |
| VV | | | P7 | | | | |  | | | | |
| VV | | | (2,75+2,16+2,15+2,16+2,55)\*0,05 | | | | | 0,589 | | | | |
| VV | | | 3.np P6 | | | | |  | | | | |
| VV | | | (79,24+6,46+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,64+2,4)\*0,05 | | | | | 5,427 | | | | |
| VV | | | 4.np P6 | | | | |  | | | | |
| VV | | | (79,01+7,01+3,96+3,09+8,47+4,32+3,16)\*0,05 | | | | | 5,451 | | | | |
| VV | | | P7 | | | | |  | | | | |
| VV | | | (2,75+2,16+2,15+2,16+2,64)\*0,05 | | | | | 0,593 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | | 44,800 | | | | |
| 34 | K | 631311124 | | | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | | | m3 | | 12,895 | | | 4 420,00 | | 56 995,90 | CS ÚRS 2022 01 | | |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311124>

VV 1.pp P1

VV m008-016,018-019,027,001,002

VV (11,25+1,8+1,8+4,25+1,96+7,96+13,1+1,7+1,75+7,28+8,78+1 6,37+32,05+18,9)\*0,1

12,895

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | K | 631341162 | Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm | m3 | 7,875 | 6 020,00 | 47 407,50 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC  VV | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/631341162*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631341162)  1.pp-4.np | |  | | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | | 15\*0,7\*0,15\*5 | |  | | | 7,875 | |
| 35 | | K | | 631362021 | | | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | | t | | | 4,502 | | 66 100,00 | | 297 582,20 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/631362021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021) | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1.pp P1 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | m008-016,018-019,027,001,002 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | ((11,25+1,8+1,8+4,25+1,96+7,96+13,1+1,7+1,75+7,28+8,78+ 16,37+32,05+18,9)\*0,00303)\*2 | |  | | | 0,781 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1.np P5 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | (86,5+68,29+65,21+62,63)\*0,00303 | |  | | | 0,856 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | P4 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 134,93\*0,00303 | |  | | | 0,409 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 2.np P6 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | (77,43+8,03+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,62+2,38)\*0,00303 | |  | | | 0,328 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | P7 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | (2,75+2,16+2,15+2,16+2,55)\*0,00303 | |  | | | 0,036 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 3.np P6 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | (79,24+6,46+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,64+2,4)\*0,00303 | |  | | | 0,329 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 4.np P6 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | (79,01+7,01+3,96+3,09+8,47+4,32+3,16)\*0,00303 | |  | | | 0,330 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | P7 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | (2,75+2,16+2,15+2,16+2,64)\*0,00303 | |  | | | 0,036 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | Součet | |  | | | 3,105 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 3,105\*1,45 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | | 4,502 | |  | |  | |  | |
| 69 | | K | | 635211121 | | | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním  povrchu z keramzitu | | m3 | | | 36,742 | | 3 940,00 | | 144 763,48 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/635211121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/635211121) | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | 1.np P5 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | | (86,5+68,29+65,21+62,63)\*0,13 | |  | | | 36,742 | |  | |  | |  | |
| 110 | | K | | 642942111 | | | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | | kus | | | 47,000 | | 350,00 | | 16 450,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
| Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/642942111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942111)  PSV 10L,10P | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1+1 | | | | | 2,000 | | | |
| VV | | | | PSV 11L,11P | | | | |  | | | |
| VV | | | | 8+12 | | | | | 20,000 | | | |
| VV | | | | PSV 12L,12P | | | | |  | | | |
| VV | | | | 9+9 | | | | | 18,000 | | | |
| VV | | | | PSV 13L | | | | |  | | | |
| VV | | | | 1 | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | | PSV 14L,14P | | | | |  | | | |
| VV | | | | 4+2 | | | | | 6,000 | | | |
| VV | | | | Součet | | | | | 47,000 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *111* | *M* | *55331490* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-*  *200mm rozměru 600/1970, 2100mm* | *kus* | *2,000* | *3 070,00* | *6 140,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| *118* | *M* | *55331486* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-*  *150mm rozměru 700/1970, 2100mm* | *kus* | *38,000* | *2 110,00* | *80 180,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| *120* | *M* | *55331487* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-*  *150mm rozměru 800/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *2 110,00* | *2 110,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| *122* | *M* | *55331488* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-*  *150mm rozměru 900/1970, 2100mm* | *kus* | *6,000* | *2 130,00* | *12 780,00* | *CS ÚRS 2022 01* |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 277 894,42

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 650,000 | 62,50 | 40 625,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 1 200,000 | 130,00 | 156 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | K | 952902241 | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  schodišť drhnutím s chemickými prostředky | m2 | | 564,320 | 33,20 | | 18 735,42 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/952902241*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902241) | | |  | | |
| VV | | (0,133+0,32)\*1,7\*6\*2 | | | 9,241 | | |
| VV | | (0,156+0,32)\*1,7\*15\*2 | | | 24,276 | | |
| VV | | (0,147+0,32)\*1,7\*18\*2 | | | 28,580 | | |
| VV | | ((0,16+0,32)\*1,7\*15\*2)\*4 | | | 97,920 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | | Cenová soustava |
|  | | VV | | | ((0,153+0,32)\*1,7\*15\*2)\*4 | | |  | 96,492 | |  | | | | | |
| VV | | | Součet | | |  | 256,509 | |
| VV | | | 256,509\*2,2 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 564,320 | |
| 145 | | K | 953943211 | | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do  stěny hasicího přístroje | | | kus | 22,000 | | 193,00 | | 4 246,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/953943211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| *146* | | *M* | *44932114* | | *přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE* | | | *kus* | *22,000* | | *1 040,00* | | *22 880,00* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
| 157 | | K | 953993321 | | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační  tabulky plastové nebo smaltované přilepením | | | kus | 50,000 | | 64,00 | | 3 200,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/953993321*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953993321) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| *158* | | *M* | *73534553* | | *tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 210x123mm* | | | *kus* | *50,000* | | *24,00* | | *1 200,00* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
| 79 | | K | 973031325 | | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | | | kus | 102,000 | | 304,00 | | 31 008,00 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/973031325*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031325) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | podvlečení nosníků | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | (6+24+15+3+3)\*2 | | |  | 102,000 | |  | |  |  | | |
|  | | D 997 | | | Přesun sutě | | |  |  | |  | | 12 530,38 |  | | |
| 87 | | K | 997013158 | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m | | | t | 3,162 | | 1 960,00 | | 6 197,52 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013158*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013158) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 3,162 | | |  | 3,162 | |  | |  |  | | |
| 88 | | K | 997013501 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | t | 3,162 | | 324,00 | | 1 024,49 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 89 | | K | 997013509 | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | t | 44,268 | | 14,20 | | 628,61 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 3,162\*14 | | |  | 44,268 | |  | |  |  | | |
| 90 | | K | 997013631 | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | t | 3,162 | | 1 480,00 | | 4 679,76 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | D 998 | | | Přesun hmot | | |  |  | |  | | 454 489,92 |  | | |
| 86 | | K | 998017003 | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | t | 369,504 | | 1 230,00 | | 454 489,92 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998017003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | |  |  | |  | | 5 577 340,89 |  | | |
|  | | D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  | |  | | 78 585,65 |  | | |
| 36 | | K | 711111001 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | | | m2 | 128,950 | | 11,40 | | 1 470,03 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711111001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.pp P1 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | m008-016,018-019,027,001,002 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 11,25+1,8+1,8+4,25+1,96+7,96+13,1+1,7+1,75+7,28+8,78+16  ,37+32,05+18,9 | | |  | 128,950 | |  | |  |  | | |
| *37* | | *M* | *11163150* | | *lak penetrační asfaltový* | | | *t* | *0,043* | | *82 300,00* | | *3 538,90* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 128,95\*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 0,043 | |  | |  |  | | |
| 38 | | K | 711141559 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné V | | | m2 | 257,900 | | 116,00 | | 29 916,40 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711141559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 128,95\*2 | | |  | 257,900 | |  | |  |  | | |
| *39* | | *M* | *62832134* | | *pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným*  *minerálním posypem* | | | *m2* | *300,582* | | *134,00* | | *40 277,99* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 257,9\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 300,582 | |  | |  |  | | |
| 91 | | K | 998711103 | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech  výšky přes 12 do 60 m | | | t | 1,769 | | 1 290,00 | | 2 282,01 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998711103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 92 | | K | 998711181 | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | t | 1,769 | | 622,00 | | 1 100,32 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998711181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | D 713 | | | Izolace tepelné | | |  |  | |  | | 69 343,34 |  | | |
| 40 | | K | 713121111 | | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | | | m2 | 152,580 | | 47,60 | | 7 262,81 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/713121111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.pp P1 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 128,95 | | |  | 128,950 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2.np P7 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2,75+2,16+2,15+2,16+2,55 | | |  | 11,770 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 4.np P7 | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 2,75+2,16+2,15+2,16+2,64 | | |  | 11,860 | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | Součet | | |  | 152,580 | |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| *41* | *M* | *28372308* | *deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením*  *λ=0,037 tl 80mm* | *m2* | *131,529* | *334,00* | *43 930,69* | *CS ÚRS 2022 01* |
|  | VV |  | 128,95\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 131,529 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11,77+11,86 |  | 23,630 |  |  |  |
|  | VV |  | 23,63\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24,103 |  |  |  |
| 42 | K | 713191132 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | m2 | 152,580 | 13,40 | 2 044,57 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713191132>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *76* | *M* | *28372313* | *deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením*  *λ=0,037 tl 130mm* | *m2* | *24,103* | *511,00* | *12 316,63* | *CS ÚRS 2022 01* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *43* | *M* | *28329042* | *fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm* | *m2* | *175,467* | *16,80* | *2 947,85* | *CS ÚRS 2022 01* |

VV 152,58\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 175,467

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0,424 | 1 320,00 | 559,68 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713103>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | | K | | 998713181 | | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,424 | | 663,00 | | 281,11 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  D 763 | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998713181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713181)  Konstrukce suché výstavby | |  | |  | |  | | 712 805,06 | |  | |
| 50 | | K | | 763135201.R | | Montáž lamelového podhledu | | m2 | | 217,420 | | 875,00 | | 190 242,50 | |  | |
|  | | VV | | | | 1.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 86,5+68,29+62,63 | |  | | 217,420 | |  | |  | |  | |
| *103* | | *M* | | *763.1R* | | *Vertikální, akustický lamelový prvek* | | *m2* | | *228,291* | | *1 080,00* | | *246 554,28* | |  | |
|  | | VV | | | | 217,42\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 228,291 | |  | |  | |  | |
| 162 | | K | | 763164545 | | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární  impregnovanou DFH2, tl. 12,5 mm | | m | | 53,400 | | 769,00 | | 41 064,60 | | CS ÚRS 2022 01 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/763164545*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164545)  stoupačky ZTI | | |  | | |
| VV | | (3,54+4,56+4,8+4,6+4,7+4,5)\*2 | | | 53,400 | | |
| 161 | K | 763164565 | | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou  DFH2, tl. 12,5 mm | m2 | | 28,200 | 902,00 | | 25 436,40 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/763164565*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164565)  opláštění VZT | | |  | | |
| VV | | (4,8+4,6+4,7)\*2 | | | 28,200 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 763431001 | | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | | 176,680 | 556,00 | | 98 234,08 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/763431001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431001) | | |  | | |
| VV | | 1.pp | | |
| VV | | 11,25+1,8+1,8+4,25+1,96+7,96+13,1+1,7+1,75 | | | 45,570 | | |
| VV | | 1.np | | |  | | |
| VV | | 12,77 | | | 12,770 | | |
| VV | | 2.np | | |  | | |
| VV | | 8,03+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,62+2,38+2,75+2,16+2,15+  2,16+2,55 | | | 42,590 | | |
| VV | | 3.np | | |  | | |
| VV | | 6,46+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,64+2,4+12,87 | | | 42,160 | | |
| VV | | 4.np | | |  | | |
| VV | | 7,01+3,09+8,47+3,16+2,75+2,16+2,15+2,16+2,64 | | | 33,590 | | |
| VV | | Součet | | | 176,680 | | |
| *48* | *M* | *59036518* | | *deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná nemocniční 17x600x600mm* | *m2* | | *185,514* | *540,00* | | *100 177,56* | *CS ÚRS 2022 01* |

VV 176,68\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 185,514

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 763431043 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,4 m | m2 | 176,680 | 35,30 | 6 236,80 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763431043>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní  vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2,579 | 1 280,00 | 3 301,12 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763303>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 2,579 | 604,00 | 1 557,72 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763381>

## D 764 Konstrukce klempířské 3 611,03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | K | 764216604 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | m | 8,000 | 441,00 | 3 528,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216604>

VV PSV21

VV 8 8,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 151 | K | 998764103 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes  12 do 24 m | t | 0,023 | 2 350,00 | 54,05 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764103>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | K | 998764181 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,023 | 1 260,00 | 28,98 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764181>

## D 766 Konstrukce truhlářské 1 948 924,10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | K | 766621213 | | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m | m2 | | 29,703 | 863,00 | | 25 633,69 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/766621213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766621213)  PSV 3 | | |  | | |
| VV | | 1,35\*3,55\*3 | | | 14,378 | | |
| VV | | PSV 4 | | |  | | |
| VV | | 1,75\*3,55\*2 | | | 12,425 | | |
| VV | | PSV 25 | | |  | | |
| VV | | 1\*1,45\*2 | | | 2,900 | | |
| VV | | Součet | | | 29,703 | | |
| *109* | *M* | *61110015* | | *okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu*  *1m2 přes v 2,5m* | *m2* | | *29,703* | *8 300,00* | | *246 534,90* | *CS ÚRS 2022 01* |
| 106 | K | 766641132 | | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových s  nadsvětlíkem | kus | | 7,810 | 2 140,00 | | 16 713,40 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/766641132*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766641132) | |  | | | | | | | | | |
| *107* | | *M* | | *61110019* | | *dveře dřevěné balkonové jednokřídlové s*  *nadsvětlíkem trojsklo* | | *m2* | | *7,810* | | *9 100,00* | | *71 071,00* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | PSV 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,1\*3,55\*2 | |  | | 7,810 | |  | |  | |  | |
| 104 | | K | | 766641163 | | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem | | kus | | 19,170 | | 2 660,00 | | 50 992,20 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/766641163*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766641163) | |  | | | | | | | | | |
| *105* | | *M* | | *61110027* | | *dveře dřevěné balkonové dvoukřídlové s nadsvětlíkem*  *trojsklo* | | *m2* | | *19,170* | | *9 100,00* | | *174 447,00* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | PSV 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1,35\*3,55\*4 | |  | | 19,170 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | K | 766660001 | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | | 41,000 | 797,00 | | 32 677,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/766660001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001)  PSV 10L,10P | | |  | | |
| VV | | 1+1 | | | 2,000 | | |
| VV | | PSV 11L,11P | | |  | | |
| VV | | 8+12 | | | 20,000 | | |
| VV | | PSV 12L,12P | | |  | | |
| VV | | 9+9 | | | 18,000 | | |
| VV | | PSV 13L | | |  | | |
| VV | | 1 | | | 1,000 | | |
| VV | | Součet | | | 41,000 | | |
| *113* | *M* | *61162084* | | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový*  *plné 600x1970-2100mm* | *kus* | | *2,000* | *8 100,00* | | *16 200,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| *119* | *M* | *61162085* | | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový*  *plné 700x1970-2100mm* | *kus* | | *38,000* | *7 815,00* | | *296 970,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| *121* | *M* | *61162086* | | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový*  *plné 800x1970-2100mm* | *kus* | | *1,000* | *7 815,00* | | *7 815,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| 123 | K | 766660002 | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | | 6,000 | 865,00 | | 5 190,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002>

VV PSV 14L,14P

VV 4+2 6,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *124* | | *M* | | *61162087* | | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový*  *plné 900x1970-2100mm* | | *kus* | | *6,000* | | *7 815,00* | | *46 890,00* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
| 136 | | K | | 766660421 | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva  jednokřídlových s nadsvětlíkem | | kus | | 1,000 | | 4 130,00 | | 4 130,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/766660421*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660421)  PSV24L | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |
| *137* | | *M* | | *61173206* | | *dveře jednokřídlé dřevěné plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2* | | *m2* | | *2,690* | | *16 000,00* | | *43 040,00* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | PSV24L | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1\*2,69 | |  | | 2,690 | |  | |  | |  | |
| 114 | | K | | 766660720 | | Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím  otvoru | | kus | | 2,000 | | 137,00 | | 274,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/766660720*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660720) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *115* | | *M* | | *766.10R* | | *Větrací mřížka 150x400* | | *ks* | | *2,000* | | *430,00* | | *860,00* | |  | |
| 116 | | K | | 766660729 | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování  interiérového štítku s klikou | | kus | | 47,000 | | 180,00 | | 8 460,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/766660729*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729) | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *117* | *M* | *54914622* | *kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního*  *materiálu BB 72 matný nikl* | *kus* | *47,000* | *572,00* | *26 884,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| 127 | K | 766.11R | D+M dělící posuvná stěna PSV17 | ks | 1,000 | 280 000,00 | 280 000,00 |  |
| 128 | K | 766.12R | D+M dělící poduvná stěna PSV18 | ks | 1,000 | 325 000,00 | 325 000,00 |  |
| 142 | K | 766.13R | D+M podium vrátnice PSV27 | ks | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 143 | K | 766.14R | D+M podium učebna PSV28 | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 144 | K | 766.15R | D+M kuchyňská linka PSV29 | ks | 3,000 | 65 000,00 | 195 000,00 |  |
| 138 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování  bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 201,00 | 201,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733>

VV PSV24L

VV 1 1,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *139* | *M* | *54914122* | *kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE* | *kus* | *1,000* | *2 870,00* | *2 870,00* | *CS ÚRS 2022 01* |
| 147 | K | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná  dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes  12 do 24 m | t | 3,157 | 1 260,00 | 3 977,82 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766103>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 3,157 | 663,00 | 2 093,09 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181>

## D 767 Konstrukce zámečnické 110 997,12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | K | 767610211 | | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu podávacích horizontálně posuvných s vodícím rámem na zdi | m2 | | 3,610 | 868,00 | | 3 133,48 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767610211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767610211) | | |  | | |
| VV | | PSV19,20 | | |  | | |
| VV | | 1,1\*1,1+1,6\*1,5 | | | 3,610 | | |
| *130* | *M* | *55341010R* | | *okno Al posuvné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m* | *m2* | | *3,610* | *14 800,00* | | *53 428,00* |  |
| 125 | K | 767640224 | | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem | kus | | 1,000 | 9 980,00 | | 9 980,00 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Online PSC  VV | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/767640224*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640224)  PSV 16 | |  | |  | |  | | | | | |
| VV | | | | 1 | |  | | 1,000 | |
| *126* | | *M* | | *55341335* | | *dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru*  *4,84m2 bezpečnostní třídy RC2* | | *m2* | | *5,250* | | *8 350,00* | | *43 837,50* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 1,5\*3,5 | |  | | 5,250 | |  | |  | |  | |
| 149 | | K | | 998767103 | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes  12 do 24 m | | t | | 0,274 | | 1 620,00 | | 443,88 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998767103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767103) | |  | | | | | | | | | |
| 150 | | K | | 998767181 | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k  cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace  pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,274 | | 636,00 | | 174,26 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998767181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 771 | | | | Podlahy z dlaždic | |  | |  | |  | | 451 572,99 | |  | |
| 1 | | K | | 771121011 | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr  penetrační na podlahu | | m2 | | 183,470 | | 59,30 | | 10 879,77 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/771121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | K | | 771151022 | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | m2 | | 183,470 | | 397,00 | | 72 837,59 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/771151022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | K | | 771474112 | | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | | m | | 43,020 | | 123,00 | | 5 291,46 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/771474112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m018,027 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (2+3,3)\*2+(4,15+2,5)\*2 | |  | | 23,900 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2.np m2-3-01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (1,175+1,82)\*2 | |  | | 5,990 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 3.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (1,75+1,82)\*2 | |  | | 7,140 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (1,175+1,82)\*2 | |  | | 5,990 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 43,020 | |  | |  | |  | |
| *11* | | *M* | | *59761338* | | *sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i*  *exteriéru 445x85mm* | | *kus* | | *106,475* | | *242,00* | | *25 766,95* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 43,02\*2,475 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 106,475 | |  | |  | |  | |
| 7 | | K | | 771574260 | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních  (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2 | | m2 | | 183,470 | | 654,00 | | 119 989,38 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/771574260*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574260) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m008-016,018-019,027 | |  | |  | |  | |  | |  | |

VV 11,25+1,8+1,8+4,25+1,96+7,96+13,1+1,7+1,75+7,28+8,78+16

,37

VV 2.np

VV m209-212,216-219,2-3-01 05

VV 8,03+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,62+2,38+2,75+2,16+2,15+

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2,16+2,55 |  |
| VV | 3.np |
| VV | m308-311,317-320 |
| VV | 6,46+3,47+2,27+1,62+5,59+4,84+2,64+2,4 | 29,290 |
| VV | 4.np |  |
| VV | m409,411,416,418,4-5-01---05 |  |
| VV | 7,01+3,09+8,47+3,16+2,75+2,16+2,15+2,16+2,64 | 33,590 |
| VV | Součet | 183,470 |

78,000

42,590

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | Cenová soustava | |
| *8* | | *M* | | *59761617* | | *dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2* | | *m2* | | *201,817* | | *875,00* | | *176 589,88* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 183,47\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 201,817 | |  | | | | | |
| 9 | | K | | 771591112 | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve  dvou vrstvách | | m2 | | 80,420 | | 391,00 | | 31 444,22 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/771591112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m008,m011-013 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 11,25+4,25+1,96+7,96 | |  | | 25,420 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 26,3 | |  | | 26,300 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 3.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 13,9 | |  | | 13,900 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 4.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 14,8 | |  | | 14,800 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 80,420 | |  | |  | |  | |
| 97 | | K | | 998771103 | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | t | | 7,110 | | 713,00 | | 5 069,43 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998771103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 98 | | K | | 998771181 | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 7,110 | | 521,00 | | 3 704,31 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998771181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771181) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 775 | | | | Podlahy skládané | |  | |  | |  | | 1 125 194,11 | |  | |
| 70 | | K | | 775111112 | | Příprava podkladu skládaných podlah broušení podlah  nového podkladu betonového | | m2 | | 295,500 | | 49,90 | | 14 745,45 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/775111112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775111112) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m105-108 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 86,5+68,29+65,21+62,63 | |  | | 282,630 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 2.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m3-4-01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 12,87 | |  | | 12,870 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 295,500 | |  | |  | |  | |
| 61 | | K | | 775111311 | | Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah | | m2 | | 324,640 | | 15,30 | | 4 966,99 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/775111311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775111311) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | K | | 775121111 | | Příprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah | | m2 | | 324,640 | | 38,50 | | 12 498,64 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/775121111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775121111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m027 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 16,37 | |  | | 16,370 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m1-2-01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 12,77 | |  | | 12,770 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m105-108 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 86,5+68,29+65,21+62,63 | |  | | 282,630 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 3.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 12,87 | |  | | 12,870 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 324,640 | |  | |  | |  | |
| 63 | | K | | 775141122 | | Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | m2 | | 324,640 | | 366,00 | | 118 818,24 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/775141122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775141122) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 64 | | K | | 775413401 | | Montáž lišty obvodové lepené | | m | | 163,395 | | 47,90 | | 7 826,62 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/775413401*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775413401) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.pp | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m027 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (2,5+2,4)\*2 | |  | | 9,800 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m1-2-01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (2,4+5)\*2 | |  | | 14,800 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m105-108 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (9,5+6,975+6,78+9,25)\*2+(2,8+6,975+9,5+7+12,35+6,4+1,64+ 0,3+11,9) | |  | | 123,875 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 3.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m3-4-01 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | (2,46+5)\*2 | |  | | 14,920 | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | Součet | |  | | 163,395 | |  | |  | |  | |
| *65* | | *M* | | *61418113* | | *lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm* | | *m* | | *176,467* | | *101,00* | | *17 823,17* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 163,395\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 176,467 | |  | |  | |  | |
| 66 | | K | | 775541151 | | Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím | | m2 | | 282,630 | | 279,00 | | 78 853,77 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/775541151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775541151) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 1.np | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | m105-108 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 86,5+68,29+65,21+62,63 | |  | | 282,630 | |  | |  | |  | |
| *67* | | *M* | | *61198050* | | *podlaha dřevěná 1-lamela saténový lak tl 15mm dub* | | *m2* | | *305,240* | | *2 590,00* | | *790 571,60* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 282,63\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 305,240 | |  | |  | |  | |
| 59 | | K | | 775541161 | | Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek | | m2 | | 42,010 | | 279,00 | | 11 720,79 | | CS ÚRS 2022 01 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/775541161*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775541161) |  |
| VV | m027 |
| VV | 16,37 | 16,370 |
| VV | m1-2-01 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | Kód | | Popis | MJ | | Množství | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | | | Cenová soustava |
|  | | VV VV  VV | | | 12,77 m3-4-01  12,87 | | |  | 12,770  12,870 | |  | | | | | |
| VV | | | Součet | | |  | 42,010 | |
| *60* | | *M* | *28411063* | | *dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 9,8mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka HDF* | | | *m2* | *45,371* | | *1 180,00* | | *53 537,78* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 42,01\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 45,371 | |  | |  |  | | |
| 71 | | K | 775591191 | | Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky  vyrovnávací a tlumící | | | m2 | 42,010 | | 21,30 | | 894,81 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/775591191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775591191) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| *72* | | *M* | *61155353* | | *podložka pod plovoucí podlahy dřevovláknitá pro*  *kročejový útlum tl 5mm* | | | *m2* | *45,371* | | *46,30* | | *2 100,68* | *CS ÚRS 2022 01* | | |
|  | | VV | | | 42,01\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství | | |  | 45,371 | |  | |  |  | | |
| 99 | | K | 998775103 | | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | t | 5,534 | | 1 290,00 | | 7 138,86 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998775103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775103) | | |  |  | |  | |  |  | | |
| 100 | | K | 998775181 | | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití  mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | | t | 5,534 | | 668,00 | | 3 696,71 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998775181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775181) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | D 781 | | | Dokončovací práce - obklady | | |  |  | |  | | 711 683,77 |  | | |
| 18 | | K | 781121011 | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr  penetrační na stěnu | | | m2 | 548,520 | | 59,30 | | 32 527,24 | CS ÚRS 2022 01 | | |
|  | | Online PSC | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/781121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011) | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | 1.pp | | |  |  | |  | |  |  | | |
|  | | VV | | | m008-016,019,027 | | |  |  | |  | |  |  | | |
| VV | | | | | (2,2+4,4+0,895+1+1,8+1+1,8+1,8+2,34+1,25+1,475+3,62+2,1 4+6,705+2,32+1,65+1+1,65+1)\*2\*2+(1+2\*0,6)\*0,5 | | | 161,280 | | | | | | | | |
| VV | | | | | 1.np | | |  | | | | | | | | |
| VV | | | | | 0,8\*0,6\*3+2\*0,6 | | | 2,640 | | | | | | | | |
| VV | | | | | 2.np | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | (2,01+2,04+1,1+2,04+2,01+2,75+1,1+2,185+1,17+1,82+1,175 | | |  | | | | | | | | |
| VV | | | | | +1,82+1,845+1,17+1,845+1,175+2,46+1,19+2,335+1,5+0,9+2, | | | 187,180 | | | | | | | | |
| VV | | | | | 51+0,9+1,8+2,335+3,61)\*2\*2  0,8\*0,6\*5+2\*0,6 | | | 3,600 | | | | | | | | |
| VV | | | | | 3.np | | |  | | | | | | | | |

VV (2,01+2,4+1,1+2,4+2,01+2,75+1,1+2,185+0,9+2,51+2,335+1, 5+0,9+1,8+2,335+2,9)\*2\*2

124,540

VV 0,8\*0,6\*5+2\*0,6 3,600

VV 4.np

VV (2,46+1,19+1,175+1,85+1,17+1,82+1,175+1,845+1,17+1,845)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | | \*2\*2  0,8\*0,6\*6 |  | 2,880 |  | | |
| VV | | Součet |  | 548,520 |
| 73 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou  ve dvou vrstvách | m2 | 80,000 | 448,00 | 35 840,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/781131112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112) |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 548,520 | 600,00 | 329 112,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/781474112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112) |  |  |  |  |  |
| *20* | *M* | *59761026* | *obklad keramický hladký do 12ks/m2* | *m2* | *603,372* | *411,00* | *247 985,89* | *CS ÚRS 2022 01* |
|  | VV | | 548,52\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 603,372 |  |  |  |
| 46 | K | 781491111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací kladené  do malty rohové | m | 267,900 | 190,00 | 50 901,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/781491111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781491111) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1.pp |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 161,28 |  | 161,280 |  |  |  |
|  | VV | | 2.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 187,18 |  | 187,180 |  |  |  |
|  | VV | | 3.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 124,54 |  | 124,540 |  |  |  |
|  | VV | | 4.np |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 62,8 |  | 62,800 |  |  |  |
|  | VV | | Součet |  | 535,800 |  |  |  |
|  | VV | | 535,8\*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 267,900 |  |  |  |
| 101 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 12,413 | 713,00 | 8 850,47 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998781103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781103) |  |  |  |  |  |
| 102 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 12,413 | 521,00 | 6 467,17 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998781181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781181) |  |  |  |  |  |
|  | D 783 | | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 68 057,80 |  |
| 132 | K | 783306807 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí  odstraňovačem nátěrů s obroušením | m2 | 108,200 | 146,00 | 15 797,20 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/783306807*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783306807) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | PSV22 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 54,1+54,1 |  | 108,200 |  |  |  |
| 133 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný  syntetický | m2 | 108,200 | 124,00 | 13 416,80 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/783314101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101) |  |  |  |  |  |

62,800

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný  syntetický standardní | m2 | 108,200 | 117,00 | 12 659,40 | CS ÚRS 2022 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | | Typ | | | | Kód | | | Popis | MJ | | | | Množství | J.cena [CZK] | | | Cena celkem [CZK] | | | | Cenová soustava |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/783315101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101) | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | K | | 783317101 | | | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí  jednonásobný syntetický standardní | | | | m2 | | 216,400 | | | 121,00 | | 26 184,40 | | CS ÚRS 2022 01 | | | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/783317101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101) | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 108,200\*2 | | | |  | | 216,400 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | D 784 | | | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | |  | |  | | |  | | 291 218,09 | |  | | | |
| 52 | | K | | 784111003 | | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky  přes 3,80 do 5,00 m | | | | m2 | | 3 001,780 | | | 6,16 | | 18 490,96 | | CS ÚRS 2022 01 | | | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/784111003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111003) | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
| 53 | | K | | 784181103 | | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | | | m2 | | 3 001,718 | | | 19,20 | | 57 632,99 | | CS ÚRS 2022 01 | | | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/784181103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181103) | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 1.pp | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 195,61+100 | | | |  | | 295,610 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 1.np-4.np oškrabaná malba | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 2310,89 | | | |  | | 2 310,890 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | nové příčky | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 2.np | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 82,561\*2 | | | |  | | 165,122 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 3.np | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 59,56\*2 | | | |  | | 119,120 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 4.np | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 55,488\*2 | | | |  | | 110,976 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | Součet | | | |  | | 3 001,718 | | |  | |  | |  | | | |
| 55 | | K | | 784211103 | | | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | | | m2 | | 1 060,000 | | | 78,60 | | 83 316,00 | | CS ÚRS 2022 01 | | | |
|  | | Online PSC | | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/784211103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211103) | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 1.pp | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 150 | | | |  | | 150,000 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 1.np | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 250 | | | |  | | 250,000 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 2.np | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 220 | | | |  | | 220,000 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 3.np | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 220 | | | |  | | 220,000 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 4.np | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | 220 | | | |  | | 220,000 | | |  | |  | |  | | | |
|  | | VV | | | | | Součet | | | |  | | 1 060,000 | | |  | |  | |  | | | |
| 54 | | K | | 784221103 | | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | | | | m2 | | 3 001,780 | | | 43,90 | | 131 778,14 | | CS ÚRS 2022 01 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Online PSC  D 787 | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/784221103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221103)  Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 5 347,83 |  |
| 140 | K | 787911115 | Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo  neprůhledné | m2 | 5,924 | 466,00 | 2 760,58 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/787911115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/787911115) |  |  |  |  |  |
|  | VV | | PSV26 |  |  |  |  |  |
|  | VV | | 1,1\*1,795\*3 |  | 5,924 |  |  |  |
| *141* | *M* | *63479014* | *fólie na sklo nereflexní kouřová 56%* | *m2* | *6,102* | *424,00* | *2 587,25* | *CS ÚRS 2022 01* |
|  | VV | | 5,924\*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,102 |  |  |  |
|  | D HZS | | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 58 950,00 |  |
| 78 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění  konstrukcí zedník | hod | 150,000 | 393,00 | 58 950,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/HZS1301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1301) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 02.2 - Neuznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
|  | **02.2.c - ÚT** |  |  |  |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **1 671 810,54** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 1 671 810,54 | 21,00% | 351 080,21 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **2 022 890,75** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

02.2 - Neuznatelné náklady

* + 1. **- ÚT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 1 671 810,54**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 142 599,11 | |  | |
| D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 26 400,00 | |
| 1 | | K | | 612125100 | | Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel | | m2 | | 120,000 | | 220,00 | | 26 400,00 | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 84 108,00 | |  | |
| 2 | | K | | 971052231 | | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a  zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | | kus | | 20,000 | | 264,00 | | 5 280,00 | |  | |
| 3 | | K | | 974031122 | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70  mm | | m | | 52,000 | | 55,00 | | 2 860,00 | |  | |
| 4 | | K | | 974031132 | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70  mm | | m | | 496,000 | | 78,00 | | 38 688,00 | |  | |
| 5 | | K | | 974031143 | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100  mm | | m | | 220,000 | | 95,00 | | 20 900,00 | |  | |
| 6 | | K | | 974031144 | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150  mm | | m | | 156,000 | | 105,00 | | 16 380,00 | |  | |

D 997 Přesun sutě 32 091,11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace | t | 11,890 | 1 250,00 | 14 862,50 |  |
| 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na  skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 118,900 | 14,20 | 1 688,38 |  |
| 9 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 11,890 | 457,00 | 5 433,73 |  |
| 10 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 11,890 | 850,00 | 10 106,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 494 291,43 | | | |
| D 727 | | | Zdravotechnika - požární ochrana | | | | 26 880,00 | | | |
| 11 | | K | 727111041 | | Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 | kus | 48,000 | | 560,00 | 26 880,00 |  | |

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 4 890,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 10,000 | 139,00 | 1 390,00 |  |
| 13 | K | 732511301 | Automatický odvzdušňovací ventil solárních systémů  PN 10 T=150°C G 3/8" M | soubor | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 |  |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 671 469,50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15  do 32 | m | 162,000 | 30,30 | 4 908,60 |  |
| 15 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32  do 50 | m | 38,000 | 62,70 | 2 382,60 |  |
| 16 | K | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50  do 80 | m | 15,000 | 75,40 | 1 131,00 |  |
| 17 | K | 733190801 | Odřezání objímky dvojité DN do 50 | kus | 105,000 | 3,27 | 343,35 |  |
| 18 | K | 733191926 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 | kus | 10,000 | 426,00 | 4 260,00 |  |
| 19 | K | 733191927 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 | kus | 6,000 | 491,00 | 2 946,00 |  |
| 20 | K | 733191928 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 | kus | 4,000 | 597,00 | 2 388,00 |  |
| 21 | K | 733223301 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 52,000 | 380,00 | 19 760,00 |  |
| 22 | K | 733223302 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm | m | 508,000 | 432,00 | 219 456,00 |  |
| 23 | K | 733223303 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 306,000 | 520,00 | 159 120,00 |  |
| 24 | K | 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5  mm | m | 144,000 | 795,00 | 114 480,00 |  |
| 25 | K | 733223305 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5  mm | m | 30,000 | 1 090,00 | 32 700,00 |  |
| 26 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 1 040,000 | 22,50 | 23 400,00 |  |
| 27 | K | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 866,000 | 75,00 | 64 950,00 |  |
| 28 | K | 733811242 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 mm | m | 174,000 | 95,00 | 16 530,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 29 | K | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100  m v objektech v přes 6 do 24 m | t | 1,500 | 850,00 | 1 275,00 |  |
| 30 | K | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v  přes 12 do 24 m | t | 0,905 | 1 590,00 | 1 438,95 |  |
|  | D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 128 207,20 |  |
| 31 | K | 734200813 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G  1 do G 6,4 | kus | 28,000 | 71,60 | 2 004,80 |  |
| 32 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 10,000 | 130,00 | 1 300,00 |  |
| *33* | *M* | *55121199* | *závitový ventil 1"* | *kus* | *10,000* | *376,00* | *3 760,00* |  |
| 34 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 8,000 | 155,00 | 1 240,00 |  |
| *35* | *M* | *GCM.R60Y006R* | *Závitový ventil 5/4* | *kus* | *8,000* | *560,00* | *4 480,00* |  |
| 36 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C  automatický | kus | 8,000 | 291,00 | 2 328,00 |  |
| 37 | K | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C  vyvažovací | kus | 8,000 | 2 350,00 | 18 800,00 |  |
| 38 | K | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C  vyvažovací | kus | 4,000 | 3 380,00 | 13 520,00 |  |
| 39 | K | 734221682V | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C  otopných těles VK pro veřejné prostory | kus | 71,000 | 266,00 | 18 886,00 |  |
| 40 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C  radiátorů typu VK | kus | 71,000 | 820,00 | 58 220,00 |  |
| 41 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C  závitový | kus | 12,000 | 297,00 | 3 564,00 |  |
| 42 | K | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes  12 do 24 m | t | 0,090 | 1 160,00 | 104,40 |  |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 662 844,73 |  |
| 43 | K | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 165,000 | 38,90 | 6 418,50 |  |
| 44 | K | 735152473P | Otopné těleso panelové VK hlobka/ výška/délka 68/  600/600 mm výkon 773 W | kus | 17,000 | 6 800,00 | 115 600,00 |  |
| 45 | K | 735152578P | Otopné těleso panelové VK hloubka/  výška/délka102/600/1100 mm výkon 1794 W | kus | 28,000 | 7 950,00 | 222 600,00 |  |
| 46 | K | 735152580P | Otopné těleso panelové VK hloubka/ výška/délka  102/600/1400 mm výkon 2283 W | kus | 4,000 | 8 750,00 | 35 000,00 |  |
| 47 | K | 735152582P | Otopné těleso panelové VK hloubka/ výška/délka  102/600/1800 mm výkon 2936 W | kus | 17,000 | 10 400,00 | 176 800,00 |  |
| 48 | K | 735152673P | Otopné těleso panelové VK hloubka/výška/délka102/ 600/600 mm výkon 1346W | kus | 1,000 | 8 060,00 | 8 060,00 |  |
| 49 | K | 735152674P | Otopné těleso panelové VK hloubka/ výška/délka  600/700 mm výkon 1142 W | kus | 1,000 | 7 850,00 | 7 850,00 |  |
| 50 | K | 735152677 | Otopné těleso panelové VK hloubka/výška/délka  600/1000 mm výkon 1631 W | kus | 2,000 | 8 200,00 | 16 400,00 |  |
| 51 | K | 735152679 | Otopné těleso panelové VK hloubka/výška/délka  600/1200 mm výkon 1957 W | kus | 2,000 | 8 950,00 | 17 900,00 |  |
| 52 | K | 735152699 | Otopné těleso panelové VK hloubka/ výška/délka  900/1200 mm výkon 2692 W | kus | 2,000 | 9 850,00 | 19 700,00 |  |
| 53 | K | 735159110P | Montáž otopných těles dl do 1500 mm | kus | 71,000 | 350,00 | 24 850,00 |  |
| 54 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 71,000 | 29,40 | 2 087,40 |  |
| 55 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 165,000 | 24,60 | 4 059,00 |  |
| 56 | K | 735890803 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1,650 | 850,00 | 1 402,50 |  |
| 57 | K | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v  přes 12 do 24 m | t | 3,143 | 1 310,00 | 4 117,33 |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 34 920,00 |  |
| 58 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář zaškolení obsluhy | hod | 8,000 | 380,00 | 3 040,00 |  |
| 59 | K | HZS2221R | Hodinová zúčtovací sazba topenář dopojení na  stávající rozvody | hod | 46,000 | 380,00 | 17 480,00 |  |
| 60 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný otopná  zkouška | hod | 72,000 | 200,00 | 14 400,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 02.2 - Neuznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
|  | **02.2.d - ZTI** |  |  |  |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **2 228 398,67** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 2 228 398,67 | 21,00% | 467 963,72 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **2 696 362,39** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

02.2 - Neuznatelné náklady

* + 1. **- ZTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 2 228 398,67**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D HSV | | | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 167 343,60 | |  | |
| D 1 | | | | Zemní práce | |  | |  | |  | | 12 500,00 | |
| 1 | | K | | 132212131 | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v  soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | | m3 | | 10,000 | | 1 250,00 | | 12 500,00 | |  | |
|  | | D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 28 160,00 | |  | |
| 2 | | K | | 612125100 | | Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel | | m2 | | 128,000 | | 220,00 | | 28 160,00 | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 97 590,00 | |  | |
| 3 | | K | | 946111112 | | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m | | kus | | 12,000 | | 1 560,00 | | 18 720,00 | |  | |
| 4 | | K | | 949101111 | | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | | m2 | | 12,000 | | 62,50 | | 750,00 | |  | |
| 5 | | K | | 971052331 | | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a  zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | | kus | | 36,000 | | 320,00 | | 11 520,00 | |  | |
| 6 | | K | | 974029132 | | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70  mm | | m | | 130,000 | | 120,00 | | 15 600,00 | |  | |
| 7 | | K | | 974029133 | | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do  100 mm | | m | | 180,000 | | 150,00 | | 27 000,00 | |  | |
| 8 | | K | | 974029164 | | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do  150 mm | | m | | 120,000 | | 200,00 | | 24 000,00 | |  | |

D 997 Přesun sutě 29 093,60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 18,664 | 122,00 | 2 277,01 |  |
| 10 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných  hmot | t | 185,280 | 13,70 | 2 538,34 |  |
| 11 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 18,664 | 457,00 | 8 529,45 |  |
| 12 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 18,528 | 850,00 | 15 748,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 2 031 323,97 | | |
| D 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 509 093,38 | | |
| 13 | K | 721100906 | | Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200 | kus | 4,000 | | 520,00 | 2 080,00 |  |
| 14 | K | 721140802 | | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 22,000 | | 177,00 | 3 894,00 |  |
| 15 | K | 721171809 | | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 | m | 10,000 | | 48,90 | 489,00 |  |
| 16 | K | 721175201 | | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné  třívrstvé DN 32 | m | 10,000 | | 450,00 | 4 500,00 |  |
| 17 | K | 721175203 | | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné  třívrstvé DN 50 | m | 138,000 | | 505,00 | 69 690,00 |  |
| 18 | K | 721175204 | | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné  třívrstvé DN 75 | m | 6,000 | | 730,00 | 4 380,00 |  |
| 19 | K | 721175205 | | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné  třívrstvé DN 110 | m | 36,000 | | 1 180,00 | 42 480,00 |  |
| 20 | K | 721175211 | | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé  DN 75 | m | 22,000 | | 740,00 | 16 280,00 |  |
| 21 | K | 721175212 | | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé  DN 110 | m | 110,000 | | 1 020,00 | 112 200,00 |  |
| 22 | K | 721175221 | | Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé  DN 75 | m | 10,000 | | 780,00 | 7 800,00 |  |
| 23 | K | 721175222 | | Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé  DN 110 | m | 86,000 | | 1 160,00 | 99 760,00 |  |
| 24 | K | 721175234 | | Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé  DN 160 | m | 52,000 | | 1 580,00 | 82 160,00 |  |
| 25 | K | 721194103 | | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 7,000 | | 72,40 | 506,80 |  |
| 26 | K | 721194105 | | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 68,000 | | 93,30 | 6 344,40 |  |
| 27 | K | 721194109 | | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 22,000 | | 139,00 | 3 058,00 |  |
| 28 | K | 721211511 | | Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a izolační  přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138 | kus | 1,000 | | 2 490,00 | 2 490,00 |  |
| 31 | K | 721273152 | | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 2,000 | | 1 020,00 | 2 040,00 |  |
| 33 | K | 721273153 | | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 6,000 | | 972,00 | 5 832,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 34 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 470,000 | 26,50 | 12 455,00 |  |
| 35 | K | 721910945 | Pročištění vpusť podlahová DN 100 | kus | 1,000 | 58,80 | 58,80 |  |
| 29 | K | 722171940R | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes  110 do 160 mm | kus | 12,000 | 680,00 | 8 160,00 |  |
| *30* | *M* | *28611390* | *odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG*  *150/110/45°* | *kus* | *12,360* | *325,00* | *4 017,00* |  |
|  | VV |  | 12\*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 12,360 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,360 |  |  |  |
| 32 | K | 894215112R | Šachtice domovní kanalizační revizní se stěnami z  betonu s poklopem | kpl | 2,000 | 7 710,00 | 15 420,00 |  |
| 36 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech  v přes 12 do 24 m | t | 3,630 | 826,00 | 2 998,38 |  |
|  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 460 400,26 |  |
| 37 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované  svařované běžné DN 32 | m | 10,000 | 740,00 | 7 400,00 |  |
| 38 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované  svařované běžné DN 50 | m | 44,000 | 920,00 | 40 480,00 |  |
| 39 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN  do 25 | m | 55,000 | 74,20 | 4 081,00 |  |
| 40 | K | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN  přes 40 do 50 | m | 25,000 | 103,00 | 2 575,00 |  |
| 41 | K | 722171936 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 40  do 50 mm | kus | 10,000 | 263,00 | 2 630,00 |  |
| 42 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16  D 20x2,8 mm | m | 268,000 | 330,00 | 88 440,00 |  |
| 43 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16  D 25x3,5 mm | m | 128,000 | 390,00 | 49 920,00 |  |
| 44 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16  D 32x4,4 mm | m | 76,000 | 490,00 | 37 240,00 |  |
| 45 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22  mm | m | 162,000 | 59,70 | 9 671,40 |  |
| 46 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22  do 32 mm | m | 86,000 | 63,20 | 5 435,20 |  |
| 47 | K | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN  přes 45 do 63 mm | m | 44,000 | 86,40 | 3 801,60 |  |
| 48 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými  termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 106,000 | 92,00 | 9 752,00 |  |
| 49 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými  termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 42,000 | 125,00 | 5 250,00 |  |
| 50 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 78,000 | 68,60 | 5 350,80 |  |
| 51 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 85,000 | 105,00 | 8 925,00 |  |
| 52 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 15,000 | 113,00 | 1 695,00 |  |
| 53 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 167,000 | 205,00 | 34 235,00 |  |
| 54 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 167,000 | 220,00 | 36 740,00 |  |
| 55 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 12,000 | 450,00 | 5 400,00 |  |
| 56 | K | 722230102 | Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity | kus | 17,000 | 485,00 | 8 245,00 |  |
| 57 | K | 722230103 | Ventil přímý G 1" se dvěma závity | kus | 12,000 | 560,00 | 6 720,00 |  |
| 58 | K | 722230104 | Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity | kus | 6,000 | 850,00 | 5 100,00 |  |
| 59 | K | 722230105 | Ventil přímý G 6/4" se dvěma závity | kus | 4,000 | 1 350,00 | 5 400,00 |  |
| 60 | K | 722230106 | Ventil přímý G 2" se dvěma závity | kus | 4,000 | 2 510,00 | 10 040,00 |  |
| 61 | K | 722231073 | Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se  dvěma závity | kus | 7,000 | 413,00 | 2 891,00 |  |
| 62 | K | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k  bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 7,000 | 1 370,00 | 9 590,00 |  |
| 63 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m  celoplechový | soubor | 4,000 | 8 950,00 | 35 800,00 |  |
| 64 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 472,000 | 35,00 | 16 520,00 |  |
| 65 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v  přes 12 do 24 m | t | 1,449 | 740,00 | 1 072,26 |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 893 518,78 |  |
| 66 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 24,000 | 100,00 | 2 400,00 |  |
|  | VV |  | 1.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 2.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 4.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 24,000 |  |  |  |
| 71 | K | 725111132 | Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo  vysokopoložený | soubor | 3,000 | 1 560,00 | 4 680,00 |  |
| 72 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým  splachováním odpad vodorovný | soubor | 19,000 | 4 560,00 | 86 640,00 |  |
| 73 | K | 725121521 | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným  senzorem | soubor | 12,000 | 9 300,00 | 111 600,00 |  |
| 67 | K | 725122817 | Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1  záchodkem | soubor | 9,000 | 97,40 | 876,60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | 2.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 4.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 68 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur  umyvadel | soubor | 31,000 | 155,00 | 4 805,00 |  |
|  | VV |  | 1.pp |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 1.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 2.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | 4.np |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 31,000 |  |  |  |
| 74 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na  sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 53,000 | 3 500,00 | 185 500,00 |  |
| 75 | K | 725231203 | Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se  zápachovou uzávěrkou | soubor | 3,000 | 5 600,00 | 16 800,00 |  |
| 76 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 3,000 | 2 920,00 | 8 760,00 |  |
| 77 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se  sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | soubor | 3,000 | 3 950,00 | 11 850,00 |  |
| 78 | K | 725532112 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný  svislý 50 l / 2 kW | soubor | 7,000 | 8 990,00 | 62 930,00 |  |
| 79 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou | soubor | 167,000 | 203,00 | 33 901,00 |  |
| *80* | *M* | *55141001* | *kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"* | *kus* | *167,000* | *101,00* | *16 867,00* |  |
| 69 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 31,000 | 95,30 | 2 954,30 |  |
| 81 | K | 725821312V | Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým  kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm | soubor | 3,000 | 2 130,00 | 6 390,00 |  |
| 82 | K | 725821325 | Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým  ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 3,000 | 1 240,00 | 3 720,00 |  |
| 83 | K | 725822632.RAF | Baterie umyvadlová RAF RIO RI10051337 stojánková  klasická bez výpusti | soubor | 27,000 | 927,00 | 25 029,00 |  |
| 84 | K | 725822652 | Baterie umyvadlová směšovací teplota vody a  množství na baterii | soubor | 24,000 | 11 200,00 | 268 800,00 |  |
| 85 | K | 725823112 | Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 3,000 | 1 180,00 | 3 540,00 |  |
| 70 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 31,000 | 16,30 | 505,30 |  |
| 86 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 53,000 | 323,00 | 17 119,00 |  |
| 87 | K | 725861311 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou  pro pračku nebo myčku | kus | 2,000 | 572,00 | 1 144,00 |  |
| 88 | K | 725861312 | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40  podomítková bojler | kus | 7,000 | 659,00 | 4 613,00 |  |
| 89 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 3,000 | 382,00 | 1 146,00 |  |
| 90 | K | 725863311 | Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 | kus | 3,000 | 471,00 | 1 413,00 |  |
| 91 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 12,000 | 663,00 | 7 956,00 |  |
| 92 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v  objektech v přes 12 do 24 m | t | 1,824 | 866,00 | 1 579,58 |  |
|  | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 142 651,55 |  |
| 93 | K | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 19,000 | 7 500,00 | 142 500,00 |  |
| 94 | K | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v  objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,175 | 866,00 | 151,55 |  |
|  | D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 25 660,00 |  |
| 95 | K | 727111003 | Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 | kus | 12,000 | 680,00 | 8 160,00 |  |
| 96 | K | 727111006 | Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 | kus | 14,000 | 1 250,00 | 17 500,00 |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 9 121,10 |  |
|  | D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 9 121,10 |  |
| 97 | K | 230120101 | Zhotovení prostup kanálovými pororošty pro potrubí  DN do 65 | kus | 25,000 | 51,80 | 1 295,00 |  |
| 98 | K | 230120102 | Zhotovení prostup kanálovými pororošty pro potrubí  DN přes 65 do 350 | kus | 22,000 | 150,00 | 3 300,00 |  |
| 99 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 | m | 470,000 | 9,63 | 4 526,10 |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 20 610,00 |  |
| 100 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér úprava stávajících  rozvodů | hod | 35,000 | 350,00 | 12 250,00 |  |
| 101 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný dopojení  nastávající rozvody | hod | 22,000 | 380,00 | 8 360,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 02.2 - Neuznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
| **02.2.e - Silnoproud** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **2 293 935,84** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 2 293 935,84 | 21,00% | 481 726,53 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **2 775 662,37** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

02.2 - Neuznatelné náklady

* + 1. **- Silnoproud**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *14* | *M* | *34140825* | *vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V*  *(H07V-U) 1x4mm2* | *m* | *230,000* | *13,70* | *3 151,00* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 2 293 935,84**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D | | HSV | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | | 198 430,00 | |  | |
| D | | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 134 200,00 | |
| 1 | | K | | 612135101R | | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | | m2 | | 610,000 | | 220,00 | | 134 200,00 | |  | |
|  | | D | | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 64 230,00 | |  | |
| 2 | | K | | 971033141 | | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na  MVC nebo MV tl do 300 mm | | kus | | 40,000 | | 72,00 | | 2 880,00 | |  | |
| 3 | | K | | 973046161 | | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky a  krabice do 100x100x50 mm | | kus | | 250,000 | | 85,00 | | 21 250,00 | |  | |
| 4 | | K | | 974031122 | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70  mm | | m | | 510,000 | | 60,00 | | 30 600,00 | |  | |
| 5 | | K | | 974031135 | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200  mm | | m | | 100,000 | | 95,00 | | 9 500,00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | | 1 818 691,84 | | | |
| D | 741 | | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | | 1 818 691,84 | | | |
| 52 | K | | 210204100R | | | Montáž venkovního osvětlení LED10,8W IP 54 otočné | kus | | 6,000 | | 1 100,00 | | 6 600,00 |  |
| *53* | *M* | | *88LED* | | | *Venkovní svitidlo LED 10,8 W IP 54 otočné* | *ks* | | *6,000* | | *2 450,00* | | *14 700,00* |  |
| 54 | K | | 210280712 | | | Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | soubor | | 6,000 | | 4 500,00 | | 27 000,00 |  |
| 6 | K | | 741110061 | | | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm  uložená pod omítku | m | | 500,000 | | 34,30 | | 17 150,00 |  |
| *7* | *M* | | *34571062* | | | *trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316* | *m* | | *525,000* | | *11,60* | | *6 090,00* |  |
| VV | | | 500\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | | | 525,000 | | | |
| VV | | | Součet | | | | 525,000 | | | |
| 8 | K | | 741110501 | | | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm | m | | 50,000 | | 73,40 | | 3 670,00 |  |
| *9* | *M* | | *34571008* | | | *lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm* | *m* | | *52,500* | | *56,90* | | *2 987,25* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | | 50\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | | 52,500 | |
| VV | | Součet | | | 52,500 | |
| 10 | K | 741112001 | | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | | kus | 400,000 | 85,80 | 34 320,00 |  |
| *11* | *M* | *34571451* | | *krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*  *hluboká* | | *kus* | *400,000* | *34,20* | *13 680,00* |  |
| 12 | K | 741120001 | | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6  mm2 pod omítku (např. CY) | | m | 400,000 | 31,60 | 12 640,00 |  |
| *13* | *M* | *34140826* | | *vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V*  *(H07V-U) 1x6mm2* | | *m* | *230,000* | *20,60* | *4 738,00* |  |
|  | VV |  | | 200\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | |  | 230,000 |  |  |  |
|  | VV |  | | Součet | |  | 230,000 |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | | 200\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | |  | 230,000 |  |  |  |
|  | VV |  | | Součet | |  | 230,000 |  |  |  |
| 67 | K | 741120003 | | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16  mm2 pod omítku (např. CY) | m | | 146,000 | 33,40 | 4 876,40 |  |
| *68* | *M* | *34141029* | | *vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace*  *PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2* | *m* | | *167,900* | *58,40* | *9 805,36* |  |
| VV | | 146\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | | 167,900 | |
| VV | | Součet | | | 167,900 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 741120501 | | Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně  (např. H05VV-F ) | m | | 250,000 | 25,10 | | 6 275,00 |  |
| *70* | *M* | *34143272* | | *kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 3x1,00mm2* | *m* | | *287,500* | *22,60* | | *6 497,50* |  |
| VV | | 250\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | | 287,500 | | |
| VV | | Součet | | | 287,500 | | |
| 71 | K | 741122015 | | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku  plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | | 2 665,000 | 33,00 | | 87 945,00 |  |
| *72* | *M* | *34111030* | | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC*  *450/750V (CYKY) 3x1,5mm2* | *m* | | *3 064,750* | *17,90* | | *54 859,03* |  |
| VV | | 2665\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 3 064,750 | | | |
| VV | | Součet | | 3 064,750 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 741122016 | | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 2 100,000 | 35,00 | | 73 500,00 |  |
| *74* | *M* | *34111036* | | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC*  *450/750V (CYKY) 3x2,5mm2* | *m* | *2 415,000* | *29,40* | | *71 001,00* |  |
| VV | | 2100\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 2 415,000 | | |
| VV | | Součet | | 2 415,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 75 | K | 741122025 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY) | m | 100,000 | 40,00 | 4 000,00 |  |
| *76* | *M* | *34111610* | *kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV*  *(1-CYKY) 4x25mm2* | *m* | *115,000* | *400,00* | *46 000,00* |  |
|  | VV |  | 100\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 115,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 115,000 |  |  |  |
| 77 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 290,000 | 41,00 | 11 890,00 |  |
| *78* | *M* | *34111090* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC*  *450/750V (CYKY) 5x1,5mm2* | *m* | *287,500* | *29,50* | *8 481,25* |  |
|  | VV |  | 250\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 287,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 287,500 |  |  |  |
| *79* | *M* | *34111094* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC*  *450/750V (CYKY) 5x2,5mm2* | *m* | *46,000* | *50,10* | *2 304,60* |  |
|  | VV |  | 40\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 46,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 46,000 |  |  |  |
| 80 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku  plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 275,000 | 45,00 | 12 375,00 |  |
| *81* | *M* | *34111100* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC*  *450/750V (CYKY) 5x6mm2* | *m* | *258,750* | *120,00* | *31 050,00* |  |
|  | VV |  | 225\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 258,750 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 258,750 |  |  |  |
| *82* | *M* | *34111098* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC*  *450/750V (CYKY) 5x4mm2* | *m* | *57,500* | *81,90* | *4 709,25* |  |
|  | VV |  | 50\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 57,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 57,500 |  |  |  |
| 83 | K | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku  plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY) | m | 130,000 | 49,00 | 6 370,00 |  |
| *84* | *M* | *34113034* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC*  *450/750V (CYKY) 5x10mm2* | *m* | *149,500* | *201,00* | *30 049,50* |  |
|  | VV |  | 130\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 149,500 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 149,500 |  |  |  |
| 15 | K | 741210006R | Montáž rozvodnice oceloplechová 635x1560x247 216  modolů | kus | 1,000 | 2 720,00 | 2 720,00 |  |
| *16* | *M* | *35711661RH* | *rozvaděč RH dle PD* | *kus* | *1,000* | *36 500,00* | *36 500,00* |  |
| 18 | K | 741210202R | Montáž rozváděč plechový 626x1050x195 144 M  požární odolnost EI 30 DP1 | kus | 2,000 | 5 600,00 | 11 200,00 |  |
| *19* | *M* | *35711661RP* | *rozvaděč RP dle PD EI 30* | *kus* | *2,000* | *33 500,00* | *67 000,00* |  |
| 21 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí  normální se zapojením vodičů | kus | 20,000 | 131,00 | 2 620,00 |  |
| *22* | *M* | *34539000* | *přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So*  *šroubové svorky* | *kus* | *20,000* | *124,00* | *2 480,00* |  |
| *23* | *M* | *34539059* | *rámeček jednonásobný* | *kus* | *20,000* | *24,40* | *488,00* |  |
| *24* | *M* | *34539049* | *kryt spínače jednoduchý* | *kus* | *20,000* | *42,70* | *854,00* |  |
| 25 | K | 741310011 | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací  prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 85,000 | 167,00 | 14 195,00 |  |
| *26* | *M* | *34535023* | *ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové*  *svorky* | *kus* | *85,000* | *112,00* | *9 520,00* |  |
| *27* | *M* | *34539059* | *rámeček jednonásobný* | *kus* | *85,000* | *24,40* | *2 074,00* |  |
| *28* | *M* | *34539049* | *kryt spínače jednoduchý* | *kus* | *85,000* | *42,70* | *3 629,50* |  |
| *29* | *M* | *34539060* | *rámeček dvojnásobný* | *kus* | *60,000* | *44,90* | *2 694,00* |  |
| *30* | *M* | *34539061* | *rámeček trojnásobný* | *kus* | *25,000* | *65,50* | *1 637,50* |  |
| *31* | *M* | *34539062* | *rámeček čtyřnásobný* | *kus* | *1,000* | *87,50* | *87,50* |  |
| 32 | K | 741310021 | Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí  normální se zapojením vodičů | kus | 3,000 | 140,00 | 420,00 |  |
| *33* | *M* | *34535017* | *přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové*  *svorky* | *kus* | *3,000* | *127,00* | *381,00* |  |
| *34* | *M* | *34539050* | *kryt spínače dělený* | *kus* | *3,000* | *53,00* | *159,00* |  |
| *35* | *M* | *34539059* | *rámeček jednonásobný* | *kus* | *3,000* | *24,40* | *73,20* |  |
| 36 | K | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové  připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | kus | 140,000 | 127,00 | 17 780,00 |  |
| *37* | *M* | *34555241* | *přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s*  *clonkami, bezšroubové svorky* | *kus* | *140,000* | *137,00* | *19 180,00* |  |
| 38 | K | 741313082 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 199,00 | 398,00 |  |
| *39* | *M* | *34555229* | *zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44,*  *šroubové svorky* | *kus* | *2,000* | *107,00* | *214,00* |  |
| 40 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se  zapojením vodičů | kus | 59,000 | 477,00 | 28 143,00 |  |
| *41* | *M* | *41LED* | *Svítidlo LED 40W/3788lm CRI80* | *ks* | *53,000* | *2 561,00* | *135 733,00* |  |
| *42* | *M* | *49LED* | *Svitidlo LED 39W/3785lm CRI80* | *ks* | *6,000* | *3 120,00* | *18 720,00* |  |
| 43 | K | 741372151 | Montáž svítidlo LED závěsná se zapojením vodičů | kus | 117,000 | 596,00 | 69 732,00 |  |
| *44* | *M* | *45LED* | *Svitidlo LED 20W 4000K/2650 CRI80* | *ks* | *64,000* | *1 850,00* | *118 400,00* |  |
| *45* | *M* | *458Za* | *stropní závěs 1 m* | *ks* | *117,000* | *520,00* | *60 840,00* |  |
| *46* | *M* | *48LED* | *Svítidlo LED 43W/4000K/5000lm CRI80* | *ks* | *53,000* | *3 560,00* | *188 680,00* |  |
| 47 | K | 741375001R | Montáž nouzové osvětlení LED | m | 72,000 | 362,00 | 26 064,00 |  |
| *48* | *M* | *13NLED* | *Nozové svitidlo LED 1,3W 230V 1hod corridor area* | *ks* | *46,000* | *1 985,00* | *91 310,00* |  |
| *49* | *M* | *1NLED* | *Nouzové svitidlo 1W/110lm 1h IP 65* | *ks* | *26,000* | *980,00* | *25 480,00* |  |
| 62 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes  0,5 do 1 milionu Kč | kus | 1,000 | 15 200,00 | 15 200,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 17 | K | 741811012R | Kontrola rozvaděč RP silový kusová zkouška | kus | 1,000 | 1 960,00 | 1 960,00 |  |
| 20 | K | 741811012REI | Kontrola rozvaděč RP silový kusová zkouška | kus | 2,000 | 1 960,00 | 3 920,00 |  |
| 63 | K | 741920241 | Ucpávka prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 60 | kus | 20,000 | 250,00 | 5 000,00 |  |
| 65 | K | 742110102 | Montáž kabelového žlabu pro drátěného 100/50 mm | m | 220,000 | 155,00 | 34 100,00 |  |
| *66* | *M* | *34575492* | *žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X100* | *m* | *220,000* | *261,00* | *57 420,00* |  |
| 50 | K | 742110202R | Montáž podlahových krabic do mazaniny | kus | 5,000 | 1 880,00 | 9 400,00 |  |
| *51* | *M* | *5621MK* | *Podlahová krabice 4 x zásuvka 230v 4x PS* | *ks* | *5,000* | *4 800,00* | *24 000,00* |  |
| 60 | K | 742210231 R | Montáž Totál stop | kus | 1,000 | 792,00 | 792,00 |  |
| *61* | *M* | *59081461R* | *tlačítko - Stop* | *kus* | *1,000* | *560,00* | *560,00* |  |
| 55 | K | 742220231R | Montáž pohybový detektor na strop nebo na stěnu | kus | 43,000 | 136,00 | 5 848,00 |  |
| *56* | *M* | *40468000* | *PIR detektory 360* | *kus* | *43,000* | *520,00* | *22 360,00* |  |
| 57 | K | 742350001 | Montáž signalizačního světla s elektronikou a  akustickou signalizací k zařízení pro ZTP | kus | 5,000 | 850,00 | 4 250,00 |  |
| 58 | K | 742350003 | Montáž volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do  výšky 150 mm k zařízení pro ZTP | kus | 5,000 | 620,00 | 3 100,00 |  |
| *59* | *M* | *4589NS* | *Sada pro nouzovou signalicaci ZTP* | *ks* | *5,000* | *9 850,00* | *49 250,00* |  |
| 64 | K | 762295001RE | Podružný materiál šrouby sádra | ks | 5,000 | 682,00 | 3 410,00 |  |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 257 214,00 |  |
|  | D | 21-M | Elektromontáže přípojka |  |  |  | 257 214,00 |  |
| 85 | K | 210160905R | Montáž HOP | kus | 1,000 | 340,00 | 340,00 |  |
| *86* | *M* | *35713104R* | *HOP* | *kus* | *1,000* | *950,00* | *950,00* |  |
| 88 | K | 210812042 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly  4x70 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 20,000 | 59,40 | 1 188,00 |  |
| 99 | K | 228182002R | ochranné trubky HDPE z chráničky 110 mm | m | 20,000 | 43,70 | 874,00 |  |
| *100* | *M* | *.79740136R* | *Korugovaná trubka KOPOFLEX 90* | *m* | *20,000* | *85,00* | *1 700,00* |  |
| 91 | K | 741210501RHV | Montáž rozváděče RHV | kus | 1,000 | 9 900,00 | 9 900,00 |  |
| *92* | *M* | *35711851RHV* | *Rozvaděč RHV dle PD* | *kus* | *1,000* | *37 560,00* | *37 560,00* |  |
| *93* | *M* | *35717665* | *Elektroměrový rozvaděč RE1 nepřímé měření dle PD* | *kus* | *1,000* | *19 900,00* | *19 900,00* |  |
| 90 | K | 741210521 RE1 | Montáž rozváděčů RE1 dle PD | kus | 1,000 | 4 700,00 | 4 700,00 |  |
| 94 | K | 741210522RE2 | Montáž rozvaděče RE2 | kus | 1,000 | 2 930,00 | 2 930,00 |  |
| *95* | *M* | *35717561* | *Elektroměrový rozvaděč RE 2 dle PD* | *kus* | *1,000* | *10 200,00* | *10 200,00* |  |
| 97 | K | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu přípojky | kus | 20,000 | 6 650,00 | 133 000,00 |  |
| *98* | *M* | *34113128* | *kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV*  *(1-CYKY) 4x70mm2* | *m* | *23,000* | *1 090,00* | *25 070,00* |  |
|  | VV |  | 20\*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 23,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 23,000 |  |  |  |
| 96 | K | 741811012R.1 | Kontrola rozvaděč RP silový kusová zkouška | kus | 3,000 | 1 960,00 | 5 880,00 |  |
| 89 | K | 762295001NN | Podružný materiál | ks | 1,000 | 682,00 | 682,00 |  |
| 87 | K | 971024471 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2  na MV nebo MVC tl do 750 mm | kus | 2,000 | 1 170,00 | 2 340,00 |  |
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 19 600,00 |  |
| 101 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář elektroinstalace ve výtahové šachtě - nutno řešit s dodavatelem výtahu | hod | 15,000 | 420,00 | 6 300,00 |  |
|  | VV |  | 1\*15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 15,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
| 102 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný  demontáž stávající elektroinstalace včetně uprav | hod | 35,000 | 380,00 | 13 300,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 02.2 - Neuznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
| **02.2.f - Slaboproud** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **1 765 425,20** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 1 765 425,20 | 21,00% | 370 739,29 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **2 136 164,49** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

02.2 - Neuznatelné náklady

* + 1. **- Slaboproud**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 1 765 425,20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D | | PSV | | Práce a dodávky PSV | |  | |  | |  | | 1 765 425,20 | |  | |
| D | | M22 | | Strukturovaná kabeláž - montáž | |  | |  | |  | | 934 401,60 | |
| 41 | | K | | 22 011 0346 | | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu | | ks | | 200,000 | | 19,80 | | 3 960,00 | |  | |
|  | | P | |  | | *Poznámka k položce:*  *Popis 90 ks zásuvek SKS, rozvodnice, komponentů SKS, nalepení* | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | *štítků=200 ks* | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | K | | 22 011 1431 | | měření metalické kabeláže (cat.6), měř. protokol | | 4P | | 135,000 | | 97,90 | | 13 216,50 | |  | |

P Poznámka k položce:

ukončení 120 ks SKS + 15x IP Komunikátor = 135 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 22 012 0905 | měření optické kabeláže (SM), měř. protokol | vl | 12,000 | 935,00 | 11 220,00 |  |

P Poznámka k položce:

kabel 12 vl. - měřený celý profil = 12 vláken

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 22 026 0003 | Krabice přístrojová vč.zasekání | ks | 90,000 | 82,50 | 7 425,00 |  |

P Poznámka k položce:

Počet dle počtu zásuvek SKS + HDMI= 90 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | K | 22 026 0103 | rozvodná krabice | ks | 1,000 | 107,80 | 107,80 |  |

P Poznámka k položce:

instalován v DR ve 3.NP = 1 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 22 026 0533 | Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. | m | 1 450,000 | 35,20 | 51 040,00 |  |

Poznámka k položce:

P Pro datové kabely v 1.PP - 200m + 1.NP - 300m + 2.NP - 300 m + 3.NP - 300 m + 4.NP - 300 m + 5.NP - 50 = 1450 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | 22 026 1662 | drážka pro trubku 23 vč.začištění | m | 1 450,000 | 129,80 | 188 210,00 |  |

Poznámka k položce:

P Pro datové kabely v 1.PP - 200m + 1.NP - 300m + 2.NP - 300 m + 3.NP - 300 m + 4.NP - 300 m + 5.NP - 50 = 1450 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 22 027 0301 | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm | m | 1 600,000 | 7,70 | 12 320,00 |  |

Poznámka k položce:

Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná

P délka jako je součet všech trubek ve zdi 1450= 1450 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu.1450+rez150=1600m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | K | 22 029 0971 | metalický patch panel 24xRJ45/STP/cat.6/1U- osazený | ks | 6,000 | 495,00 | 2 970,00 |  |

P Poznámka k položce:

Pro datové rozvody v budově KVC JŠ = 140/24 = 6 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 22 029 0971.1 | telefonní patch panel 25xRJ Cat.3/1U | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |  |

P Poznámka k položce:

Pro vykabelování PbÚ = 1 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 22 0300 201 | připojení kabelu 4P na patch panel | ks | 135,000 | 104,50 | 14 107,50 |  |

P Poznámka k položce:

ukončení 120 ks SKS + 15x IP Komunikátor = 135 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 220280201 | stíněný kabel CAT 6 STP, 4x2x0,5 s PVC pláštěm,  kroucený s PVC křížem a Cu žílami | m | 6 410,000 | 30,80 | 197 428,00 |  |

Poznámka k položce:

P V 1.PP - 660 + 1.NP - 1430 + 2.NP - 1350 + 3.NP - 1350 + 4.NP - 1520

+ 5.NP - 100 = 6410 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 220290001 | Zásuvka datová 1xRJ 45 Cat.6 STP kompletní  vč.rámečku, krabice | ks | 48,000 | 214,50 | 10 296,00 |  |

Poznámka k položce:

P V 1.PP 7 ks + 1.NP - 10 ks + 2.NP - 9 ks + 3.NP - 10 ks + 4.NP - 10 ks +

5.NP - 2 ks = 48 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 220290002 | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6 STP kompletní  vč.rámečku, krabice | ks | 36,000 | 269,50 | 9 702,00 |  |

Poznámka k položce:

P V 1.PP 2 ks + 1.NP - 8 ks + 2.NP - 8 ks + 3.NP - 8 ks + 4.NP - 9 ks +

5.NP - 1 ks = 36 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 460680041 | Průraz zdí 30-45 cm | ks | 85,000 | 275,00 | 23 375,00 |  |

P Poznámka k položce:

Průrazy v rámci akce = 85 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | M22-1-48 | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | kpl | 1,000 | 38 500,00 | 38 500,00 |  |

P Poznámka k položce:

Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | M22-1-49 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1,000 | 19 800,00 | 19 800,00 |  |

Poznámka k položce:

P Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | M22-1-50 | Demontáž stávajících rozvodů vč.ekologické likvidace  odpadu | Nhod | 160,000 | 495,00 | 79 200,00 |  |

P Poznámka k položce:

Osazen v objektu vrátnice - ukončení telefonního propoje z objektu č.7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | M22-1-53 | 19" rozvaděč stojanový 45U/800x1000 skleněné dveře | ks | 1,000 | 2 090,00 | 2 090,00 |  |

P Poznámka k položce:

instalován ve 3.NP = 1 ks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 48 | K | M22-1-54 | 19" rozvodný panel 8x230V-3m s přepěťovou  ochranou | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *instalován v DR ve 3.NP = 1 ks* |  |  |  |  |  |
| 49 | K | M22-1-55 | Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *instalován v DR ve 3.NP = 1 ks* |  |  |  |  |  |
| 50 | K | M22-1-56 | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka | ks | 5,000 | 71,50 | 357,50 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *pro patch panely = 5 ks* |  |  |  |  |  |
| 51 | K | M22-1-57 | Police pro nestandardní komponenty | ks | 2,000 | 107,80 | 215,60 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Pro instalaci komponentů a zařízení,které nemají rozměr 19"* |  |  |  |  |  |
| 52 | K | M22-1-58 | Montážní sada M6 | ks | 30,000 | 49,50 | 1 485,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Vyvaz.panel 5x2+patch penel 6x4+police 8 ventil.jednotka+16 pro SWITCH = 30 ks* |  |  |  |  |  |
| 56 | K | M22-1-59 | Optický rozvoděč 12xE2000/APC konektor+8x  pigtail+čelní panel+provařovací kazeta + sváry | ks | 1,000 | 17 380,00 | 17 380,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *v DR ve 3.NP = 1 ks - přepojení optické přípojky SITMP* |  |  |  |  |  |
| 57 | K | M22-1-81 | Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1,000 | 38 500,00 | 38 500,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč.vyvzorkování použitých výrozků a zařízení před realizací stavby* |  |  |  |  |  |
| 58 | K | M22-1-82 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi* |  |  |  |  |  |
| 59 | K | M22-1-83 | Vstupní IP komunikátor - zvonkové tablo s 15 tlačítky + kamerový modul barevný + instalační krabice | ks | 1,000 | 2 813,80 | 2 813,80 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *instalace u vstupu do objektu = 1 ks* |  |  |  |  |  |
| 60 | K | M22-1-84 | IP intercom - HandSfree sada - barevný monitor + 4 x  tlačítko | ks | 14,000 | 715,00 | 10 010,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Dle půdorysných plánů - Vrátnice + kabinety + kanceláře = 14 ks* |  |  |  |  |  |
| 61 | K | M22-1-85 | Elektrický zámek 12V nízkoodběrový | ks | 1,000 | 280,50 | 280,50 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *instalace u vstupu do objektu = 1 ks* |  |  |  |  |  |
| 62 | K | M22-1-86 | Uvedení do provozu - oživení - naprogramování | Nhod | 20,000 | 550,00 | 11 000,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *V rozsahu dodávky Intercomu* |  |  |  |  |  |
| 63 | K | M22-1-87 | Certifikace sítě, ostatní činnosti pro bezvadně  dokončené dílo | sada | 1,000 | 42 900,00 | 42 900,00 |  |
| 31 | K | Pol3 | Materiál pro přepojení optické přípojky SITMP | sada | 1,000 | 39 380,00 | 39 380,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Přepojení DR v 1.PP do 3.NP + sváry + OS = 1 sada* |  |  |  |  |  |
| 32 | K | Pol4 | kabel HDMI včetně ukončení koncovkami | m | 200,000 | 49,50 | 9 900,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Připojky pro TV a dataprojektory v 1.NP vč. koncovek - 200 m* |  |  |  |  |  |
| 33 | K | Pol5 | Zásuvka HDMI | ks | 6,000 | 218,90 | 1 313,40 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *U dataprojektorů - 2 ks u TV 4 ks = 6 ks* |  |  |  |  |  |
| 37 | K | Pol6 | Kabelový rošt nad podhled na chodbě 200x50 -  kompletní | m | 170,000 | 328,90 | 55 913,00 |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:*  *1.NP - 50m + 2.NP - 40 m + 3.NP - 40m + 4.NP - 40 m = 170m* |  |  |  |  |  |
|  | D | M22-1-1 | Strukturovaná kabeláž - dodávka |  |  |  | 831 023,60 |  |
| *1* | *M* | *M22-1-1* | *Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6a SSTP kompletní*  *vč.rámečku, krabice* | *ks* | *36,000* | *830,50* | *29 898,00* |  |
| *2* | *M* | *M22-1-1.1* | *Zásuvka datová 1xRJ 45 Cat.6a SSTP kompletní*  *vč.rámečku, krabice* | *ks* | *48,000* | *684,20* | *32 841,60* |  |
| *3* | *M* | *M22-1-2* | *stíněný kabel CAT 6 STP, 4x2x0,5 s PVC pláštěm,*  *kroucený s PVC křížem a Cu žílami, bezhalogenový LSOH Dca-s1,d2,a1* | *m* | *6 410,000* | *20,90* | *133 969,00* |  |
| *4* | *M* | *M22-1-3* | *Materiál pro přepojení optické přípojky SITMP* | *sada* | *1,000* | *71 500,00* | *71 500,00* |  |
| *5* | *M* | *M22-1-4* | *kabel HDMI včetně ukončení koncovkami* | *m* | *200,000* | *137,50* | *27 500,00* |  |
| *6* | *M* | *Pol1* | *Zásuvka HDMI* | *ks* | *6,000* | *385,00* | *2 310,00* |  |
| *7* | *M* | *M22-1-5* | *Krabice přístrojová vč.zasekání* | *ks* | *90,000* | *16,50* | *1 485,00* |  |
| *8* | *M* | *M22-1-6* | *Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o.* | *m* | *1 450,000* | *29,70* | *43 065,00* |  |
| *9* | *M* | *M22-1-6.1* | *Kabelový rošt nad podhled na chodbě 200x50 -*  *kompletní* | *m* | *170,000* | *500,50* | *85 085,00* |  |
| *10* | *M* | *M22-1-7* | *Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm* | *m* | *1 600,000* | *5,50* | *8 800,00* |  |
| *11* | *M* | *M22-1-9* | *popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu* | *ks* | *200,000* | *16,50* | *3 300,00* |  |
| *12* | *M* | *M22-1-10* | *Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky* | *kpl* | *1,000* | *49 500,00* | *49 500,00* |  |
| *13* | *M* | *M22-1-11* | *drobný montážní, úložný + podružný materiál* | *kpl* | *1,000* | *27 500,00* | *27 500,00* |  |
| *14* | *M* | *M22-1-14* | *Vodič propojovací, připojení pláště kabelu na*  *uzemnění* | *m* | *10,000* | *27,50* | *275,00* |  |
| *15* | *M* | *M22-1-15* | *19" rozvaděč stojanový 45U/800x1000 skleněné dveře* | *ks* | *1,000* | *31 790,00* | *31 790,00* |  |
| *16* | *M* | *M22-1-16* | *19" rozvodný panel 8x230V-3m s přepěťovou*  *ochranou* | *ks* | *1,000* | *2 370,50* | *2 370,50* |  |
| *17* | *M* | *M22-1-17* | *Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term.* | *ks* | *1,000* | *4 972,00* | *4 972,00* |  |
| *18* | *M* | *M22-1-18* | *19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka* | *ks* | *5,000* | *258,50* | *1 292,50* |  |
| *19* | *M* | *M22-1-19* | *Police pro nestandardní komponenty* | *ks* | *2,000* | *1 078,00* | *2 156,00* |  |
| *20* | *M* | *M22-1-20* | *Montážní sada M6* | *ks* | *30,000* | *14,19* | *425,70* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| *21* | *M* | *M22-1-21* | *rozvodná krabice* | *ks* | *1,000* | *390,50* | *390,50* |  |
| *22* | *M* | *M22-1-22* | *metalický patch panel 24xRJ45/STP/cat.6/1U -*  *osazený* | *ks* | *6,000* | *4 675,00* | *28 050,00* |  |
| *23* | *M* | *Pol2* | *telefonní patch panel 25xRJ Cat.3/1U* | *ks* | *1,000* | *2 197,80* | *2 197,80* |  |
| *24* | *M* | *M22-1-23* | *Optický rozvoděč 12x E2000/APC konektor+12x*  *pigtail+čelní panel+provařovací kazeta* | *ks* | *2,000* | *28 160,00* | *56 320,00* |  |
| *25* | *M* | *M22-1-41* | *Vstupní IP komunikátor - zvonkové tablo s 15 tlačítky + kamerový modul barevný + instalační krabice* | *ks* | *1,000* | *50 380,00* | *50 380,00* |  |
| *26* | *M* | *M22-1-42* | *IP intercom - HandSfree sada - barevný monitor + 4 x*  *tlačítko* | *ks* | *14,000* | *9 350,00* | *130 900,00* |  |
| *27* | *M* | *M22-1-42.1* | *Elektrický zámek 12V nízkoodběrový* | *ks* | *1,000* | *2 750,00* | *2 750,00* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 02.2 - Neuznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
|  | **02.2.g - VZT** |  |  |  |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **2 083 631,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 2 083 631,00 | 21,00% | 437 562,51 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **2 521 193,51** |

# SOUPIS PRACÍ

## Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

02.2 - Neuznatelné náklady

* + 1. **- VZT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 2 083 631,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D D1 | | VZDUCHOTECHNIKA | | | | 2 083 631,00 | | |
| D D3 | | Zař. č.1 - Učebna 105 | | | | 593 601,80 | | |
| 1 | K | 1.01 | | Kompaktní VZT jednotka (Vp=1500 m³/h/ Pext=350 Pa; Vo=1500 m³/h/ Pext=350 Pa; Pp=8,3 kW; 400 V; 16,9A; Qe=7,5 kW) ve složení na přívodu filtr F7, regenerační výměník ZZT, elektrický ohřívač; ventilátor, vč. uzavírací klapky se servopohonem, na odvodu ve složení filtr M5, regenerační výměník ZZT, ventilátor, vč. uzavírací klapky se servopohonem.  vnitřní provedení, vč. ovládacího panelu | ks | 1,000 | | 258 237,10 | 258 237,10 |  |
| 3 | K | 1.01b | | Kouřové čidlo vč. vyhodnocovací jednotky | ks | 1,000 | | 12 232,00 | 12 232,00 |  |
| 4 | K | 1.02 | | Kruhový tlumič hluku ø315/600, v barvě RAL | ks | 2,000 | | 8 396,30 | 16 792,60 |  |
| 7 | K | 1.10 | | Vířivý anemostat prívodní, kruhové provedení R-  Z/400H, materiál pozink. plech, v barvě RAL | ks | 6,000 | | 3 516,70 | 21 100,20 |  |
| 9 | K | 1.12 | | Šikmý nástavec pro sání vzduchu ø315 mm, materiál  pozink. Plech | ks | 1,000 | | 1 013,10 | 1 013,10 |  |
| 11 | K | 1.20 | | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 200 mm, v provedení  pozink. Plech | bm | 7,000 | | 1 195,70 | 8 369,90 |  |
| 12 | K | 1.21 | | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 250 mm, vč. tvarovek  20%, v provedení pozink. Plech | bm | 4,000 | | 1 260,60 | 5 042,40 |  |
| 13 | K | 1.22 | | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 280 mm, vč. tvarovek  20%, v provedení pozink. Plech | bm | 5,000 | | 1 472,90 | 7 364,50 |  |
| 14 | K | 1.23 | | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 315 mm, vč. tvarovek  10%, v provedení pozink. Plech | bm | 84,000 | | 1 348,60 | 113 282,40 |  |
| 15 | K | 1.24 | | Ohebné hluktlumící potrubí ø 200 mm, | bm | 5,000 | | 337,70 | 1 688,50 |  |
| 16 | K | 1.25 | | Tepelně akustická izolace z minerální vlny tl. 40 mm | m² | 47,000 | | 528,00 | 24 816,00 |  |
| 17 | K | 1.26 | | Požární a tepelná izolace tl. 40 mm s al. Folii, odolnost  30 min. | m² | 80,000 | | 620,40 | 49 632,00 |  |
| 18 | K | 1.27 | | Montážní a spojovací materiál | kpl. | 1,000 | | 8 779,10 | 8 779,10 |  |
| 5 | K | 1A.03 | | Kruhový tlumič hluku ø315/600, v barvě RAL | ks | 2,000 | | 8 396,30 | 16 792,60 |  |
| 8 | K | 1A.11 | | Výústka jednořadá odvodní komfortní se suvnou regulací 525x125, standardní provedení hliník s RAL, typ NOVA | ks | 5,000 | | 2 087,80 | 10 439,00 |  |
| 10 | K | 1A.13 | | Výfuková hlavice VH ø315 mm, materál pozink. Plech | ks | 1,000 | | 4 213,00 | 4 213,00 |  |
| 2 | K | Pol1 | | Prokabelování MaR | kpl. | 1,000 | | 19 800,00 | 19 800,00 |  |
| 6 | K | Pol2 | | Protipožární klapka s koncovým spínačem DN 315 | ks | 2,000 | | 7 003,70 | 14 007,40 |  |

D D4 Zař. č.2 - Učebna 106 579 959,60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 2.01 | Kompaktní VZT jednotka (Vp=1500 m³/h/ Pext=350 Pa; Vo=1500 m³/h/ Pext=350 Pa; Pp=8,3 kW; 400 V; 16,9A; Qe=7,5 kW) ve složení na přívodu filtr F7, regenerační výměník ZZT, elektrický ohřívač; ventilátor, vč. uzavírací klapky se servopohonem, na odvodu ve složení filtr M5, regenerační výměník ZZT, ventilátor, vč. uzavírací klapky se servopohonem.  vnitřní provedení, vč. ovládacího panelu | ks | 1,000 | 258 237,10 | 258 237,10 |  |
| 21 | K | 2.01b | Kouřové čidlo vč. vyhodnocovací jednotky | ks | 1,000 | 12 232,00 | 12 232,00 |  |
| 22 | K | 2.02 | Kruhový tlumič hluku ø315/600, v barvě RAL | ks | 2,000 | 8 396,30 | 16 792,60 |  |
| 25 | K | 2.10 | Vířivý anemostat prívodní, kruhové provedení R-Z/600,  materiál pozink. plech, v barvě RAL | ks | 4,000 | 4 367,00 | 17 468,00 |  |
| 27 | K | 2.12 | Šikmý nástavec pro sání vzduchu ø315 mm, materiál  pozink. Plech | ks | 1,000 | 1 013,10 | 1 013,10 |  |
| 29 | K | 2.20 | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 250 mm, v provedení  pozink. Plech | bm | 4,000 | 1 544,40 | 6 177,60 |  |
| 30 | K | 2.21 | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 280 mm, vč. tvarovek  30%, v provedení pozink. Plech | bm | 5,000 | 1 757,80 | 8 789,00 |  |
| 31 | K | 2.22 | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 315 mm, vč. tvarovek  10%, v provedení pozink. Plech | bm | 82,000 | 1 348,60 | 110 585,20 |  |
| 32 | K | 2.23 | Ohebné hluktlumící potrubí ø 250 mm, | bm | 4,000 | 425,70 | 1 702,80 |  |
| 33 | K | 2.24 | Tepelně akustická izolace z minerální vlny tl. 40 mm | m² | 47,000 | 528,00 | 24 816,00 |  |
| 34 | K | 2.25 | Požární a tepelná izolace tl. 40 mm s al. Folii, odolnost  30 min. | m² | 80,000 | 620,40 | 49 632,00 |  |
| 35 | K | 2.26 | Montážní a spojovací materiál | kpl. | 1,000 | 8 190,60 | 8 190,60 |  |
| 23 | K | 2A.03 | Kruhový tlumič hluku ø315/600, v barvě RAL | ks | 2,000 | 8 396,30 | 16 792,60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 26 | K | 2A.11 | Výústka jednořadá odvodní komfortní se suvnou  regulací 825x125, standardní provedení hliník s RAL, typ NOVA | ks | 3,000 | 3 170,20 | 9 510,60 |  |
| 28 | K | 2A.13 | Výfuková hlavice VH ø315 mm, materál pozink. Plech | ks | 1,000 | 4 213,00 | 4 213,00 |  |
| 24 | K | Pol2 | Protipožární klapka s koncovým spínačem DN 315 | ks | 2,000 | 7 003,70 | 14 007,40 |  |
| 20 | K | Pol3 | Prokabelování MaR | kpl. | 1,000 | 19 800,00 | 19 800,00 |  |
|  | D | D5 | Zař. č.3 - Odvětrání soc. hygienických zázemí |  |  |  | 411 329,60 |  |
| 36 | K | 3A.01 | Ventilátor do kruhového potrubí ø100 (Vo=50 m3/h, Pext=110 Pa), vč. automatické zpětné klapky | ks | 1,000 | 4 101,90 | 4 101,90 |  |
| 37 | K | 3A.02 | Ventilátor do kruhového potrubí ø100 (Vo=80 m3/h, Pext=90 Pa), vč. automatické zpětné klapky | ks | 1,000 | 4 101,90 | 4 101,90 |  |
| 38 | K | 3A.03 | Ventilátor do kruhového potrubí ø125 (Vo=160 m3/h, Pext=80 Pa), vč. automatické zpětné klapky | ks | 2,000 | 4 858,70 | 9 717,40 |  |
| 39 | K | 3A.04 | Ventilátor do kruhového potrubí ø125 (Vo=190 m3/h, Pext=70 Pa), vč. automatické zpětné klapky | ks | 1,000 | 4 858,70 | 4 858,70 |  |
| 40 | K | 3A.05 | Ventilátor do kruhového potrubí ø160 (Vo=215 m3/h, Pext=170 Pa), vč. automatické zpětné klapky | ks | 1,000 | 5 802,50 | 5 802,50 |  |
| 41 | K | 3A.06 | Ventilátor do kruhového potrubí ø160 (Vo=265 m3/h, Pext=170 Pa), vč. automatické zpětné klapky | ks | 2,000 | 5 802,50 | 11 605,00 |  |
| 42 | K | 3A.07 | Ventilátor do kruhového potrubí ø160 (Vo=300 m3/h, Pext=170 Pa), vč. automatické zpětné klapky | ks | 2,000 | 5 802,50 | 11 605,00 |  |
| 43 | K | 3A.08 | Ventilátor do kruhového potrubí ø160 (Vo=330 m3/h, Pext=170 Pa), vč. automatické zpětné klapky | ks | 1,000 | 5 802,50 | 5 802,50 |  |
| 44 | K | 3A.09 | Ventilátor do kruhového potrubí ø160 (Vo=375 m3/h, Pext=150 Pa), vč. automatické zpětné klapky | ks | 1,000 | 5 802,50 | 5 802,50 |  |
| 45 | K | 3A.10 | Kruhový tlumič hluku ø100/600 | ks | 4,000 | 1 909,60 | 7 638,40 |  |
| 46 | K | 3A.11 | Kruhový tlumič hluku ø125/600 | ks | 6,000 | 2 105,40 | 12 632,40 |  |
| 47 | K | 3A.12 | Kruhový tlumič hluku ø160/600 | ks | 14,000 | 2 237,40 | 31 323,60 |  |
| 48 | K | 3A.15 | Talířový ventil odvodní ø100 mm, RAL | ks | 5,000 | 217,80 | 1 089,00 |  |
| 49 | K | 3A.16 | Talířový ventil odvodní ø125 mm, RAL | ks | 45,000 | 270,60 | 12 177,00 |  |
| 50 | K | 3A.17 | Výfuková hlavice VH ø200 mm, materál pozink. Plech | ks | 2,000 | 3 344,00 | 6 688,00 |  |
| 51 | K | 3A.18 | Výfuková hlavice VH ø250 mm, materál pozink. Plech | ks | 1,000 | 3 437,50 | 3 437,50 |  |
| 53 | K | 3A.20 | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 100 mm, vč. tvarovek  10%, v provedení pozink. Plech | bm | 16,000 | 435,60 | 6 969,60 |  |
| 54 | K | 3A.21 | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 125 mm,vč. tvarovek  20%, v provedení pozink. Plech | bm | 78,000 | 632,50 | 49 335,00 |  |
| 55 | K | 3A.22 | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 140 mm,vč. tvarovek  20%, v provedení pozink. Plech | bm | 27,000 | 699,60 | 18 889,20 |  |
| 56 | K | 3A.23 | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 160 mm,vč. tvarovek  30%, v provedení pozink. Plech | bm | 54,000 | 966,90 | 52 212,60 |  |
| 57 | K | 3A.24 | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 200 mm,vč. tvarovek  10%, v provedení pozink. Plech | bm | 39,000 | 809,60 | 31 574,40 |  |
| 58 | K | 3A.25 | VZT potrubí SPIRO SAFE sk.I ø 250 mm,vč. tvarovek  10%, v provedení pozink. Plech | bm | 45,000 | 977,90 | 44 005,50 |  |
| 59 | K | 3A.26 | Ohebné hluktlumící potrubí ø 100 mm, | bm | 3,000 | 213,40 | 640,20 |  |
| 60 | K | 3A.27 | Ohebné hluktlumící potrubí ø 125 mm, | bm | 22,000 | 240,90 | 5 299,80 |  |
| 61 | K | 3A.28 | Tepelně akustická izolace z minerální vlny tl. 40 mm | m² | 27,000 | 528,00 | 14 256,00 |  |
| 62 | K | 3A.29 | Požární a tepelná izolace tl. 40 mm s al. Folii, odolnost  30 min. | m² | 60,000 | 620,40 | 37 224,00 |  |
| 63 | K | 3A.30 | Montážní a spojovací materiál | kpl. | 1,000 | 12 540,00 | 12 540,00 |  |
|  | D | D6 | Zař. č.10 - Chlazení učeben |  |  |  | 385 440,00 |  |
| 64 | K | 10.01 | Kondenzační jednotka (Qch=22,4kW, Pp=6,6kW,  400V, 24A), | ks | 1,000 | 117 121,40 | 117 121,40 |  |
| 65 | K | 10.02 | Kazetová jednotka (Qch=7,1kW, Pp=0,06kW, 230V)  vč. čerpadla kondenzátu | ks | 4,000 | 31 025,50 | 124 102,00 |  |
| 66 | K | 10.03 | Montáž chlazení vč. potrubí chladiva, izolace a  propojovacích kabelů…do 55 bm | kpl. | 1,000 | 129 360,00 | 129 360,00 |  |
| 67 | K | 10.04 | Komponenty chladícího okruhu, rozbočky | kpl. | 1,000 | 8 067,40 | 8 067,40 |  |
| 68 | K | Pol4 | Ovladač kabelový | ks | 2,000 | 3 394,60 | 6 789,20 |  |
|  | D | D7 | Ostatní |  |  |  | 113 300,00 |  |
| 74 | K | Pol10 | Orientační štítky, popisové tabulky, směr proudění,  schéma na stěnu ve formátu A1 | kpl | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  |
| 69 | K | Pol5 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
| 70 | K | Pol6 | Realizační PD | kpl | 1,000 | 27 500,00 | 27 500,00 |  |
| 71 | K | Pol7 | Komplexní zkoušky vč. přípravy ke komplexním zkouškám, seřízení proměření, uvedení do provozu | kpl | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
| 72 | K | Pol8 | Návrh provozního řádu | kpl | 1,000 | 1 650,00 | 1 650,00 |  |
| 73 | K | Pol9 | Doprava a přesun hmot, parkovné | kpl | 1,000 | 49 500,00 | 49 500,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 02.2 - Neuznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
| **02.2.h - Terasa a vnitroblok** | | | | |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **297 620,41** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 297 620,41 | 21,00% | 62 500,29 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **360 120,70** |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

02.2 - Neuznatelné náklady

* + 1. **- Terasa a vnitroblok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 297 620,41**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D HSV | | | Práce a dodávky HSV | | | | | 270 750,48 | | | |
| D 1 | | | Zemní práce | | | | | 23 184,62 | | | |
| 1 | K | 131113701 | | | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných | m3 | | 3,910 | | 691,00 | | 2 701,81 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/131113701*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131113701)  prohlubeň vstup | | | |  | | | |
| VV | | (3,4\*2,3)\*0,5 | | | | 3,910 | | | |
| VV | | Součet | | | | 3,910 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 132112131 | | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných | m3 | | 3,600 | 836,00 | | 3 009,60 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC  VV | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/132112131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132112131)  odkop sanace | | |  | | |
| VV | | (0,3\*0,3)\*(10+4,2+1,1+4,7+5+5+4,7+1,1+4,2) | | | 3,600 | | |
| 2 | K | 162211311 | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny  stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | | 3,910 | 127,00 | | 496,57 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | 15,640 | 117,00 | 1 829,88 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319>

VV 3,91\*4 15,640

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3,910 | 344,00 | 1 345,04 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po  suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 19,550 | 27,00 | 527,85 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119>

VV 3,91\*5 19,550

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3,910 | 352,00 | 1 376,32 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 7,820 | 1 400,00 | 10 948,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221>

VV 3,91\*2 7,820

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 3,910 | 22,80 | 89,15 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3,600 | 239,00 | 860,40 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101>

## D 4 Vodorovné konstrukce 129 568,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 434191423 | | Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních | m | | 32,000 | 609,00 | | 19 488,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/434191423*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434191423) | | |  | | |
| VV | | 3,4\*4 | | | 13,600 | | |
| VV | | 2,3\*8 | | | 18,400 | | |
| VV | | Součet | | | 32,000 | | |
| *13* | *M* | *58388015* | | *stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm*  *výžlabková podstupnice-pemrlovaný* | *kus* | | *32,000* | *3 440,00* | | *110 080,00* | *CS ÚRS 2022 01* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | D 5 | | | | Komunikace pozemní | |  | |  | |  | | 75 333,51 | |  | |
| 24 | | K | | 564750101 | | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | | m2 | | 86,650 | | 231,00 | | 20 016,15 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/564750101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750101) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | K | | 564811011 | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | | m2 | | 86,650 | | 88,40 | | 7 659,86 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/564811011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564811011) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | K | | 591111111 | | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého | | m2 | | 86,650 | | 550,00 | | 47 657,50 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/591111111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591111111) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | použití původních kostek | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 86,65 | |  | | 86,650 | |  | |  | |  | |
|  | | D 6 | | | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |  | |  | |  | | 12 808,80 | |  | |
| 16 | | K | | 622131121 | | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  penetrace nanášená ručně stěn | | m2 | | 24,000 | | 58,50 | | 1 404,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/622131121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | K | | 622321101 | | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn | | m2 | | 24,000 | | 240,00 | | 5 760,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/622321101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321101) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | K | | 622321191 | | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn | | m2 | | 72,000 | | 78,40 | | 5 644,80 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/622321191*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622321191) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 24,000\*3 | |  | | 72,000 | |  | |  | |  | |
|  | | D 9 | | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  | |  | |  | | 2 076,00 | |  | |
| 14 | | K | | 978015391 | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | | m2 | | 24,000 | | 86,50 | | 2 076,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/978015391*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | sanace | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 0,6\*(10+4,2+1,1+4,7+5+5+4,7+1,1+4,2) | |  | | 24,000 | |  | |  | |  | |
|  | | D 998 | | | | Přesun hmot | |  | |  | |  | | 27 779,55 | |  | |
| 49 | | K | | 998017003 | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | t | | 22,585 | | 1 230,00 | | 27 779,55 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998017003*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D PSV | | | | Práce a dodávky PSV | |  | |  | |  | | 26 869,93 | |  | |
|  | | D 711 | | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | |  | |  | |  | | 13 776,14 | |  | |
| 19 | | K | | 711112053 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací | | m2 | | 24,000 | | 70,60 | | 1 694,40 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711112053*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112053) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 24 | |  | | 24,000 | |  | |  | |  | |
| *20* | | *M* | | *24551050* | | *stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s*  *dodatečnou krystalizací do spodní stavby* | | *kg* | | *36,000* | | *122,00* | | *4 392,00* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 24\*1,5 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 36,000 | |  | |  | |  | |
| 21 | | K | | 711161273 | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na  ploše svislé S z nopové fólie | | m2 | | 24,000 | | 63,40 | | 1 521,60 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711161273*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161273) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *22* | | *M* | | *28323005* | | *fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou*  *nopů 8mm* | | *m2* | | *29,304* | | *39,20* | | *1 148,72* | | *CS ÚRS 2022 01* | |
|  | | VV | | | | 24\*1,221 'Přepočtené koeficientem množství | |  | | 29,304 | |  | |  | |  | |
| 23 | | K | | 711161384 | | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě  nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou | | m | | 40,000 | | 123,00 | | 4 920,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/711161384*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161384) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | VV | | | | 10+4,2+1,1+4,7+5+5+4,7+1,1+4,2 | |  | | 40,000 | |  | |  | |  | |
| 47 | | K | | 998711103 | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech  výšky přes 12 do 60 m | | t | | 0,052 | | 1 290,00 | | 67,08 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998711103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711103) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | K | | 998711181 | | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | | t | | 0,052 | | 622,00 | | 32,34 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998711181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711181) | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | D 721 | | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | |  | |  | |  | | 6 613,79 | |  | |
| 27 | | K | | 721211611 | | Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226 | | kus | | 1,000 | | 3 600,00 | | 3 600,00 | | CS ÚRS 2022 01 | |
|  | | Online PSC | | | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/721211611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721211611) | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | K | | 721.1R | | Dopojení vpusti na stávající kanalizaci | | ks | | 1,000 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 45 | K | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,010 | 826,00 | 8,26 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721103>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený  z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,010 | 553,00 | 5,53 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721181>

## D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 480,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 783801233 | Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem dvojnásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 24,000 | 270,00 | 6 480,00 | CS ÚRS 2022 01 |

Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801233>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň | | | | |
| Objekt: | | | | |
| 02.2 - Neuznatelné náklady | | | | |
| Soupis: | | | | |
|  | **02.2.x - VRN** |  |  |  |
| KSO: | |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: | |  | IČ: | 49774191 |
|  | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola | | DIČ: | CZ49774191 |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 64358844 |
|  | SILBA - Elstav s.r.o. | | DIČ: | CZ64358844 |
| Projektant: | |  | IČ: | 13882589 |
|  | Luboš Beneda |  | DIČ: | CZ807271008 |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **1 370 000,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 1 370 000,00 | 21,00% | 287 700,00 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **1 657 700,00** |

# SOUPIS PRACÍ

## Stavba:

Objekt: Soupis:

Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85/42, Plzeň

02.2 - Neuznatelné náklady

**02.2.x - VRN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Sady 5.května 85/42 | Datum: | 30. 3. 2022 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola SILBA - Elstav s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Luboš Beneda |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem 1 370 000,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 1 370 000,00 |  |
| D VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 90 000,00 |
| 1 | K | 011002000 | Průzkumné práce | kpl | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/011002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000) |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 013002000 | Projektové práce | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC  D VRN3 | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/013002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013002000)  Zařízení staveniště |  |  |  | 720 000,00 |  |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 600 000,00 | 600 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000) |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 035002000 | Pronájmy ploch, objektů | kpl | 1,000 | 120 000,00 | 120 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC  D VRN4 | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/035002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/035002000)  Inženýrská činnost |  |  |  | 265 000,00 |  |
| 5 | K | 042002000 | Posudky | kpl | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/042002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042002000) |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/043002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000) |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 044002000 | Revize | kpl | 1,000 | 120 000,00 | 120 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/044002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000) |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC  D VRN6 | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/045002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000)  Územní vlivy |  |  |  | 130 000,00 |  |
| 9 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kpl | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/062002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/062002000) |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 063002000 | Práce na těžce přístupných místech | kpl | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/063002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063002000) |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC  D VRN7 | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/065002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000)  Provozní vlivy |  |  |  | 165 000,00 |  |
| 11 | K | 072103011 | Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/072103011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103011) |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | kpl | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/073002000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/073002000) |  |  |  |  |  |