**Příloha č. 2 SoD – Formulář pro uvedení nabídkové ceny**

**DODÁVKA PRVKŮ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název herního prvku** |  | **množství** | **m.j.** | **jedn. cena** | **Celkem bez DPH** | **DPH 21%**  | **Celkem vč. DPH** |
| Řetězová dvojhoupačka do 1m výšky pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do 1 m výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava – žárový zinek | **dodávka** | 1 | **ks** | **23.137,-** | **23.137,-** | **4.858,77,-**  | **27.995,77,-** |
| Věžička s plastovou skluzavkou do 1 m výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava – žárový zinek | **dodávka** | 1 | **ks** | **64.430,85,-** | **64.430,85,-** | **13.530,48,-** | **77.961,33,-** |
| Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část může být plast. | **dodávka** | 1 | **ks** | **36.040,-** | **36.040,-** | **7.568,40,-** | **43.608,40,-** |
| Lanová pyramida, výška 3,45 m, povrchová úprava kovových nosných částí – žárový zinek | **dodávka** | 1 | **ks** | **55.375,80,-** | **55.375,80,-** | **11.628,92,-** | **67.004,72,-** |
| Hrací sestava „Loď“ se skluzavkou a mostem do 1 m výšky pádu, nosná kovová konstrukce povrchová úprava - žárový zinek, skluzavka sklolaminát, lana a sítě z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem, plastové části z HDPE | **dodávka** | 1 | **ks** | **127.150,65,-** | **127.150,65,-** | **26.701,64,-** | **153.852,29,-** |
| Houpačka pro hendikepované děti, 1ks plastového sedátka pro hendikepované dítě do 1m výšky pádu. Konstrukce dřevěná nebo kovová. | **dodávka** | 1 | **ks** | **40.517,10,-** | **40.517,10,-** | **8.508,59,-** | **49.025,69,-** |
| Fitness prvek - kliky, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit | **dodávka** | 1 | **ks** | **20.862,-** | **20.862,-** | **4.381,02,-** | **25.243,02,-** |
| Fitness prvek - Posilovací dvoulavice, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit | **dodávka** | 1 | **ks** | **24.045,-** | **24.045,-** | **5.049,45,-** | **29.094,45,-** |
| Fitness prvek - Bradla, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit | **dodávka** | 1 | **ks** | **8.970,-** | **8.970,-** | **1.883,70,-** | **10.853,70,-** |
| Fitness prvek - Břišní svaly, vysoká hrazda, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit | **dodávka** | 1 | **ks** | **28.288,-** | **28.288,-** | **5.940,48,-** | **34.228,48,-** |
| **CELKOVÁ CENA** |  |  |  |  | **428.816,40,-** | **90.051,45,-** | **518.867,85,-** |

**MONTÁŽ A DOPRAVA PRVKŮ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název herního prvku** |  | **množství** | **m.j.** | **jedn. cena** | **Celkem bez DPH** | **DPH 21%**  | **Celkem vč. DPH** |
| Řetězová dvojhoupačka do 1m výšky pádu celokovová povrch zinek s 1ks sedátka BABY a 1ks sedátka NORMAL do 1 m výšky pádu, celokovová konstrukce, povrchová úprava – žárový zinek | **montáž** | 1 | **ks** | **4.760,-** | **4.760,-** | **999,60,-**  | **5.795,60,-** |
| Věžička s plastovou skluzavkou do 1 m výšky pádu, plastová stříška, šikmý výlez s nášlapy z HDPE, požární tyč, šikmý síťový výlez, celokovová konstrukce, povrchová úprava – žárový zinek | **montáž** | 1 | **ks** | **11.440,-** | **11.440,-** | **2.402,40,-** | **13.842,40,-** |
| Kolotoč o průměru 1,75m nebo více, povrchová úprava kovových částí - žárový zinek, sedací část může být plast. | **montáž** | 1 | **ks** | **8.900,-** | **8.900,-** | **1.869,-** | **10.769,-** |
| Lanová pyramida, výška 3,45 m, povrchová úprava kovových nosných částí – žárový zinek | **montáž** | 1 | **ks** | **12.900,-** | **12.900,-** | **2.709,-** | **15.609,-** |
| Hrací sestava „Loď“ se skluzavkou a mostem do 1 m výšky pádu, nosná kovová konstrukce povrchová úprava - žárový zinek, skluzavka sklolaminát, lana a sítě z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem, plastové části z HDPE | **montáž** | 1 | **ks** | **13.300,-** | **13.300,-** | **2.793,-** | **16.093,-** |
| Houpačka pro hendikepované děti, 1ks plastového sedátka pro hendikepované dítě do 1m výšky pádu. Konstrukce dřevěná nebo kovová. | **montáž** | 1 | **ks** | **4.555,-** | **4.555,-** | **956,55,-** | **5.511,55,-** |
| Fitness prvek - kliky, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit | **montáž** | 1 | **ks** | **4.900,-** | **4.900,-** | **1.029,-** | **5.929,-** |
| Fitness prvek - Posilovací dvoulavice, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit | **montáž** | 1 | **ks** | **4.900,-** | **4.900,-** | **1.029,-** | **5.929,-** |
| Fitness prvek - Bradla, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit | **montáž** | 1 | **ks** | **3.950,-** | **3.950,-** | **829,50,-** | **4.779,50,-** |
| Fitness prvek - Břišní svaly, vysoká hrazda, kovová konstrukce, povrchová úprava kombinace - žárový zinek/ komaxit | **montáž** | 1 | **ks** | **4.900,-** | **4.900,-** | **1.029,-** | **5.929,-** |
| **CELKOVÁ CENA** |  |  |  |  | **74.505,-** | **15.646,05,-** | **90.151,05,-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE** |  |  |  |
| **DODÁVKA PRVKŮ** | **428.816,40,-** | **90.051,45,-** | **518.867,85,-** |
| **MONTÁŽ A DOPRAVA PRVKŮ** | **74.505,-** | **15.646,05,-** | **90.151,05,-** |
| **CELKOVÁ CENA** | **503.321,40,-** | **105.697,50,-** | **609.018,90,-** |