VD Skalka – nožová šoupata

Záznam z 1. kontrolního dne

Zhotovitel vysvětlil situaci ohledně nedostupnosti těsnění dosedací plochy hradící desky na trhu. Současně přítomné informoval o zjištění, že stávající uzávěry nejsou vhodné pro hrazení do průtoku. Tento fakt potvrdil i technolog podniku. Vzhledem k těmto zjištěním přítomní doporučují uzavřít oboustrannou dohodu o ukončení smluvního vztahu a stávající uzávěry neopravovat.

Zapsal:

Datum: 1.9.2022