.

číslo smlouvy objednatele:     .. $ČftÍJ@í£t./.*&$.
číslo smlouvy zhotovitele:      	
SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „smlouva")
I. Smluvní strany
a)	Objednatel:	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
se sídlem:	Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
IČO:	00073539
DIČ:	CZ00073539 „Jsme plátci DPH"
Bankovní spojení:         Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: Ing. František Štangl, ředitel
Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Technický  dozor  investora  a   Koordinátor  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při   práci  na  stavbě
(„koordinátor BOZP"):
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 47, 370 04 České Budějovice, spis. zn. C-4875 vedená
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, IČO: 62508822, prostřednictvím těchto zástupců:

b)	Zhotovitel:	VIDOX s.r.o.
se sídlem:	U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
zastoupený:	
tel. č.:	
IČO:	25160168
DIČ:	CZ25160168
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 6919
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí:	
tel. č.:	
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8. 3. 2017 (dále též „nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce depozitárního objektu Jihočeského muzea v Ledenicích".
Vymezení pojmů:
 a)	objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 b)	Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 c)	Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

 d)	Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
 e)	Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb,
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
II. Předmět
1.	Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané
v zadávacím   řízení   pro   veřejnou   zakázku   s názvem   „Rekonstrukce   depozitárního   objektu
Jihočeského muzea v  Ledenicích",  podmínek sjednaných  v této smlouvě a v rozsahu  podle
projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce depozitárního objektu Jihočeského
muzea v Ledenicích" zpracované Ateliérem Hronek s.r.o., Otakarova 2696/20, 370 01  České
Budějovice a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Rekonstrukce depozitárního
objektu Jihočeského muzea v Ledenicích
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
 2.	Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v či. II. odst. 1. této smlouvy. Provedením
díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních  prací a
konstrukcí,  včetně dodávek potřebných  materiálů  a zařízení  nezbytných  pro  řádné,  včasné a
kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a
kompletační činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání
kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně
technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel
povinen postupovat s potřebnou péčí.
 3.	Předmětem smlouvy je také provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících
předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení včetně vyhotovení protokolu.
4.	Předmětem  smlouvy je  dále  vypracování  manipulačních  a  provozních  řádů  pro bezvadné
provozováni díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla.
 5.	Předmětem smlouvy je dále zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při
provozu obsluhovány pracovníky objednatele.
 6.	Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání
objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla
objednatelem.
 7.	Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provedení
stavby, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit
zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
 8.	Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez
vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
 9.	Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých
příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek,
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiném
postupu podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby,
tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
10.	Zhotovitel je srozuměn s tím, že prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) není oprávněn
provést činnosti stavební práce -   hlavní stavební výroba (HSV), jinak je oprávněn provést dílo i

prostřednictvím třetích osob poddodavatelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
 11.	Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a
v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných
technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou
součástí projektové dokumentace.
 12.	Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové
dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných
správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není
možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.
 13.	Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu pro případ
způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši
20 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k
nahlédnuti. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této smlouvy.
 14.	Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.
III. Doba plnění, místo plnění
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: Stavební práce budou zahájeny: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo
Stavba bude dokončena: do 31.10.2018 ode dne následujícího po předání staveniště
Dokončené dílo bude jako celek protokolárně předáno: do 30.11.2018 (dle časového harmonogramu realizace projektu) ode dne následujícího po předání staveniště.

 2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla,
vypracovaným zhotovitelem, který je součástí smlouvy (příloha č. 2). V tomto harmonogramu musí být
uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly (dle TSKP) a u nich uveden
předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
 3.	Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla např.
při nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby a poznamená tuto skutečnost do
stavebního deníku
 4.	Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
 5.	V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající
za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický
dozor investora"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce)
rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1
tohoto článku a cenu díla dle či. IV odst. 1 této smlouvy.
 6.	Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv na
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle či. IV odst. 1 této smlouvy.

;

 7.	V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů
ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran
ruší od počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě odstoupení dle předchozí věty
uzavřou smluvní strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této
smlouvy.
 8.	V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani
do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn
od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů
dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.
 9.	Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou
smluvní strany před započetím dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí
skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

 10.	Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na
náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
 11.	Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít
dle článku IX. této smlouvy.
12.	Místo plnění je: Městys Ledenice, depozitámí objekt, ul. Dr. Stejskala 48, pare. č. 89, k.ú.
Ledenice.
13.	Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních
skutečností, kterými jsou zejména:
 -	provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 -	plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče
apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele
 -	na základě požadavků správce dotačního programu IROR
IV. Cena za dílo
1.  Objednatel  se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve či. II. této smlouvy:
Stavba: „Rekonstrukce depozitárního objektu Jihočeského muzea v Ledenicích"
Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové
dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr      13.310.462,94 Kč
Samostatně DPH 15%	/	Kč
Samostatně DPH 21 %     2.795.197,22 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 16.105.660,16 Kč

 2.	Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
 3.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a
dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a
jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
 4.	Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné zrněné závazku (tzv. vfcepráce a méněpráce). Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ.
5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:
 a)	vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis
včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; přesné určení víceprací
a ménéprací bude formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními
stranami.
 b)	vícepráce budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu víceprací,
odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel
jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a
dodávky tvořící vícepráce  nebudou  obsaženy,  tak zhotovitel doplní jednotkové ceny  podle
Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA,
a.s., snížených o 20% ceny bez DPH a to pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány
 c)	méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami
podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu
provedených prací.
 d)	objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
předložení návrhu zhotovitele.
 e)	ke změně ceny podle či. IV, bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to v
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v či. II nebo v případě, že dojde ke
změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
 f)	zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu prací v zadávacích
podmínkách a taktéž za ocenění případných upravených soupisů prací zveřejněných v rámci
dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.
 g)	zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovené rozdělení částky na základ daně pro základní
sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně uvedené v zjišťovacím protokolu je v souladu s
platnými právními předpisy.
V. Vlastnictví
 1.	Vlastníkem zhotovovaného díla je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích ve správě
objednatele.
 2.	Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku
předání stavby do užívání a vyklízení staveniště.
 3.	Veškeré podklady,  které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění
svého závazku.

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

.

VI. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem investora ve stavebním deníku

í

nebo ve výkazu provedené práce. Cena dle či. IV odst. 1 tak bude hrazena postupně dílčím plněním. Dílčí plnění podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o „dani z přidané hodnoty") se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura")
rmusí být soupis provedených prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno technickým dozorem investora, který bude podpisem prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2.	Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.
3.	Předmětem  díla jsou  stavební  a  montážní  práce  spojené  s rekonstrukcí  a  výstavbou
depozitárního objektu, včetně jeho příslušenství, specifikované v či. II. této smlouvy. Sazba
DPH a její výše byla stanovena v souladu s ustanovením § 48a zákona o dani z přidané hodnoty,
s výjimkou plnění, která podléhají základní sazbě. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu
přenesené daňové povinnosti v souladu s prováděnými dodávkami dle CZ-CPA (§92 e Zákona o
DPH), tzn. daňový doklad bez DPH, a objednatel zajistí odvod DPH na místně příslušný finanční úřad.
V případě plnění, která podléhají různým daňovým režimům, pak dodavatel zajistí oddělenou fakturaci.
 4.	Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako
doporučené psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci, následujícího
po měsících, ve kterých byly fakturované práce provedeny.
 5.	Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.
6.	Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz či. VII.).
7.	Faktura bude vystavena ve dvou originálech s označením čísla projektu.

.

i.

 8.	Skutečně provedené práce a dodávky budou fakturovány zhotovitelem jedenkrát za měsíc do výše
90% z celkově sjednané ceny díla (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem). Ustanovení
či. VI. odst. 1 se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis
všech faktur vystavených od zahájení stavby.
 9.	Po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole
vystaví zhotovitel konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude
vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Nedílnou a neopomenutelnou součástí
konečné faktury bude rovněž zápis o odstranění drobných vad případně nedodělků a dále potvrzení
(doklad) o tom, že zhotovitel uhradil veškeré náklady na elektrickou energii, vodné a stočné a další
odebíraná média (či. Vlil odst. 3 této smlouvy). Konečná faktura ve výši 10% z celkově sjednané ceny
díla bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla a převzetí díla a odstranění
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. V případě, že konečný daňový doklad
nebude obsahovat všechny náležitosti, nebude-li odpovídat realitě, uplatní se či. VI odst. 1.

 10.	Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce
nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
 11.	Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 12.	Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní
prostřednictvím pošty.

I

13.	Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez
ohledu na číslo účtu uvedené v či. I. smlouvy.
14.	Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle
r
§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje: a) číslo a datum vystavení faktury, b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
r
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, e) lhůta splatnosti faktury,
 f)	soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení
částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně)
 g)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního
telefonu,
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, i) název stavby dle či. II této smlouvy.
VII. Způsob provádění díla
1.	Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2.	Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré pokyny objednatele,  týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitele.
3.	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4.	Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí
odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").
5.	Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce
na   díle   v souladu   s technickými   specifikacemi,   technologickými   postupy   stanovenými   výrobci
použitých materiálů a výrobků.

..

 6.	Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či
autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání
objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický
dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle
pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení
termínu dokončení díla.
 7.	Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje
o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6
vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „vyhláška
č. 499/2006 Sb."). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době.
Zástupce objednatele a technický dozor investora (osoby uvedené v či. I. smlouvy) jsou oprávněni

sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
8.	Denní  záznamy  podepisuje  stavbyvedoucí   nebo jeho  zástupce  ve   lhůtách   podle   přílohy
č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po
provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru investora a zástupci
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první
průpis stavebního deníku.
9.	Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž
osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění
zástupci.
 10.	Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele
nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž
je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 11.	Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu
výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo
prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných
technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud
zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění
takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu
dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor investora nebo
oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez
toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na
náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 12.	Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho prováděni ve stupni před zakrytím
jednotlivých   konstrukčních   vrstev.   Zhotovitel   je   povinen   jej   pozvat   na   provedení   kontroly
s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a
prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně
opatření k odstranění zjištěných závad.
 13.	V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne
jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. Obsahem kontrolního dne
je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací,
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů.
14. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZZVZ písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

i

16.	Technický dozor investora je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem
zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomností na
stavbě minimálně 3 x týdně, a to v pracovní dny.
 17.	Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit technickému dozoru investora kontrolní a
zkušební plán.
 18.	Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru
a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn
odmítnout provedení kontroly. Technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
19.	Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel,
který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.
■
20.	Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních
dnech.
Vlil. Předání staveniště
 1.	Staveniště bude předáno nejdříve 14 dnů před sjednaným termínem zahájení stavby a nejpozději
v den zahájení stavby (viz či. III. odst. 1. smlouvy), pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na
základě písemného zápisu o předání staveniště.
 2.	Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou
součástí sjednané ceny za dílo.
3.	Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na
své náklady měření jejich odběru.
14. Dvě pare dokumentace pro provedení stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při předání staveniště.
5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

i.

6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
IX. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady

.

budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
 2.	Předpokladem řádného provedení díla bude dále úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp.
technický dozor investora, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem
uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho
technického dozoru.
 3.	Objednatel může odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení sjinými  nebrání  užívání  stavby funkčně  nebo  esteticky,  ani jeho  užívání  podstatným
způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich
odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to
klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují
řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na
jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu
s ustanoveními článku III. této smlouvy.
 4.	Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje i
nedodělek v závislosti na jeho charakteru a posouzení objednatelem viz odst. 3 tohoto článku.
 5.	V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci
opakovaného řízení.
 6.	V případě,   že   se   objednatel   přes   řádné   vyzvání   a   bez   závažného   důvodu   nedostaví
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím
řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 7.	Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména
dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
 8.	Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu,
pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
 9.	Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení
kopie kolaudačního souhlasu.
X. Záruka, reklamace
 1.	Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
projektové dokumentaci stavby, závazným technickým normám platným v době vydání stavebního
povolení, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České
republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům
uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
 2.	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho
předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční
době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady
je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

L

I

3.	Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem,
zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. Výše vedené
záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4.	Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu
s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Případné dílčí
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele
povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
5.	Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy
reklamované vady.
6.	V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na
náklady zhotovitele.  Takto odstraněné vady  budou  považovány za odstraněné zhotovitelem a
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných
třetí stranou.
7.	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v či. I. V reklamaci musí být
I
	vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
 8.	Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
 9.	Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace
1
	objednatelem. Pokud nelze z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené
lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
;
 10.	V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 11.	Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.
 12.	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
XI. Zvláštní ujednání

 1.	Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před
podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související
s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a
dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně provést.
 2.	Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských síti nad rámec projektové
dokumetace, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné
oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

i

 3.	Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se
zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
 4.	V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis
do stavebního deníku.

5.	Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických
postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.").
6.	Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,
zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v
úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat,
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a
ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
7.	Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
1.	Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou
pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení
díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné)
majetkové sankce podle smlouvy.
2.	Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.
2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VI. odst. 5 smlouvy, delší než 30 dní.
I	2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazaky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.
3.	Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy
a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4.	Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5.	Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady
škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník"). Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s
dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

i.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz či. II odst. 13 této smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Smluvní pokuty
1.	Je-li zhotovitel s prodlením s předáním dokončeného díla (či. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být
započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje
zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2.	Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně
zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována až po té, kdy zhotovitel
zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném
termínu neodstraní.
3.	Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý kalendářní
den prodlení.
4.	V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době (zejména
jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání díla či hrozící způsobením škody) je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den.
5.	Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu 0,05 % (max. však 50.000 Kč) ze sjednané ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení.
6.	V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
7.	V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
(
předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ
8.	V případě, že zhotovitel nepředloží konečný daňový doklad do 30 dnů od předání a převzetí díla,
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
:
L
9.	Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 5
pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel
převzal staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění
objednatele závazné technické normy a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000 Kč.
 10.	Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši,
o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu.
 11.	V případě v prodlení s úhradou úplné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIV. Vyšší moc
 1.	Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků,
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti,
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
 2.	Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky,
povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
 3.	V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o
více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které
přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo
ukončení její platnosti.
 4.	V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně
poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena,  povinna
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
XV. Všeobecná ustanovení
 1.	Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky
vzniklé z této smlouvy.
 2.	Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám.
 3.	Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady
spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní
řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4.	Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena
až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 5.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.
 6.	Zhotovitel bere na vědomí, že Jihočeské muzeum je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle
zákona č. 340/2015 Sb., a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění dané zákonem,
Jihočeské muzeum tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
 7.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, jde-li o smlouvu podléhající
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv.

L

 8.	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
 9.	Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

f

 10.	Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související
s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
 11.	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

 12.	Veřejná zakázka je financována z fondů EU (IROP). Zhotovitel bere na vědomi povinnosti
vyplývající   z této   skutečnosti   (zejména   uchovávání   dokumentace   a   poskytování   informací
souvisejících s realizací projektů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů - CRR, MMR
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších
příslušných orgánů státní správy).
 13.	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V
případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o
této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Přílohou této smlouvy je:
 1.	Položkový rozpočet včetně rekapitulace podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem, kdy
zhotovitel ručí za jeho shodnost s položkovým rozpočtem z cenové nabídky na akci: „Rekonstrukce
depozitárního objektu Ledenice" společnosti VIDOX s.r.o. ze dne 8. 3. 2017
 2.	Časový a finanční harmonogram,
 3.	Poddodavatelské schéma předložené v nabídce podané v rámci zadávacího řízení
 4.	Pojistná smlouva / pojistný certifikát (kopie)

V Českých Budějovicích   dne    //. f. fy /£

 V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

[
Souhrnný rozpočet

IČO: 25160168 DIČ : CZ25160168

Stavba :
909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JČ MUZEA - LEDENICE
Zhotovitel: VIDOXs.r.o., U Poráků 511, Horní Brána 381 01 Český Krumlov

Objednatel:

IČO: DIČ:

	Rekapitulace nakladu podle hlav v	1000 Ke (bez desetinných míst)				
		Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby				
Hlava	Náklady na	Stavební část	Technologická část	Celkem	Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15%	DPH 21 %	
I	Projektové a průzkumné práce							
II.	Provozní soubory celkem							
III.	Stavební objekty celkem ZRN	13 310 463						
IV.	Stroje, zařízení, náklady							
V.	Umělecká díla							
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN							
VII.	Ostatní náklady							
Vlil.	Rezerva							
IX.	Jiné investice							
X	Náklady z investičních prostředků							
XI	Náklady z neinvestičních prostředků							
	Celkem	13 310 462,94	0,00	0,00	13 310 462,94	0,00	2 795 197,22	
	Celkem bez DPH	13 310 462,94 Kč	
	Celkem včetně DPH	16 105 660,16 Kč	
Za objednatele

VIK3X s.r.o
U Pefákú 511, Horní Brá/a, 381 01 Český Krumlov
4	C

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Členění nákladů v jednotlivých hlavách ///. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem	
1	SO01	1 Stavební úpravy objektu	12 579 134,32	21%	2 641 618,21	15 220 752,53	
2	SO02	1 Ocelový přístřešek	703 868,81	21%	147 812,45	851 681,26	
3	SO03	1 Přípojka plynu	27 459,81	21%	5 766,56	33 226,37	
Celkem	13 310 462,94		2 795197,22	16 105 660,16	
VI. Vedlejší náklady celkem VRN	
p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem	
1	SO01	Zařízení staveniště		21%	0,00	0,00	
2	SO01	Ztížené výrobní podmínky		21%	0,00	0,00	
3	SO02	Zařízení staveniště		21%	0,00	0,00	
4	SO02	Ztížené výrobní podmínky		21%	0,00	0,00	
5	SO03	Zařízení staveniště		21%	0,00	0,00	
6	SO03	Ztížené výrobní podmínky		21%	0,00	0,00	
Celkem	0,00		0,00	0,00	
XI. Náklady z neinvestičních prostředků	
p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem	
1	SO01	Kompletační činnost (ICD)		21%	0,00	0,00	
2	SO02	Kompletační činnost (IČD)		21%	0,00	0,00	
3	SO03	Kompletační činnost (IČD)		21%	0,00	0,00	
Celkem	0,00		0,00	0,00	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

SLEPÝ ROZPOČET

1 Rozpočet	1                               Stavební úpravy objektu	JKSO	801	
Objekt	Název objektu	SKP		
SO01	Stavební úpravy objektu	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
909	STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JČ MUZEA - LEI	Náklady na m.j.	0	
Projektant	ATELIER HRONEK s.r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	ATELIÉR HRONEKs.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	15909	
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 759 367,69	Ztížené výrobní podmínky	0,00	
Z	PSV celkem	4 372 275,09	Zařízení staveniště	185 898,54	
R	M práce celkem	1 261 593,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00			
ZRN celkem	12 393 235,79			
				
HZS	0,00			
ZRN+HZS	12 393 235,79	Ostatní náklady neuvedené	0,00	
ZRN+ost.náklady+HZS	12 579 134,32	Ostatní náklady celkem	185 898,54	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:
Datum : Podpis:	Jméno :
Datum : Podpis:	Jméno:
Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%	12 579 134,32 Kč	
DPH	21,0	%	2 641 618,21 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč	
DPH	0,0	%	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	15 220 752,53 Kč	

Poznámka :

L

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

'

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - LEDENIl
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet:	1
Stavební úpravy objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1           Zemní práce	280 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
27         Základy	186 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
3           Svislé a kompletní konstrukce	628 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
342       Sádrokartony	412 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41         Stropy a stropní konstrukce , věnce, schody	1 296 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
61         Úpravy povrchů vnitřní	395 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
62         Úpravy povrchů vnější	367 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
63         Podlahy a podlahové konstrukce	289 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
66         Osazení zárubní	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94         Lešení a stavební výtahy	137 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
95         Dokončující konstrukce a práce	78 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
96         Bourání konstrukcí	2 475 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
99         Staveništní přesun hmot	190 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
711       Izolace proti vodě	0,00	137 394,98	0,00	0,00	0,00	
713       Izolace tepelné	0,00	212 621,01	0,00	0,00	0,00	
720       Zdravotechnická instalace	0,00	360 933,17	0,00	0,00	0,00	
730       Ústřední vytápění	0,00	391 729,00	0,00	0,00	0,00	
762       Konstrukce tesařské	0,00	405 124,18	0,00	0,00	0,00	
764       Konstrukce klempířské	0,00	60 726,07	0,00	0,00	0,00	
765       Krytiny tvrdé	0,00	327 808,87	0,00	0,00	0,00	
766      Konstrukce truhlářské	0,00	790 342,02	0,00	0,00	0,00	
767       Konstrukce zámečnické	0,00	259 575,06	0,00	0,00	0,00	
771       Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	54 353,40	0,00	0,00	0,00	
776       Podlahy povlakové	0,00	17 584,83	0,00	0,00	0,00	
777       Podlahy ze syntetických hmot	0,00	489 343,46	0,00	0,00	0,00	
781       Obklady keramické	0,00	39 121,59	0,00	0,00	0,00	
783       Nátěry	0,00	92 063,43	0,00	0,00	0,00	
784       Malby	0,00	87 558,03	0,00	0,00	0,00	
799       Vnitřní vybavení - regály	0,00	645 996,00	0,00	0,00	0,00	
M21       Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	840 219,00	0,00	
M22      Montáž sdělovací a zabezp. techniky, EPS	0,00	0,00	0,00	117 835,00	0,00	
M24      Vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	303 539,00	0,00	
CELKEM OBJEKT	6 759 367,69	4 372 275,09	0,00	1 261 593,00	0,00	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%      Základna	Kč	
Ztížené výrobní podmínky			11 131 642,79	0,00	
Zařízení staveniště		1,5	12 393 235,79	185 898,54	
Kompletační činnost (IČD)			12 393 235,79	0,00	
CELKEM VRN	185 898,54	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 2

I

!
Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	|    MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	1	Zemní práce					
1	120901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. v odkopávk.	m3	31,26	1 650,00	51 579,00	

	0,50*0,50*(5,0*2+4,70+3,0+1,90+2,60+2,40+4,50)	7,28			

	0,70*0,50*2,70	0,95			

	0,80*1,0*(14,90+13,90)	23,04			
2	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	2,81	5 280,00	14 826,24	

	strop sklepa:3,20*2,70*0,30	2,59			

	vod. š.: 1,20*1,20*0,15	0,22			
3	131301101R00	Hloubení nezapazenych jam v hor.4 do 100 m3 po odbourání podlah v oddílu 9	m3	78,26	825,00	64 564,83	

	dno -0,50:				

	mist.07-09:(35,40+22,15+20,30)*0,54	42,04			

	místn.02:28,50*0,65	18,53			

	dno-0,14:				

	místn.01,03:(6,70+5,70)*0,36	4,46			

	04,05:(5,80+6,70)*0,10	1,25			

	06:15,30*0,10	1,53			

	průjezd:(4,95+3,60)*0,5*16,30*0,15	10,45			
4	1323011O1RO0	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 rozšíření výkopu pro vykopávky pod zákl.	m3	59,62	770,00	45 906,63	

	0,60*0,70*(4,40+5,20+6,30+4,85+3,20+0,50*2+4,70+14,80+4,65+0,8 0)	20,96			

	nové pasy:				

	dno-1,70:0,60*1,20*(4,80+0,90)	4,10			

	dno-1,20:0,60*0,70*3,50	1,47			

	dno-0,95:0,60*0,45*1,0	0,27			

	dno-1,45:0,60*0,95*(5,50+2,20)	4,39			

	průjezd:					

	dno-1,20:0,60*0,70*(2,40+2,0)		1,85			

	dno-1,45:0,60*0,95*4,40*2	5,02			

	dno-1,70:0,60*1,20*5,60*2	8,06			

	dno-1,80:0,60*1,30*(3,50+2,0)	4,29			

	rozšíření:0,60*0,50*(15,70+0,80+14,20)	9,21			
5	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	16,68	1 100,00	18 348,00	

	od-0,35do-0,95:0,60*0,60*(5,0+5,40)	3,74			

	od-1,10 do-1,70:0,60*0,60*3,90	1,40			

	od-1,10 do-1,80:0,60*0,70*(3,0+4,80+0,20)	3,36			

	od-0,60 do -1,20:0,60*0,60*(4,30+0,60*2)	1,98			

	od-0,85 do-1,70:0,60*0,85*1,80	0,92			

	od-1,10 do-1,70:0,60*0,60*3,80	1.37			

	od-1,10 do -1,80:0,60*0,70*(3,40+4,70+1,20)	3,91			
6	162701105ROO	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m přebytečná	m3	115,17	250,00	28 793,45	

	78,2604+16,68+59,619-39,3856	115,17			
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	34,07	285,00	9 709,38	

	31,26+2,808	34,07			
8	171201201ROO	Jložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	146,24	15,00	2 193,63	

	115,1738+31,068		146,24			
9	171209992T00	Poplatek za uloženi na skládku beton	t	81,76	200,00	16 352,64	

	34,068*2.4	81,76			
10	171209999T00	^oplatek za uloženi zeminy na skládku	m3	115,17	120,00	13 820,86	
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	39,39	308,00	12 130,76	

	sklep:3,20*2,40*1,07	8,22			

	rozšíření:9,21+20,958	30,17			

	vod.š.:1,0*1,0*1,0	1,00			
12	181101102ROO	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	224,62	12,00	2 695,44	

	3,60+4,60)*0,5*16,50	67,65			

	5,30*6,50+5,0*8,80	78,45			

...
I

Zpracováno programem BLJILDpower, © RTS, a.s.

Strana 3

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

p.e.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		5,20*(8,80+6,30)	78,52			
	Celkem za	1 Zemní práce	280 920,86	
Díl:	27	Základy	
13	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15, XO	m3	25,31	1 921,00	48 615,71	

	dno-0,95:0,60*0,60*1,0*1,035		0,37			

	dno-1,20:0,60*0,85*1,0*1,035	0,53			

	0,60*0,60*2,54*1,035	0,95			

	0,80*0,60*(2,30+2,10)*1,035	2,19			

	dno-1,45:0,60*0,60*(5,56+2,30)*1,035	2,93			

	0,80*0,60*4,40*2*1,035	4,37			

	dno-1,70:0,60*0,85*(0,90+4,81)*1,035	3,01			

	0,80*0,85*(1,22+1,50)*1,035	1,91			

	0,80*0,80*4,40*2*1,035	5,83			

	dno-1,80:0,80*0,70*(3,50+2,05)*1,035	3,22			
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	42,56	385,00	16 384,06	

	0,10*0,0*2+2,54+2,30+2,10+5,56+2,30+4,40*4+0,90+4,81+1 0+3,50+2,05)*2	22+1,5	9,68			

	0,60*(5,05+5,15+3,90+3,0+4,80+0,80+4,30+0,50*2+5,30+6,60+5,60+ 3,20+4,70+1,40)	32,88			
15	274351216R00	Bednéní stěn základových pasů - odstranění	m2	42,56	90,00	3 830,04	
16	274353131R00	Bednění kotev.otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m Zl	kus	4,00	488.00	1 952,00	
17	279113124U00	Zákl zeď -30cm C12/15 vč tvárnic a výplně od-0,35	m2	25,90	934.00	24 190,60	

	-0,60:0,25*(2,80+3,30+3,10)	2,30			

	-0,85:0,50*(5,90+4,55+3,05+4,90)	9,20			

	-1,10:0,75*(0,30+7,60+6,0+5,30)	14,40			
18	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C12/15	m3	21,53	3 767,00	81 103,89	

	dno-0,95:0,60*0,60*(5,05+5,15)*1,035		3,80			

	dno-1,70:0,60*0,60*3,90*1,035	1,45			

	dno-1,80:0,60*0,70*(3,0+4,80+0,80)*1,035	3,74			

	dno-1,20:0,60*0,60*(4,30+0,50*2)*1,035		1,97			

	dno-1,45:0,60*0,60*(5,30+6,60)*1,035		4,43			

	dno-1,70:0,60*0,60*5,60*1,035	2,09			

	dno-1,80:0,60*0,70*(3,20+4,70+1,40)*1,035	4,04			
19	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 bet. tvárnice	t	0,08	25 950,00	2 016,32	

	25,90*0,003	0,08			
20	953945153U00	Kotva mech M20 dl 27cm střed vyvrt R18 dl.60cm, spojení pasů	kus	36,00	245,00	8 820,00	
	Celkem za	27 Základy	186 912,61	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce	
21	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	5,04	2 725,00	13 727,46	

	1NP:0,55*0,70*1,35		0,52			

	0,30*0,60*0,60	0,11			

	0,30*1,08*0,60	0,19			

	0,45*1,83*(0,71+0,54)	1,03			

	0,65*1,83*(0,55+1,09)	1,95			

	2.NP:0,50*1,06*1,35	0,72			

	0,55*0,70*1,35	0,52			
22	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	16,83	3 095,00	52 098,75	

	1NP:0,30*3,95*1,45	1,72			

	0,45*3,95*1,05	1,87			

	2NP:0,35*3,42*2,55		3,05			

	0,20*3.42*0,45		0,31			

	podkr.:0,30*0,90*(2,27+1,44+1,45+2,15)	1,97			

	0,30*2,50*0,5*7,31	2,74			

	0,30*0,90*(2,30+1,50+1,20+2,15)	1,93			

	0,30*2,0*(3,50+7,31)*0,5	3,24			
23	311238148U00	Zeď keramická 30 PTH P10 MVC 25	m2	179,87	733,00	131 846,54	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 4

í
Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky                               |   MJ	množství	cena/ MJ	celkem (Kč)	
		1.NP:3,45*(5,20+4,95+3,30+0,66)	48,68			

	2,35*(1,0+1,60*2)	9,87			

	0,25*(14,90+14,0)	7,23			

	2.NP:3,30*(5,12+5,30+6,16+0,62)	56,76			

	-2,35*0,60+1,60+1,60)	-11,28			

	3,20*5,30	16,96			

	podkroví:3,20*(5,42+5,87)	36,13			

	2,50*2,50+0,90*5,40	11,11			

	5,40*2,60*0,5	7,02			

	6,15*1,60*0,5	4,92			

	-1,60*2,35*2	-7,52			
24	311238218RO0	Zdivo keramické 44 P+D P10 na MVC 5, ti. 440 mm	m2	189,56	1 051,00	199 226,40	

	1NP:3,0*(8,11+0,30+5,55+1,85+0,30*2+5,86+2,90+0,15+3,55)	86,61			

	-1,62*3,0*2	-9,72			

	-1,0*2,0*6	-12,00			

	2.NP:0,65*(6,64+6,29)	8,40			

	3,28*6,0	19,68			

	2,98*6,94	20,68			

	2,86*4,17	11,93			

	-1,0*0,62*2+1,87*3)	-8,85			

	podkr.:3,0*7,55+1,20*7,55	31,71			

	0,90*(4,16+7,25+6,90+5,39)	21,33			

	5,39*2,40*0,5	6,47			

	(3,0+1,20)*0,5*5,39	11,32			

	2,50*1,60*0,5	2,00			
25	314291139R00	Zdivo komínů z cihel šamot. 30 cm na maltu MC 15	m3	0,34	16 830,00	5 680,13	

	0,45*0,75*1,0	0,34			
26	316381112R00	Komínové krycí desky bez přesahu ti. 80-100 mm                     m2	0,34	1 250.00	421 88	

	0,45*0,75	0,34			
27	317168112R00	Překlad keramicko betonový plochý 115x71x1250 mm	kus	2,00	200,00	400,00	
28	317168125R00	Dřeklad keramicko betonový plochý 145x71x2000 mm	kus	1,00	307,00	307,00	
29	317168131R00	Překlad keramicko betonový vysoký 70x235x1250 mm	kus	22.00	286,00	6 292,00	
30	317168134R00	Překlad keramicko betonový vysoký 70x235x2000 mm	kus	20,00	481,00	9 620,00	
31	317168135R00	Překlad keramicko betonový vysoký 70x235x2250 mm	kus	8,00	537,00	4 296,00	
32	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 1.NP	m3	0,46	4 216,00	1 947,79	

	0,45*0,15*1,40*2	0,19			

	0,65*0,15*1,40*2	0,27			
33	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 IPE 140	t	0,32	8 225,00	2 632,00	
34	317998120R00	zolace mezi překlady polystyren ti. 160 mm	m	15,75	95,00	1 496,25	

	1.NP:2,25*2+1,25*6	12,00			

	2.NP:1,25*3	3,75			
35	340001001R00	Řezání příčkovek                                                                         m	53,00	120,00	6 360,00	

	2,40*10+2,90*10	53,00			
36	340237212R00	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami ti.zdi nad 10 cm podkroví	kus	4,00	190,00	760,00	
37	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami ti.zdi nad 10 cm podkroví	m2	1,60	542,00	867,20	

	0,80*1,0*2	1,60			
38	341941001R00	Spojovací svary   ti. do 10 mm	m	131,22	388,00	50 913,36	

	krov:(26,0+3,20)*2	58,40			

	SN24:3,80*2	7,60			

	SN25:5,60*2	11,20			

	SN26:5,80*2	11,60			

	OS1:3,24*4	12,96			

	SP1:4,91*6	29,46			
39	342241165R00	Příčky z cihel plných ti.6,5, podkroví                                            m2	13,26	335,00	4441,10	

	0,90*14,73		13,26			

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 5

I

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
40	342241192R00	Příplatek za vyzdívání příček	m2	90,67	88,00	7 978,83	

	19,5115+13,257+18,33+39,57	90,67			
41	342248141RO0	Příčky keramické ti. 11,5 Profi na DBM, ti. 115 mm	m2	39,57	440,00	17410,80	

	1.NP:3,50*(2,90+0,90+1,30+1,70+1,28+0,32)	29,40			

	-0,70*1,97*2	-2,76			

	2.NP podkr.:6,40*(1,38+0,32*2)	12,93			
42	342248142U00	Příčka ti. 14 PTH Profi P10 lep	|    m2	18,33	476,00	8 725,08	

	1.NP:3,50*5,25		18,38			

	-1,45*2,10	-3,05			

	2NP:1,50*2,0	3,00			
43	342272523U00	Příčka 150mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	19,51	488,00	9 521,61	

	1NP:0,86*1,60	1,38			

	3,95*2,90*0,5	5,73			

	2NP:3,42*2,40	8,21			

	0,80*5,25	4,20			
44	389941013ROO	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg vč. dodávky	kg	2 161,86	35,00	75 665,10	

	K1.K2:107,20+47,50		154,70			

	OS1:220,30	220,30			

	OS2:55,10	55,10			

	krov:				

	2*U22:1617,20	1 617,20			

	2*U16:114,56	114,56			
45	411388531RO0	Zabetonování otvorů stávající komíny vč. vyčištění	m3	0,52	13 255,00	6 859,46	

	0,15*0,15*11,50*2	0,52			
46	953961116U00	Kotva chem tmel M24 hl 21cm Zbvyvrt sloupy	kus	8,00	205,00	1 640,00	
47	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375	T	0,35	22 000,00	7 603,20	

	0,320*1,08	0,35			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce	628 737,94	
Díl:	342	Sádrokartony	
48	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. ti. 100 mm desky standard ti. 12,5 mm, izol. minerál ti. 5 cm	m2	14,35	851,00	12 211,85	

	2-podkr.:				

	místn.03:(3,30+0,70)*0,5*2,45	4,90			

	2,70*3,50	9,45			
49	342264051RT2	Dodhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární ti. 15m, bez izolace	m2	6,71	475,00	3 186,30	

	schody: 1,56*(0,70+3,60)	6,71			
50	342264061T00	Podhled SDK kazety 600x600   na zavěš.oc.ko protipož., 1.NPozn.p2	m2	7,31	515,00	3 764,65	

	5,51 + 1,80	7,31			
51	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za ti. desek 15 mm	m2	6,71	32.00	214,66	
52	342265122RT2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky jrotipožární ti. 15mm, El 30 , izol.ti. 4cm	m2	211,48	505,00	106 797,65	

	podkroví:				

	A-A:3,74*(9,70+9,50)*0,5	35,90			

	3,74*(9,90+10,10)*0,5	37,40			

	3,74*0,5*2,20*2	8,23			

	D-D:6,0*(5,60+5,45)*0,5	33,15			

	C-C 03:3,85*6,80	26,18			

	04:3,20*(8,90+6,70)*0,5*2	49,92			

	B-B:6,30*3,74*0,5	11,78			

	2,90*6,15*0,5	8,92			
53	342265132RT2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární ti. 15 mm, El 30 izol. ti. 4cm	m2	59,52	505,00	30 057,60	

	wdkroví:				

	02:3,50*(9,70+9,90)*0,5	34,30			

	03:2,40*6,80	16,32			

	04:1,0*8,90	8,90			

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 6

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
54	342265991R00	Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm	m2	580,35	32,00	18 571,22	

	211.4805+59,52+309,35	580,35			
55	342266111RT2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární ti. 15mm, ozn. p14	m2	4,09	475,00	1 940,38	

	podkr.:0,95*0,95*2	1,81			

	0,30*0,95*4*2	2,28			
56	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. ti. 12,5 mm, MW ti. 5 cm	m2	3,01	475,00	1 429,75	

	1.NPp8:				

	m.06:(1,20+0,20)*(1,20+0,95)	3,01			
57	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární ti. 12,5 mm
P7: 1NP:3,20	I-	9,05 3,20	452,00	4 090,60	

	2.NP:2,95	2,95			

	3.NP:2,90	2,90			
58	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární ti. 2x12,5 mm, ozn. p12 , podkr	m	26,05	798,00	20 787,90	

	9,89+9,66+3,20+3,30	26,05			
59	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární ti. 2x12,5 mm, ozn. p12 , podkr	m	6,40	1 029,00	6 585,60	

	3,20*2		6,40			
60	342265132RT2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární ti. 2x12,5 mm.REl 45, izol.6cm	m2	309,35	641,00	198 293,35	

	1.NPC:				

	01:13,41	13,41			

	02:(2,0+0,50)*5,86	14,65			

	03-04:6,77+18,43	25,20			

	07-08:45,20+32,24	77,44			

	2.NP:				

	01:(2,0+0,50)*5,86	14,65			

	02:101,14	101,14			

	03:34,61-5,12	29,49			

	04:33,37	33,37			
61	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky   I protipožární ti. 15mm, ozn. p16 , podkr.                                        m	5,30	935,00	4 955,50	

	2,70+2,60	5,30			
	Celkem za	342 Sádrokartony	412 887,00	
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce , věnce, schody	
62	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25, XC1 na plechy	m3	20,66	2 127,00	43 953,60	

	(170,52+173,89)*0,06	20,66			
63	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	344,41	148,00	50 972,68	

	170,52+173,89	344,41			
64	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	344,41	38,00	13 087,58	
65	411354249U00	Bednění strop plech trapéz. TR 60/235	m2	361,63	535,00	193 472,32	

	1a2.NP:(170,52+173,89)*1,05	361,63			
66	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 5/150/150	t	0,73	23 100,00	16 747,50	

	170,52+173,89)*0,002105	0,73			
67	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	48,00	194,00	9 312,00	
68	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	25,88	8 400,00	217 369,32	

	HEB180:				

	SN1-13:12,142	12,14			

	SN14-26:12,508	12,51			

	HEB220:				

	SP2,3:0,8973		0,90			

	PE200:					

	SP1:0,330	0,33			
69	417238111R00	Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8/19,5, vč. EPS ťi.10cm	m	110,62	168,00	18 584,16	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 7

f
Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		VS 5:29,55	29,55		

	VS 1,2:24,63+18,02	42,65	

	
	VK 1,3,4:26,10+6,30+6,02	38,42	
	
70	417321313RO0	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 XC1	m3	10,83	2 166,00	23 456,05	

	VS 5:0,27*0,20*(15,59+13,96)	1,60			

	VS 6:0,30*0,20*(5,30+3,26+4,90)	0,81			

	VS5a:0,37*0,20*1,0*2	0,15			

	VS 1:0,27*0,17*(6,80+4,55+6,28+7,0)	1,13			

	VS2:0,27*0,20*(6,29+6,90+1,75+1,38+1,70)	0,97			

	VS2a:0,34*0,20*1.25*2	0,17			

	VS3:0,30*0,17*(5,75+5,90+5,42+5,86)	1,17			

	VS 4:(0,42+0,18)*0,5*0,17*5,86	0,30			

	VK 1:0,27*0,17*(7,24+6,94+5,0+6,92)	1,20			

	VK 2:0,26*0,17*15,30	0,68			

	VK 3:0,27*0,16*0,60+2,35*2)	0,27			

	VK 4:0,27*0,17*(3,06+3,0)	0,28			

	VK 5:0,20*0,21 *(7,0+3,70)	0,45			

	VK 6:0,20*0,16*0,80+3,05)	0,16			

	VK 7:0,20*0,16*(4,15+3,05+2,90)	0,32			

	VK 8:0,30*0,16*0,65+2,45+2,30)	0,31			

	VK9:0,30*0,17*(3,0+3,06)	0,31			

	VK 10:0,30*0,16*(3,50+2,90)	0,31			

	VK 11:0,30*0,16*5,42	0,26			
71	417351115RO0	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	80,62	330,00	26 605,39	

	VS5,5a,6,2,2a:0,20*(29,50+2,0+13,46+18,02+2,50)*2	26,19			

	VS1,3,4:0,17*(24,63+22,93+5,86)*2	18,16			

	VK1,2,4,9:0,17*(26,10+15,30+6,02+6,06)*2	18,18			

	VK3,6,7,8,10,11:0,16*(6,30+7,85+10,10+6,40+6,40+5,42)*2	13,59			

	VK5:0,21*10,70*2	4,49			
72	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	80,62	72,00	5 804,81	
73	417361821R00	Výztuž ztužujicích pásů a věnců z oceli 10505	t	1,30	26 950,00	35 021,53	

	10,8292*0,120	1,30			
74	13482715	Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,36	23 100,00	8 232,84	

	D.33'1.08	0,36			
75	13487110	Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli 11 375	T	26,48	23 100,00	611 780,40	

	(12,0142+12,508)*1,08	26,48			
76	13487120	Tyč průřezu HEB 220, hrubé, jakost oceli 11 375	T	0,97	23 100,00	22 386,21	

	0,8973*1,08	0,97			
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce, věnce, schody	1 296 786,39	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní	
77	612402151R00	Podhoz pod omítku zdí vnitřních z tvárnic, z MVC po otlučení stávajících omítek	m2	301,07	55,00	16 558,96	

	1.NP:3,15*(0,96+4,61+2,70+1,70+1,71+2,90+3,46+5,48+0,76+5,05+6 12+8,79+4,88+0,67+0,24+3,57+0,75+0,81)	173,75			

	-2,70*2,60	-7,02			

	-1,83*(0,95+2,20+3,25)	-11,71			

	2.NP:2,95*(14,82+2,75+8,64+5,26+0,70+5,22+6,20+8,91+0,10)	155,17			

	-0,95*1,60*6	-9,12			
78	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1 057,39	225,00	237 913,54	

	1.NP:				

	01:3,15*(4,94+2,85)*2	49,08			

	0,45*1,33*2	-1,20			

	02:3,15*(4,94+5,86)*2	68,04			

	0,50*3,80	1,90			

	1,0*2,40*2	-4,80			

	0,80*1,97	-1,58			

	03:3,15*(2,90+3,16)*2	38,18			

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 8

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

'

L

P.č.	Číslo položky	Název položky	|   MJ	množství	cena/MJ |     celkem (Kč)	
		-(1,45*2+0,70*2)*1,97	-8,47		

	04:3,15*(5,25+3,55)*2	55,44		

	-1,45*1,97	-2,86		

	05:3,15*(2,0+2,80+0,90)*2	35,91		

	-0,70*1,97	-1,38		

	06:3,15*(1.20+1,70)*2	18,27		

	-0,70*1,97	-1,38		

	07:3,15*(8,80+5,13)*2	87,76		

	-1,0*2,40-1,45*1,97	-5,26		

	08:3,15*(6,30+5,13)*2	72,01		

	-1,0*1,80	-1,80		

	2.NP:			

	01:3,0*(4,94+5,86+0,45)*2	67,50		

	-1,20*1,80*2-0,70*1,90	-5,65		

	02:3,0*(15,45+8,95)*2	146,40		

	-1,45*1,97*2-0,30*1,50*6		-8,41		

	03:2,65*(5,26+6,64)*2		63,07		

	-1,45*1,97	-2,86		

	04:3,0*(5,28+6,20)*2	68,88		

	-1,20*1,90	-2,28		

	Dod křoví:			

	01:2,95*(5,51+5,86)*2	67,08		

	-1,20*1,90	-2,28		

	02:0,70*(14,95+10,10)	17,54		

	3,10*(3,50*2+5,42+5,38)	55,18		

	(3,10+0,70)*05*(2,44+2,80+2,60+2,60)	198,36		

	-1,45*1,97*2	-5,71		

	03:2,75*(6,80+2,10*2)	30,25		

	1,10*6,80	7,48		

	(2,75+1,10)*2*3,45*2	53,13		

	04:0,70*(6,25*2+5,40*2)		16,31		

	2,10*0,5*5,40*2		11,34		

	-1,20*1,90		-2,28		

	sanačni:-113,52		-113,52		
79	612473186R00	Dříplatek za zabudované rohovníky	m	233,23	35,00	8163,05	

	1.NP:(0,95+1,83*2)*4	18,44		

	1,0+2,10*2	5,20		

	(1,62+2,75*2)*4	28,48		

	(1,0+1,75*2)*12	54,00		

	(1,60+2,10*2)*2	11,60		

	3,15*6	18,90		

	2.NP:3,0*4	12,00		

	(0,75+1,83*2)*6	26,46		

	(1,60+2,10*2)*3	17,40		

	(1,0+1,63*2)*3	12,78		

	1,0+1,38*2)*2	7,52		

	podkr.:2,95*3	8,85		

	(1,60+2,10*2)*2	11,60		
80	612476014U00	Sanačni omítka vnitřní do 2,0m, 1.NP na stávající zdivo	m2	113,52	747,00	84 799,44	

	01:2,0*(4,79+2,82+0,95)		17,12		

	02:2,0*(2,02+5,86)	15,76		

	04,05:2,0*(5,25+6,36+2,0)	27,22		

	07:2,0*(8,80+4,89+0,67+0,25)	29,22		

	08:2,0*(6,12+5,23+0,75)	24,20		
81	622406111U00	Úprava ostění š.40cm, polystyren + omítka 2.NP ozn.p9	m	33,36	322,00	10 741,92	

	0,95+1,83)*2*6	33,36		
82	624601113R00	Sanace trhlin pásk.60/6 s 2 chem. kotvami po 0,30m (10 rhlin vdl.2,5m)	m	25,00	1 500,00	37 500,00	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 9

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní	395 676,91	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější	
83	621221031U00	Mtž KZ vně podhled MV podél -160mm min. vlna 14cm (průjezd)	m2	36,27	467,00	16 938,09	

	ozn.G:(4,20+3,60)*0,5*9,30	36,27			
84	621411111R00	Barvení vnější silikonové paropropustné omítky podhledů, odolná vůči UV .složitost 3 vč. barvy,	m2	36,27	178,00	6 456,06	
85	621421144R00	Omítka vnější podhledů, MVC,.štuková, slož. 1-2 průjezd	m2	36,27	355,00	12 875,85	

	9,30*(4,20+3,60)*0,5	36,27			
86	622211011U00	Mtž KZ vně stěna PS desky -80mm	m2	36,34	414,00	15 044,76	

	XPS 8cm:0,60*(3,30+3,05)		3,81			

	0,85*(4,50+4,90)	7,99			

	1,10*(7,70+0,40+6,0)	15,51			

	XPS 4cm:0,70*(6,50+6,40)	9,03			
87	622221031U00	Mtž KZ vně stěna MV podél -160mm podkroví B-B	m2	2,70	480,00	1 296,00	

	ozn.1:1,80*1,50*0,5*2	2,70			
88	622411121R00	Barvení vnější silikonové paropropustné omítky stěn, odolné vůči UV, 2 x, do složitosti 3 vč. barvy	m2	361,68	178,00	64 378,33	
89	622411122R00	Barvení vnější silikonové paropropustné omítky stěn, odolné vůči UV, 2 x, nad složitost 3 vč. barvy	m2	102,50	178,00	18 245,71	
90	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	361,68	350,00	126 586,60	

	SV:3,05*9,25	28,21			

	7,60*7,10	53,96			

	-1,20*2,50-0,60*1,50*3-0,60*1,20*2	-7,14			

	JZ: 3,05*9,25	28,21			

	7,60*7,0	53,20			

	1,0*2,80	2,80			

	-1,20*2,50-0,60*(1,50*3+1,20*2)	-7,14			

	JV:(7,80+11,35)*0,5*6,28	60,13			

	7,80*4,60	35,88			

	4,60*6,30	28,98			

	-2,70*2,60	-7,02			

	S:7,60*7,0	53,20			

	štíty:2,0*6,40*3	38,40			
91	622425421R00	Oprava vnějších omítek štukových, či. V, do 40 %	m2	102,50	363,00	37 208,95	

	SZ:7,20*15,57	112,10			

	-0,50*1,50*10	-7,50			

	-1,50*1,40	-2,10			
92	622432111R00	Omítka stěn uměloprskyřičná dekorativní jemnozrnna sokl	m2	32,64	438,00	14 295,88	

	SV:0,15*5,40	0,81			

	0,15+0,85)*0,5*11,0	5,50			

	JZ:0,15*5,40	0,81			

	0,15+0,85^*0,5*11,0	5,50			

	SZ:(1,0+0,60)*0,5*(6,50+0,60)	5,68			

	0,80+0,20)*0,5*(6,50+0,60)	3,55			

	JV:0,80*6,28	5,02			

	0,15*(3,60-2,50)	0,17			

	S:0,80*7,0	5,60			
93	622476011U00	Sanační omítka vnější	m2	30.87	747,00	23 059,89	

	SZ:1,0*(15,57-1,50)	14,07			

	S:1,0*7,0	7,00			

	JV: 1,0*(6,0+1,50+0,70*2+0,90)	9,80			
94	622621011U00	Lepeni profil v-25 fasáda stěna vč. dodávky	m	24,55	182,00	4 468,10	

	6,86+6,56+4,20+6,93		24,55			
95	622903130U00	Mytí vně omítek slož 5-6 tlak.vodou severozápad	m2	102,50	35,00	3 587,64	
96	625981114R00	Obklad vnějších beton, konstr. polystyren tl.iOcm	m2	8,64	230,00	1 987,20	

	VS2a:0,20*5,0	1,00			

	VS5a:0,20*2,0	0,40			

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 10

Stavba : Objekt:

Slepý rozpočet
909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	|    MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		VK2:0,17*15,30		2,60		

	VK5:0,21*10,70	2,25	

	
	VK6,7:0,16*(4,85+10,10)	2,39	
	
97	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel komín	m2	2,40	248,00	595,20	

	(0,45+0,75)*2*1,0	2,40			
98	629991011U00	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	52,50	29,00	1 522,50	

	okna:27,80	27,80			

	dveře:24,70	24,70			
99	283	Extrud. polystyren	m3	2,60	2 860,00	7 427,13	

	tl.4cm:9,03*0,04*1,02	0,37			

	tl.8cm:27,31*0,08*1,02	2,23			
100	631	Fasádní min. vlnatl.14cm	|m2	37,00	285,00	10 543,69	

	36,27*1,02		37,00			
101	6311	Fasádní min. vlna tl.16cm	m2	2,75	320,00	881,28	

	2,70*1,02		2,75			
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější	367 398,87	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce	
102	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,ti. 20 cm ozn.J	m2	66,83	170,00	11 361,10	
103	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm ozn.J	m2	66,83	55,00	3 675,65	

	(3,60+4,60)*0,5*16,30	66,83			
104	596211111U00	Klad zámk dl tl60 skA -100m2 chod ozn.J	m2	66,83	240,00	16 039,20	
105	631311116U00	Mazáni na -8cm C25/30 - vláknobeton	m3	42,04	3 585,00	150 697,27	

	1.NP:					

	D:(45,20+32,24)*0,08	6,20			

	E:(28,04+6,77+18,43+5,51+1,80)*0,08	4,84			

	F:13,41*0,08	1,07			

	2.IMP:				

	C,G:(28,72+101,14+34,61+33,37)*0,075	14,84			

	podkroví:				

	C:(28,72+101,64+36,65+34,13)*0,075	15,09			
106	631311125U00	Mazanina -12cm C20/25, podkl. beton 10cm	m3	17,25	2 296,00	39 605,31	

	(4,90+5,05)*0,5*(15,21 + 15,39)*0,5*0,10	7,61			

	(0.64+0,70)*0,5*13,96*0,10	0,94			

	5,25*6,60*0,10	3,47			

	0,75*3,25*0,10	0,24			

	5,25+4,80)*0,5*8,55*0,10	4,30			

	0,45*15,50*0,10	0,70			
107	631319173RO0	Příplatek za stržení povrchu mazaniny ti. 12 cm	m3	17,25	142,00	2 449,46	
108	631319234U00	'řípl mazanina sklovlákno 5kg/m3	m3	42,04	520.00	21 858,46	
109	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	4,34	271.00	1 174,79	

	0,15*(14,0+14,90)		4,34			
110	631351102R00	3ednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	4.34	70,00	303,45	
111	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 5/150/150	t	0,36	22 100,00	8 024,51	

	172,4969*0,002105	0,36			
112	632419102R00	Samonivelač. stěrka ti.2 mm na izolaci dle 711	m2	1,00	185,00	185,00	
113	632450122U00	Vyrov cem potěr 3cm such směs pás, parapety	m2	9,99	288,00	2 877,12	

	0,45*(10,80+11,40)	9,99			
114	634111113U00	Obvod dilatace v 8cm stěna/mazanina	m	61,60	38,00	2 340,80	

	4,80+5,25+2,05*5+15,80+5,10+5,20+15,20		61,60			
115	635111215U00	Násyp podlaha štěrkopís 0-4 zhutněn	m3	17,25	968.00	16 697,71	

	172,4969*0,10		17,25			
116	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s operou včetně obrubníku typ ABO 4 - 5    50/5/25	m	4,10	215,00	881,50	
117	592	Zámková dlažba ti. 6 cm	m2	68,17	145,00	9 884,16	

	66,83*1,02	68,17			
118	631	doplnění podlahy v místn. 1.09, vč.vybourání pozn. p6	m2	0,59	2 500,00	1 475,00	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 11

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky                               |_ MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce			289 530,48	
Díl:	66	Osazení zárubní	
119	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197	kus	2,00	1 080,00	2 160,00	
120	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197	kus	1,00	1 086,00	1 086,00	
121	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x197	kus	1,00	1 092,00	1 092,00	
122	642942221RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně 145 x 197	kus	8,00	1 262,00	10 096,00	
123	642952330R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2 ozn.10,11	kus	2,00	1 855,00	3 710,00	
	Celkem za	66 Osazení zárubní	18 144,00	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy	
124	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m                I    m2	686,17	42,00	28 819,22	

	SV:8,40*(7,10+1,10)	68,88			

	3,50*9,20	32,20			

	JZ:8,40*(7,10+1,10)	68,88			

	3,50*9,20	32,20			

	SZ:(8,0+7,20)*0,5*(15,57+1,10*2)	135,05			

	JV:(12,85+8,40)*0,5*(6,20+1,10*2)	89,25			

	8,40*(6,30+1,10*2)	71,40			

	8,40*4,20	35,28			

	S:8,40*(7,0+1,10*2)	77,28			

	4,50*(7,20+1,10)	37,35			

	2,0*(6,40*2+6,40)	38,40			
125	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042                  I    m2	2 746,88	21,00	57 684,48	

	686,72*4	2 746,88			
126	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	686,17	13,00	8 920,24	
127	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	630,67	45,00	28 380,08	

	průjezd:36,30	36,30			

	SDK:7,31+211,4805+59,52+309,35+6,708	594,37			
128	941955102R00	Lešení lehké pomocné.schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	31,27	65,00	2 032,55	

	5,30*5,90	31,27			
129	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	686,17	3,20	2 195,75	
130	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 746,88	3,20	8 790,02	
131	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	686,17	1,10	754,79	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy	137 577,13	
Díl:	95	Dokončující konstrukce a práce	
132	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	745,39	50,00	37 269,75	

	1.NP:(15,57+16,80)*0,5*9,90	160,23			

	6,30*7,11+6,28*6,80	87,50			

	1,70*1,30	2,21			

	2.NP:247,7282	247,73			

	podkr.:247,7282	247,73			
133	953831112U00	<omín vložka ( stávající komín)	m	12,50	2 000,00	25 000,00	
134	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus tabulky	kus	14,00	96,00	1 344,00	
135	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus hasící přístroje	kus	6,00	180,00	1 080,00	
136	95	Hasící přístroj 43A nebo 183B	ks	6,00	1 288,00	7 728,00	
137	951	nformační tabulky	ks	14,00	450,00	6 300,00	
	Celkem za	95 Dokončující konstrukce a práce	78 721,75	
Díl:	96	3ourání konstrukcí	
138	965022131R00	Bourání kamenných podlah plochy nad 1 m2 průjezd	m2	68,83	53,00	3 647,86	

	4,95+3,60)*0,5*16,10	68,83			
139	965043441R00	Jourání podkladů bet., potěrtl. 15 cm, nad 4 m2 1.NP -podkladní beton	m3	19,79	1 320,00	26 126,10	

	0,15*(25,80+5,70+5,80+6,70*2+15,30+35,40+22,15+0,90+7,50)	19,79			

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 12

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
140	967031132R00	Přisekáni rovných ostěni cihelných na MVC po vybourání	m2	116,55	88,00	10 256,36	

	1.NP:3,70*(0,60+0,70+0,33+0,35+0,30+0,72)	11,10			

	2,75*(0,65*2+0,30+0,40)	5,50			

	0,50*(0,95+1,83)*2	2,78			

	0,50*(2,20+1,58)*2	3,78			

	0,65*(3,50+1,82)*2	6,92			

	0,50*(5,05+5,70+13,14+15,20+15,60)	27,35			

	2.NP:3,50*(0,35+0,30+0,50+0,58)	6,06			

	2,83*(0,50+0,60+0,15)	3,54			

	0,53*(0,89*2+1,09*3+1,10+1,95*6)*2	18,92			

	0,50*(1,06+1,35)*2	2,41			

	0,50*(15,40+15,15+5,20+4,79+15l87)	28.21			
141	967031732R00	Přisekáni plošné zdiva cihelného na MVC ti. 10 cm po odbouráni zdí svisle	m2	89,22	108,00	9 635,34	

	1.NP:3,60*(0,65+0,40+0,72+0,30+0,60+0,69+0,30*2+0,65)	16,60			

	2.NP:2,60*(0,65+0140+0172+0,33*2+0,60+0,69+0,30*2+0,65)	12,92			

	vodorovně:				

	1.NP:0,63*(15,50+15,70+5,95+5,05+1,23+0,60)	27,74			

	0,72*2,01	1,45			

	2.NP:0,50*(5,70+15,90+15,57+0,69+5,50+3,10+7,90)		27,18			

	0,56*5,95		3,33			
142	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	29,00	5,50	159,50	
143	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00	75,00	150,00	
144	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	13,48	108,00	1 456,06	

	1,10*1,95*4	8,58			

	0,89*1,95*2	3,47			

	1,06*1,35	1,43			
145	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,31	291,00	379,76	

	0,70*1,35+0,60*0,60	1,31			
146	968062356RO0	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2	m2	9,39	138,00	1 295,96	

	2,20*1,58+3,25*1,82		9,39			
147	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, ti.90 cm, MVC	m3	0,87	748,00	650,16	

	0,95*1,83*0,50	0,87			
148	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm pro nosníky stropu	kus	48,00	176,00	8 448,00	

	1.NP:34	34,00			

	2NP:14	14,00			
149	973048141RO0	Vysekání kapes zeď,   zavázání zdí ti. 30 cm	m	21,00	385,00	8 085,00	

	3,50*6	21,00			
150	973048151R00	Vysekání kapes zeď, zavázání zdí ti. 45 cm	m	21,00	455,00	9 555,00	

	3,50*6	21,00			
151	974031664R00	Vysekáni rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 1.NP	m	5,00	163,00	815,00	

	1,25*4	5,00			
152	975022271R00	Zajištění zdiva výztuhou do 3 m.zdi 45 cm nad 5 m podkroví	m	17,00	1 500,00	25 500,00	

	8,5*2	17,00			
153	975022371R00	Zajištění zdiva výztuhou do 3 m.zdi 60 cm nad 5 m	m	105,60	1 700,00	179 520,00	

	1NP:15,0*2+5,0*4		50,00			

	2NP:14,60+15,50*2+5,0*2	55,60			
154	978013191ROO	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % na nevybouraných zdí	m2	371,44	50,00	18 572,05	

	1.NP:3,0*(4,73+3,25+2,89+2,01*2+1,13+1,24+5,57+6,50+0,97+4,89+ 6,18+4,42+4,05+0,66+0,63+5,06)	168,57			

	2,20*1,58+3,25*1,82		9,39			

	2.NP:3,50*(4,79+3,34+3.14+2,57+5,50+15,15+8,60+6,30+5,20+0,69)	193,48			
155	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit, 1-4 do 40 %	m2	93,38	20,00	1 867,56	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 13

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		SZ:(8,0+7,20)*0,5*15,57	118,33		

	-0,80*1,90*6	-9,12	

	
	-2,70*2,62	-7,07	

	
	-2,0*1,50-3,20*1,80	-8,76	
	
156	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 % stávajíc zdi	m2	193,11	50,00	9 655,60	

	S:8,60*7,0	60,20			

	JZ:(3,60+3,20)*0,5*(0,96+0,66+1,40+0,90+0,66)	15,57			

	3,0*(0,66+1,40)	6,18			

	JV:6,20*(5,95+7,0)	80,29			

	sanač. om.:30,87	30,87			
157	981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké krov	m3	511,98	88,00	45 054,35	

	16,03*10,09*4,39*0,5		355,03			

	6,60*7,80*2,90*0,5	74,65			

	8,20*7,0*2,80*0,5	80,36			

	1,30*1,20*0,5*2,50	1.95			
158	981011415R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MC postupným rozebíráním	m3	1 592,03	691,00	1 100 091,62	

	1.NP:(14,32+15,50)*0,5*(9,10+9,0)*0,5*4,40	593,72			

	5,40*6,60*3,20	114,05			

	5,70*6,40*4,30	156,86			

	2NP:(14,59+15,69)*0,5*(9,31+9,10)*0,5*4,09	570,00			

	5,39*6,58*3,18*0,5	56,39			

	5,70*6,30*3,06*0,5	54,94			

	1,35*(6,90+4,59)*2,97	46,07			
159	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1 058,96	125,00	132 369,91	
160	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1 058,96	125,00	132 369,91	
161	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 058,96	160,00	169 433,49	
162	979081121R00	Dříplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 530,63	15,00	142 959,50	
163	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1 058,96	165,00	174 728,28	
164	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 117,92	17,00	36 004,62	
165	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 058,96	14,00	14 825,43	
166	979990001R00	^oplatek za skládku stavební suti	t	1 058,96	200.00	211 791,86	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí	2 475 404,26	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	
167	999281111R00	3řesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	794,46	240,00	190 669,52	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot	190 669,52	
Díl:	711	zolace proti vodě	
168	711111001RZ1	zolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr -včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	173,64	38,00	6 598,36	

	1NP:(5,06+4,89)*0,5*(15,21+15,39)*0,5	76,12			

	0,64+0,70)*0,5*13,96	9,35			

	0,45*15,53	6,99			

	5,25+4,79)*0,5*15,89	79,77			

	0,70*2,02	1,41			
169	711141559R00	zolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	173,64	83,00	14 412,20	
170	711212001RT1	>látěr hydroizolační těsnicí hmotou pod obklady dle obkladů	m2	52,30	225,00	11 767,05	
171	711 R	njektáž smíšeného zdiva infuzní clonou dle popisu	m2	42,22	1 700,00	71 776,55	

	0,65*(15,57+5,40+15,80+0,80+5,70+0,80+6,40)	32,81			

	0,70*(5,90+0,70)	4,62			

	0,80*1,72+0,90*3,80	4,80			
172	62833182	3ás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	199,69	138,00	27 556,82	

	173,641*1,15	199,69			
173	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 321,00	4,00	5 284,00	
	Celkem za	711 Izolace proti vodě	137 394,98	
Díl:	713	zolace tepelné	
174	713111130R00	zolace tepelné stropů, vložené mezi krokve min. vlna ti.16+8 cm	m2	540,13	80,00	43 210,40	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 14

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		ozn.A:				

	A-A:4,0*(9,70+9,50)*0,5	38,40			

	:4,0*(9,90+10,10)*0,5	40,00			

	-4,0*0,5*2,20*2	-8,80			

	6,30*(5,45+5,60)*0,5	34,81			

	C-C:4,0*6,80	27,20			

	3,40*(8,90+6,70)*0,5*2	53,04			

	B-B:6,60*4,40*0,5	14,52			

	5,30*5,35*0,5	14,18			

	ozn.B:3,40*9,80	33,32			

	2,5*6,80	17,00			

	1,0*6,40	6,40			

	tl.8cm:270,065	270,07			
175	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá akustická izol. ozn.C.G	m2	398,98	25,00	9 974,50	

	2.NP:28,72+101,14+34,61+33,37	197,84			

	podkrovi:28,72+101,64+36,65+34,13	201,14			
176	713121121RO0	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá EPS 200 10+5cm , 1.NP	m2	151,40	50,00	7 570,00	

	ozn.E:28,04+6,77+18,43+5,51 + 1,80	60,55			

	ozn.F:13,41	13,41			

	ozn.D:45,20+32,24	77,44			
177	713191100RT9	Doložení separační fólie, ozn.D.E.F včetně dodávky fólie PE	m2	151,40	29,00	4 390,60	
178	713191221R00	zolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm vč. pásky	m	385,20	32,00	12 326,27	

	(398,88+151,40)*0,7		385,20			
179	283	Polystyren podlah. EPS 200 S tl.10+5cm	m3	23,16	2 070,00	47 949,89	

	151,40*0,15*1,02	23,16			
180	631	Akustická izolace podlah, (minerální vata typ T-P) tl.2cm	m2	406,96	50,00	20 347,98	

	398 98-1 02	406,96			
181	713191100RT9	Položení separační fólie, ozn.B včetně dodávky fólie PE	m2	56,72	29,00	1 644,88	
182	63140103	Deska minerální vlna ti. 80 mm	m2	276,06	73,00	20 152,60	

	270,65*1,02	276,06			
183	63140107	Deska minerální vlna   ti. 160 mm	m2	258,67	147,00	38 024,78	

	253,60*1,02	258,67			
184	63140108	Deska minerální vlna   ti. 180 mm (ozn.B)	m2	17,34	165,00	2861.10	

	17,0*1,02	17,34			
185	9987132O2R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 084,00	2,00	4 168,00	
	Celkem za	713 Izolace tepelné	212 621,01	
Díl:	720	Zdravotechnická instalace	
186	720	Zl viz. samostatný rozpočet	ks	1,00	340 657,17	340 657,17	
187	7201	Zl plyn viz. samostatný rozpočet	ks	1,00	20 276,00	20 276,00	
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace	360 933,17	
Díl:	730	Ústřední vytápění	
188	730	UT viz. samostatný rozpočet	ks	1,00	391 729,00	391 729,00	
	Celkem za	730 Ústřední vytápění	391 729,00	
Díl:	762	Konstrukce tesařské	
189	762333132U00	Mtž krov nepr řezivo hran -224cm2	m	547,99	133,00	72 882,67	

	16/12:2,26+15,27+7,31+4.94+6,99+7,18+5,50		49,45			

	12/16:5,12+30,24+32,88+8,40+2,86+49,77+1,20+4,40+11,90+89,32+ 38,88+1,05+2,15+12,40+5,0+4,50+5,85+4,0+5,25	315,17			

	16/8:10,07+15,90	25,97			

	8/16:72,20+22,40+46,80+16,0	157,40			
190	762333134U00	\/ltž krov nepr řezivo hran -450cm2	m	65,48	143,00	9 363,64	

	18/24:9,67+10,27	19,94			

	16/20:7,08+4,17+6,81+2,59	20,65			

	16/16:6,0	6,00			

	16/22:8,66+5,27+4,96	18,89			

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 15

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
191	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	324,70	27,00	8 766,90	
192	762342313UO0	Mtž laťování slož -60° os I -260mm dle výkresu	m2	324,70	101,00	32 794,70	
193	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	16,94	742,00	12 569,48	
194	762420025U00	Obložení strop dřevotř. 20 P+D šroub vč. dodávky G dle zateplení, H mezipodesty	m2	49,68	361,00	17 935,67	

	ozn.G:36,27*1,04		37,72			

	ozn.H:1,58*1,82*4*1,04	11,96			
195	762421026U00	Obložení strop OSB 20 P+D šroub, vč. desek dle SDK ozn.A,B1, B2	m2	281,84	361,00	101 744,42	

	ozn.A:211,4805*1,04	219,94			

	ozn.BI, 2:59,52*1,04	61,90			
196	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	331,52	27,00	8 951.14	

	49,6833+281,8405	331,52			
197	762100010RA0	Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy doplnění krovu nad místn.1.09	m2	3,00	117,00	351,00	

	1,20*2,50		3,00			
198	605	Řezivo SM jak. I	m3	12,86	6 572,00	84 498,83	

	8/16:0,08*0,16*(157,40+25,97)*1,10	2,58			

	12/16:0,12*0,16*(49,45+315,17)*1,10	7,70			

	16/16:0,16*0,16*6,0*1,10	0,17			

	16/20:0,16*0,20*20,65*1,10	0,73			

	16/22:0,16*0,22*18,89*1,10	0,73			

	18/24:0,18*0,24*19,94*1,10	0,95			
199	6051	LatěSMjak.l6/4cm	m3	4,10	6 360:00	26 065,82	

	6/4:0,06*0.04*1552,41*1,10	4,10			
200	6052	Impregnace řeziva	m3	16,94	585,00	9 909,90	

	12,85+4,09	16,94			
201	998762202RO0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 858,00	5,00	19 290,00	
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské	405 124,18	
Díl:	764	Konstrukce klempířské	
202	764171272U00	3robar. plech, lemování komínu v hřebeni	m2	1,80	1 590,00	2 862,00	
203	764171444U00	Probarvený plech, tabule úžlabí rš 500	m	18,90	361,00	6 822,90	
204	764711114U00	Probarvený plech , oplechování parapetu rš 250	m	23,20	255,00	5 916,00	

	10,80+0,50+11,40+0,50	23,20			
205	764721112U00	Probarvený plech , oplechování říms rš 150	m	40,13	244,00	9 791,72	
206	764731113U00	°robarvený plech, oplechování zdí rš 250	m	6,05	287,00	1 736,35	
207	764731116U00	Drobarvený plech, oplechování zdí rš 600	m	11,50	366,00	4 209,00	
208	764751112U00	Probar. plech , troury odpad rovné   D100, vč. doplňků	m	31,40	329,00	10 330,60	
209	764751132U00	Probar. plech, koleno troury odpad D 100	kus	10,00	64,00	640,00	
210	764761151U00	Probarvený žlab podokap rš.250, vč. doplňků	m	41,33	350,00	14 465,50	

	40,13		40,13			

	p13:1,20	1,20			
211	764761235U00	Dtto, kotlík vč. doplňků	kus	4,00	160,00	640,00	
212	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	552,00	6,00	3 312,00	
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské	60 726,07	
Díl:	765	Krytiny tvrdé	
213	765311630U00	Zastřeš slož bobrvč. doplňků, protisněh. háky lemování, větr. tašky, stoup. ploš. vylez, okno,	m2	324,70	901,00	292 554,70	

	dle výkresu: 324,70	324,70			
214	765901116R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	340,94	59,00	20 115,17	

	324,70*1,05	340,94			
215	7640R	Doplnění krytiny na stav. střeše	m2	3,00	128,00	384,00	

	1,20*2,50	3,00			
216	998765202R00	Dřesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	2 951,00	5,00	14 755,00	
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé	327 808,87	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	
217	766211700R00	Montáž madel průběžných 2 kusy, š. 150 mm ozn.T1,T2	m	38,80	320,00	12 416,00	

	T1:18,60	18,60			

L

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 16

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JČ MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		T2:20,20	20,20		
218	766231113U00	Mtž sklápěcí půdní schody, ozn. p15	kus	2,00	2 650,00	5 300,00	
219	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 -160 cm ozn. 8,9	kus	6,00	1 908,00	11 448,00	
220	766662162R00	Montáž nadsvětlíkových křídel H nad 50 cm ozn.10,11	kus	2,00	800,00	1 600,00	
221	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm.dl.do 100 cm dl. 95:2+4 dl.100:6+5 dl.75:1
dl.73:1	kus	19,00 6,00 11,00 1,00 1,00	166,00	3 154,00	
222	766812115R0O	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š do 2,4 m	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	
223	766813212R0O	Montáž atyp. nerezových stolů 60/180 ozn. Z 7a, 7b	kus	2,00	1 650,00	3 300,00	
224	766620029RAB	Okno zdvojené atyp do 3,30 m2, ozn.1 - 7 pouze montáž, okno ve specifikaci
1:0,95*1,83*4 2:1,0*1,75*5 3:1,0*1,75 4:0,75*1,83 5:0,73*1,83 6:1,0*1,375*2 7:1,0*1,625*3	m2	27,79 6,95 8,75 1,75 1,37 1,34 2,75 4,88	760,00	21 118,42	
225	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm ozn D4	kus	2,00	350,00	700,00	
226	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm ozn.DI	kus	1,00	350,00	350,00	
227	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm ozn. D5	kus	1,00	350,00	350,00	
228	766660024RA0	Montáž dveří dvoukřídlových šířky 145 cm ozn. D2, D3	kus	8,00	900,00	7 200,00	
229	766660044RA0	Montáž dveří a rámová zárubně šířky 162 cm ozn. 10,11	kus	2,00	1 600,00	3 200,00	
230	6111	Ozn. 1 Okna dřevěná 95/183, vč. žaluzie, popis dle tabulky	ks	4,00	10 285,00	41 140,00	
231	61112	Ozn. 2 Dtto, 100/175, vč. žaluzie, popis dle tab.	ks	5,00	10 438,00	52 190,00	
232	61113	Ozn. 3 Dtto, 100/175 El 45 DP3, vč. žaluzie, popis dle tabulky	ks	1,00	28 350,00	28 350,00	
233	61114	Ozn. 4 Okno dřevěné 75/183, vč. žaluzie, popis dle tabulky	ks	1,00	13 560,00	13 560,00	
234	61115	Ozn. 5 Dtto, 73/183, vč.žaluzie, popis dle tabulky	ks	1,00	13 490,00	13 490,00	
235	61116	Ozn. 6 Dtto, 100/137,5, vč. žaluzie, popis dle tab	ks	2,00	7 185,00	14 370,00	
236	61117	Ozn. 7 Dtto, 100/162,5 vč. žaluzie, popis dle tab.	ks	3,00	10 120,00	30 360,00	
237	61118	Ozn. 8 Střešní okno 78/118, popis dle tabulky	ks	5,00	13 513,00	67 565,00	
238	61118a	Ozn.8 Dtto, 78/118 vč. žaluzie, popis dle tabulky	ks	3,00	1 748,00	5 244,00	
239	61119	Ozn. 9 Střešní oko 78/140, vč. žaluzie, popis dle tabulky	ks	1,00	16 265.00	16 265,00	
240	6116	Ozn. D1 Dveře vnitřní 80/197 EW-C 15DP3 popis dle tabulky	ks	1.00	7 109,50	7 109,50	
241	61161	Ozn. D2 Dveře vnitřní 145/197 EW-C 30DP3 popis dle tabulky	ks	4,00	26 747,00	106 988,00	
242	61162	Ozn. D3 Dveře vnitřní 145/197, popis dle tabulky	ks	4,00	6 713,50	26 854,00	
243	61163	Ozn. D4 Dveře vnitřní 70/197, popis dle tabulky	ks	2,00	3 793,00	7 586,00	
244	61164	Ozn. D5 Dveře vnitřní 90/197 EW -C 30 DP3 popis dle tabulky	ks	1,00	7 109,50	7 109,50	
245	61165	Ozn.10 Dveře vstupní dřevěné 162,5/275, popis dle tabulky	ks	1,00	38 394,00	38 394,00	
246	61166	Ozn. 11 Dtto, 162,5/275 EW-C 30DP3, popis dle tabulky	ks	1,00	69 463,00	69 463,00	
247	6151	Stahovací schody 80/60 EW30 DP3	ks	2,00	9 055,00	18 110,00	
248	61582	Ozn. Z7a, 7b Nerezový pracovní stůl 60/180 popis dle tabulky	ks	2,00	18 290,00	36 580,00	
249	61187550	Deska parapetní dřevěná šířka 20 cm 0,95*4+0,75+0,73	m	5,28 5,28	575,00	3 036,00	
250	61187552	Deska parapetní dřevěná šířka 30 cm 0,95*2+1,0*6+1,0*5	m	12,90 12,90	791,00	10 203,90	
251	61187556	Deska parapetní dřevěná šířka 47cm 0,95*2	m	1,90 1,90	1 443,00	2 741,70	
252	61191425	Madlo bukové	m	38,80	1 200,00	46 560,00	

L

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 17

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
253	61581624.A	Linka kuchyňská atypická dl.220cm	soubor	1,00	28 116,00	28 116,00	
254	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	6 580 00	4,00	26 320,00	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské	790 342,02	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
255	767221230R00	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon,nad 25 kg Z4,5 m	18,60	263,00	4 891,80	

	Z4:12,40	12,40			

	Z5:6,20	6,20			
256	767641110ROO	Dokončení okování dveří,oc.zárub.otvíravých 1 kříd Z 3	kus	1,00	315,00	315,00	
257	767662110RO0	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	16,33	315,00	5 143,95	

	Z1:0,95*1,85*4	7,03			

	Z2:1,0*1,55*6	9,30			
258	767662210R00	Montáž mříží otvíravých	m2	1,27	420,00	535,08	

	Z3:0,70*1,82	1,27			
259	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg Z 6	kg	118.69	37,00	4 391,53	
260	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg ocelové schodiště	kg	3 614,30	28,00	101 200,40	

	výkr.K04:1333,30+46,80+14,20+12,70	1 407,00			

	výkr.K05:739,50+20,0+9,10+6,0	774,60			

	výkr.K03:1359,0+46,80+14,20+12,70	1 432,70			
261	553	Ozn. Z1 Okenní mříž (1ks ...13,28kg)	ks	4,00	1 890,00	7 560,00	
262	5531	Ozn. Z2 Okenní mříž (1ks .... 13,03kg)	ks	6,00	1 890,00	11 340,00	
263	5532	Ozn. Z3 Otevíratelná mříž (16,94kg)	ks	1,00	7 875,00	7 875,00	
264	5533	Ozn. Z4 Schodišť zábradlí šikmé (142,43kg)	m	12,40	1 575,00	19 530,00	
265	5534	Ozn. Z5 Ocelové zábradlí podest (51,44kg)	m	6,20	1 575,00	9 765,00	
266	5535	Ozn. Z5 Olemování podest (118,69kg)	ks	1,00	3 990,00	3 990,00	
267	5536	Ocel. schodiště	kg	3 614,30	21,00	75 900,30	
268	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 379,00	3,00	7 137,00	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické	259 575,06	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady	
269	771101210R00	3enetrace podkladu pod dlažby	m2	35,20	35,00	1 232,00	
270	771271123U00	Mtž obkl stupeň skluz keram+mal-300 ocel. schodiště	m	65,80	285,00	18 753,00	

	1,40*(11+20+16)	65,80			
271	771575113R00	Montáž podlah keram..hladké, vč. soklíku 1.NP	m2	35,26	380,00	13 398,80	

	E:6,77+18,43+5,51 + 1,80+2,75	35,26			
272	771579191U00	3řípl podlaha keram plocha -5m2	m2	4,55	15,00	68,25	

	1,80+2,75	4,55			
273	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	35,20	190,00	6 688,00	
274	597	Keramická dlažba	m2	35,90	200,00	7 180,80	

	35,20*1,02	35,90			
275	5971	Keram. dlažba stupnic	m2	17,45	250,00	4 362,55	

	0,26*65,80*1,02		17,45			
276	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	534,00	5,00	2 670,00	
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady	54 353,40	
Díl:	776	Podlahy povlakové	
277	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na systémové lepidlo vč, soklíku	m2	13,41	165,00	2 212,65	

	1NPF:13,41	13,41			
278	776981121R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin	m	17,05	320,00	5 456,00	

	1.NP:1,0*2+1,60*2+1,45 +0,70*2	8,05			

	2.NP: 1,60*3+1,0	5,80			

	podkr: 1,60*2	3,20			
279	776990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 15MPa	m2	13,41	185,00	2 480,85	
280	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	11,67	25,00	291,67	

	13,41*0,87	11,67			
281	28410151	PVC linoleum   ti. 3,0mm	m2	13,81	460,00	6 353,66	

	13,41*1,03	13,81			

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 18

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

p.e.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
282	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	158,00	5,00	790,00	
	Celkem za	776 Podlahy povlakové	17 584,83	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot	
283	777315022U00	Podlaha epoxidová 3mm , stěrka vč. soklíku s fab. a penetrací	m2	510,40	630,00	321 552,44	

	1.NP D:(45,20+32,24+0,59)*1,07	83,49			

	2.NP C:(28,72+101,14+34,61 +33,37)*1,07	211,69			

	podkr. C:(28,72+101,64+36,65+34,13)*1,07	215,22			
284	777557203U00	Podlaha vyrovnání stěrka tl.2mm	m2	510,40	312,00	159 245,02	
285	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	4 273,00	2,00	8 546,00	
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot	489 343,46	
Díl:	781	Obklady keramické	
286	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	52,30	35,00	1 830,43	
287	781415111U00	Mtž obklad pórov disp lep -22ks/m2, vč. lišt	m2	52,30	420,00	21 965,16	

	01:0,75*0,60*3		1,35			

	2,10*0,60*2		2,52			

	04:2,10*(3,46+3,0)	13,57			

	05:2,10*(2,0+0,90+2,90)*2	24,36			

	0,40*0,90*3	1,08			

	-0,70*1,97	-1,38			

	06:2,10*(1,20+1,70)*2	12,18			

	-0,70*1,97	-1,38			
288	597	Obklady bělninové	m2	53,34	250,00	13 336,00	

	52,298*1,02		53,34			
289	998781202R00	3řesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	398,00	5,00	1 990,00	
	Celkem za	781 Obklady keramické	39 121,59	
Díl:	783	Nátěry	
290	7832221O0RO0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	315,06	260,00	81 916,72	

	Z1,2:16,33*2		32,66			

	Z3:1,28*2	2,56			

	Z4,5:1,0*(12,40+6,20)*2	37,20			

	Z6:118,69*0,065	7,71			

	ocel. schod.:3614,30*0,065	234,93			
291	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubně	m2	15,00	324,00	4 860,00	

	1.25-12	15,00			
292	783602823R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením stav. vrata	m2	15,88	103,00	1 635,23	

	2.70*2.94*2	15,88			
293	783695213U00	Nátěr vod ře truh L 2x+2e+2tm stav. vrata	m2	15,88	230,00	3 651.48	
	Celkem za	783 Nátěry	92 063,43	
Díl:	784	Malby	
294	784432271R00	i/lalba vnitřní na bázi drceného vápence, vysoká kryvost tř.2, vysoká paropropustná, odolná vůči oděru za mokra tř.2, 2x, 1 barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m dle úprav povrchů	m2	1 170,91	50,00	58 545,68	

	1057,3935+113,52	1 170,91			
295	784453101U00	Malba 2xdisp +pen míst -3,8m sádrokartony	m2	707,62	41,00	29 012,36	

	7,31 + 14,35*2+9,05+5,30*2+6,40*2+26,05*2+211,4805+59,52 +6,708	h 309,35	707,62			
	Celkem za	784 Malby	87 558,03	
Díl:	799	Vnitřní vybavení - regály	
296	D+M	Policové regály viz. samostatný rozpočet	ks	1,00	645 996,00	645 996,00	
	Celkem za	799 Vnitřní vybavení - regály	645 996,00	
Díl:	M21	Elektromontáže	
297	D+M	Elektroinst. viz samostatný rozpočet	ks	1,00	600 420,00	600 420,00	
298	D+M	EL - slaboproud, viz. samostatný rozpočet	ks	1,00	239 799,00	239 799,00	
	Celkem za	M21 Elektromontáže	840 219,00	
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky, EPS	

Zpracováno programem BLJILDpower, © RTS, a.s.

Strana 19

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L
SO 01 Stavební úpravy objektu	

Rozpočet: 1
	Stavební úpravy objektu

'

p.e.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	celkem (Kč)	
299	D+M	EZS viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	117 835,00	117 835,00	
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky, EPS	117 835,00	
Díl:	M24	Vzduchotechnika	
300	D+M	VZT viz. samostatný rozpočet	ks	1,00|     303 539,00	303 539,00	
	Celkem za	M24 Vzduchotechnika	303 539,00	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 20

i

STAVEBNÍ ÚPRAVY depozitárního objektu JČ Muzea, nová plynovodní přípojka, nový ocelový přístřešek
ul. Dr. Stejskala č.p. 48, 373 11 Ledenice
ZDRAVOTNÍ INSTALACE Výkaz výměr
Kanalizace	87 586,63 Kč
Vodovod	79 156,93 Kč
Zařizovací předměty	43 777,54 Kč
Zemní práce	82 409,00 Kč
Podkladní konstrukce	42 267,50 Kč
Demontáž kanalizace	1 819,81 Kč
Demontáž vodovodu	1 231,20 Kč
Demontáž zařizovacích předmětů	2 408,55 Kč
ZTI celkem (bez DPH)	340 657,17 Kč

L

STAVEBNÍ ÚPRAVY depozitárního objektu JČ Muzea, nová plynovodní přípojka, nový ocelový přístřešek ul. Dr. Stejskala č.p. 48, 373 11 Ledenice
ZDRAVOTNÍ INSTALACE VÝPIS MATERIÁLU

Kanalizace
Kč/MJ
Kč celkem
MJ   množství
Potrubí z trub PVC KG DN 100	m	28	214,92	6 017,76	
Potrubí z trub PVC KG DN 125	m	22	243,00	5 346,00	
Potrubí z trub PVC KG DN 150	m	29	270,00	7 830,00	
Potrubí z trub PVC DN 400 perforovaných	m	12	1069,20	12 830,40	
Chránička ocelová - trubka D 219x5	m	3,6	1350,00	4 860,00	
Potrubí z trub PPs HT DN 50	m	1	59,40	59,40	
Potrubí z trub PPs HT DN 70	m	3	81,00	243,00	
Potrubí z trub PPs HT DN 100	m	22	214,92	4 728,24	
Potrubí novodurové připojovací D 50	m	27	59,40	1 603,80	
Potrubí novodurové připojovací D 63	m	1	70,20	70,20	
Vyvedení výpustek D40	ks	4	54,00	216,00	
Vyvedení výpustek D50	ks	2	59,40	118,80	
Vyvedení výpustek D63	ks	1	70,20	70,20	
Vyvedení výpustek D110	ks	2	108,00	216,00	
Podlahová vpust HL 310NPr	ks	1	1 296,00	1 296,00	
Zápachová uzávěrka kondenzát HL 136	ks	3	679,32	2 037,96	
Připojovací souprava k závěsnému WC	ks	1	345,60	345,60	
Ventilační hlavice HL 810 DN 100	ks	2	602,64	1 205,28	
Příplatek za montáž kanál, přípojky	ks	6	378,00	2 268,00	
Propojení se stav. potrubím plast DN 150	ks	2	324,00	648,00	
Lapač splavenin HL 660/II DN 100	ks	4	424,44	1 697,76	
Zákrytová deska DN 1000	ks	1	1 328,40	1 328,40	
Skruž rovná DN 1000/1000	ks	2	2 052,00	4 104,00	
Zazátkování hrdla	ks	1	162,00	162,00	
Revizní šachta PVC DN 400/150 přímá	ks	1	8 856,00	8 856,00	
Revizní šachta PVC DN 400/150 PPL	ks	1	9 072,00	9 072,00	
Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	79	11,88	938,52	
Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	54	21,60	1 166,40	
Součet				79 335,72	
Přesun hmot	%	1,40		1 110,70	
Zednické výpomoce - drážky, prostupy, zpětné úpravy,					
bourání, odvoz suti	%	9,00		7 140,21	
Kanalizace celkem Kč				87 586,63	

:

Vodovod
	MJ   množství	Kč/MJ	Kč_
m	3	135,00	405,00	
m	24	149,04	3 576,96	
m	27	20,52	554,04	
m	21	64,80	1 360,80	
m	18	145,80	2 624,40	
m	48	151,20	7 257,60	
m	42	162,00	6 804,00	
m	9	313,20	2 818,80	
m	18	9,72	174,96	
m	48	10,80	518,40	
m	51	15,12	771,12	
ks	20	118,80	2 376,00	
ks	7	124,20	869,40	
ks	4	174,96	699,84	
ks	7	287,28	2 010,96	
ks	1	313,20	313,20	
ks	2	412,56	825,12	
ks	1	235,44	235,44	
ks	1	313,20	313,20	
ks	2	6 469,20	12 938,40	
ks	1	527,04	527,04	
ks	1	154,44	154,44	
ks	1	5 394,60	5 394,60	
ks	1	756,00	756,00	
ks	2	162,00	324,00	
ks	1	810,00	810,00	
ks	2	540,00	1 080,00	
ks	1	12 096,00	12 096,00	
m	144	11,88	1 710,72	
m	144	9,72	1 399,68	
Potrubí z trub PE D 25
Potrubí z trub PE D 32
Signální vodič AY 10
Flexi chránička plastová D 63
Potrubí z trub PP - H, velikost PN 2,0 D 20
Potrubí z trub PP - H.velikost PN 2,0 D 25
Potrubí z trub PP - H, velikos PN 2,0 D 32
Potrubí z pozink trub ocelových závitových DN 25
návleková tepelná izolace velikost D 20
návleková tepelná izolace velikost D 25
návleková tepelná izolace velikost D 32
Vyvedení výpustek DN 15-25
Kulové uzávěry DN 15
Kulové uzávěry DN 20
Kulové uzávěry DN 25
Ventil zpětný DN 20
Ventil zpětný DN 25
Filtr DN 20
Filtr DN 25
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN 25 dl. 30m
Ventil pojistný DN 20
Tlakoměr
Cirkulační čerpadlo Wilo Z 20
Časový spínač
Zazátkování vývodu
Vsazení odbočky do potrubí D 32
Propojení potrubí plast D 32
Vodoměrná šachta plastová pr. 1000 přejezdná (hl.1,7m)
Tlaková zkouška vodovod.potrubí
Proplach a dezinfekce
Součet		71 700,12	
Přesun hmot	%            1,40	1 003,80	
Zednic, výpomoce - drážky, prostupy, zpětné úpravy,			
bourání, odvoz suti	%            9,00	6 453,01	
Vodovod celkem Kč		79 156,93	

.
L

Součet
Přesun hmot	%                0,60		43 516,44
261,10	
Zařizovací předměty celkem Kč			43 777,54	
Zemní práce	MJ   množství	Kč/MJ	Kč	
Zemní práce celkem Kč				82 409,00	
Podkladní konstrukce	MJ	množství	Kč/MJ	Kč	
Lože pod potrubí z písku Lože ze štěrku + obsyp Obsyp ze štěrkopísku Geotextilie	3 3 3 3 to co co co	7 10,4 26,1 34	920,00 935,00 935,00 50,00	6 440,00 9 724,00 24 403,50 1 700,00	
Podkladní konstrukce celkem Kč				42 267,50	

Zařizovací předměty
Nádržka vysokopoložená
Výlevka keramická
Klozet závěsný
vestavná splach. Nádržka typ Kombi
Sedátko k WC
Umyvadlo standard 60cm
Kryt syfonu
Sprchová vanička keramická 900x900mm
Sprchové dveře jednostranné 900mm
Dřez v sestavě
Ventil rohový TE 67
Ventil výtokovýT 212 1/2
Ventil výtokový nezámrzný - velikost 1/2
Baterie umyvadlová stoj. páková
Baterie dřezová stoj. páková
Baterie pák. nástěnná pro výlevku
Baterie sprchová pák. nástěnná
ZU umyvadlová
ZU pro jednodřez
ZU pro dvojdřez
Instalační dvířka 150x150mm
Instalační dvířka 300x150mm
Instalační dvířka 300x300mm
Čerpání vody do výšky 10m
Pohotovost čerpací soupravy
Výkop rýh v hornině 4
Výkop šachet v hornině 4
Zřízení pažení do 2,0m vč. rozepření
Odstranění pažení
Zásyp rýh a šachet
Svislé přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku
Nakládání výkopku
Příplatek za uložení výkopku na skládku
Sejmutí ornice
Rozprostření ornice
Směs travní parková
Založení trávníku lučního

MJ	množství	Kč/MJ	Kč	
ks	1	810,00	810,00	
ks	1	4 309,20	4 309,20	
ks	1	1 944,00	1 944,00	
ks	1	4 309,20	4 309,20	
ks	1	583,20	583,20	
ks	1	1 058,40	1 058,40	
ks	1	1 058,40	1 058,40	
ks	1	4 644,00	4 644,00	
ks	1	8 424,00	8 424,00	
ks	1	1 328,40	1 328,40	
ks	6	108,00	648,00	
ks	1	145,80	145,80	
ks	1	2 484,00	2 484,00	
ks	1	1 209,60	1 209,60	
ks	2	1 425,60	2 851,20	
ks	1	1 425,60	1 425,60	
ks	1	1 922,40	1 922,40	
ks	1	171,72	171,72	
ks	1	171,72	171,72	
ks	1	583,20	583,20	
ks	5	237,60	1 188,00	
ks	4	345,60	1 382,40	
ks	2	432,00	864,00	

hod	48	50,00	2 400,00	
den	2	50,00	100,00	
m3	95,4	250,00	23 850,00	
m3	21,4	400,00	8 560,00	
m2	122,4	100,00	12 240,00	
m2	122,4	25,00	3 060,00	
m3	68,8	50,00	3 440,00	
m	77,9	50,00	3 895,00	
m3	48,8	180,00	8 784,00	
m3	48,8	50,00	2 440,00	
m3	48,8	200,00	9 760,00	
m3	8,5	80,00	680,00	
m2	30	50,00	1 500,00	
kg	2	100,00	200,00	
m2	30	50,00	1 500,00	

Demontáž kanalizace
Demontáž potrubí novodur do D 75
Demontáž potrubí novodur do D 110
Demontáž potrubí novodur do D 160
Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70
Přesun vybourán, materiálu	
Demontáž kanalizace celkem Kč

MJ   množství
m m m ks
t
6 8
16
1
0,07

Kč/MJ
54,00 54,00 54,00 37,80 2 314,44

Kč
324,00 432,00 864,00 37,80 162,01
1 819,81

Demontáž vodovodu
Demontáž rozvodů v plastu do D 50
Demontáž potrubí ocelového do DN 25
Demontáž plstěných pásů do D 50
Demontáž nástěnek G 1/2
Přesun vybourán, materiálu	
Celkem demontáž vodovodu Kč

Kč/MJ
Kč
MJ   množství

m	24	21,6	518,40	
m	6	75,60	453,60	
m	24	10,80	259,20	
ks	11	32,40	356,40	
t	0,03	5 400,00	162,00	
1 231,20

Demontáž zařizovacích předmětů
Demontáž klozetů
Demontáž pisoárů
Demontáž umyvadel
Demontáž el. ohřívačů do 200I
Demontáž ventilů výtokových
Demontáž baterií nástěnných
Demontáž zápachových uzávěrek
Přesun vybourán, materiálu	
Demontáž zařizovacích předmětů celkem Kč

Kč/MJ
Kč
MJ   množství

ks	2	216,00	432,00	
ks	1	216,00	216,00	
ks	3	108,00	324,00	
ks	1	540,00	540,00	
ks	4	54,00	216,00	
ks	4	54,00	216,00	
ks	4	54,00	216,00	
t	0,317	784,08	248,55	
2 408,55

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt:	Název objektu :	JKSO:		
1	Vnitřní plynovod	
		
Stavba:	Název stavby:	SKP:	
2 469/15	Stav. úpravy depozitámího objektu JC Muzea	
	
Projektant:	Počet měrných jednotek :                                            0	
Objednatel:	Náklady na MJ :                                                      0,00	
Počet listů :	Zakázkové číslo :                                Z 469/15	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel: PLYNOINSTALACE s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00	

	Montáž celkem	0,00	Oborová přirážka	0,00	

	HSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00	

	PSV celkem	19 976,16	Mimostaveništní doprava	0,00	
ZRN celkem	19 976,16	Zařízení staveniště	299,64	
		Provoz investora	0,00	
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
RN ll.a lll.hlavy	19 976,16	Ostatní VRN	0,00	
ZRN+VRN+HZS	20 275,80	VRN celkem	299,64	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno: Datum : Podpis:	Jméno: Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 % činí:	20 276,00 Kč	
DPH	15,0 % činí:	3 041,40 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	0,00 Kč	
DPH	21,0 % činí:	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	23 318,00 Kč	
Poznámka:
Rozpočet neobsahuje začištění průrazů, dodávku a montáž skříně HUP a sekání trasy plynovodu. DPH bude účtováno dle platných předpisů.
Strana 1

Stavba: ||     Objekt:	Z 469/15 Stav. úpravy depozitárního objektu 1 Vnitřní plynovod	JC Muzea	Rozpočet: Plyn	Z 469/15	
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ	
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
723      Vnitřní plynovod - Montáž 723B    Vnitřní plynovod - Dodávka	0,00 0,00	6 857,40 13 118,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
CELKEM OBJEKT	0,00	19 976,16	0,00	0,00	0,00	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Název VRN	KČ	%   Základna	Kč	
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	19976,16	0,00	
Oborová přirážka	0,00	0,00	19976,16	0,00	
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	19976,16	0,00	
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	19976,16	0,00	
Zařízení staveniště	0,00	1,50	19976,16	299,64	
Provoz investora	0,00	0,00	19976,16	0,00	
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	19976,16	0,00	
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	19976,16	0,00	
CELKEM VRN	299,64	

Strana 2

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:
Rozpočet: Z 469/15
	Plyn
Z 469/15 Stav. úpravy depozitárního objektu JČ Muzt
1 Vnitřní plynovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	
Díl:	723	Vnitřní plynovod - Montáž					
1	722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	7,00	140,40	982,80	
2	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	6,00	140,40	842,40	
3	723203011T00	Připojení spotřebiče, DN 20	kus	1,00	345,60	345,60	
4	723205O33T00	Montáž armatur	kus	2,00	162,00	324,00	
5	723206012TOO	Nátěr potrubí - základní	m	14,00	59,40	831,60	
6	723851550T00	Montáž regulátoru tlaku	kus	1,00	702,00	702,00	
7	723871110T00	Tlaková zkouška	kus	1,00	540,00	540,00	
8	723871310T00	Revize plynu	kus	1,00	864,00	864,00	
9	740000042T00	Vrtání průrazů	kus	3,00	270,00	810,00	
10	740000O50T00	Utěsněni prostupu (silikonování chráničky)	kus	3,00	205,00	615,00	
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod - Montáž				6 857,40	
Díl:	723B	Vnitřní plynovod - Dodávka					
11	723100011TOO	Potrubí ocel svařované černé DN 20	m	1,00	313,20	313,20	
12	723100012TOO	Potrubí ocel svařované černé DN 25	m	7,00	410,40	2 872,80	
13	723100014T00	Potrubí ocel svařované černé DN 40	m	6,00	453,60	2 721,60	
14	723100O72T00	Chránička DN 57	m	1,00	105,84	105,84	
15	723100O73T00	ChráničkaDN 76	m	2,00	140,40	280,80	
16	723202002T00	Rozpěrka k plynoměru, DN 1"	kus	1,00	214,92	214,92	
17	723202010T00	Přípojka k plynoměru, DN 25	kus	1,00	275,40	275,40	
18	723204013T00	Kohout Kulový, DN 20	kus	1,00	248,40	248,40	
19	723204016T00	Kohout Kulový, DN 40	kus	1,00	734,40	734,40	
20	7232O6O36T00	Regulátor tlaku typ FR- B 10	kus	1,00	4 104,00	4 104,00	
21	723820022TOO	Hadice plyn 3/4" - 3/4"	kus	1,00	626,40	626,40	
22	998711103T00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod	%	2,30	270,00	621,00	
	Celkem za	723B Vnitřní plynovod - Dodávka				13 118,76	

Stránka 3 z 3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:	Název objektu :	JKSO:		
1	Upr.depozitárního obj.JC Muzea	
		
Stavba :	Název stavby:	SKP:	
724/15	Ledenice, dr. Stejskala č.48	
	
Projektant:                ING.JIŘÍ SUKDOL	Počet měrných jednotek :                                            0	
Objednatel:	Náklady na MJ :                                                      0,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:                               724/15	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel:	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00	

	Montáž celkem	0,00	Oborová přirážka	0,00	

	HSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00	

	PSV celkem	382 865,98	Mimostaveništní doprava	3 062,93	
ZRN celkem	382 865,98	Zařízení staveniště	2 680,06	
		Provoz investora	0,00	
HZS	3 120,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
RNII.a III.hlavy	385 985,98	Ostatní VRN	0,00	
ZRN+VRN+HZS	391 728,97	VRN celkem	5 742,99	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno: Datum : Podpis:	Jméno: Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí:	391 729,00 Kč	
DPH	15,0 % činí:	58 759,40 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	0,00 Kč	
DPH	21,0 % činí:	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	450 489,00 Kč	
Poznámka:

L

Strana 1

Stavba: Objekt:
Rozpočet:     724/15 UT
724/15 Ledenice, dr.Stejskala č.48 1 Úpr.depozitárního obj.JČ Muzea
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
991       Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	
713      Izolace tepelné	0,00	10 149,22	0,00	0,00	0,00	
731       Kotelny	0,00	135 762,87	0,00	0,00	0,00	
732       Strojovny	0,00	15 409,44	0,00	0,00	0,00	
733       Rozvod potrubí	0,00	56 165,34	0,00	0,00	0,00	
734      Armatury	0,00	41 398,69	0,00	0,00	0,00	
735      Otopná tělesa	0,00	121 050,76	0,00	0,00	0,00	
767       Konstrukce zámečnické	0,00	2 929,66	0,00	0,00	0,00	
CELKEM OBJEKT	0,00	382 865,98	0,00	0,00	3120,00	

vedlejší rozpočtové náklady

Název VRN	Kč	%   Základna	Kč	
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	382865,98	0,00	
Oborová přirážka	0,00	0,00	382865,98	0,00	
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	382865,98	0,00	
Mimostaveništní doprava	0,00	0,8	382865,98	3062,93	
Zařízení staveniště	0,00	0,70	382865,98	2680,06	
Provoz investora	0,00	0,00	382865,98	0,00	
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	382865,98	0,00	
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	382865,98	0,00	
CELKEM VRN	5742,99	

.

Strana 2

Technická specifikace

Stavba : Objekt:

724/15 Ledenice, dr.Stejskala č.48 1 Úpr.depozitárního obj.JČ Muzea

Rozpočet: 724/15

UT

p.e.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	celkem (Kč)	
Díl:
1	991
R01991000MAT	Hodinové zúčtovací sazby
HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Top.a dilat. zkouška vč. vyregulováni	hod	24,00	130,00	3 120,00	
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				3 120,00	
Díl:
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11	713
713001002MAT 713001003MAT
713001004MAT 713001005MAT 713001012MAT 713001013MAT 713001014MAT 713001021 MAT 713463411R00 998713201ROO	Izolace tepelné
Izol.potrubí polyetyl., DN 18/9mm (50+54+54m-1NP+2NP+3NP) Izol.potrubí polyetyl., DN 22/9mm (22+56+32m-1NP+2NP+3NP) Izol.potrubí polyetyl., DN 28/9mm (26+8m-1NP+3NP) Izol.potrubí polyetyl., DN 35/9mm (6m-3NP) Izol.potrubí polyetyl., DN 18/20mm Izol.potrubí polyetyl., DN 22/20mm Izol.potrubí polyetyl., DN 28/20mm AL páska samolepící 50mm Montáž návlek hadicemi potr.a ohybů Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	m
m m m m m m m m %	158,00
81,00 34,00 6,00 4,00 8,00 10,00 301,00 301,00 1,77	11,88
10,80 12,96 19,44 30,24 34,56 42,12 2,16 16,20 279,72	1 877,04
874,80 440,64 116,64 120,96 276,48 421,20 650,16 4 876,20 495,10	
	Celkem za	713 Izolace tepelné				10 149,22	
Díl:
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	731
731026801 MAT 731026805ROO 731026810MAT
731026811 MAT 731026812MAT 731026813MAT 731026814MAT 731026815MAT 731026816MAT 731026817MAT 731026818MAT 731241895MAT 731241901 MAT 731244115MAT 731244116MAT 731244117MAT 731244494U00 9987311O1R00	Kotelny
Spuštěni kotlů do provozu MTZ odvodu spalin (20% z dod.)
Koax.odvod spalin DN 125/80 - AZ adapter 60/100-80/125 -AZ revizní kus 125/80 přímý -AZ trubka 125/80 x 500mm -AZ trubka 125/80 x 1000mm -AZ koleno 125/80-87st. -kouřovod 80/88, L-12,5m ohebný -zákl.sada šachty 80(88 PPs ohebná -stěnová clona, D 125mm -distanční držák, D 80 Zapoj.regulace kotle, vč.prop.zařízení Odvod kondenzátu <ondenz.plyn.kotel o jm.výkonu 35 kW s regulací Dálkové ovládání kotle Odes.poruch.stavů přes SMS zprávy Montáž kond. kotlů do 49,8 kW Přesun hmot-kotelny.H do 6 m	kus
soubor
kus kus kus kus kus kus kus kus kus soubor kus kus kus kus kus %	1,00 1,00
1,00 1,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,81	3 456,00 5 389,20
410,40 1 069,20 529,20 810,00 583,20 13 284,00 2 484,00 961,20 85,32 4 201,20 2 484,00 68 040,00 14 256,00 8 424,00 4 536,00 492,48	3 456,00 5 389,20
410,40 1 069,20 1 587,60 1 620,00 1 749,60 13 284,00 2 484,00 961,20 426,60 4 201,20 2 484,00 68 040,00 14 256,00 8 424,00 4 536,00 1 383,87	
	Celkem za	731 Kotelny				135 762,87	
Díl:
30 31 32	732
732211112MAT 732219301 ROO 998732201 ROO	Strojovny
Zásob.TV o objemu 120 I, vč.prop.sady Montáž ohříváků TV do 200 I Přesun hmot - strojovny, H do 6 m	kus kus
%	1,00 1,00 1,52	12 839,04 2 160,00 270,00	12 839,04 2 160,00 410,40	
	Celkem za	732 Strojovny				15 409,44	
Díl:
33 34 35 36 37
38 39
40 41 42 43 44 45	733
733222103U00 7332221041)00 733222105U00 733291101U00 733322301U00
733322303U00 7333223O4U00
733323104U00 733324409MAT 733324410MAT 733324411 MAT 733391101U00 998733201 ROO	Rozvod potrubí
Potrubí Cu polotvr.-měk.pájení DN 18x1 Dotrubí Cu polotvr.-měk.pájení DN 22x1 Potrubí Cu polotvr.-měk.pájení DN 28/1,5 Tlak.zkouška potrubí Cu do D 35 Potrubí vícevrstvé plast-hliník, D 16x2 (50+54+54m-1NP+2NP+3NP) Potrubí vícevrstvé plast-hliník, D 20x2 (22+56+32m-1NP+2NP+3NP) Potrubí vícevrstvé plast-hliník, D 26x2 (22+56+32m-1NP+2NP+3NP) Potrubí vícevrstvé plast hliník D 32x3 (6m-3NP) Přechod plast-kov, D 20x2-1 /2" Přechod plast-kov, D 26x2-3/4" Přechod.plast-kov, D 32x3-3/4" Tlak zkouška potrubí plast do D 32 Dřesun hmot rozvodů potrubí,H 6 m	m m m m
m m
m m kus kus kus m %	4,00 8,00 10,00 22,00
158,00 81,00
34,00
6,00 2,00 2,00 2,00 279,00 3,19	204,12 243,00 270,00 43,20
143,64 178,20
204,12 212,76
100,44 145,80 212,76 9,72 244,08	816,48 1 944,00 2 700,00 950,40
22 695,12 14 434,20
6 940,08 1 276,56 200,88 291,60 425,52 2 711,88 778,62	
	Celkem za	733 Rozvod potrubí                stránka 3 7 4				56 165,34	

Technická specifikace

Stavba : Objekt:

724/15 Ledenice, dr.Stejskala č.48 1 Úpr.depozitárního obj.JČ Muzea

Rozpočet: 724/15

UT

L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	734	Armatury					
46	734209113R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1/2"	kus	32,00	129,60	4 147,20	
47	734209115R00	Montáž armatur závit.,se 2záv., G 1"	kus	1,00	140,40	140,40	
48	734221532MAT	Jedn.vtokový rad.ventil roh., G 1/2"	kus	1,00	410,40	410,40	
49	734261224MAT	Šroubení svěrné ocel-CU, G 1/2"-15	kus	64,00	60,48	3 870,72	
50	734261314MAT	Šroubení rohové dvoutr., G 1/2"	kus	31,00	345,60	10 713,60	
51	734261317MAT	Adapter k dvoj.šroubení, G 1/2"	kus	62,00	23,76	1 473,12	
52	734271200MAT	Hlavice termostatická,	kus	8,00	287,28	2 298,24	
53	734271203T00	Montáž termostatických hlavic	kus	32,00	27,00	864,00	
54	734271204MAT						
		Hlavice s termopohonem 230 V (pod proudem otevřeno)	kus	24,00	646,92	15 526,08	
55	734291123R00	Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2"	kus	2,00	97,20	194,40	
56	734291216MAT	Kulový kohout s filtrem, G 1"	kus	1,00	1 077,84	1 077,84	
57	734292715U00	Kulový kohout uzavírací, G 1"	kus	1,00	287,28	287,28	
58	998734201R00	Přesun hmot armatur, H do 6 m	%	0,27	1 464,48	395,41	
	Celkem za	734 Armatury				41 398,69	
Díl:	735	Otopná tělesa					
59	735141111U00	Montáž tělesa trubk.	kus	1,00	1 080,00	1 080,00	
60	735149110U00	Montáž tělesa panel, do 1500 mm	kus	31,00	1 026,00	31 806,00	
61	735152473MAT	Těleso plech, deskové, spodní připojení, vel.21VK-6060					
		(viz.v.č.UT-07)	kus	7,00	2 479,68	17 357,76	
62	735152474MAT	Tělesoplech, deskové, spodní připojení, vel.21VK-6070 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	6,00	2 560,68	15 364,08	
63	735152476MAT	Těleso plech, deskové, spodní připojení, vel.21VK-6090 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	2,00	2 719,44	5 438,88	
64	735152477MAT	Těleso plech, deskové, spodní připojení, vel 21VK-6100 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	2,00	2 799,36	5 598,72	
65	735152494MAT	Těleso plech, deskové, spodní připojení, vel.21VK-9070 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	1,00	2 948,40	2 948,40	
66	735152495MAT	Těleso plech, deskové, spodní připojení, vel.21VK-9080 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	1,00	3 068,28	3 068,28	
67	735152534MAT	Těleso plech, deskové, spodní připojení, vel.22VK-4070 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	2,00	2 681,64	5 363,28	
68	735152537MAT	Těleso plech, deskové, spodní připojení, vel.22VK-4100 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	4,00	2 930,04	11 720,16	
69	735152553MAT	Tělesoplech, deskové, spodní připojení, vel.22VK-5060 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	2,00	2 679,48	5 358,96	
70	735152575MAT	Těleso plech, deskové, spodní připojení, vel.22VK-6080 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	2,00	2 907,36	5 814,72	
71	735152577MAT	Tělesoplech, deskové, spodní připojení, vel.22VK-6100 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	1,00	3215,16	3215,16	
72	735152676MAT	Těleso plech, deskové, spodní připojení, vel.33VK-6090 (viz					
		v.č.UT-07)	kus	1,00	3 844,80	3 844,80	
73	735153121 MAT	Trubkové těleso vel. 1830x600	kus	1,00	2 451,60	2 451,60	
74	998735201R00	Přesun hmot otop.těles,H do 6m	%	2,26	274,32	619,96	
	Celkem za	735 Otopná tělesa				121 050,76	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
75	767995102TOO	vlTZ drobného mont.a spoj.materiálu	kg	8,00	216,00	1 728,00	
76	767995289MAT	Objímka dvousroubova D 17-19 mm (s pryž.vložkou)	kus	4,00	41,04	164,16	
77	767995290MAT	Objímka dvousroubova D 20-23 mm (s pryž.vložkou)	kus	2,00	45,36	90,72	
78	767995291MAT	Objímka dvousroubova D 25-30 mm (s pryž.vložkou)	kus	6,00	45,36	272,16	
79	767995330MAT	Hmoždinka plastová M 6 (s vrutem)	kus	12,00	2,16	25,92	
80	767995400MAT	Drobný montážní a spoj.materiál	kg	0,10	2 769,12	276,91	
81	998767201T00	Přesun hmot KDK, H do 6 m	%	1,35	275,40	371,79	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 929,66	
Stránka 4 z 4

STAVEBNÍ ÚPRAVY DEPOZITARNÍHO OBJEKTU JČ MUZEA, OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, NOVÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, NO\

Ý OCFT OYÝ PPÍCTPFCFF   FT FFTPOTNCTAI ACFcO01 "*TÝPTC } 1 \TFPT\I U		
REKAPITULACE		
Elektroinstalace		
El. instalace - montáž	102 270,24	
Materiál délkový	56 703,81	
Materiál kusový	111 923,46	
PPV	16 253,85	
Hromosvody, uzemnění		
El. instalace - montáž	21 089,28	
Materiál délkový	5 758,95	
Materiál kusový	4 897,22	
PPV	6 349,09	
Telefon		
El. instalace - montáž	5 938,00	
Materiál délkový	1 328,40	
Materiál kusový	7 117,20	
PPV	863,02	
Svítidla		
El. instalace - montáž	24 000,00	
Materiál délkový	0,00	
Materiál kusový	106 827,81	
PPV	7 849,67	
HZS		
Součet	98 150,00	
HZS SLP		
Součet	23 100,00	
Součet	600 420,00	

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže	materiál délkový	materiál kusový	

	
	
	jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem	
1
2	Vodič CY4 žl.zel.	m	70	16,32	1 142,40	9,0048	630,34			

	VodičCYlóžl.zel.	m	35	16,32	571,20	35,8176	1 253,62			
3	Kabel CYKY 3Ox 1,5	m	350	16,32	5 712,00	10,0240	3 508,40			
1/8

STAVEBNÍ ÚPRAVY DEPOZITARNIHO OBJEKTU JC MUZEA. OPRAVA VODOVODNÍ PŘIPOJ	CY. NOVA PLYNOVODN	I PŘÍPOJKA.	
1R&\	^GJCELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - ELEKTROINSTALACE SO		lS>M?V	rERiÁtffp	ntáže	materiál délkový	materiál kusový	
				jed.cena	celkenr	jed.cena	celkem	jedb-cena	celkem	
4	KabelCYKY3Jxl,5	m	1590	16,32	25 948,80	10,0240	15 938,16			
5	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	985	16,32	16 075,20	16,3744	16 128,78			
6	KabelCYKY4Jxl,5	m	56	16,32	913,92	15,5008	868,04			
7	Kabel CYKY 5Jx 10	m	42	22,32	937,44	108,1920	4 544,06			
8	Kabel CYKY 3x35+25	m	10	26,88	268,80	273,2016	2 732,02			
9	Kabel SYKFY 4x2x0,8	m	180	16,32	2 937,60	15,7136	2 828,45			
10	Trubka ohebná FX o20	ni	90	24,96	2 246,40	4,3230	389,07			
11	Trubka ohebná FX o25	m	75	24,96	1 872,00	6,6440	498,30			
12	Trubka ohebná FXP o20	m	35	24,96	873,60	7,4690	261,42			
13	Trubka ohebná FXP o25	m	40	24,96	998,40	9,9770	399,08			
14	Trubka ohebná FXP o32	m	65	24,96	1 622,40	16,3680	1 063,92			
15	Irubka pevná UPRM o20 včetně příchytek	m	45	24,96	1 123,20	13,8380	622,71			
16	Trubka pevná UPRM o25 včetně příchytek	m	30	24,96	748,80	18,5350	556,05			
17	Trubka ohebná o25	m	30	24,96	748,80	4,2680	128,04			
18	Trubka PVC ol 00 pevná	m	4	24,96	99,84	38,2690	153,08			
19	Krabice přístrojová KP68	ks	91	72,00	6 552,00			3,94	358,36	
20	Krabice rozvodná KR 68	ks	80	84,00	6 720,00			16,92	1 353,44	
21	Krabice rozvodná KR 97	ks	25	98,40	2 460,00			76,23	1 905,75	
22	Krabice do vlhka	ks	15	112,80	1 692,00			88,54	1 328,09	
23	Krabice KO 68	ks	70	72,00	5 040,00			4,35	304,15	
24	Tlačítkový ovladač se signálkou IP20	ks	8	46,08	368,64			132,84	1 062,69	
25	Tlačítkový ovladač se signálkou IP54	ks	3	46,08	138,24			137,78	413,33	
26	Spínač 1 pólový IP20	ks	7	46,08	322,56			102,85	719,95	
27	Přepínač sériový IP20	ks	8	46,08	368,64			132,24	1 057,94	
28	Přepínač střídavý IP20	ks	8	46,08	368,64			107,35	858,79	
29	Spínač lpól. do vlhka IP54	ks	1	80,16	80,16			77,66	77,66	
30	Zásuvka 230V/16A IP 20	ks	53	80,16	4 248,48			94,16	4 990,48	
31	Zásuvka 230V/16A - dvojitá IP 20	ks	3	98,40	295,20			116,36	349,07	
32	Svorka hl. pospojování	ks	3	132,96	398,88			176,53	529,58	
33	Jistič 3/100A	ks	1	216,00	216,00			2 188,78	2 188,78	
34	Rozvaděč Rl dle schéma E7	ks	1	2 880,00	2 880,00			39 766,65	39 766,65	
35	Rozvaděč R2 dle schéma E8	ks	1	2 640,00	2 640,00			22 595,50	22 595,50	
36	Rozvaděč R3 dle schéma E9	ks	1	2 640,00	2 640,00			23 772,64	23 772,64	
	Mezisoučet	8%			102 270,24		52 503,53		103 632,84	

	Podružný materiál	
	
				4 200,28		8 290,63	

	Materiál celkem						56 703,81		111923,46	
2/8

stavební úpravy depozitarniho objektu jc muzea, oprava vodovodní připoj	CY. NOVA PLYNOVODIs	I PŘÍPOJKA.	
	f°0€ELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - ELEKTROINSTALACE SO	oí«Ki		"pj^j^jiVfpntáže	materiál délkový	materiál kusový	
		
		jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem	
	PPV	6%			6 136,21		3 402,23		6 715,41	

	HROMOSVODY, UZEMNENI									
37	Pásek FeZn 30/4	m	60	22,32	1 339,20	27,2470	1 634,82			
38	Vodič FeZn 8 včetně podpěr	m	140	38,88	5 443,20	24,5960	3 443,44			
39	Vodič FeZn 10	m	12	28,80	345,60	21,1750	254,10			
40	Drátový Jímač vč.svorek	ks	4	201,60	806,40			148,50	594,00	
41	Tyčový jím ač l,5m	ks	6	600,00	3 600,00			262,59	1 575,55	
42	Štítek označení svodu	ks	6	48,48	290,88			2,94	17,62	
43	Ochranný úhelník OU vč. držáků	ks	6	237,60	1 425,60			147,71	886,25	
44	Svorka SS	ks	36	67,20	2 419,20			6,62	238,39	
45	SPI	ks	4	67,20	268,80			8,82	35,29	
46	ST	ks	30	67,20	2 016,00			15,96	478,83	
47	SO	ks	6	67,20	403,20			10,15	60,92	
48	SZ	ks	6	93,60	561,60			21,33	127,97	
49	SR 02	ks	10	67,20	672,00			14,30	143,00	
50	SR 03	ks	16	93,60	1 497,60			23,54	376,64	
	Mezisoučet				21 089,28		5 332,36		4 534,46	

	Podružný materiál	8%					426,59		362,76	

	Materiál celkem						5 758,95		4 897,22	

	PPV	2%			4 217,86		1 151,79		979,44	

	TELEFON - DATA									
51	Vodič AY 2,5 protahovací	m	34	12,00	408,00	3,0000	102,00	0,00	0,00	
52	Kabel UTP cat 5e	m	32	12,00	384,00	7,0000	224,00	0,00	0,00	
53	Trubka ohebná PVC FX 16	m	28	32,00	896,00	8,0000	224,00	0,00	0,00	
54	Trubka PVC o40	m	40	32,00	1 280,00	17,0000	680,00	0,00	0,00	
55	RACK 191) (včetně patch panelů, napájení, zásuvky, vyvázání, příslušenství)	ks	1	2 000,00	2 000,00	0,0000	0,00	6 200,00	6 200,00	
56	Ukončení kabelů	ks	8	45,00	360,00	0,0000	0,00		0,00	
57	Měřící protokoly	ks	4	55,00	220,00	0.0000	0,00		0,00	
58	Krabice přístrojová KU 68	ks	3	50,00	150,00	0,0000	0.00	8,00	24,00	
59	Krabice KO 68	ks	2	50,00	100,00	0,0000	0,00	8,00	16,00	
60	Zásuvka 2xRJ45	ks	2	70,00	140,00	0,0000	0,00	175,00	350,00	
	Mezisoučet				5 938,00		1 230,00		6 590,00	

	Podružný materiál	8%					98,40		527,20	
3/8

STAVEBNÍ ÚPRAVY DEPOZITARNIHO OBJEKTU JC MUZEA. OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY. NOVA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA.
celkem
celkem
NOV

t>0CELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - ELEKTROINSTALACE SO

jed.cena

 celkem

materiál délkový
jed.cena

materiál kusový
jed. cena

Materiál celkem

1 328,40

7 117,20

PPV

6%

356,28

79,70

427,03

61 62 63 64 65 66 67
68	Svítidla									

	A - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x49W, IP20, PŘISAZENÉ, MŘÍŽKA, EVG	m	59	240,00	14 160,00			973,21	57 419,63	

	AI - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x26W, IP20, NÁSTĚNNÉ, EVG	m	8	240,00	1 920,00			1 846,93	14 775,46	

	B - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x36W, IP20, STROPNÍ, EVG	m	4	240,00	960,00			595,22	2 380,88	

	Bl - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x24W, IP20, NÁSTĚNNÉ, EVG	m	6	240,00	1 440,00			777,08	4 662,50	

	B2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x24W, IP20, STOPNI, EVG	m	2	240,00	480,00			863,47	1 726,93	

	C - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x24W, IP44, STOPNI, EVG	ks	2	240,00	480,00			851,48	1 702,95	

	Cl - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x24W, IP44, NÁSTĚNNÉ, EVG	ks	1	240,00	240,00			1 507,13	1 507,13	

	C2 - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 18W, IP44, POD KUCHYŇSKOU LINKU	ks	2	240,00	480,00			431,15	862,29	
69	D - SVÍTIDLO LED 15W, REFLEKTRO, IP54, NÁSTĚNNÉ	ks	4	240,00	960,00			577,79	2311,14	
70	NO - SVÍTIDLO 8W/1HOD S PIKTOGRAMEM	ks	12	240,00	2 880,00			963,81	11 565,71	
	Mezisoučet				24 000,00		0,00		98 914,64	

	Podružný materiál	8%					0,00		7913,17	

	Materiál celkem						0,00		106 827,81	

	PPV	6%			1 440,00		0,00		6 409,67	
Všechny svítidla včetně zdrojů a příslušenství (odborná spolupráce na osvětlení p.Linhart 602125008)

n
72 73 74 15 76 77

HZS									
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	120	180,00	21 600,00					
Demontáž stávajícího hromosvodu	hod	40	295,00	11 800,00					
Úprava stávajícího RE, nátěr	hod	25	350,00	8 750,00					
Koordinace profesí	hod	15	350,00	5 250,00					
Stavební přípomoci	hod	80	350,00	28 000,00					
Zakreslení skutečného provedení	hod	30	350,00	10 500,00					
Revize	hod	35	350,00	12 250,00					
Mezisoučet				98 150,00		0,00		0,00	
Podružný materiál	8%					0,00		0,00	
Materiál celkem						0,00		0,00	
PPV	6%					0,00		0,00	

4/8

ĚCY. NOVA PLYNOVODIS
í PŘÍPOJKA.
78 79 80 81 82
stavební úpravy depozitarniho objektu jc muzea, oprava vodovodní připoj
^©CELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - ELEKTROINSTALACE SO			rPT? T Á TlNfontáže	materiál délkový	materiál kusový	

	
	jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem	
	
HZS SLP									
Úprava stávající MIS	hod	6	350,00	2 100,00					
Oživení systému	hod	10	350,00	3 500,00					
Napojení na stávající systém	hod	15	350,00	5 250,00					
Stavební přípomoci	hod	20	350,00	7 000,00					
Zakreslení skutečného provedení	hod	15	350,00	5 250,00					
Mezisoučet				23 100,00		0,00		0,00	
Podružný materiál	8%					0,00		0,00	
Materiál celkem						0,00		0,00	
PPV	6%			0,00		0,00		0,00	
5/8

í

02.výkaz

Rekapitulace

EPS HZS CELKEM SLABORPOUDÉ ROZVODY bez DPH

213 599,00 26 200,00 239 799,00

Stavba : Objekt:

Položkový rozpočet dle vlastní cenové kalkulace
Rozpočet:
DEPOZITÁŘ LEDENICE

Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		EPS				213 599,00	
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23.	D+M
D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M D+M
D+M D+M D+M D+M	Modulová ústředna EPS pro dvě kruhové linky, Grafický podsvícený displej, 6x ovládacích tlačítek AKU 24-12 - akumulátor 12V/12 Ah Linkový modul pro jednu kruhovoou linku Linkový modul RS 485 Opticko kouřový hlásič Multisenzorový hlásič Talčítkový hlásič červený Patice pro hlásič Jednotka sedmy výstupů k ovládání návazných zařízení Venkovní zábleskový maják Obslužný Panel požární ochrany Klíčový trezor požární ochrany Siréna vnintřní červená Zařízení dálkového přenosu Praflaguard 10x2x0,8 Praflaguard 2x2x0,8 Praflaguard 1x2x0,8 Praflacom 1x2x0,8 Kabelové požární přichtky s požární odolností včetně šroubu a hmoiždinky Trubka ohebná 16mm Stropní příchytky včetně pásku Trubka pevná 16mm Pomocný materiál	ks
ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks m m m m
ks
m ks m %	1
2
1 1 18 1 5 19 1 1 1 1 6 1 30 50 150 300
100
150 200 100 0,05	23 400,00 790,00 3 100,00 3 400,00 1 040,00 1 170,00 1 880,00 271,00 3 310,00 1 310,00 7 500,00 21 400,00 980,00 75 000,00 71,00 32,00 29,00 29,00
22,00 39,00 20,00 42,00 5000,00	23400,00 1580,00 3100,00 3400,00 18720,00 1170,00 9400,00 5149,00 3310,00 1310,00 7500,00 21400,00 5880,00 75000,00 2130,00 1600,00 4350,00 8700,00
2200,00 5850,00 4000,00 4200,00 250,00	
		HZS				26 200,00	
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.		Vyhotovení popisných štítku pro hlásiče Protipožární utěsnění včetně štítku Dokumentace skutečného provedení Stavební připomoce (vrtání, sekání,. .) Komplexní zkoušky,zaškolení Koordinace tras Doprava osob a materiál	hod hod hod hod hod hod hod	3,00 8,00 16,00 20,00 8,00 4,00 10,00	400,00 400,00 450,00 150,00 1 000,00 400,00 200,00	1200,00 3200,00 7200,00 3000,00 8000,00 1600,00 2000,00	

1/1

02. výkaz

Rekapitulace

1

Elektrická zabezpečovací signalizace
HZS
CELKEM SLABORPOUDÉ ROZVODY bez DPH

96 185,00 21 650,00 117 835,00

Stavba: Objekt:

Depozitář Ledenice

Položkový rozpočet

Rozpočet:

Rozpočet:

P.č.	5íslo položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE			96 185,00	
1.
2.
3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.
11.
12. 13. 14.	dod+mtž
dod+mtž dod+mtž dod+mtž dod+mtž dod+mtž
dod+mtž dod+mtž dod+mtž dod+mtž
dod+mtž dod+mtž dod+mtž dod+mtž	Ústředna 96 uón, 16 grup, včetně krytu a napájecího zdroje, 2 sběrnice,
Ovládací klávesnice LCD 2 řádky Rozšiřující koncentrátor 8 zón Detektor tříštění skla dosah 9m Duální pohybový PIR detektor
Duální stropní PIR detektor Magnetický kontakt Propojovací krabice zápustná montáž s kontaktem Venkovní siréna zálohovaná včetně AKU
Komunikační interface pro objektové vysílače typ FAUTOR s protokolem SPELL 2
Akumulátor 12V/17Ah Kabel SYKFY 3x2x0,5 Kabel JYTY 2x1 Trubka ohebná 20mm	ks ks ks ks ks
ks ks ks ks
ks ks m m m	1,00 1,00 4,00 6,00 10,00
6,00 16,00 15,00 1,00
1,00 1,00 380,00 100,00 380,00	14 200,00 3 700,00 2 890,00 980,00 980,00
1 320,00 455,00 111,00 1 980,00
6 990,00 790,00 20,00 20,00 39,00	14200,00 3700,00 11560,00 5880,00 9800,00
7920,00 7280,00 1665,00 1980,00
6990,00 790,00 7600,00 2000,00 14820,00	
		HZS				21 650,00	
15. 16. 17. 18. 19.		Zkušební provoz Koordinace Dokomunentace skutečného provedení Revize, zaškolení Stavební přípomoce (vrtání, sekání,...)	hod hod hod hod hod	24,00 3,00 8,00 5,00 36,00	400,00 400,00 400,00 450,00 150,00	9600,00 1200,00 3200,00 2250,00 5400,00	

I
1/1

I

KLIMA PROJEKT s.r.o.
U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY - KLIMATIZACE
DIČ CZ 49 05 08 69, IČO 49 05 08 69 Tel: 385 510 950, 385 348 062, Fax : 385 345 260, E-mail: klimaprojekt@seznam.cz

'

Seznam strojů a zařízení

Název akce
Část Investor
Objednatel
Vypracoval
Zodpovědný projektant
Zakázkové číslo
Stupeň
Datum zpracování

Stavební úpravy depozitámího objektu JČ Muzea,
oprava vodovodní přípojky, nová plynovodní přípojka,
nový ocelový přístřešek ul. Dr. Stejskala č.p. 48,
373 11 Ledenice
- Vzduchotechnika
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích,
Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
ATELIÉR HRONEK s.r.o., České Budějovice

VZT-15-56
DPS
12/2015

			KLIMA!	3ROJEKT s.r.o.	
	Text	Počet	Cena	v Kč	
r 0Z1CC	
	jednotek	jednotková	celkem	
			dodávka	dodávka	
i	2	3	4	5	
	zařízení č. 1				
	- chlazení sálu rn.č. 3.02				
l.l	venkovní kondenzační jednotka pro více vnitřtních jednotek	1 ks	28 527 ,-	28 527 ,-	
	vč. konzol - 2 ks				
	automatický restart				
	celoroční provoz				
	inverter				
	Qch = 1,4/5,3/6,3 kW, Qtop = 1,4/6,3/7,3 kW				
	2,6 kW, 11,5 A, 230 V/50 Hz				
	R410A				
1.2	vnitřní kazetová chladicí jednotka	2 ks	13 506,-	27 012,-	
	vč. kabelový ovladač				
	Qch = 3,5kW,Qtop = 3,9kW, 1,7 1/h				
1.3	chladovody (2m + 5m + 7m + 7m + 3m + 3m + 3m)	65 m	573,-	37 245 ,-	
	vč. lišt, izolace a montážního materiálu, kabelového žlabu				
	napojení a zprovoznění VZT zařízení	4 hod	644,-	2 576 ,-	
	zařízení č. 2				
	- větrání depozitních sálů v l.Np, 2.NP a 3.NP				
2.1	malá větrací rekuperační jednotka s montáží na stěnu	8 ks	11 185,-	89 480,-	
	vč. regulátor otáček, 2 x radiální ventilátor				
	Skříň z odolného plastu. Těleso výměníku o délce 500 mm. Vč.				
	tepelný protiproudy výměník. Výměník je snadno přístupný po				
	otevření vrchního víka jednotky. Účinnost rekuperace až 75 %.				
	Jednotka je vybavena automatickou protimrazovou ochranou.				
	Výměník je snadno přístupný po otevření vrchního víka				
	iednotky. Jednotka je osazena 2x radiální ventilátor se				
	stejnosměrnými motory, určena pro trvalý rovnotlaký provoz.				
	Krytí IP X4. Automatická plynulá regulace otáček na základě				
	unikátního systému detekce vlhkosti vzduchu. Součástí				
	jednotky je automatický letní provoz a tahový vypínač pro				
	o-átkodobé zvýšení výkonu.				
	V = 47 m3/h,				
	0,015 kW, 230 V/50 Hz				
	provedení: vnitřní, na stěnu				

L

3/4

KLIMA PROJEKT s.r.o.
Pozice		Počet jednotek	Cena	v Kč	

	
	jednotková	celkem	
			dodávka	dodávka	
1	2	3	4	5	
	zařízení č. 3				
	- větrání sociálních zařízení v l.NP				
3.1	potrubní zvukově izolovaný ventilátor	1 ks	8 116,-	8 116,-	
	vč. ti. manžeta VBM 125 - 2ks časový doběh DT3
Vod = 280 m3/h, Pext = 150 Pa 0,096 kW, 0,43 A, 230 V/50 Hz				
3.2	tlumič hluku pr. 125 mm, dl. 0,6 m	2 ks	438,-	876,-	
3.3	zpětná klapka pr. 125 mm	1 ks	283,-	283,-	
3.4	odsávací talířový ventil kovový pr. 160 mm, vč. rámečku	1 ks	208,-	208,-	
3.5	odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm, vč. rámečku	2 ks	123,-	246,-	
3.6	výfuková hlavice pr. 200 mm	1 ks	420,-	420,-	
3.7	ohebná hliníková hadice tepelně izolovaná				
	pr. 160 mm (1 x l,5m) pr. 100mm(2x l,5m)	2m 3m	144,-118,-	288,-
354,-	
3.8	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.				
	do pr. 160 mm / 30% (3m + 2m + lm + 8m + lm)	15m	330,-	4 950 ,-	
	tepelná izolace ti. 40 mm do AL polepu ^0,3jt x lm)	1 m2	376,-	376,-	
	tepelná izolace ti. 40 mm do plechu 'O,37t x lm)	1 m2	1 274 ,-	1 274 ,-	

L

4/4

I

KLIMA PROJEKT s.r.o.
Pozice	Text	Počet jednotek	Cena	v Kč	

	
	jednotková	celkem	
			dodávka	dodávka	
1	2	3	4	5	
	zařízení č. 4				
	- odvětrání zákrytu v m.č. 1.04				
4.1	potrubní ventilátor	1 ks	5 721 ,-	5 721 ,-	
	vč. ti. manžeta VBM 200 - 2ks regulátor výkonu REB1 NE
Vod = 550m3/h, Pext=150Pa 0,120 kW, 0,52 A, 230 V/50 Hz				
4.2	tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,6 m	2 ks	613,-	1 226 ,-	
4.3	venkovní samotížná žaluzie pr. 200 mm	1 ks	860,-	860,-	
4.4	odsávací nerezový zákryt 600x600x350 mm	1 ks	13 348,-	13 348,-	
	vč. osvětlení 0,300 kW, 230 V/50 Hz				
4.5	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.				
	do pr. 200 mm / 30% (2m + 2m)	4 m	373,-	1 492 ,-	
	zařízení společné				
	montáž	120 hod	489,-	58 680 ,-	
	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	8 hod	657,-	5 256 ,-	
	mechanismy	5 hod	1 195,-	5 975 ,-	
	doprava	700 km	13,-	8 750 ,-	
	Cenová kalkulace				
	Dodávka Montáž Izolace Mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení Napojení a zprovoznění VZT zařízení Vlechanismy Doprava			220 652 ,-58 680 ,-1 650 ,-5 256 ,-2 576 ,-5 975 ,-8 750 ,-	
	VZT celkem bez DPH			303 539,-	
5/4

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1                               Ocelový přístřešek	JKSO	811	
Objekt	Název objektu	SKP		
SO02	Ocelový přístřešek	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
909	STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JČ MUZEA - LEI	Náklady na m.j.	0	
Projektant	ATELIÉR HRONEK s.r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	ATELIER HRONEK s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	15909	
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	16 703,20	Ztížené výrobní podmínky	0,00	

	PSV celkem	325 365,25	Zařízení staveniště	10 402,00	

	M práce celkem	351 398,36	Kompletační činnost (IČD)	0,00	

	M dodávky celkem	0,00			
ZRN celkem	693 466,81			
				
HZS	0,00			
ZRN+HZS	693 466,81	Ostatní náklady neuvedené	0,00	
ZRN+ost.náklady+HZS	703 868,81	Ostatní náklady celkem	10 402,00	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:
Datum : Podpis:	Jméno:
Datum : Podpis:	Jméno:
Datum : Podpis:	
Základ pro DPH                               21,0	%	703 868,81 Kč	
DPH                                                 21,0	/O	147 812,45 Kč	
Základ pro DPH                                0,0		0,00 Kč	
DPH                                                   0,0	%	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	851 681,26 Kč	

Poznámka:

L

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

f

Stavba: Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - LEDE
SO 02 Ocelový přístřešek	

Rozpočet:     1 Ocelový přístřešek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
95         Dokončující konstrukce a práce	5 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
96         Bourání konstrukcí	10 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
99        Staveništní přesun hmot	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
764       Konstrukce klempířské	0,00	63 668,60	0,00	0,00	0,00	
767       Konstrukce zámečnické	0,00	211 474,97	0,00	0,00	0,00	
783       Nátěry	0,00	50 221,68	0,00	0,00	0,00	
M21      Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	36 497,46	0,00	
M43     Montáže ocelových konstrukcí	0,00	0,00	0,00	314 900,90	0,00	
CELKEM OBJEKT	16 703,20	325 365,25	0,00	351 398,36	0,00	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%   Základna	Kč	
Ztížené výrobní podmínky			342068,45	0,00	
Zařízení staveniště		1,5	693466,81	10402,00	
Kompletační činnost (IČD)			693466,81	0,00	
CELKEM VRN	10 402,00	

L

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 2

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JČ MUZEA - L
SO 02 Ocelový přístřešek	

Rozpočet: 1
	Ocelový přístřešek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	95	Dokončující konstrukce a práce	
1	434311113R00	Stupně dusané   na desku, z betonu C 12/15 1,80+0,30*2+1,50	m	3,90 3,90	260,00	1 014,00	
2	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 0,15*(1,80+0,60*2+1,50+0,30*2)	m2	0,77 0,77	942,00	720,63	
3	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění                                   m2	0,77	76,00	58,14	
4	631319021U00	Príp mazanina -8 přehlazení+cement, stupně                              rn3 0,15*0,30*3,90	0,18 0,18	765,00	134,26	
5	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 5,58*(13,25+12,95)*0,5	m2	73,10 73,10	50,00	3 654,90	
6	953943113R00	Osazení kovových předmětů   15 kg / kus hasící přístroj	kus	1,00	180,00	180.00	
	Celkem za	95 Dokončující konstrukce a práce	5 761,93	
Díl:	96	Bourání konstrukcí	
7	938908411R00	Očištění betonového povrchu                                                      m2
5.6*12,95	72,52 72,52	8,00	580,16	
8	938909611R00	Vyčištění žlabu 0,70*(14,10+6,0)	m2	14,07
14,07	25,00	351,75	
9	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 0,25*2,10*4,55	m3	2.39 2,39	728,00	1 738,97	
10	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2                  I    m2 0,50*5,0	2,50 2,50	284,00	710,00	
11	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC                              I    m2 0,25*2,10	0,53 0,53	145,00	76,13	
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,56	160,00	1 049,08	
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,01	15,00	885,16	
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6.56	125,00	819,60	
15	979082121R00	°říplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,23	125.00	3 278,38	
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,56	12,00	78,68	
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,56	200,00	1 311,35	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí	10 879,26	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	
18	998014111R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl.                                          t	0,50	125,00	62,01	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot	62,01	
Díl:	764	Konstrukce klempířské	
19	764171433U00	Probarvený plech závětrná lišta rš 350	m	13,00	255,00	3 315,00	
20	764171519U00	Probarvený trapéz. plech vč. doplňků	m2	75,20	477,00	35 870,40	
21	764175032U00	3robarvený plech - lemování štítu řš 350mm	m	11,60	255,00	2 958,00	
22	764175034U00	3robarvený plech - dilatační lišta rš 250 mm	m	9,45	196,00	1 852,20	
23	764721116U00	Probarvený plech - okapnicový plech rš 350mm	m	13,00	255,00	3 315,00	
24	764731115U00	^robarvený plech napojení stěna střecha   rš 500	m	11,60	350,00	4 060,00	
25	764751112U00	Probar. plech - troury odpad rovné   D100 vč. doplňků	m	8,00	361,00	2 888,00	
26	764751152U00	Probar. plech- odskok troury odpad D 100mm	kus	2,00	85,00	170,00	
27	764761111U00	3robar. plech, žlab čtyrhr. rš 330mm vč.háků a čel	m	13,00	424,00	5 512,00	
28	764761231U00	Drobarvený plech -žlabový kotlík DN 100	kus	2,00	160,00	320.00	
29	998764201R00	Dřesun hmot pro klempířské konstr, výšky do 6 m	%	568,00	6.00	3 408,00	
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské	63 668,60	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	
30	767421111R00	Montáž opláštění (cemento vláknité desky)na oc.konstr.H do 15 m tmelení spař požárním tmelem
vnější plášť:4,24*5,40+5,24*7,88+3,17*5,40+5,24*7,56 3,0*2,40 3,17+4,24)*0,5*5,58 1,0*5,58 vnitřní plášť:4,0*2,58*2+3,0*2,58*2 5,0*(3,48*2+0,50) 5,0*(3,48*2+0,30) 4,0+3,0)*0,5*2,46*2 1,0*5,06	m2	264,77 120,92 -7,20 20,67 5,58 36,12 37,30 36,30 17,22 5,06	366,00	96 907,10	

L

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 3

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt:	909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L SO 02 Ocelový přístřešek	Rozpočet: 1 Ocelový přístřešek	
	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		-3,0*2,40	-7,20		
31	767425161R00	Montáž pomocných nosných konstrukcí vč. dodávky profilu CW 100 a doplňků	m2	264,77	120,00	31 772,82	
32	59590739	Deska cementotřísková (typ BASIC) ti. 16 mm 264,7735*1,08	m2	285,96 285,96	268,00	76 636,05	
33	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 053,00	3.00	6 159,00	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické	211 474,97	
Díl:	783	Nátěry	
34	783222100ROO	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 6660,70*0,065	m2	432,95 432,95	116,00	50 221,68	
	Celkem za	783 Nátěry	50 221,68	
Díl:	M21	Elektromontáže	
35	D+M	Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	ks	1,00	36 497,46	36 497,46	
	Celkem za	M21 Elektromontáže	36 497,46	
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí	
36	430962001R00	Dodávka a montáž ocel. konstrukce haly vč. přesunu a dopravy	kg	6 660,70	47,00	313 052,90	
37	953961114U00	Kotva chem tmel M16 hl 12,5cm ZBvrt	kus	22,00	84,00	1 848,00	
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí	314 900,90	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 4

STAVEBNÍ ÚPRAVY DEPOZITÁRNÍHO OBJEKTU JČ MUZEA, OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, NOVÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA,

\ir\\r\r r^r^uj rwr\r nr>TCrrr>ircii'L^     ct ri/TnnTMOT a t  a r*T? cr^ ni wv/mo \a\ tedt a t		
LM KJ V	rekapitulace"		
	Elektroinstalace		
	El. instalace - montáž	4 451,52	
	Materiál délkový	3 073,68	
	Materiál kusový	749,71	
	PPV	496,49	
	Hromosvody, uzemnění		
	El. instalace - montáž	9 965,68	
	Materiál délkový	686,40	
	Materiál kusový	481,20	
	PPV	222,67	
	Svítidla		
	El. instalace - montáž	1 200,00	
	Materiál délkový	0,00	
	Materiál kusový	3 394,44	
	PPV	275,67	
	HZS		
	Součet	11 500,00	
	Součet	36 497,46	

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže	materiál délkový	materiál kusový	

	
	
	jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem	
1	Kabel CYKY 3Jx 1,5	m	70	16,32	1 142,40	10,0240	701,68			
2	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	35	16,32	571,20	16,3744	573,10			
3	Trubka ohebná FXP o25	m	15	24,96	374,40	4,2680	64,02			
4	Trubka tuhá o25 vč.příchytek	m	45	24.96	1 123,20	18,5350	834,08			
5	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	25	16,32	408,00	26,9248	673,12			
6	Krabice do vlhka ACIDUR	ks	4	112,80	451,20			88,54	354,16	
7	Spínač lpól. do vlhka IP54	ks	1	80,16	80,16			77,66	77,66	
8	Tlačítkový ovladač se signálkou 1P54	ks	1	80,16	80,16			107,67	107,67	
9	Zásuvka 230V/16A do vlhka IP54	ks	1	98,40	98,40			77,37	77,37	
10	Zásuvka 400V/16A 5. pól. IP54	ks	1	122,40	122,40			77,32	77,32	
	Mezisoučet				4 451,52		2 846,00		694,18	
1/8

STAVEBNÍ ÚPRAVY DEPOZITÁRNÍHO OBJEKTU JČ MUZEA. OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY. NOVÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA.
	Í°0CELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - ELEKTROINSTALACE SO	02^1		T Á j\ttl		materiál délkový	materiál kusový	
		
		jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem	
	Podružný materiál	8%					227,68		55,53	
	Materiál celkem						3 073,68		749,71	
	PPV	6%			267,09		184,42		44,98	
									
	UZEMNENI									
11	Vodič FeZn 10	m	12	28,80	345,60	21,1750	254,10			
12	Pásek FeZn 30/4	m	14	22,32	312,48	27,2470	381,46			
13	Výkop/zához kabelové rýhy 35/80	m	13	550,00	7 150,00					
14	Štítek označení uzemnění	ks	5	48,48	242,40			2,94	14,69	
15	SPI	ks	5	67,20	336,00			8,82	44,11	
16	SR 02	ks	4	67,20	268,80			14,30	57,20	
17	SR 03	ks	14	93,60	1 310,40			23,54	329,56	
	Mezisoučet				9 965,68		635,56		445,56	
	Podružný materiál	8%					50,84		35,64	
	Materiál celkem						686,40		481,20	
	PPV	2%			199,31		13,73		9,62	
									
	Svítidla									
18	E - SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x58W, IP65, STROPNÍ	ks	3	240,00	720,00			662,48	1 987,43	
19	D - SVÍTIDLO LED 15W, REFLEKTRO, IP54, NÁSTĚNNÉ	ks	2	240,00	480,00			577,79	1 155,57	
	Mezisoučet				1 200,00		0,00		3 143,00	
	Podružný materiál	_8%					0,00		251,44	
	Materiál celkem						0,00		3 394,44	
	PPV	6%			72,00		0,00		203,67	
									
	HZS									
20	Napojení na stávající uzemnění	hod	4	350,00	1 400,00					
21	Zakreslení skutečného stavu	hod	4	350,00	1 400,00					
22	Vytýčení sítí	hod	8	650,00	5 200,00					
23	Revize	hod	10	350,00	3 500,00					
	Mezisoučet				11500,00		0,00		0,00	

	Podružný materiál	8%					0,00		0,00	

	Materiál celkem						0,00		0,00	
2/8

STAVEBNÍ ÚPRAVY DEPOZITÁRNÍHO OBJEKTU JČ MUZEA. OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY. NOVÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA.
Í°0CELOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - ELEKTROINSTALACE SO	OŽe»MÝI	IB"M?V	rERTÁI^pntáže	materiál délkový	materiál kusový	

	
	jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem	
PPV	6%			0,00		0,00		0,00	
3/8

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1                                 Přípojka plynu	JKSO	827	
Objekt	Název objektu	SKP		
SO03	Přípojka plynu	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
909	STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - LEI	Náklady na m.j.	0	
Projektant	ATELIÉR HRONEKs.r.o.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	ATELIÉR HRONEK s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	15909	
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	27 054,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00	
Z	PSV celkem	0,00	Zařízení staveniště	405,81	
R	M práce celkem	0,00	Kompletační činnost (ICD)	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00			
ZRN celkem	27 054,00			
				
HZS	0,00			
ZRN+HZS	27 054,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00	
ZRN+ost.náklady+HZS	27 459,81	Ostatní náklady celkem	405,81	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno:
Datum: Podpis:	Jméno:
Datum : Podpis:	Jméno:
Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%	27 459,81 Kč	
DPH	21,0	%	5 766,56 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč	
DPH	0,0	%	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	33 226,37 Kč	

Poznámka:

.

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

Stavba : Objekt:

909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - LEDE
SO 03 Přípojka plynu	

Rozpočet:     1 Přípojka plynu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
723a    Plynovodní přípojka	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CELKEM OBJEKT	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

vedlejší rozpočtové náklady

Název VRN	Kč	%   Základna	Kč	
Ztížené výrobní podmínky			27054,00	0,00	
Zařízení staveniště		1,5	27054,00	405,81	
Kompletační činnost (IČD)			27054,00	0,00	
CELKEM VRN	405,81	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 2

Slepý rozpočet

Stavba: Objekt:	909 STAVEB. ÚPRAVY DEPOZIT. OBJ. JC MUZEA - L SO 03 Přípojka plynu	Rozpočet: 1 Přípojka plynu	
	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství |  cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	723a	Plynovodní přípojka	
1	831230010RAB	Výkop pro plynovou přípojku, štěrkopísk. lože a obsyp, zához , povrch chodníku	m	2,20	3 850,00	8 470,00	
2	723	Plynová přípojka viz. samostatný rozpočet	ks	1,00	18 584,00	18 584,00	
	Celkem za	723a Plynovodní přípojka	27 054,00	

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

Strana 3

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt:	Název objektu :	JKSO:		
2	STL přípojka	
		
Stavba:	Název stavby:	SKP:	
Z 469/15	Stav. úpravy depozitárního objektu JČ Muzea	
	
Projektant:	Počet měrných jednotek :                                            0	
Objednatel:	Náklady na MJ :                                                          0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :                               Z 469/15	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel: PLYNOINSTALACE s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00	

	Montáž celkem	0,00	Oborová přirážka	0,00	

	HSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00	

	PSV celkem	18 309,24	Mimostaveništní doprava	0,00	
ZRN celkem	18 309,24	Zařízení staveniště	274,64	
		Provoz investora	0,00	
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
RN II.a III.hlavy	18 309,24	Ostatní VRN	0,00	
ZRN+VRN+HZS	18 583,88	VRN celkem	274,64	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno: Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 % činí:	18 584,00 Kč	
DPH	15,0 % činí:	2 787,60 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	0,00 Kč	
DPH	21,0 % činí:	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM	21 372,00 Kč	

Poznámka :
Rozpočet neobsahuje zemní práce, podezdění nebo obezdění skříně HUP a stavební přípomoce. DPH bude účtováno dle platných předpisů.
Strana 1

J

Stavba: Objekt:	Z 469/15 Stav. úpravy depozitárního objektu 2 STL přípojka	JC Muzea	Rozpočet: Plyn	Z 469/15	
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ	
Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
723E    Plynovodní přípojky - Montáž 723F     Plynovodní přípojky - Dodávka	0,00 0,00	10 908,00 7 401,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
CELKEM OBJEKT	0,00	18 309,24	0,00	0,00	0,00	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč	
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	18309,24	0,00	
Oborová přirážka	0,00	0,00	18309,24	0,00	
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	18309,24	0,00	
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	18309,24	0,00	
Zařízení staveniště	0,00	1,50	18309,24	274,64	
Provoz investora	0,00	0,00	18309,24	0,00	
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	18309,24	0,00	
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	18309,24	0,00	
CELKEM VRN	274,64	

:

Strana 2

slepý rozpočet

Stavba : Objekt:

Z 469/15 Stav. úpravy depozitárniho objektu JČ Muzt
2 STL přípojka	

Rozpočet: Z 469/15
	Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/ MJ	celkem (Kč)	
Díl:	723E	Plynovodní přípojky - Montáž					
1	723800010T00	Montáž potrubí LPE D   32	m	5,00	270,00	1 350,00	
2	723801010T00	Montáž trubních dílů D   32	kus	2,00	162,00	324,00	
3	723801016T00	Montáž trubních dílů D 160	kus	1,00	270,00	270,00	
4	723851110T00	Montáž Signalizační folie PVC	m	5,00	54,00	270,00	
5	723851115T00	Montáž Signalizačního vodiče CY 4	m	5,00	54,00	270,00	
6	723851250T00	Montáž HUP	kus	1,00	216,00	216,00	
7	723851510T00	Upevnění HUP	kus	1,00	216,00	216,00	
8	723851550T00	Montáž skříně HUP	kus	1,00	810,00	810,00	
9	723853110T00	Ukončení signalizačního vodiče	kus	1,00	378,00	378,00	
10	723853120T00	Uzátkování potrubí	kus	1,00	162,00	162,00	
11	723871105T00	Příprava na tlakovou zkoušku	kus	1,00	270,00	270,00	
12	72387111OT00	Tlaková zkouška	kus	1,00	540,00	540,00	
13	723871310T00	Revize plynu	kus	1,00	1 620,00	1 620,00	
14	723898520T00	Geodetické zaměření přípojky	hod	8,00	432,00	3 456,00	
15	723898720T00	Dříprava dokumentace pro předání	hod	2,00	378,00	756,00	
	Celkem za	723E Plynovodní přípojky - Montáž				10 908,00	
Díl:	723F	Plynovodní přípojky - Dodávka					
16	723100160T00	Potrubí LPE D   32	m	5,00	27,00	135,00	
17	723110001T02	Chránička např. typ Hekaplast R 50/41	m	3,00	73,44	220,32	
18	723590016T00	Signalizační folie PVC	m	5,00	2,92	14,58	
19	723590017T00	Signalizační vodič CY 4	m	5,00	15,12	75,60	
20	723590O30T00	Skříň plechová pro HUP	kus	1,00	3 488,40	3 488,40	
21	723701010TOO	Elektrické koleno LPE D   32	kus	1,00	389,88	389,88	
22	723702022T00	Navrtávka LPE D 160/32	kus	1,00	2 120,04	2 120,04	
23	723703010T00	Elektrické hrdlo LPE D   32	kus	1,00	162,00	162,00	
24	723707011T00	Spojka + KK ISIFLO vnější 32x1" x DN 25	kus	1,00	236,52	236,52	
25	723707017T05	Pouzdro ISIFLO D   32	kus	1,00	68,04	68,04	
26	998711102T00	Doprava materiálu	%	3,60	68,04	244,94	
27	998711103T20	Přesun hmot pro plynovodní přípojky	%	2,30	106,92	245,92	
	Celkem za	723F Plynovodní přípojky - Dodávka				7 401,24	

Stránka 3 z 3

„Rekonstrukce depozitárního objektu Ledenice"
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM:

leden	ti nor	březen	duben	květen	červen	červenec
SO 01 - Stavební úpravy objektu
Zemni préce
Základy
Svislé a kompletní konstrukce
Sádrokartony
stropní konstrukce. věnce. Opravy povrchů vnitřní Opravy povrchů vnější Podlahy a podlahové Konstrukce Osazeni zarubnt LeSenl a stavební výtahy Dokončujíc! konstrukce a práce Bourání konstrukci StaveniStni přesun hmot Izolace proti vodě Izolace tepelné Zdravotechnické insta'ace Ústřední vytépěnl Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Krytiny tvrdé Konstrukce truhlářské
ukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové Podlahy ze syntetických hmot Obklady keramické Nátěry
Vnitřní vybaveni - regály
Elektromontáíe
Montáž sdělovací a zabezp. techniky.
Vzduchotechnika
SO 02 - Ocelový přístřešek
Dokončující konstrukce a préce
Bourání konstrukci
nistnt přesun hmot Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Nátěry Elekt Montáže ocelových konstrukci
SO 03 - Přípojka plynu
Plynovodní oflpojka
Přadá vací   řízen i
Finanční kalendář bez DPH

 ký Krumlov

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů
souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% podíl na plnění VZ	
„Rekonstrukce depozitarního objektu Ledenice"	

	
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELBEN OB s.r.o.	elektroinstalace		7,5%	

	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Klostermanova 693/10, 370 04 České Budějovice	

	

	Právní forma:	s.r.o.	

	

	ICO:	26068371	

	
2.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Pavel Dolejš	ZTI, UT, PLYN		5,8%	

	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	T.G.Masaryka 115, 381 01 Český Krumlov	

	

	Právní forma:	OSVČ	

	

	IČO:	62506552	

	
3.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	AER SERVIS s.r.o.	VZT		2,3%	

	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Výstaviště 15, 370 05 České Budějovice	

	

	Právní forma:	s.r.o.	

	

	IČO:	63275694	

	
	1	

V Českém Krumlově    dne 03.05.2017
Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné
jednat jménem či za dodavatele:	

>OX s.r.o vaků SI I. Horr-f Hřána, 381 01 Český Krumlov
 Bií:. Cíi

—

WIENER»i_ S1ADTISCHE
VIENNA INSURANCE GROUP
Versicherungsbestátigung
WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group Schottenring 30, 1011 Wien
womit bestátigt wird, dass die Versicherungspolizze Nr. 08-U021.843-0 ausgestellt wurde an:
Versicherungsnehmer:
Leyrer u. Graf Bau GmbH
Industriestralie 1
3580 Horn
Und alle Standorte der Leyrer u. Graf Bau GmbH
Mitverslcherte Unternehmen:
Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H., FN 32725a, ConrathstraUe 6, 3950 Gmund
Graf-Holztechnik GmbH, FN 45629b, Industriestrafie 1, 3580 Horn
Ferd. Dehm & F. Olbricht Nachfolger GmbH, FN 94922t, Florianigasse 2/1/4, 1080 Wien
Leyrer + Graf GmbH, FN 401633m, Wiener BundesstrafSe 235, 4050 Traun
VIDOX s.r.o., CZ-38101 Česky Krumlov, U Poraku 511, Horni Braná
Ab 01.01.2017: Ploier + Hormann Bau GmbH, FN 97992g, Wiener BundesstraBe 235, 4050 Traun
Ab 01.01.2017: Ing. Herbert Tiefenbacher Elektrounternehmen GesellschaftmbH, FN89184d, Wiener
BundesstraBe 235, 4050 Traun, (ab 01.01.2017 bis 31.12.2017 Schulstralie 17, 4050 Traun)
Art der Versicherung:
Betriebshaftpflichtversicherung
Versichertes Risiko:
Bauunternehmen
Versicherungsablauf:
01.02.2018 Null Uhr, mit autom. Veriangerung
ortlicher Geltungsberelch:
Europa
Pauschalversicherungssumme:
EUR 10.000.000,- fur Personen- und Sachscháden.
Jahresmaximierung: 3-fach
Sublimit:
EUR 5.000.000,- fur reine Vermogensschaden
Deckungsumfang:
B22         HANDISCHE BEILAGE
995        ALLGEMEINE UND ERGÁNZENDE ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
FUR DIE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG (AHVB 1995 u. EHVB 1995) 24G        REINE VERMOGENSSCHÁDEN FOR DIE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG EMF       EMF-AUSSCHLUSSKLAUSEL
ANMERKUNG:
Durch die Versicherungsbestátigung wird der aus der genannten Polizze gegebene Deckungsumfang weder erweitert noch limitiert  Diese BestStigung soli ausschlieBlich zur Information dienen und soli nicht zu einer Deckung fiihren, welche in gegenstándlicher Polizze nicht enthalten ist.
Ort und Datum der Ausstellung: Wien, 16.12.2016
WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
i.A. W.Eder, MSc (WU) BSc (WU)
i.V. Eder, LL.B
Abteilung / Sachbearbeiter: E4 / Frau Wurm, LL.M. (WU)

WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 1010 Wien, FN 333376Í, HG Wien, DVR4001506, ATU65254066

'■

« Ověřený překlad z jazyka německého »
Potvrzení o pojištění
WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group Schottenring 30,1011 Wien
Tímto se potvrzuje částka že pojistka číslo 08-U021.843-0 byla vystavena na:
Pojistníka:
Leyrer u. Graf Bau GmbH
Industriestrasse 1
3580 Horn
a na všechny lokality firmy Leyrer u. Graf Bau GmbH
Spolupojištěné firmy:
Leyrer u. Graf Baugesellschaft m.b.H., kniha firem: 32725a, Conrathstrasse 6, 3950 Gmund
Graf-Holztechnik GmbH, kniha firem: 45629b, Industriestrasse 1, 3580 Horn
Ferd. Dehm & F.Olbricht Nachfolger GmbH, kniha firem:94922t, Florianigasse 2/1/4, 1080 Vídeň
Leyrer u. Graf GmbH, kniha firem: 401633m, Wiener Bundesstrasse 235, 4050 Traun
VIDOX s.r.o., CZ-38101 Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána
Od 01.01. 2017: Ploier + Hormann Bau GmbH, kniha firem: 97992g, Wiener Bundesstrasse 235, 4050 Traun
Od 01.01. 2017: Ing. Herbert Tiefenbacher Elektrounternehmen GesellschaftmbH, kniha firem: 89184d,
Wiener Bundesstrasse 235, 4050 Traun (od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 Schulstrasse 17,4050 Traun)
Druh pojištění:	Pojištění odpovědnosti z provozu podniku
Pojištěné riziko:	Stavební firma
Uplynutí pojištění:	01.02. 2018 nula hodin, s automatickým prodloužením
Rozsah platnosti:	Evropa
Paušální pojistná částka: 10.000.000,- EURO pro škody na zdraví a věcné škody.
Roční maximalizace: 3krát Sublimit: 5.000.000,- EURO pro čistě materiální škody
Rozsah krytí:
B22         RUČNÍ PŘÍLOHA
995        VŠEOBECNÉ A DOPLŇUJÍCÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU PODNIKU
(AHVB1995AEHVB1995)
24G        ČISTĚ MATERIÁLNÍ ŠKODY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU PODNIKU EMF       VYLUČOVACÍ KLAUZULE EMF
POZNÁMKA:
Potvrzení o pojištění ani nerozšiřuje, ani nelimituje rozsah krytí vyplývající ze jmenované pojistky. Toto potvrzení slouží výhradně pro informaci a nemělo by vést ke krytí, které není v předmětné půjčce obsažené.
Místo a datum vystavení: Vídeň, 16.12. 2016
WIENER STÁDTISCHE Versicherung AG	Vienna Insurance Group
Podpis nečitelný	Podpis nečitelný
Eder	W.Eder
Oddělení/referent: E4/paní Wurm

L

I
TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA
Jako soudní tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 03.11 2004 pod číslem Spr. 1935/2004 potvrzuji, že uvedený český překlad doslova souhlasí s textem přiložené listiny v německém jazyce.
Tlumočnický úkon je zapsán v deníku pod poř. číslem 9/2017 Mgr. Pavel Trnka, České Budějovice, dne 15.02. 2017
DOLMETSCHERKLAUSEL
Als beeidigter Dolmetscher, der am 03.11.2004 durch den BeschluR des Gerichtsvorsitzenden in České Budějovice unter der Aktennummer Spr. 1935/2004 in České Budějovice anerkannt wurde, bestátige ich hiermit, da(3 diese tschechische Úbersetzung mit dem Text des beiliegenden Dokumentes in deutscher Sprache úbereinstimmt.

Der  Dolmetscherakt   ist   im   Tagebuch   unter  der   laufenden   Nummer  9/2017 eingetragen.
Mag. Pavel Trnka, České Budějovice, den 15.02. 2017

J