Příloha č.3

**Metodika stanovení základních parametrů pitné vody**

V průběhu realizace projektu byl zjištěn nesoulad mezi požadavky zadávací dokumentace a tzv. „kráceným rozborem pro pitnou vodu“, který provádí pro sledování kvality pitné vody moldavský Ústav preventivní medicíny (SANEPID), odpovědný za tuto činnost ze zákona. Vzhledem k tomu, že rozpor mezi metodikou používanou moldavskými orgány a metodikou projektu by mohl do budoucna způsobit problém při publikaci výstupů projektu, byla smluvními stranami odsouhlasena redefinice zadání týkající se stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody.

**Tab. Změny základní analýzy oproti zadávací dokumentaci projektu vč. nacenění**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Základní analýzy*** | |  |  |  |
| ***Parametr (původní)*** | ***Cena (Kč)*** |  | ***Cena (Kč)*** | ***Parametr (nově doplněné)*** |
| *Cl* | *88* |  | *88* |  |
| *Na* | *85* |  | *85* |  |
| *K* |  |  |  |  |
| *Mg* | *12* |  | *12* |  |
| *Ca* | *64* |  | *64* |  |
| *tvrdost* | *67* |  | *67* |  |
| *NH4* | *93* |  | *93* |  |
| *NO3* | *94* |  | *94* |  |
| *NO2* | *55* |  | *55* |  |
| *PO4* | *152* |  | *85* | *Fe* |
| *SO4* | *81* |  | *81* |  |
| *Cu* | *144* |  | *75* | *Fluoridy* |
| *Zn* | *144* |  | *144* | *Pb* |
| *Cr* | *144* |  | *35* | *zákal* |
| *Ni* | *144* |  | *190* | *Mn* |
|  |  |  | *144* | *As* |
|  |  |  | *215* | *B* |
| *Bakteriální znečištění (Escherichia coli, Enterokoky, koliformní bakterie)* | *217* |  | *217* |  |
| ***celkem*** | ***1584*** |  | ***1744*** |  |
| ***rozdíl v ceně*** |  |  | ***160*** |  |

*Pozn. Žlutě jsou označeny parametry, které byly přesunuty do doplňkových analýz, modře parametry nově přidané do základních analýz.*

Nová metodika nemusí být uplatněna zpětně u již zanalyzovaných zdrojů pitné vody.