|  |
| --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** |
| Stavba: |   | **P1065** | **Výměna šindelové střešní krytiny na objektu sýpky z Heřmanic** |
| Objekt: |   | **D.1** | **Výměna šindelové střešní krytiny** |
| Rozpočet: |   | **1** | **Výměna šindelové střešní krytiny** |
| Zadavatel |  | **Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoště** | IČO: | **00098604** |   |
|  |  | **Palackého 147** | DIČ: | **CZ00098604** |   |
|  |  | **75661** | **Rožnov pod Radhoštěm** |   |  |   |
| Zhotovitel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 311 010,22 |
| PSV |   |   |   |   | 2 240 318,30 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 88 600,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 25 680,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **2 665 608,52** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **2 665 608,52** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **559 777,79** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **3 225 386,31** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: P1065 - Výměna šindelové střešní krytiny na objektu sýpky z Heřmanic |  |  |
| Popis objektu: D.1 - Výměna šindelové střešní krytiny |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 1 - Výměna šindelové střešní krytiny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |   |   | 234 444,54 | 8,8 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 18 276,83 | 0,7 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV |   |   | 50 700,80 | 1,9 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV |   |   | 2 033 377,50 | 76,3 |
| 783 | Nátěry | PSV |   |   | 156 240,00 | 5,9 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |   |   | 58 288,85 | 2,2 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 88 600,00 | 3,3 |
| ON | Ostatní náklady | ON |   |   | 25 680,00 | 1,0 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 2 665 608,52 | 100,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |
| S: | P1065 | Výměna šindelové střešní krytiny na objektu sýpky z Heřmanic |  |  |
| O: | D.1 | Výměna šindelové střešní krytiny |  |  |
| R: | 1 | Výměna šindelové střešní krytiny |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **234 444,54** |  |  |
| 1 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 616,03300 | 105,80 | 65 176,29 | 800-3 | RTS 22/ II |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Včetně kotvení lešení. |  |  |
|  |  | 5,5\*(26,46+3,6+2,4+11,9+2,4)\*2 |  | 514,36000 |  |  |  |  |
|  |  | (11,79-4,68)\*(11,9+1,2\*2) |  | 101,67300 |  |  |  |  |
| 2 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 1 232,06600 | 86,00 | 105 957,68 | 800-3 | RTS 22/ II |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 616,03300\*2 |  | 1 232,06600 |  |  |  |  |
| 3 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 616,03300 | 78,00 | 48 050,57 | 800-3 | RTS 22/ II |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 616,03300 |  | 616,03300 |  |  |  |  |
| 4 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 70,00000 | 218,00 | 15 260,00 | 800-3 | RTS 22/ II |
|  |  | obháňka 2.Np : 70 |  | 70,00000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **18 276,83** |  |  |
| 5 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,  | t | 12,96229 | 1 410,00 | 18 276,83 | 801-4 | RTS 22/ II |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **50 700,80** |  |  |
| 6 | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m | kus | 2,00000 | 23 620,00 | 47 240,00 | 800-762 | RTS 22/ II |
|  |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. |  |  |
| 7 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 309,00000 | 11,20 | 3 460,80 | 800-762 | RTS 22/ II |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **2 033 377,50** |  |  |
| 8 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 651,00000 | 220,00 | 143 220,00 | 800-765 | RTS 22/ II |
|  |  | 350+27+205+69 |  | 651,00000 |  |  |  |  |
| 9 | 765559111R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, jednoduché krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 446,00000 | 355,00 | 158 330,00 | 800-765 | RTS 22/ II |
|  |  | včetně dodávky spojovacího materiálu |  |  |
|  |  | 350+27+69 |  | 446,00000 |  |  |  |  |
| 10 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 205,00000 | 620,00 | 127 100,00 | 800-765 | RTS 22/ II |
|  |  | 205 |  | 205,00000 |  |  |  |  |
| 11 | pc01 | Příplatek za pracnost - obháňka | m2 | 96,00000 | 850,00 | 81 600,00 |   | Vlastní |
|  |  | 27+69 |  | 96,00000 |  |  |  |  |
| 12 | pc02 | D+M dřevěné ručně dlabané střešní žlaby, ze smrkového dřeva, osazeno do kovových háků, kotvených, ke každé druhé krokvi kovanými hřebíky | m | 60,00000 | 2 350,00 | 141 000,00 |   | Vlastní |
|  |  | 15\*4 |  | 60,00000 |  |  |  |  |
| 13 | pc03 | Demontáž stávajících střešních žlabů včetně kovových háků, odvoz, likvidace | m | 24,65000 | 250,00 | 6 162,50 |   | Vlastní |
|  |  | 17,3+7,35 |  | 24,65000 |  |  |  |  |
| 14 | 60592120R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí jednoduché; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 490,60000 | 1 550,00 | 760 430,00 | SPCM | RTS 22/ II |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 446,00000\*1,1 |  | 490,60000 |  |  |  |  |
| 15 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 225,50000 | 2 050,00 | 462 275,00 | SPCM | RTS 22/ II |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 205,00000\*1,1 |  | 225,50000 |  |  |  |  |
| 16 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | % | 15 800,00000 | 9,70 | 153 260,00 | 800-765 | RTS 22/ II |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **156 240,00** |  |  |
| 17 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | m2 | 651,00000 | 65,00 | 42 315,00 | 800-783 | RTS 22/ II |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 446,00000 |  | 446,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 205,00000 |  | 205,00000 |  |  |  |  |
| 18 | 783726100R0V | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | m2 | 651,00000 | 175,00 | 113 925,00 |   | Vlastní |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 651,00000 |  | 651,00000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **58 288,85** |  |  |
| 19 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 11,71800 | 350,00 | 4 101,30 | 801-3 | RTS 22/ II |
| 20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 11,71800 | 210,00 | 2 460,78 | 801-3 | RTS 22/ II |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |
| 21 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 457,00200 | 19,30 | 8 820,14 | 801-3 | RTS 22/ II |
| 22 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 11,71800 | 380,00 | 4 452,84 | 801-3 | RTS 22/ II |
| 23 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 93,74400 | 35,20 | 3 299,79 | 801-3 | RTS 22/ II |
| 24 | 979990161R00 | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 11,71800 | 3 000,00 | 35 154,00 | 801-3 | RTS 22/ II |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **88 600,00** |  |  |
| 25 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 29 800,00 | 29 800,00 |   | RTS 22/ II |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |
| 26 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 15 300,00 | 15 300,00 |   | RTS 22/ II |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |
| 27 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 500,00 | 10 500,00 |   | RTS 22/ II |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |
| 28 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 33 000,00 | 33 000,00 |   | RTS 22/ II |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **25 680,00** |  |  |
| 29 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 4 790,00 | 4 790,00 |   | RTS 22/ II |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |
| 30 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |   | RTS 22/ II |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |
| 31 | 005211040RV | Úklid veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 10 890,00 | 10 890,00 |   | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **2 665 608,52** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |