Příloha č. 2 Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PN** | **Popis** | **Počet** | **Cena/ ks bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |
| **Rozšíření RAM u stávajících serverů HPE Synergy 480 Gen10** |
| 815101-B21 | **HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit** | 28 |  |  |
|   | **Náklady související s instalací pamětí, konfigurací, zprovozněním a testováním** | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| **3x HPE Blade server - lokalita Národní a Jenštejn** |
| 871940-B21 | **HPE Synergy 480 Gen10 Configure-to-order Compute Server** | 3 |  |  |
| P08678-L21 | **Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) FIO Processor Kit for HPE Synergy 480 Gen10.** | 3 |  |  |
| P08678-B21 | **Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE Synergy 480 Gen10** | 3 |  |  |
| P28217-B21 | **HPE Synergy 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit** | 24 |  |  |
| P18420-B21 | **HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD** | 6 |  |  |
| P02381-B21 | **HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 260mm Cable Kit** | 3 |  |  |
| P02381-B21 0D1 | **Factory Integrated** | 3 |  |  |
| 804424-B21 | **HPE Smart Array P204i-c SR Gen10 (4 Internal Lanes/1GB Cache) 12G SAS Modular Controller** | 3 |  |  |
| 804424-B21 0D1 | **Factory Integrated** | 3 |  |  |
| 777454-B21 | **HPE Synergy 3530C 16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter** | 3 |  |  |
| 777454-B21 0D1 | **Factory Integrated** | 3 |  |  |
| 876449-B21 | **HPE Synergy 4820C 10/20/25Gb Converged Network Adapter** | 3 |  |  |
| 876449-B21 0D1 | **Factory Integrated** | 3 |  |  |
| 864279-B21 | **HPE Trusted Platform Module 2.0 Gen10 Option** | 3 |  |  |
| 864279-B21 0D1 | **Factory Integrated** | 3 |  |  |
| HU4B2A5 | **HPE 5Y Tech Care Basic Service** | 3 |  |  |
| HU4B2A5 W4A | **HPE SY480 Gen10 Support** | 3 |  |  |
| HU7D2A1 | **HPE Synergy Ecosystem Health Review SVC** | 3 |  |  |
|   | **Náklady související s instalací serverů do HPE Blade Centra, aktualizací ovladačů, konfigurací a zprovozněním serverů, testováním** | 1 |  |  |

|  |
| --- |
| **Rozšíření licencí pro virtualizační software VMware** |
| VS7-STD-A | **Academic VMware vSphere 7 Standard for 1 processor** | 6 |  |  |
| VS7-STD-G-SSS-A | **Academic Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year** | 30 |  |  |

|  |
| --- |
| **Rozšíření diskové kapacity SAN** |
| 2078-ACN0 | **1.92TB 12 Gb SAS 2.5 Inch Flash Drive** | 6 |  |  |
| 2078-ACPB | **14TB 7.2K 3.5 Inch NL HDD** | 44 |  |  |
|   | **Náklady spojené s instalací dodaných disků, konfigurací a ladění tak, aby výsledkem byla opět optimálně nastavená a funkční SAN.** | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkem bez DPH:** | **3 993 522,00 Kč** |
| **DPH 21 %:** | **838 639,62 Kč** |
| **Cena celkem včetně DPH:** | **4 832 161,62 Kč** |