•\* \* • \* \*\*

.. .

\*•\*

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regíonální rozvoj Integrovaný regionální operační program

**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR**

**Příloha č. 3a: Technická specifikace**

Veškeré technické parametry zde uvedené představují požadavek zadavatele na předmět dodávky. Nesplnění kteréhokoliv ze zadavatelem požadovaných minimálních technických parametrů bude považováno za nesplnění předmětu veřejné zakázky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadavky zadavatele** | **Ano/Ne Nabízené****parametry, pokud** |
| *(vyplní* **relevantní***účastník)**(vyplní účastník)* |
| Plug-in hybridní pohon | Ano Ano.-· |
| možný provoz pouze na elektromotor | Ano | Ano |
| Automatická klimatizace | Ano | Ano |
| emisní limit max. do 95 g C02/km (dle metodiky WLTP) | Ano | 40 g/km |
| Dodávková kombi karoserie prosklená - minimální výše | Ano | 1907 mm |
| střechy H2 |
| Počet míst minimálně 6 | Ano | 6 |
| Parkovací senzory vzadu i vpředu Ano | Ano |
| Spotřeba maximálně do 4 I/ 100 km Ano 1,81/100 km |

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb. která platí pro určitého dodavatele za příznačná. umožňuje zadavatel použití i jiných. kvalitativně a technicky obdobných řešení. které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu i jiným způsobem a budou plně kompatibilní.

lnternal