

Krycí list rozpočtu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | Kysucka 10 | Objednatel: | IČO/DIČ: |  |
| Druh stavby: | Oprava osvětleni | Projektant: | IČO/DIČ: |  |
| Lokalita: | Český Těšín | Zhotovitel: | IČO/DIČ: |  |
| Začátek výstavby: | 04.10.2022 | Konec  výstavby: | Položek: | 14 |
| JKSO: |  | Zpracoval: | Datum: | 04.10.2022 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Základní rozpočtové náklady | | Q Doplňkové náklady | | Q Náklady na umístění stavby (NUS) | |
| HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 145,90 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| Montáž | 519,10 |  |  | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 13 141,26 |  |  | Ostatní | 0,00 |
| Montáž | 45 176,33 |  |  | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 32 416,771 |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 |  |  |  |  |
| ZRN celkem | | 91 399,36 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
|  | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
|  | | |  | | ORN celkem | 0,00 |
|  | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 0% | 0,00 |  | | | |
| Základ 15% | 91 399,36 | DPH 15% | 13 709,90 | Celkem bez DPH | 91 399,36 |
| Základ 21% | 0,001 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 105 109,26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:



Stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náz  Dmt  Lokt  JKS | av stavby stavby: alita:  0: |  | Kysucka 10 Oprava osvětleni Český Těšín | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: | | 04.10.2022  04.10.2022 | Objednatel:  Projektant:  Zhotovitel:  Zpracoval: |  |  |  |  |  |
| Ó | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ  (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová  soustava |
| Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. I Celkem | |
|  |  | 784 | Malby |  |  |  | 145,90 | 519,10 | 665,00 |  | 0,00 |  |
| 1 |  | 784442001R00 | Malba disperzní intenér.HET Klasik,výška do 3,8 m | m2 | 10,00 | 66,50 | 145,90 | 519,10 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
|  |  | M6S | Elektroinstalace |  |  |  | 13141,26 | 45 176,33 | 58 317,59 |  | 0,07 |  |
| 2 |  | 650125761RT2 | Uloženi kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně | m | 330,00 | 62,30 | 10 833,90 | 9 725,10 | 20 559,00 | 0,00 | 0,07 | RTS I / 2022 |
| 3 |  | 650101121R00 | Montáž žárovkového svítidla stropního přisazeného | kus | 26,00 | 278,50 | 0,00 | 7 241,00 | 7 241,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 4 |  | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 26,00 | 137,50 | 0,00 | 3 575,00 | 3 575,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 5 |  | 650801115R00 | Úprava osvětlení pro objímku | kus | 54,00 | 168,60 | 0,00 | 9 104,40 | 9 104,40 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 6 |  | 650072621R00 | Montáž čidla pohybu stropního přisazeného | kus | 19,00 | 458,01 | 0,00 | 8 702,19 | 8 702,19 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 7 |  | 650012271RT2 | Montáž krabice lištové se zapojením | kus | 19,00 | 213,00 | 2 307,36 | 1 739,64 | 4 047,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
| 8 |  | 650031119R00 | úprava v rozvaděči | kus | 7,00 | 727,00 | 0,00 | 5 089,00 | 5 089,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |
|  |  |  | Ostatní materiál |  |  |  | 32416,77 | 0,00 | 32 418,77 |  | 0,00 |  |
| 9 |  | 100KANLUXDL-( KANLUX MARC DL-60 přisazené svítidlo | | kus | 26,00 | 316,00 | 8 216,00 | 0,00 | 8 216,00 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 10 |  | 10013W/8400SF LEDV VALUECLA100 13W/840 230VFR E27 FS1 OSRAM | | kus | 26,00 | 72,66 | 1 889,16 | 0,00 | 1 889,16 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 11 |  | 110LED8.5W/84I LEDV VALUECLA60 8.5W/840 230VFR E27 FS1 OSRAM | | kus | 54,00 | 44,42 | 2 398,68 | 0,00 | 2 398,68 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 12 |  | 110EL 1000166 | EL 1000166 Objímka keramická E27, typ: P-4 (CP 800) - vestavná s držákem | kus | 54,00 | 22,73 | 1 227,42 | 0,00 | 1 227,42 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 13 |  | 111 NG EB10430 NG EB10430404 Čidlo pohybu 360° MD 360/8 Basic 8m 2300W 10A IP40 bílá, stropní, na omítku | | kus | 19,00 | 920,29 | 17 485,51 | 0,00 | 17 485,51 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 14 |  | 989Maly spotmat Mály spotřební material | | kus | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Celkem: 91 399,36

Poznámka: